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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	Техническое задание определяет общие и специальные требования на поставку, монтаж, пуско-наладочные работы системы отображения информации.

	[bookmark: _Toc369768730][bookmark: _Toc377721648][bookmark: _Toc383620974]Подраздел 1.1 Наименование и назначение системы

	Полное наименование создаваемой системы – система отображения информации (СОИ).
Система отображения информации обеспечивает:
· регистрацию и вывод видеоизображений от различных систем мониторинга и сбора информации;
· воспроизведение видеоизображения с разрешением от 640х480 до 2048х1152;
· отображение информации от 6 источников видеосигнала, с возможностью расширения;
· запись (копия информации с видеостены), хранение и передачу информации; 
· работу с предустановленными «раскладками» информационных окон на информационной панели.

	Подраздел 1.2  Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) 

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Система отображения информации с проведением специальной проверки в составе:
	К-т
	1
	[bookmark: _GoBack]42 рабочих дня с момента подписания договора

	Гарантия на всю систему с момента ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев

	1.1
	Масштабатор RGB-DVI 

	Масштабатор RGB-DVI Extron RGB-DVI 300 или эквивалент
Характеристики:
Устройство должно позволять производить преобразование аналогового компонентного видеосигнала на входе в цифровой видеосигнал DVI с выбранным разрешением на выходе.
Число входов: не менее 1 входа HD-15F.
Поддерживаемые сигналы на входе: не хуже RGBHV, HDTV component video, RGsB, RGBS.
Поддерживаемые разрешения видеосигнала: VESA от не менее 640х480 до не менее 1920х1200, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Число выходов: не менее 1 DVI-I female.
Поддерживаемые сигналы на выходе: не хуже DVI-D, HDMI.
АЦП: не хуже 24 бит, 8 бит на цвет, 162МГц.
Число цветов: не менее 16,78 млн. цветов.
Управление: с лицевой панели, по интерфейсу RS-232.
Устройство должно позволять производить настройку яркости, контрастности, детализации, горизонтального/вертикального положения и размера изображения.
Устройство должно иметь встроенный генератор тестовых изображений.
Энергопотребление: не более 8,1 Вт.
Габаритные размеры (ВхШхГ): не более 25 x 222 x 152 мм;
Вес: не более 0,7 кг
	шт.
	6
	
	не менее 12 месяцев

	1.2
	Универсальный набор креплений в стойку 1U 

	Универсальный набор креплений в стойку 1U Extron RSU 129 или эквивалент.
Характеристики:
Тип: полка рэковая 19”.
Высота: не более 1U.
Глубина полки: не менее 240мм.
Материал: сталь
В комплекте должны присутствовать заглушки в размер 1/8, 1/4, 1/2 ширины полки.
	шт.
	5
	
	не менее 12 месяцев

	1.3
	Блок электропитания 12В 

	Источник электропитания 12В Extron PS 124 или эквивалент.
Характеристики:
Входное напряжение: диапазон не уже чем 100 – 240В переменного тока.
Выходное напряжение: 12В постоянного тока.
Число выходов: не менее 8.
Тип выходов: двухконтактные разъемы с винтовым зажимом.
Максимальный суммарный ток: не менее 4А.
Габаритные размеры (ВхШхГ): не более 44 x 110 x 216 мм;
Вес: не более 0,5 кг


	шт.
	6
	
	не менее 12 месяцев

	1.4
	Сетевой медиа процессор 

	Сетевой медиа процессор – аппаратный узел Christie Phoenix Node или эквивалент.
Характеристики:
Сетевой медиа процессор должен быть предназначен для одновременного энкодирования, декодирования и передачи медиа по сети.
Выходы: не менее 2 DVI выходов, не менее 1 аудиовыхода jack 3.5, не менее 1 выхода синхронизации RJ-45.
Входы: не менее 2 DVI входов, не менее 3 аналоговых аудиовходов (Jack 3.5), не менее 1 цифрового аудиовхода (optical), не менее 1 входа синхронизации (RJ-45), не менее 2 входов Ethernet (RJ-45), не менее 2 входов USB, не менее 2 входов для KVM.
Захват DVI (наличие): максимальное разрешение не менее 2560 x 1600.
Кодек кодирования: H.264 (наличие), максимальное разрешение не менее 1920х1080/30Гц
Поддержка HDCP (наличие).
Поддержка soft KVM (наличие).
Поддержка IGMPv2, IPv4, IPv6, RTSP, SRTP, HTTP, TCP/IP (наличие).
Поддержка не менее 2 стерео аудиопотоков.
Поддержка переменного битрейта (наличие).
Максимальное разрешение выхода: не менее 2560 x 1600.
Поддержка поворота дисплея (наличие). 
Возможность установки фонового изображения (наличие).
Не менее 12 потоков высокой четкости 30 Гц.
Не менее 20 Мбит в видеопотоке.
Прямая поддержка видеокамер (наличие).
Траскодирование: VNC и RDP потоки транскодирования в H.264 (наличие).
Конфигурация системного пространства сетевых медиапроцессоров: выходов на видеостене не хуже чем от 2 до 128; возможность организации не менее 2 тысяч входов.
Потребление тока: не более 4А.
Энергопотребление: не более 220 Вт.
Форм фактор: не более 1U.
Крепление: рэковое крепление в комплекте. 
Возможность крепления под стол (опционально).
Размер: не более 443 x 47 x 243 мм
Вес: не более 3кг
	шт.
	13
	
	не менее 12 месяцев

	1.5
	Лицензия управления медиа процессорами 

	Лицензия управления медиа процессорами Christie 120-123107-01 или эквивалент.
Характеристики:
Должна позволять производить управление не хуже чем от 6 до 15 сетевыми медиа процессорами с применением интуитивного и понятного интерфейса пользователя, включающего следующие возможности и функции (наличие):
 - настройка и управление коммутацией источников;
 - поддержка HDCP (Blu-ray) и DL-DVI;
 - прямая поддержка сетевых видеокамер;
 - настройка и управление видеостенами; 
 - симулятор видеостены;
 - создание и выбор «избранных»;
 - создание и выбор «макетов»;
 - расширенное управление окнами;
 - поддержка границ и заголовка окна;
 - поддержка поворота дисплея и наложение изображений;
 - интерактивный режим с поддержкой soft KVM;
 - полная интеграция API;
 - упрощенный протокол CLI для систем управления и сенсорных панелей;
 - отсутствие проприетарных алгоритмов кодирования и потоковых форматов;
 - администрирование пользователей;
 - вход с аутентификацией, сохранение состояния пользователя;
 - обмен сообщениями и информацией между пользователями;
 - полный мониторинг системы, включая данные журналов;
 - резервное копирование и восстановление с локального диска;
 - возможность управления системой из любой точки сети Ethernet.


	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.6
	Рекордер для записи видеосигнала DVI на жесткий диск

	Рекордер Epiphan Lecture Recorder x2 или эквивалент
Характеристики:
Сетевой интерфейс: не менее 1 х RJ45 10/100 Ethernet. PoE стандарта IEEE 802.3af класс 0
Коннекторы (наличие): 
- коннектор DVI-I (цифровой + аналог), не менее двух; 
- коннектор 3,5 мм аудио, не менее двух;
- коннектор USB тип А, не менее двух;
- коннектор S-Video, не менее 1; 
- коннектор Ethernet RJ45 с PoE, не менее 1.  
Поддержка видеокодеков: не хуже, H.264, MPEG-4, MJPEG.
Поддержка потоковых протоколов: не хуже, HTTP, RTP over RTSP/UDP/HTTP.
Скорость передачи видео: не менее 100 - 9000 кбит/сек
Кейфреймы, интервал: Настраивается (наличие)
Цветовое разрешение: не хуже 4:2:0
Поддержка видеорежимов: не хуже, VESA: от 640×480 до 1920×1200, спецрежимы VGA/DVI
Формат HD видео, не хуже:
- R, G, B + отдельные сигналы HSync and VSync;
- R, G, B + сигнал CSYNC;
- R, G, B с синхронизацией Sync-on-Green.
Формат аналогового видео: не хуже, NTSC, PAL
Частота кадров, макс., не хуже: до 30 fps при 1920×1080 (1080p)
Объем памяти: не менее 16GB
Формат файла записи: не хуже AVI, MOV
Поддержка функции маркировки видео: временные метки, надписи в свободной форме, информация о копирайтах (наличие).
Доступ к записанным файлам, не хуже: Web, FTP, USB флеш-драв, автоматическая загрузка на FTP сервер, автоматическая синхронизация RSYNC/CIFS
Интерфейс оператора (наличие): Веб-интерфейс, прикладной программный интерфейс HTTP, мышь, другие виды удаленного управления
Синхронизация по времени: не хуже, NTP, TIME (RFC 868)
Размеры, не более: 202×105×35 мм
Вес, не более: 635 г
	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.7
	Комплект устройств для передачи сигнала DVI по оптоволоконному кабелю

	Комплект устройств для передачи сигнала DVI Opticis M1-201DA-TR или эквивалент.
Характеристики:
Комплект устройств для передачи сигналов DVI должен быть предназначен для передачи сигнала DVI-D интерфейса по двум оптоволоконным волокнам.
Должен обеспечивать полную гальваническую развязку между источником и приемником сигнала.
Максимальная пропускная способность: не менее 1,65Гбит/c.
Максимальное разрешение передаваемого видеосигнала: не менее 1920х1200 60Гц.
Максимальное расстояние передачи: для одномодового волокна - не менее 1500м, для многомодового -  не менее 500м.
Вход в передатчике: не менее 1 DVI-D Single Link.
Выходы в передатчике: не более 1 дуплексной розетки с разъемами LC.
Вход в передатчике: не более 1 дуплексной розетки с разъемами LC.
Выходы в передатчике: не менее 1 DVI-D Single Link.
Электропитание: 5В постоянного тока, не более 5Вт.
Габаритные размеры передатчика и приемника: не более 69 х 39 х 15 мм.
Приемник и передатчик должны быть выполнены в виде устройств, которые присоединяются непосредственно к разъемам передатчика и приемника видеосигнала.
Комплектность: не менее чем 1 передатчик, 1 приемник, 2 блока питания.
	шт.
	16
	
	не менее 12 месяцев

	1.8
	Рабочая станция оператора 

	Рабочая станция оператора Z230 или эквивалент
Характеристики:
Тип процессора, не хуже:  Intel Core i7
Разъем процессора, не хуже: 1150
Частота ядра, не менее: 3.4 ГГц
Количество ядер, не менее: 4
Чипсет, не хуже: Intel PCH C226
Объем оперативной памяти, не менее: 4 ГБ
Тип оперативной памяти, не хуже: DDR-III
Видеоадаптер, не хуже: Intel HD Graphics 4600
Общий объем HDD, не менее: 500 ГБ
Скорость вращения HDD, не менее: 7200
Оптический привод, не хуже: DVD-RW
Количество отсеков 5,25", не менее: 2
Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5", не менее: 3
Блок питания, не менее: 400 Вт
Слоты расширения, не менее:
- 1 слот PCIe Gen3 x16, 
- 1 слот PCIe Gen2 x4 (разъем x16), 
- 1 слот PCIe Gen2 x1 (разъем x4), 
- 1 слот PCIe Gen2 x1, 1 PCI
Внешние порты ввода-вывода, не менее:
- 1 аудиовход, 
- 1 аудиовыход, 
- 1 разъем для наушников, 
- 1 разъем RJ-45, 
- 2 разъема для микрофона, 
- 4 порта USB 3.0, 5 портов USB 2.0
Типы поддерживаемых карт-памяти, не хуже: SD
Цвет корпуса: Черный
Материал корпуса, не хуже: Металл
Операционная система, не хуже: Windows 7 Professional
Вес, не более: 8,8 Кг
Габариты, не более: 170 x 442 x 399 мм
	шт.
	2
	
	не менее 12 месяцев

	1.9
	Клавиатура

	Клавиатура Oklick 300 M Office Keyboard White USB или эквивалент
Характеристики:
Интерфейс подключения: USB/PS/2
Тип клавиатуры: проводная
Цвет: белый
Трекбол: нет
Конструкция: классическая, цвета в оформлении: белые
Цифровой блок: есть
Тип: мембранная
Переходник USB-PS/2 в комплекте поставки
Клавиши: «Enter»-большой, «Backspace»-широкий, «Shift» правый/левый-широкие
Наличие USB концентратора : 1 порт
Количество клавиш: не менее 104 
Размеры (ШxВxГ): не более 455x35x185 мм
Вес: не более 689 грамм
Цвет русских букв: красные
Цвет латинских букв: серые
Наличие дополнительных кнопок: Sleep, Почта, Интернет (браузер)
	шт.
	2
	
	не менее 12 месяцев

	1.10
	Мышь
	Мышь Microsoft Basic Optical Mouse Black USB или эквивалент
Характеристики: 
Интерфейс подключения: USB 
Цвет: черный 
Трекбол: нет 
Тип: оптическая светодиодная 
Дизайн: для правой и левой руки 
Колесо прокрутки: в наличии
Количество клавиш: не менее 3 
Размеры: не менее 106x56 мм
	шт.
	2
	
	не менее 12 месяцев

	1.11
	Внешний жесткий диск USB

	Внешний жесткий диск c интерфейсом USB
Характеристики:
Форм-фактор: не более 2.5"
Подключение к ПК: не хуже USB 2.0
Емкость: не менее 1000 Гб
Скорость вращения: не менее 5400 rpm
	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.12
	Монитор оператора жидкокристаллический

	ЖК-монитор 23" 16:9 NEC E231W-BK или эквивалент
Характеристики:
Диагональ: не менее 23" (58.4 см)
Тип LCD-матрицы: не хуже TN
Разрешение экрана: не менее 1920x1080
Формат матрицы: 16:9
Интерфейс монитора: DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), DisplayPort
Время отклика: не более 5 мс GtG
Яркость матрицы: не менее 250 кд/м2
Контрастность LCD-матрицы: не менее 1000:1
Угол обзора LCD-матрицы: не менее 176° по горизонтали, не менее 170° по вертикали при CR > 5
Поворот экрана на 90°: возможен поворот экрана на 90° (из landscape в portrait или наоборот)
Поддержка технологий: Ambix, XtraView, Rapid Response, No Touch Auto Adjust
Потребление энергии: не более 28 Вт в рабочем режиме, не более 0,34 Вт в режиме ожидания
Безопасность и эргономика: EPEAT™ Silver; TCO 5.0; Energy Star 6.0; RoHS
Размеры (ширина x высота x глубина): не более 550.1 x 381.1 x 213.9 мм
Вес: не более 6.2 кг
	шт.
	6
	
	не менее 36 месяцев

	1.13
	Панель видеостены жидкокристаллическая

	ЖК панель 55" NEC X551UN или эквивалент
Характеристики:
Тип панели: не хуже S-PVA TFT с прямой, белой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в): не менее 1 210 x 680 мм
Диагональ экрана: не менее 55’’ (138,8 мм)
Соотношение сторон: 16:9
Яркость: не менее 500, (максимальная не менее 700) кд/м²
Контрастность: не менее 3500:1
Угол обзора: не менее 178° по горизонтали, не менее 178° по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика: не более 8 мс
Частота регенерации изображения: не менее 60 Гц
Разрешение: не менее 1920 x 1080 при 60 Гц
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК), наличие: 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 400; 640 x 480
(Video), наличие: 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080i (50)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (59.94/60)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
Входные разъемы, не менее: 1 x Dsub 15-контактный; 1 x S-видео; RGBHV для ПК и компонентного/компонентного (BNC); 1 х Композитный (RCA), 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)
Контрольный вход, наличие, не хуже: RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛВС 100 Мбит
Видеовыход аналоговый, не менее: 1 х Композитный (RCA)
Видеовыход цифровой не менее: 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP)
Контрольный выход, наличие, не хуже: RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack)
Дистанционное управление, не хуже: RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; Инфракрасное дистанционное управление (внутренний/внешний (опциональный) датчик); ЛВС с помощью SNMP
Датчик внешнего освещения, наличие: встроенное программное управление настройками датчика, активированные операции с программным управлением
Температурный датчик, наличие: встроенные, не менее 3х датчиков, встроенное программное управление настройками датчиков, активированные операции с программным управлением
Разъем для подключения дополнительный устройств: есть
технология опционального слота: двойной слот (STv1 + STv2)
Пусковой ток опционального слота: не менее 10 А.
потребляемая мощность опционального слота: не менее 61 Вт.
Напряжение/ток опционального слота: не менее 16 В / 4А
доступные типы дополнительных устройств (Dual Slot STv1 + STv2), не хуже: Встроенная ПЭВМ; Медиаплеер; Плата DVI Последовательного подключения; Плата HD-SDI; Ресивер CAT 5; Тюнер для приема DVB-T
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме: не более 190 Вт (типовое значение); не более 360 Вт (максимальное значение)
Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 0,5 Вт (ожидающий режим ECO)
Размеры (Ш x В x Г): не более 1215,3 x 686,1 x 128,1 мм
Вес: не более 36,4 кг
Ширина рамки: не более 1,8 мм снизу/справа; не более 3,7 мм сверху/слева; Экран к экрану не более 5,7 мм
Крепление VESA: 4 отверстия; 400 x 400 (FDMI); M6
Безопасность и эргономика: C-tick; CE; Energy Star 5.1; FCC Класс B; PSB; RoHS ; TÜV GS; UL/C-UL или CSA; VCCI
Функциональные особенности:
Режим работы: не хуже 24 / 7;
Автоматическая фрагментация изображения: наличие,
Автоматическое отправление предупредительных сообщений: наличие,
Автоматическое присвоение ID: наличие, 
Программируемая не менее 10-битная таблица пересчета цветов с не менее 3 блоками памяти: наличие, 
Возможность калибровки изображения: наличие, 
Сервер HTTP: наличие, 
Бесплатная загрузка ПО для управления дисплеями: наличие; 
Поддержка DICOM: наличие;
Возможность копирования параметров настройки дисплея с помощью RS232: наличие,
Детектор входного сигнала: наличие, 
Корректировка названия входа: наличие, 
Матричная память: наличие, 
Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала: наличие, 
ПИН-код в качестве защиты от кражи: наличие, Планировщик: наличие
	шт.
	6
	
	не менее 36 месяцев

	1.14
	Комплект для дистанционного управления
	Комплект для дистанционного управления NEC KT-RC или эквивалент
Характеристики:
Тип: ИК-пульт дистанционного управления с ИК приемником и кабелем для подключения
Совместимость с панелями видеостены жидкокристаллическими: есть
Комплектность, наличие, не хуже: сенсор, пульт дистанционного управления, мини-плагин кабель
	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.15
	Комплект калибровки для видеостены

	Комплект калибровки экранов видеостены NEC KT-X46UN-CC или эквивалент
Характеристики:
Тип: оптический калибратор для ЖК экранов
Состав: оптический калибратор, ПО
Подключение к ПК: USB
Совместимость с панелями  видеостены жидкокристаллическими : есть
	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.16
	Съемная рама для видеостен

	Рамка декоративная для видеостены NEC KT-55UN-OF или эквивалент
Характеристики:
Материал: алюминий
Цвет: черный
Совместимость с панелями  видеостены жидкокристаллическими: есть
	шт.
	3
	
	не менее 12 месяцев

	1.17
	Кронштейн настенный для ЖК-панелей, ландшафтная ориентация

	Кронштейн для видеостен  NEC Videowall Mount PDVWXUN 55 L или эквивалент
Характеристики:
Мин. расстояние от стены: не более 96,2 мм
Конфигурация видеостены: неограниченная
Размеры: не более 1377 x 213 x 95 мм
Вес: не более 7 кг
Совместимость с панелями  видеостены жидкокристаллическими: есть
	шт.
	6
	
	не менее 36 месяцев

	1.18
	Панель жидкокристаллическая, размер экрана 55"

	ЖК панель 55" NEC MultiSync P553 или эквивалент
Характеристики:
Тип панели: не хуже S-PVA с краевой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в): не менее 1 209,6 x 680,4 мм
Размер экрана: не менее 55’’ (138,8мм)
Яркость (транспортировка): не менее 550, (максимум не менее 700) кд/м²
Контрастность (тип. значение): не менее 4000:1
Угол обзора: не менее 178 по горизонтали, не менее 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика (тип. значение): не более 8 мс (от серого к серому)
Разрешение, наличие: 1920 x 1080 при 60 Гц
Поддерживает DisplayPort и HDMI, наличие: 1024 x 768; 1080i; 1080p; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1360 x 768; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 3840 x 2160 (24/30 Hz); 480p (60 Hz); 576p (50 Hz); 640 x 480; 720p (50/60 Hz); 800 x 600
Поддерживает только HDMI, наличие: 1360 x 768; 3840 x 2160 (25 Hz); 4096 x 2160 (24 Hz); 480i (60 Hz); 576i (50 Hz)
Видеовход аналоговый: не менее 1 x Dsub 15-контактный
Видеовход цифровой: не менее 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI (HDCP)
Аудиовход аналоговый: не менее 2 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой: не менее 1 x HDMI; не менее 1 х DisplayPort
Контрольный вход, наличие, не хуже: RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛВС 100 Мбит
Видеовыход цифровой, не менее: 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x OPS; 1 x выход DisplayPort; 1 x слот расширения для интерфейса
Аудиовыход аналоговый, не менее: 1 х Разъем 3,5 мм Jack
Контрольный выход: не менее 1 х ЛВС 100Мбит
Дистанционное управление, наличие: RS-232C (9 pin D-Sub) Вход; 
Инфракрасное дистанционное управление, наличие: (внутренний/внешний (опциональный) датчик); 
ЛВС с помощью SNMP: наличие
Разъем для подключения дополнительный устройств: есть
Технология опционального слота: спецификация OPS (NEC / Intel OPS стандарт)
Пусковой ток опционального слота: не менее 10 А.
Потребляемая мощность опционального слота: не менее 61 Вт.
Напряжение/ток опционального слота: не менее 16 В / 4А
Датчик внешнего освещения, наличие: встроенное программное управление настройками датчика, активированные операции с программным управлением
Датчик присутствия, не хуже: опциональный, наружный, диапазон не менее 4 м, активированные операции с программным управлением
Температурный датчик, наличие: встроенные, не менее 3х датчиков, встроенное программное управление настройками датчиков, активированные операции с программным управлением
Датчик NFC, наличие: интегрированный, с диапазоном не менее 2 см
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме: не более 150 Вт транспортировка; не более 315 Вт (максимальное значение)
Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 0,5 Вт (ожидающий режим ECO)
Размеры (Ш x В x Г): не более 1 250,2 x 721 x 64,5 мм
Вес: не более 25,3 кг
Ширина рамки: не более 18,5 мм (верх и низ); не более 18,5 мм левый/правый
Крепление VESA, наличие: 300 x 300 (FDMI); не менее 4 отверстия; M6
Безопасность и эргономика: C-tick; CE; FCC Класс B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL или CSA; VCCI
Функциональные особенности:
Режим работы: не хуже 24 / 7;
Автоматическая фрагментация изображения: наличие,
Автоматическое отправление предупредительных сообщений: наличие,
Автоматическое присвоение ID: наличие, 
Беспроводная передача данных (на базе NFC) : наличие, 
Встроенный чип Frame Comp: наличие; 
Поворот изображения: наличие, 
Программируемая не менее 10-битная таблица пересчета цветов с не менее 3 блоками памяти: наличие, 
Возможность калибровки изображения: наличие, 
Сервер HTTP: наличие, 
Функция автофокусировки: наличие; 
Бесплатная загрузка ПО по управлению дисплеями: наличие; 
Поддержка DICOM: наличие
	шт.
	1
	
	не менее 36 месяцев

	1.19
	Коммутатор 48 портов 

	Коммутатор сетевой Cisco Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image (WS-C2960-48TC-S) или эквивалент
Характеристики:
Тип: коммутатор (switch)
Возможность установки в стойку: есть
Объем оперативной памяти: не менее 128 Мб
Объем флеш-памяти: не менее 64 Мб
Количество портов коммутатора: не менее 48 x Ethernet со скоростью не хуже 10/100/1000 Мбит/сек
Количество SFP-портов: не менее 2
Максимальная скорость uplink/SFP-портов: не менее 10/100/1000 Мбит/сек
Внутренняя пропускная способность: не менее 50 Гбит/сек
Размер таблицы MAC адресов: не менее 8196
Консольный порт: есть
Поддержка Telnet: есть
Поддержка SNMP: есть
Протоколы управления группами интернета: IGMP v3
Поддержка IPv6: есть
Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
Размеры (ШxВxГ): не более 445 x 45 x 299 мм
Вес: не более 4.8 кг
	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.20
	Коммутатор 24 порта

	Коммутатор сетевой Cisco Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite (WS-C2960S-24TS-S) или эквивалент
Характеристики:
Тип: коммутатор (switch)
Возможность установки в стойку: есть
Объем оперативной памяти: не менее 128 Мб
Объем флеш-памяти: не менее 64 Мб
Количество портов коммутатора: не менее 24 x Ethernet со скоростью не менее 10/100/1000 Мбит/сек
Количество SFP-портов и модулей: не менее 2
Максимальная скорость uplink/SFP-портов: не менее 10/100/1000 Мбит/сек
Внутренняя пропускная способность: не менее 50 Гбит/сек
Размер таблицы MAC адресов: не менее 8196
Консольный порт: есть
Поддержка Telnet: есть
Поддержка SNMP: есть
Протоколы управления группами интернета: IGMP v3
Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
Размеры (ШxВxГ): не более 445 x 45 x 299 мм
Вес: не более 4.11 кг
	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.21
	Сертификат на расширенную гарантию - Тип 1 
	Пакет расширенной гарантии  для коммутатора 48 портов SmartNet CON-SNT-296048TC на 1 год для Cisco Catalyst WS-C2960-48TC-S или эквивалент.
	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.22
	Сертификат на расширенную гарантию - Тип 2
	Пакет расширенной гарантии для коммутатора 24 порта  SmartNet CON-SNT-2960S2SS на 1 год для Cisco Catalyst WS-C2960S-24TS-S или эквивалент
	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.23
	Коммутатор 28 портов 
	Коммутатор сетевой Cisco 28-port Gigabit PoE Managed Switch (SRW2024P-K9-EU) или эквивалент
Характеристики:
Тип: коммутатор (switch)
Возможность установки в стойку: есть
Количество портов коммутатора: не менее 28 портов со скоростью не менее 10/100/1000 Мбит/сек, не менее 26 из них PoE PSE, не менее 2 из них разделяемые с SFP
Количество SFP-портов и модулей: не менее 2
Максимальная скорость uplink/SFP-портов: не менее 10/100/1000 Мбит/сек
Внутренняя пропускная способность: не менее 48 Гбит/сек
Размер таблицы MAC адресов: не менее 8196
Память: не менее 16 Мб flash, не менее 128 Мб память CPU
Консольный порт: есть
Web-интерфейс: есть
Поддержка Telnet: есть
Поддержка SNMP: есть
Протоколы управления группами интернета: IGMP v1, IGMP v2
Поддержка стандартов: 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3af (PoE), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet)
Суммарная мощность PoE: не менее 180 Вт
Блок питания: Встроенный
Потребление энергии: не более 210 Вт (при подаче питания на доп. оборудование, не менее 15.4 Вт на порт)
Размеры (ШxВxГ): не более 440 x 44.45 x 257 мм
Вес: не более 3.3 кг
	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.24
	KVM переключатель 8 портовый 

	KVM переключатель 8 портовый Aten KL1508AiN-AX-RG или эквивалент
Характеристики:
Количество непосредственно подсоединяемых компьютеров: не менее 8
Максимальное кол-во подсоединяемых компьютеров (через каскадное соединение): не менее 128
Способ выбора порта: Экранное меню, “горячие” клавиши, кнопочные переключатели
Консольный порт: не менее, 1 x SPHD-18 Male (Желтый)
KVM порты: не менее 8 x RJ-45, розеточные
Для шлейфового соединения: не менее, 1 x DB-25 Female (черный)
Обновление встроенного программного обеспечения: не менее, 1 x RJ-11, Female (черный)
USB Port: не менее 2 x USB Type A Female (белый)
Разъем питания: не менее, 1 x 3-штырьковое гнездо переменного тока
Эмуляция: клавиатура / мышь PS/2, USB
Разрешение видео: 
- не хуже 1280 x 1024 при 75 Гц; DDC2B (50 метров, локально); 
- не хуже 1600 x 1200 при 60 Гц; DDC2B (40 метров, удаленно)
Интервал сканирования: регулируемый, не хуже 1—255 сек.
Энергопотребление: не более 230 В, 34 Вт 
Материал корпуса: Металл
Вес: не более 16,19 кг
Размеры (Д x Ш x В): не более 70,12 x 48,00 x 4,40 см
	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.25
	USB KVM кабель-адаптер

	USB KVM кабель-адаптер Aten KA9570-AX или эквивалент
Характеристики:
Разъем для подключения к KVM: не менее, 1 x RJ-45 розеточный
Разъем USB к компьютеру: не менее, 1 х USB, типа A, вилочный
Разъем VGA к компьютеру: не менее, 1 х HDB-15, вилочный
Материал корпуса, не хуже: Пластик
Вес, не более: 100 г
Размеры (Д x Ш x В), не более: 9.00 x 4.30 x 2.30 см
	шт.
	6
	
	не менее 12 месяцев

	1.26
	Ноутбук 15" с разрешением экрана 1920х1080 (FullHD)

	Ноутбук 15" HP H5G83EA#ACB или эквивалент
Характеристики:
Тип: ноутбук
Операционная система: не хуже Windows 7 Professional 64
Процессор: не хуже A4 4300M 2500 МГц
Количество ядер процессора: не менее 2
Объем кэша L2: не менее 1 Мб
Чипсет: не хуже AMD A76M FCH
Память: не менее 4 Гб DDR3L 1600 МГц
Максимальный размер: не менее 16 Гб
Количество слотов: не менее 2
Экран: не менее 15.6 дюймов, разрешение не менее 1920x1080, широкоформатный
Тип экрана: матовый
Подсветка экрана: светодиодная
Тип видеоадаптера: встроенный
Видеопроцессор: не хуже AMD Radeon HD 7420G
Видеопамять: SMA
Оптический привод: DVD-RW, сменный
Объем накопителя (SSD): не менее 128 Гб
Интерфейс накопителя: Serial ATA
LAN/Modem: сетевая карта 1000 Мбит/c
Беспроводная связь: Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0
Интерфейсы: USB 3.0x4, COM, разъем для док-станции, VGA (D-Sub), DisplayPort, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45)
Устройство для чтения флэш-карт: есть
Поддержка карт памяти: SD, SDHC, SDXC
Количество ячеек аккумулятора: не менее 6
Тип аккумулятора: Li-Ion
Устройства позиционирования: PointStick and Touchpad
Встроенные колонки: есть
Встроенный микрофон: есть
Веб-камера: есть
Особенности: слот блокировки
Размеры (ДхШхТ): не более 378x257x29 мм
Вес: не более 2.32 кг
	шт.
	1
	
	не менее 12 месяцев

	1.27
	Кабель соединительный DVI
	Кабель соединительный DVI  Dual Link 1,8 m или эквивалент
Характеристики:
Длина, не менее: 1,8м;
Разъемы DVI: не менее 2 шт.
	шт.
	8
	
	не менее 6 месяцев

	1.28
	Кабель соединительный VGA
	Кабель соединительный VGA 4,6 m или эквивалент
Характеристики:
Длина, не менее: 4,6м;
Разъемы VGA: не менее 2 шт.
	шт.
	6
	
	не менее 6 месяцев

	1.29
	Кабель соединительный DVI-D - HDMI
	Кабель соединительный DVI-D - HDMI 1,8 m или эквивалент
Характеристики:
Длина, не менее: 1,8м;
Разъем DVI: не менее 1 шт.
Разъем HDMI: не менее 1 шт.
	шт.
	2
	
	не менее 6 месяцев

	1.30
	Кабельная сборка в гофрошланге
	Кабельная сборка в гофрошланге 2LC/2LC, SM (9/125 µm), 30м 2LC/2LC  или эквивалент
Характеристики:
Длина, не менее: 30 м;
Тип волокна, не хуже: SM 9/125 µm;
Тип оболочки, не хуже: LSZH;
Количество кабелей в сборке, не менее: 2 шт.;
Буфер оптического волокна, не менее: 0,9 мм;
Внешняя оболочка одного кабеля с одним волокном в сборке, не менее: 3 мм;
Разъем LC: не менее 4 шт.
	шт.
	1
	
	не менее 6 месяцев

	1.31
	Кабельная сборка в гофрошланге
	Кабельная сборка в гофрошланге 12LC/12LC, SM (9/125 µm), 30м 2LC/2LC, или эквивалент
Характеристики:
Длина, не менее: 30 м;
Тип волокна, не хуже: SM 9/125 µm;
Тип оболочки, не хуже: LSZH;
Количество кабелей в сборке, не менее: 12 шт.;
Буфер оптического волокна, не менее: 0,9 мм;
Внешняя оболочка одного кабеля с одним волокном в сборке, не менее: 3 мм;
Разъем LC: не менее 24 шт.
	шт.
	1
	
	не менее 6 месяцев

	1.32
	Кабельная сборка в гофрошланге
	Кабельная сборка в гофрошланге 4LC/4LC, SM (9/125 µm), 30м 2LC/2LC, или эквивалент
Характеристики:
Длина, не менее: 30 м;
Тип волокна, не хуже: SM 9/125 µm;
Тип оболочки, не хуже: LSZH;
Количество кабелей в сборке, не менее: 4 шт.;
Буфер оптического волокна, не менее: 0,9 мм;
Внешняя оболочка одного кабеля с одним волокном в сборке, не менее: 3 мм;
Разъем LC: не менее 8 шт.
	шт.
	1
	
	не менее 6 месяцев

	1.33
	Кабельная сборка в гофрошланге
	Кабельная сборка в гофрошланге 12LC/12LC, SM (9/125 µm), 16м 2LC/2LC, или эквивалент
Характеристики:
Длина, не менее: 16 м;
Тип волокна, не хуже: SM 9/125 µm;
Тип оболочки, не хуже: LSZH;
Количество кабелей в сборке, не менее: 12 шт.;
Буфер оптического волокна, не менее: 0,9 мм;
Внешняя оболочка одного кабеля с одним волокном в сборке, не менее: 3 мм;
Разъем LC: не менее 24 шт.
	шт.
	1
	
	не менее 6 месяцев

	1.34
	Коммутационный шнур
	Коммутационный шнур RJ-45/ RJ-45 3,0 м, Кат. 5E U/UTP, LSZH, белый, 3,0 м или эквивалент
Характеристики:
Длина, не менее: 3 м;
Соответствие стандартам: не ниже Категории 5e по стандарту ANSI/TIA/EIA-568-B;
Тип кабеля: многожильный, U/UTP, с установленными разъемами типа RJ-45;
Тип материала наружной оболочки: LSZH;
Поставляется в заводской упаковке
	шт.
	12
	
	не менее 6 месяцев

	1.35
	Коммутационный шнур
	Коммутационный шнур RJ-45/ RJ-45 10,0 м, Кат. 5E U/UTP, LSZH, белый, 10,0 м или эквивалент
Характеристики:
Длина, не менее: 10 м;
Соответствие стандартам: не ниже Категории 5e по стандарту ANSI/TIA/EIA-568-B;
Тип кабеля: многожильный, U/UTP, с установленными разъемами типа RJ-45;
Тип материала наружной оболочки: LSZH;
Поставляется в заводской упаковке
	шт.
	12
	
	не менее 6 месяцев

	1.36
	Коммутационный шнур
	Коммутационный шнур RJ-45/ RJ-45 15,0 м, Кат. 5E U/UTP, LSZH, белый, 15,0 м или эквивалент
Характеристики:
Длина, не менее: 15 м;
Соответствие стандартам: не ниже Категории 5e по стандарту ANSI/TIA/EIA-568-B;
Тип кабеля: многожильный, U/UTP, с установленными разъемами типа RJ-45;
Тип материала наружной оболочки: LSZH;
Поставляется в заводской упаковке
	шт.
	12
	
	не менее 6 месяцев

	1.37
	Кабель питания 1,98 м 

	Кабель питания IEC 320 C19 - IEC 320 C20 - 16 AMP/230V 1.98 м или эквивалент.
Характеристики:
Длина: не менее 1,98м;
Разъемы IEC 320 C19: не менее 1 шт.;
Разъемы IEC 320 C20: не менее 1 шт.;
Номинальное входное напряжение: не менее 220В;
Максимальный ток нагрузки: не менее 20А;
Вес: не более: не более 360 г.
	шт.
	8
	
	не менее 6 месяцев

	1.38
	Кабель питания 2,44м

	Кабель питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 - 10 AMP/230V 2.44 м или эквивалент.
Характеристики:
Длина: не менее 2,44м;
Разъемы IEC 320 C13: не менее 1 шт.;
Разъемы IEC 320 C14: не менее 1 шт.;
Номинальное входное напряжение: не менее 220В;
Максимальный ток нагрузки: не менее 10А;
Вес: не более: не более 230 г.
	шт.
	22
	
	не менее 6 месяцев

	1.39
	Кабель питания для подключения ЖК панелей 

	Кабель питания HEDI VK15NK4 15 метров или эквивалент.
Характеристики:
Длина: не менее 15м;
Степень защиты: не менее IP44;
Номинальный ток: не менее 16 А;
Напряжение: не менее 230 В, 50 Гц
	шт.
	6
	
	не менее 6 месяцев

	1.40
	Блок распределения электропитания с возможностью мониторинга

	Блок распределения электропитания Conteg IP-DMI-008C3 00 016 с возможностью мониторинга или эквивалент.
Характеристики:
Вилка шнура: тип С20;
Группа розеток: не менее 8 шт, тип С13;
Сила тока: не менее 16A ;
Должен быть встроенный амперметр (наличие);
Функция удаленного наблюдения через сеть Ethernet за энергопотреблением розеток (наличие);
Возможность расчета объема выброса углекислого газа и стоимости потребленной электроэнергии;
Размеры: не более 432 x 45 x 90 мм.
	шт.
	4
	
	не менее 6 месяцев

	1.41
	Блок распределения электропитания базовый

	Блок распределения электропитания DP-RP-06-SCHUPH с возможностью мониторинга или эквивалент.
Характеристики:
Группа розеток: не менее 6 шт, тип Schuko;
Сила тока: не менее 16A ;
Должна быть защита от перенапряжения, фильтр высоких частот;
Размеры: не более 432 x 45 x 90 мм.
	шт.
	3
	
	не менее 6 месяцев

	1.42
	Разъем штыревой прямой разборный
	Разъем штыревой прямой разборный IEC C14 или эквивалент
	шт.
	7
	
	не менее 6 месяцев

	1.43
	Крепление настенное для дисплея 55”
	Крепление настенное для дисплея 55” или эквивалент
Характеристики:
Соответствие стандарту VESA, наличие: 300 x 300 (FDMI);
Допустимая максимальная статическая нагрузка, не менее: 30 кг;
Цвет, наличие: черный
	шт.
	1
	
	не менее 6 месяцев

	1.44
	Подставка настольная для крепления 3-х мониторов по горизонтали
	Подставка настольная для крепления 3-х мониторов по горизонтали DS100 Triple-Monitor Desk Stand или эквивалент
Характеристики:
угол наклона мониторов вперед\назад, не менее: 4 градуса;
угол поворота мониторов вправо\влево, не менее: 4 градуса;
вращение мониторов вокруг своей оси в пределах 360 градусов, наличие: есть;
Максимально допустимый вес, не менее: 14 кг на один мониторный шарнир
Максимально допустимый общий вес мониторов, не менее: 42 кг;
Совместимость со стандартами, наличие: VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI™);
Размеры, не более: 787 x 406 x 229 мм;
Вес, не более: 9 кг
	шт.
	2
	
	не менее 60 месяцев

	1.45
	Анкер рамный
	Анкер рамный 8х60 или эквивалент
	шт.
	28
	
	не менее 6 месяцев

	1.46
	Шкаф монтажный напольный
	Шкаф монтажный напольный NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black или эквивалент
Характеристики:
Масса нетто, не более 139кг
Максимальная высота, не более: 2258 мм
Максимальная ширина, не менее: 600 мм
Максимальная глубина, не менее: 1070 мм
Несущая способность (статическая нагрузка) не менее 1363.64 кг
Несущая способность (динамическая нагрузка) не менее 1022.73 кг
Минимальная глубина монтажа, не более 191 мм
Максимальная глубина монтажа, не менее 915 мм
Высота аппаратурной стойки: не менее 48 юнит
Ширина стойки, наличие: 19"
Цвет, наличие: Черный
	шт.
	2
	
	не менее 60 месяцев

	1.47
	Полка для шкафа стационарная
	Полка для шкафа стационарная 
Характеристики:
Максимальная высота, не более 44 мм
Максимальная ширина, не более 470 мм
Максимальная глубина, не более 660 мм
Масса нетто, не более 8.2 кг
Несущая способность (статическая нагрузка), не менее 113.64 кг
Минимальная глубина монтажа, не более 673 мм
Максимальная глубина монтажа, не менее 826 мм
Высота аппаратурной стойки, не более: 1 юнит
Цвет, наличие: Черный
	шт.
	4
	
	не менее 24 месяцев

	1.48
	Кабельный организатор вертикальный
	Кабельный организатор вертикальный, 8 колец, Zero U или эквивалент
Характеристики:
Не менее 8 металлических колец для укладки кабеля;
Масса нетто, не более 1.82 кг
Максимальная высота, не более 766 мм
Максимальная ширина, не более 55 мм
Максимальная глубина, не более 85 мм
Цвет, наличие: Черный
	шт.
	8
	
	не менее 24 месяцев

	1.49
	Заглушка
	Заглушка 1U 19" (комплект из 10 шт.) или эквивалент
Характеристики:
Соответствие стандартам, наличие: 1U (комплект 10U); 19"
Масса нетто, не более 0.09 кг
Максимальная высота, не более 45 мм
Максимальная ширина, не более 483 мм
Максимальная глубина, не более 28 мм
Цвет, наличие: черный
	к-т
	4
	
	не менее 24 месяцев

	1.50
	Замок на дверцу шкафа 

	Замок на дверцу шкафа 
Характеристики:
совместимость со шкафом монтажным напольным: наличие;
ручка с трехдисковым кодовым замком: наличие;
открытие мастер-ключом при любых комбинациях: наличие;
масса нетто, не более: 0,23 кг
цвет, наличие: черный
	шт.
	2
	
	не менее 24 месяцев

	1.51
	Датчик температуры и влажности 

	Датчик температуры и влажности 
Характеристики:
совместимость со шкафом монтажным напольным: наличие;
Рабочий диапазон параметров окружающей среды, не хуже: 0 - 55 °C
Рабочий диапазон относительной влажности, не хуже: 0 - 95%
цвет, наличие: черный
	шт.
	1
	
	не менее 24 месяцев







Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Весь Товар (оборудование) должен пройти специальную проверку по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах.




РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1. Поставляемый товар должен быть новым, 2014 года выпуска, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, не бывшим в употреблении, поставлен комплектно и полностью в рабочем состоянии. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с сертификатом соответствия.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1. Товар (оборудование) должно иметь стандартную заводскую маркировку в соответствии ГОСТ для идентификации единицы Товара (оборудования).
3.2. На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
- наименование продукции;
- количество в упаковке;
- товарный знак завода изготовителя.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1. Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
4.2. Упаковка должна быть запечатанной, целой, сухой, недеформированной, не иметь следов вскрытия.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на территории Покупателя в г. Лесной Свердловской области, склад ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
5.1.2. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Сопроводительные документы передаются Покупателю одновременно с получением Товара: 
- счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- товарная накладная (ТОРГ-12) в 2-х экземплярах;
- акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экземплярах;
- необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации паспорта и сертификаты на Товар (оборудование) на русском языке;
- гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
- исполнительная и эксплуатационная документация в 3 экземплярах;
- документы, подтверждающие проведение специальной проверки по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1. При создании системы отображении информации Поставщику обязательно необходимо выполнить следующие работы:
· поставка оборудования согласно Разделу 1 Тома 2;
· монтажные работы;
· настройка и пуско-наладка оборудования.
Заземление оборудования необходимо выполнить в соответствии с ПУЭ и ГОСТ Р 50571.21-2000, часть 5, раздел 548 «Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации».
Монтаж оборудования и прокладку кабельных трасс выполнить в соответствии с требованиями Р 78.36008-99, ПУЭ и СНиП 3.05.06.-85. По окончании монтажа кабели и провода промаркировать. 
Все работы по монтажу оборудования, кабелей, проводов, запуску и настройке оборудования выполнить в соответствии с ПУЭ, техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации
8.2. В случае отсутствия недостатков в работе Стороны подписывают Акт о вводе в эксплуатацию, после подписания которого, работы считаются завершенными.
8.3. Гарантия на поставленный Товар (оборудование) устанавливается в соответствии с рекомендациями производителей Товара (оборудования), но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию Товара (оборудования).
8.4. Замена вышедшего из строя Товара в течение 15 дней после получения уведомления от Заказчика. 
8.5. Поставщик должен иметь сеть сервисных центров на территории РФ.
8.6. Сервисное обслуживание поставленного Товара должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации.
8.7. Поставщик должен обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Заказчика.
8.8. Время реагирования на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней.
8.9. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1. Используемое в СОИ оборудование должно обеспечивать безопасность персонала при своей эксплуатации. 
10.2. Размещение оборудования на рабочих местах должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. Поставляемый Товар (оборудование) должен соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки, иметь торговую марку и товарный знак



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1. Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	14.1. Исполнительная и эксплуатационная документация должны быть предоставлены  на бумажном и CD/DVD носителях.
14.2. Заключение о проведении специальной проверки по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах должно быть отправлено на бумажном и CD/DVD носителях фельдсвязью по адресу: г. Лесной Свердловской области, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Коммунистический проспект, д. 6 а.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	15.1. Обучение (инструктаж) специалистов Заказчика на месте Заказчика



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СОИ
	Система отображения информации



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Схема размещения оборудования
	33

	2
	Структурная схема
	34
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Приложение 1 Схема размещения оборудования



Приложение 2 Структурная схема 
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