ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку и монтаж нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка и монтаж нестандартных строительных конструкций физической защиты проемов зданий для нужд ФГУП СНПО «Элерон». 
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
  Общие требования по поставке и монтажу:

Заполнение конструкций:  

- стеклопакеты 30 мм (6 стемалит -20-4), (цвет-RAL 5010 сине-серый); 

- стеклопакеты 30 мм (6 Planibel-20-4 TorN), (Stopsol Supersilver Dark Blue №6). 
Устанавливать на резиновых П-образных уплотнителях с использованием ограничителей из твердой резины. 

Места примыкания элементов конструкции проемов после монтажа и заделки закрыть алюминиевыми нащельниками. 

Цвет металлических конструкций RAL 7035 (покрытие- порошковая эмаль). 
Сопротивление теплопередаче 0,5 м2оС/Вт.

Ветровая нагрузка 23 кг/м2 (I ветровой район). 

Монтаж конструкций должна осуществлять фирма-изготовитель.

Крепление конструкций к покрытию, перекрытиям, колоннам, площадкам и маршам лестниц выполнять на выносных пластинах (кронштейнах) анкерными болтами. Узлы крепления должна разрабатывать фирма-изготовитель.

Конструкции устанавливать на отметку чистого пола 0.000.

Выполнить замеры проемов на объекте. 

Габаритные размеры элементов конструкций должны обеспечивать возможность транспортировки и монтажа.

Документацию стадии КМ разрабатывает завод-изготовитель конструкций, согласно СН 460-74 «Конструкции металлические. Чертежи КМ.»
Для обеспечения требуемой жесткости каркаса конструкции, установку спаренных элементов (вертикальных и горизонтальных) решает фирма-изготовитель с учетом высоты и длины конструкции.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Конструкция №1 физической защиты проёмов здания

(поставка и монтаж)
	Конструкция №1 (ВТ-1), состоящая из оконных блоков и двери, выполненная из алюминиевых сплавов по металлическому каркасу, с двойным остеклением стеклопакетами в одинарном каркасе.

Под размер проема:

           - 5400х12900(h) мм, должна оборудоваться:

                   - дверным блоком – полуторным, размер в свету 1400х2300(h) мм (с левой стороны)  левого открывания в комплекте с:
                          - дверным доводчиком                                        - 1шт;
                          - врезным механическим замком  типа (KFV) – 1шт;

                          - ручками скобообразными                                – 2шт;

                   - оконными блоками –глухими, размер оконных блоков определяет фирма-изготовитель;

     Расположение дверного блока в конструкции №1 выполнить зеркально расположению дверного блока в конструкции №2.
          Внешний вид указан в Приложениях № 1, 2
	не менее

12 месяцев


	1
	к-т



	2
	Конструкция №2 физической защиты проёмов здания

(поставка и монтаж)
	      Конструкция №2 (ВТ-1.1), состоящая из оконных блоков и двери, выполненная из алюминиевых сплавов по металлическому каркасу, с двойным остеклением стеклопакетами в одинарном каркасе.

Под размер проема:

           - 5400х12900(h) мм, должна оборудоваться:

                   - дверным блоком – полуторным, размер в свету 1400х2300(h) мм (с правой стороны)  правого открывания в комплекте с:
                          - дверным доводчиком                                        - 1шт;
                          - врезным механическим замком  типа (KFV) – 1шт;

                          - ручками скобообразными                                – 2шт;

                   - оконными блоками –глухими, размер оконных блоков определяет фирма-изготовитель;

     Расположение дверного блока в конструкции №2 выполнить зеркально расположению дверного блока в конструкции №1.
           Внешний вид указан в Приложениях № 1, 3
	
	1
	к-т



	3
	Конструкция №3 физической защиты проёмов здания

(поставка и монтаж)
	Конструкция №3 (ВТ-2), состоящая из оконных блоков и двери, выполненная из алюминиевых сплавов по металлическому каркасу, с двойным остеклением стеклопакетами в одинарном каркасе.

Под размер проема:

           - 5250х3000(h) мм, самонесущая, должна оборудоваться:

                   - дверным блоком – двупольным, размер в свету 1600х2100(h) мм (по центру) в комплекте с:
                          - дверным доводчиком                                                 - 2шт;
                          - врезным механическим замком  типа (KFV)          – 1шт;

                          - ручками скобообразными                                         – 4шт;

                    - оконными блоками, с размерами 4-х типов, глухим  – 18шт;

                    - блоками, заполненными сэндвич-панелями                –   6шт.

           Внешний вид указан в Приложении № 1
	
	2
	к-т




        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара на территорию объекта Заказчика, расходы на монтаж конструкций, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 10 дней с момента фактической приемки товара и окончания монтажных работ на объекте Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН, акты выполненных монтажных работ и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место и порядок поставки и монтажа товара:

РФ, Москва, Проспект Мира, силами и средствами Поставщика.
       7. Сроки поставки и монтажа товара:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки и монтажа – не позднее 20 дней с даты подписания договора.

  Зам. начальника отделения  НСО                                                                                                               ____________________ А.Б.Крылов

  Исполнитель                                                                                                                                                 ___________________    В.Ф.Никитин
