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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Факсимильный аппарат Panasonic KX-FLC418RU с беспроводной трубкой DECT с дополнительной комплектацией
Сертифицируется по стандарту ISO 9001:2008г. или эквивалент с обязательным согласованием  в ходе конкурентной процедуры участниками закупки с инициатором технических характеристик эквивалентного оборудования, с предоставлением копией разрешительной документации и,  в соответствии с законодательством РФ, нотариально заверенного перевода на русский язык.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Оборудование должно быть новым, не ранее 2013 г. выпуска, не используемым ранее. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных комплектующих, не требующее дополнительных настроек и регулировок. 



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Данное оборудование приобретается для оснащения отделов АСФ ОВГСО ОАО «ППГХО». В случае снятия с производства конкретной модели или указанных комплектующих возможна замена на аналог с предоставлением подтверждающего письма от производителя.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Факсимильный аппарата Panasonic KX-FLC418RU с беспроводной трубкой DECT по виду климатического исполнения должен относится к исполнению УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, рассчитана на применение при температуре окружающей среды от +5 до +500С, относительной влажности до 98 %.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	[bookmark: bookmark0]Подраздел 4.1 Основные технические характеристики

	Факсимильный лазерный аппарат: Panasonic KX-FLC418RU с беспроводной трубкой DECT. Технология печати - лазерная монохромная, цвет - черный, ЖК- дисплей 16 знаков, 2 строки, разрешение печати - 600 dpi на листе формат А4, максимальная скорость монохромной печати - 10 стр./мин., спикерфон, автоответчик, АОН, сканер, факс, автодозвон. В случае снятия с производства конкретной модели или указанных комплектующих возможна замена на аналог с предоставлением подтверждающего письма от производителя.
Сетевой фильтр: должен обеспечивать защиту от импульсных и высокочастотных помех по трем цепям; предназначен для защиты компьютеров, домашней и профессиональной электроники в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50745-99; 6 розеток с заземлением, плюс 1 универсальная без заземления; световой индикатор исправности электронного блока защиты; корпус из высококачественного АБС-пластика; защита от перегрузки по мощности и короткого замыкания (ТБМП).
Тонер-картридж: KX-FAT88A7 для факсимильного аппарата Panasonic КХ- FLC418RU, ресурс картриджа не менее 2000 страниц при заполнении 5%.


	Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

	Электропитание должно осуществляться от сети переменного напряжения 220 В, промышленной частоты 50 Гц.

	Подраздел 4.3 Требования к комплектности

	Таблица №1 - Комплектация приобретаемого оборудования

	№
п/п
	Наименование и тип
	Единицы
измерения
	Кол-во

	Основной комплект поставки

	1
	Факсимильный лазерный аппарат KX-FLC418RU
	шт.
	2

	2
	Сетевой фильтр
	шт.
	2

	3
	Тонер-картридж KX-FAT88A7
	шт.
	2

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

	Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», с приложением упаковочного листа.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования с упаковочным листом.
Поставку оборудования произвести с комплектом документации на все поставляемое оборудование, в герметичной водонепроницаемой упаковке.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования осуществляется при наличии пакета документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ оборудования в РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Пакет документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ оборудования в РФ. Должен быть на русском языке или заверенный нотариально перевод на русский язык и содержать:
- Заверенные копии сертификатов соответствия (производителем или поставщиком),
- Оригиналы руководств по эксплуатации,
- Паспорт или формуляр с отметкой о проведении заводских испытаний заводом изготовителем и печатью ОТК (отдела технического контроля), предоставляемых гарантийных обязательствах не менее 12 месяцев  с даты ввода оборудования в эксплуатацию.
Документация предоставляется на электронном и бумажном  носителе: 
  Поставщик обязуется предоставить:
- товар в соответствии  со  спецификацией;
- инструкции по эксплуатации на русском языке;
- сертификат о качестве товара;
- сертификат соответствия санитарным нормам;
- сертификата соответствия ГОСТам; 
- технические данные и паспорта;





РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1 Оборудование поставляется, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя, с приложением упаковочного листа.
6.2. Факсимильный аппарат Panasonic KX-FLC418RU с беспроводной трубкой DECT с дополнительной комплектацией должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
6.3. Не допускается транспортирование совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами и другими веществами, вредно  действующими на металл, пластмассу и резину.
6.4. При транспортировании, а также во время погрузки и разгрузки, должны выполняться все меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на транспортных ящиках.
6.5.   Поставку оборудования произвести с комплектом документации, в соответствии разделом 5. настоящего технического задания, на поставляемое оборудования  в герметичной водонепроницаемой упаковке.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Не допускается хранение  в пыльных помещениях и при наличии в окружающей среде паров кислот и щелочей.
7.2. Оборудование должно храниться в заводской упаковке. в закрытых сухих отапливаемых помещениях с температурой +5 °С и влажностью до 70%.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1. Гарантийный срок  на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 (двенадцати) месяцев, сетевые фильтры не менее 6 (шести) месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.
8.2.  Гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Устранение недостатков, согласно гарантийных обязательств, в срок до 45 календарных дней с момента получения акта рекламации. Все  расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно быть сертифицировано и допущено к применению на территории РФ, с подтверждением о проведении заводских испытаний, с отметкой в паспорте или отдельного документа (согласно практики завода производителя).
Согласно законодательства РФ оборудование должно быть сертифицировано в соответствии ГОСТами:
- ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования.
- ГОСТ Р 51318.22-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний
- ГОСТ Р 51318.24-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.
- ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7) Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 а (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.
- ГОСТ Р 51317.3.3-2008 Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний.
  с которыми должна быть проведена сертификация с предоставлением  заказчику  «Сертификата соответствия».



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке, в случае поставки оборудования зарубежного производства должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод на русский язык.



РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АСФ
	аварийно-спасательного формирования   

	2

	ОВГСО
	отдельного военизированного  горноспасательного отряда 

	3
	ЯМ и РВ
	ядерных материалов и радиоактивных веществ 



