	Запрос
	Разъяснение

	С целью расчета стоимости изготовления и подачи заявки на участие в открытом запросе предложений № 11/758-410 просим сообщить какой процент от общей массы тележки составляет нержавеющая сталь
	В общей массе тележки нержавеющая сталь отсутствует.
Одновременно сообщаем основные технические характеристики тележки Л.64.147.01.000:

Грузоподъемность, т - 2
Скорость передвижения тележки:
– основная, м/мин - 6
– доводочная, м/мин -  0,6
Ширина колеи, мм - 600
Габаритные размеры:
длина тележки, мм -  5000
ширина тележки, мм - 1115
высота тележки, мм - 800
мощность мотор-редуктора, кВт - 0,37
крутящий момент на выходном валу, Н·м - 400
Масса тележки, кг - 905
Материал тележки: рама – Ст3 ГОСТ 380-2005, ходовая часть - стали по ГОСТ 1050-88.
Покрытие - грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83, эмаль эпоксидная      ЭП-140, серая ГОСТ 24709-81, У1, IV в два слоя.
Классификация тележки согласно НП-016-05 – 4.
Категория сейсмостойкости согласно НП-031-01 – II.
Климатическое исполнение тележки и категория размещения по  ГОСТ 15150-69 – УХЛ 4.
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