ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ГСМ
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

		Бензин АИ-92
	Неэтилированный бензин Регуляр 92 (АИ-92-3)

	Бензин АИ-95
	Неэтилированный бензин Премиум 95 (АИ-95-3)

	Дизельное топливо 
	Дизельное топливо  ГОСТР 305-82 с изм. 1-8

	Дизельное топливо (евро) 
	Дизельное топливо (евро) ГОСТ Р 52368-2005 с изм. 1

	Масло моторное
	Масло моторное универсальное для автомобильных карбюраторных двигателей      М 8-В1

	Масло гидравлическое
	ВМГЗ

	Масло камазовское
	Масло М-10Г2К, М-8Г2К

	Масло дизельное
	Масло М-10Г2, М-8Г2

	Масло трансмиссионное
	ТСП-15К




	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен соответствовать техническому заданию, требования по новизне не предъявляются.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Нет требований.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуются

	Подраздел 1.5 Код ОКП

		Бензин АИ-92
	025112

	Бензин АИ-95
	025112

	Дизельное топливо 
	025132

	Дизельное топливо (евро) 
	025182

	Масло моторное
	025312

	ВМГЗ
	025330

	Масло камазовское
	025313

	Масло дизельное
	025313

	Масло трансмиссионное
	025360






РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

		Бензин АИ-92
	Топливная система транспортных средств

	Бензин АИ-95
	Топливная система транспортных средств

	Дизельное топливо зим.
	Топливная система транспортных средств в зимний период эксплуатации

	Дизельное топливо (евро) зим.
	Топливная система транспортных средств в зимний период эксплуатации

	Масло моторное
	Система смазки ДВС

	ВМГЗ
	Гидравлическая система транспортных средств

	Масло камазовское
	Система смазки ДВС

	Масло трансмиссионное
	Для узлов и агрегатов трансмиссии транспортных средств






РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Уральский климатический регион (Челябинская и Свердловская область)



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

		Бензин АИ-92
	ГОСТ Р51107-97 с изм. 1-6

	Бензин АИ-95
	ГОСТ Р 51866-2002 с изм. 1-4

	Дизельное топливо 
	ГОСТР 305-82 с изм. 1-8
	

	Дизельное топливо (евро) 
	ГОСТ Р 52368-2005 с изм. 1

	Масло моторное
	ГОСТ 10541-78

	ВМГЗ
	ТУ 38.101479-86 или эквивалент

	Масло камазовское
	ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11

	Масло трансмиссионное
	ГОСТ 10541-78



	Все виды топлива должны соответствовать на момент отпуска с АЗС Исполнителя сезону и району эксплуатации в соответствии с ГОСТ на каждый вид.

	
Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не предъявляются

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	                                               Не предъявляются

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не предъявляются

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Не предъявляются, ГСМ отпускается в ёмкости заказчика на разлив.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1 Отпуск ГСМ на АЗС осуществляется через раздаточные (РК) колонки тремя способами:
- по топливным картам водителям, непосредственно в топливный бак автотранспорта Заказчика;
- операторами АЗС, согласно ведомостям  заправки ГСМ ;
– операторами АЗС, на основании доверенности установленной формы в автоцистерны Заказчика.
5.1.2. Отпуск ГСМ в тару (канистры, бочки, цистерны и т.д.) с АЗС производится, на основании надлежащим образом оформленной накладной формы. Отпуск производится через счетные механизмы ТРК  . 

Заправка автомобилей ГСМ производится в следующем порядке:
5.1.2 Уполномоченное лицо Исполнителя – оператор АЗС производит заправку автомобилей, машин и механизмов Заказчика при наличии следующих документов:
-документа, удостоверяющего личность представителя Заказчика;
-путевого или маршрутного  листа, выданного Заказчиком.
5.1.3 В подтверждение факта заправки автомобиля ГСМ оператор АЗС расписывается в путевом листе на транспортное средство с указанием фактически отпущенного ГСМ.
5.1.4 Использование при заправке топливной карты и устного кода является юридическим подтверждением факта получения водителем топлива. Это равнозначно личной подписи водителя на получение топлива.
5.1.5 Отпуск ГСМ по заправочным ведомостям осуществляется операторами АЗС в исключительных случаях (в связи с неисправностью аппаратуры отпуска по топливным картам или по др. причинам). При этом заправка осуществляется при предъявлении путевого листа за тот день, когда происходит заправка.
В этом случае при заправке автомобилей заправочная ведомость открывается общая, на всех водителей в разрезе структурных подразделений Заказчика.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На каждую партию топлива Заказчику должны передаваться копии паспортов качества на ГСМ. Первичные бухгалтерские документы



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями ГОСТ 26653-90





РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения ГСМ до сдачи Заказчику, должны обеспечивать соответствие характеристик, установленных Госстандартами в соответствии с данным техническим заданием.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует качество ГСМ на момент отпуска, претензии по качеству принимаются не позднее 3х дней с момента заправки. После чего создаётся совместная комиссия, которая осуществляет забор проб с РК поставщика, согласно установленному регламенту. Полученные образцы ГСМ передаются для анализа в специализированную лабораторию для проверки соответствия паспорту качества. В случае выявления брака, оплата не производится за всю партию полученного товара не надлежащего качества.
В случае отсутствия брака все издержки на проведение экспертизы ложатся на Заказчика.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	                                                          Отсутствуют



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с ГОСТ по видам ГСМ



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Обе стороны должны руководствоваться действующим законодательством РФ, руководящим документом РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций», принятым и введенным в действие приказом Минэнерго РФ от 01.08.2001 № 229, с изменениями от 17.06.2003, инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР, утвержденной Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 № 06/21-8-446.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

		Бензин АИ-92
	ГОСТ Р51107-97 с изм. 1-6

	Бензин АИ-95
	ГОСТ Р 51866-2002 с изм. 1-4

	Дизельное топливо зим.
	ГОСТР 305-82 с изм. 1-8

	Дизельное топливо (евро) зим.
	ГОСТ Р 52368-2005 с изм. 1

	Масло моторное
	ГОСТ 10541-78

	ВМГЗ
	ТУ 38.101479-86 или эквивалент

	Масло камазовское
	ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11

	Масло трансмиссионное
	ГОСТ 10541-78






РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	АЗС исполнителя должна быть расположена на территории ЗАТО                  г. Снежинск.
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления  и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.
Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.
          Индивидуальным  предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института
       АЗС Исполнителя должна соответствовать следующим требованиям:
    - режим работы – круглосуточный; 
    - основная нагрузка с 7-30 до 8-30 часов; 
    - автозаправочный комплекс должен обеспечивать заправку топливом через 
раздаточные колонки безналичным способом – по электронным топливным картам;
    - пропускная способность не менее 10 единиц транспорта в час (по каждому виду топлива); 
   -  наличие на АЗС площадки для ожидания, достаточной для размещения не менее 10 единиц транспорта длиной до 16 м. (подтверждается план-схемой АЗС);
 



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	                                    Общее количество ГСМ (по видам)
	Бензин АИ-92
	41 600 л

	Бензин АИ-95
	12 200 л

	Дизельное топливо 
	170 000 л

	Дизельное топливо (евро) 
	20 000 л

	Масло моторное М8В1
	160 кг

	ВМГЗ
	250 кг

	Масло камазовское М10 Г2К
	300 кг

	Масло дизельное М8 Г2К
	133 кг

	Масло трансмиссионное
	80кг


Ежедневный неснижаемый запас по топливу – не менее 10 000 литров
Ежедневный неснижаемый запас по маслам – не менее 50кг
Период действия договора с 01.03.2014 по 30.04.2014



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Исполнитель обязан подтвердить наличие устойчивых договоров аренды, либо наличие собственной АЗС,  соответствующей требованиям раздела 13 настоящего технического задания. В качестве подтверждения принимаются: план схема АЗС (заверенная копия), копия документа на право собственности АЗС или договора аренды.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГСМ
	горюче-смазочные материалы

	2
	ДВС
	двигатель внутреннего сгорания

	3
	АЗС
	автомобильная заправочная станция

	4
	РК
	раздаточная колонка

	5
	ЗАТО
	закрытое административно-территориальное образование



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	                                                         нет
	








