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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Расходомер – счетчик УЗ «Взлет МР» УРСВ-510ц/У/Т/Пром.испол./П (или эквивалент)
Расходомер – счетчик УЗ «Взлет МР» УРСВ-522ц/У/Т/Пром.испол./П(или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.).

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	421310


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Предназначены для измерения среднего объемного расхода и объема различных жидкостей в широких диапазонах температуры и вязкости в напорных трубопроводах в различных условиях эксплуатации (при постоянном и реверсном направлении потока жидкости в трубопроводе).


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Расходомеры-счетчики  предназначены для  эксплуатации при повышенной влажности воздуха  и температуре окружающего воздуха от 0 до 65°С (ГОСТ  12997)


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Скорость потока - от 0.1 до 20м/с;

Диапазон температуры жидкости  -  от -30 до 160ºС;

Температура окружающей среды для вторичного преобразователя (ВП) - от 0 до 65º; 
Давление в трубопроводе для ПЭА - не более 2.5мПа; 
Степень защиты ВП/ПЭА - IP54/IP68. 

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Глубина архивов измерительной информации, записей: часового 1440, суточного -60, месячного - 48, интервального 14400, дозирования -512. 
Среднее время наработки на отказ 75000ч, средний срок службы 12 лет.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим регламентам, а в их отсутствие – иным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, другим правилам, подлежащим применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»), согласованным Сторонами в спецификации. 

Качество продукции, которая согласно спецификации должна соответствовать техническим регламентам или иным обязательным к применению стандартам (ГОСТ), должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Качество продукции, которая согласно спецификации должна соответствовать иным стандартам (кроме ГОСТ), должно подтверждаться сертификатом качества либо иным сертификатом, подтверждающим качество продукции в соответствии с системой добровольной сертификации, в которой участвовал Поставщик (изготовитель).

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Конструкция должна обеспечивать удобство эксплуатации, обслуживания и ремонта.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Используемые материалы должны быть износостойкими,  комплектующие должны иметь надежную конструкцию.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Продукция должна быть достаточно устойчива к воздействию внешних факторов.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Питание расходомера от однофазной сети переменного тока 36В,50Гц

Потребляемая мощность не более 20ВА 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	-

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Расходомер – счетчик УЗ «Взлет МР» УРСВ-510ц/У/Т/Пром.испол./П - 2шт.

Расходомер – счетчик УЗ «Взлет МР» УРСВ-522ц/У/Т/Пром.испол./П - 1шт.

Врезные датчики ПЭА - В-202 (Dу=500мм) – 2шт. (по диаметру)
Врезные датчики ПЭА - В-202 (Dу=600мм) – 1шт. (по хорде)

Измерительный участок  ИУ -012(Dу=500мм, материал – сталь, фланцевый) - 1 шт.

Источник вторичного питания AND-3024 – 3шт.
Кабель связи - 350м

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка на лицевой панели ВП содержит наименование обозначение прибора и фирменный знак завода-изготовителя. На нижней панели прибора нанесен заводской номер расходомера. Маркировка на корпусе ПЭА содержит заводской номер.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции от повреждений во время транспортировки, а также в период  длительного хранения на складских территориях различного типа. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Заказчик (покупатель) осуществляет приемку продукции в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству №П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями).
Выявленные покупателем при приемке недопоставка, поставка некомплектной и (или) некачественной продукции устраняются поставщиком за свой счет путем соответственно допоставки, доукомплектования и (или) замены некачественной продукции в течение 10 рабочих дней с даты получения от покупателя соответствующего уведомления.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет покупателю:
- документы о сертификации продукции (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии);

- инструкцию на русском языке;

- оформленные гарантийные талоны;

-  счет, счет-фактуру, выставленные покупателю;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз.;

- Акт приема-передачи товара в 2-х экз.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик поставляет продукцию в упаковке или / и таре, обеспечивающей сохранность продукции, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки продукции покупателю, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранить продукцию в условиях, обеспечивающих ее сохранность.
Хранение продукции до ее передачи Покупателю осуществляет Поставщик.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии на закупаемую продукцию должен быть в соответствии со сроком, указанном в паспорте завода-изготовителя, но не менее 18 месяцев с момента сдачи продукции Покупателю. В случае замены или исправления дефектной продукции гарантийный срок на данную продукцию соответственно продлевается. Все расходы, связанные с гарантийной заменой и исправлением продукции, должны осуществляться за счет Поставщика.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	-


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническим регламентам, а в их отсутствие – иным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ, другим правилам, подлежащим применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»). 

Качество продукции, которая согласно спецификации должна соответствовать техническим регламентам или иным обязательным к применению стандартам (ГОСТ), должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Качество продукции, которая согласно спецификации должна соответствовать иным стандартам (кроме ГОСТ), должно подтверждаться сертификатом качества либо иным сертификатом, подтверждающим качество продукции в соответствии с системой добровольной сертификации, в которой участвовал поставщик (изготовитель).


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуется поставить 2шт. ( два) расходомера – счетчика УЗ «Взлет МР» УРСВ-510ц/У/Т/Пром.испол./П, 1шт. (один) расходомер – счетчик УЗ «Взлет МР» УРСВ-522ц/У/Т/Пром.испол./П
 Срок поставки: май-ноябрь  2014 года.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	-


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	РФЯЦ-ВНИИТФ
	Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"


РАЗДЕЛ 20. ОСОСБЫЕ УСЛОВИЯ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателем, представителям юридических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
	


РАЗДЕЛ 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	-
	


