ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 28/02/22ЕЛ
г. Мытищи	«28» февраля 2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ПК НОВОСИСТЕМС» (ООО «ПК НОВОСИСТЕМС»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Андреенкова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (АО «НИИПП») именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Генерального директора Монастырева Евгения Александровича действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок передать в собственность Покупателя оборудование (в дальнейшем именуется «Товар») в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 
1.2. Ассортимент и количество Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1). Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар свободен от прав третьих лиц.
2. Качество и комплектность
2.1. Качество поставляемого Товара соответствует требованиям и стандартам производителя.
2.2. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю документацию, входящую в комплект поставки Товара.
2.3. Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, должны обеспечивать сохранность Товара при перевозке и хранении.
3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Цена Договора составляет 6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС по ставке 20% - 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
3.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, все затраты Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе – налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.3. Оплата Товара по настоящему Договору производится в следующем порядке:
50% предоплата, доплата в размере 50% в течении 10 календарных дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя.
3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. Порядок поставки
4.1. Условия поставки Товара :  до терминала ТК «Деловые линии» в городе Томск.
4.2. Приемка Товара Покупателем по ассортименту, количеству, комплектности и качеству осуществляется в соответствии со спецификацией (Приложение №1).
4.3. Срок поставки: в течение 4-х недель со дня получения предоплаты на расчетный счет поставщика.
4.4. Дата подписания УПД уполномоченным представителем Покупателя является датой перехода от Поставщика к Покупателю права собственности на Товар и рисков случайной гибели или утраты Товара, днем поставки Товара и датой исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.
4.5.   Поставщик обязуется одновременно с Товаром передать Покупателю следующую товарно-сопроводительную документацию: 
-   УПД в 2-х экз. (один экземпляр для Поставщика, один экземпляр для Покупателя).
-   оригинал счета, выставленного Покупателю.
5. Гарантия качества
5.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на Товар сроком 12 месяцев. На расходные материалы гарантия не предоставляется.
6. Ответственность сторон
6.1. При нарушении Поставщиком сроков поставки Товара, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате пени в размере 0,1% от стоимости недоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Товара.
6.2. При нарушении Покупателем сроков оплаты, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от стоимости Товара.
6.3. Штрафные санкции начисляются исключительно по письменному требованию заинтересованной стороны.  При не предъявлении претензии за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора и соответствующего Счета, размер неустойки (штрафов, пеней) равен 0 (нулю).
6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика и Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору и соответствующему Счету.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору и соответствующему Счету, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также правительственные постановления или распоряжения, действия или бездействия государственных органов, война или военные действия, возникших после заключения Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства, сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) календарных дней письменно известить о возникновении этих обстоятельств другую сторону.
6.7. В целях надлежащего подтверждения наступления форс-мажорных обстоятельств и срока их действия сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, представляет другой стороне акт Торгово-промышленной палаты или справку, выданную компетентным органом власти РФ, органом местного самоуправления или соответствующей организацией уполномоченного государственного органа.
7. Разрешение споров
7.1. Для урегулирования споров и разногласий по настоящему Договору и соответствующему Счету устанавливается претензионный порядок. Срок рассмотрения претензий – 7 дней с момента получения претензии.

7.2. При невозможности разрешения споров между сторонами путем переговоров, они разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2022 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами принятых обязательств по Договору. 
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2. Договор считается заключенным Сторонами после обмена по электронной связи (факс, электронная почта и т.п.) подписанных обеими Сторонами текстов Договора, с последующим отправлением оригинала по почте. Все документы, относящиеся к данному Договору, переданные посредством электронной связи (факс, электронная почта и т.п.), имеют юридическую силу (с последующей высылкой оригинала).
9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
К Договору прилагается:
1. Приложение 1- Спецификация № 1 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОКУПАТЕЛЬ
	ПОСТАВЩИК 

	АО «НИИПП»
634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 99а
ИНН  7017084932 КПП 701701001
+7 (3822)28289
Р/с 

К/с
БИК
	ООО «ПК НОВОСИСТЕМС»
141009, Московская область, г Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4 литера А, офис 526
ИНН 5029232780 КПП 502901001
Тел.:+7 (495) 647-79-79
Р/с 40702810820010003705
АО «ЮниКредит Банк», г. Москва 
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545


	Генеральный директор
АО «НИИПП»
	Генеральный директор
ООО « ПК НОВОСИСТЕМС »

	________________ Е.А. Монастырев
«___»__________2022 г.
	 ________________ Д.А. Андреенков 
 «___»__________2022 г.












Приложение 1
к Договору № 28/02/22ЕЛ
от «28» февраля 2022 г.
Спецификация №1
	№ п.п.
	Наименование Товара, Описание
	Кол-во, шт.
	Цена, руб.	Стоимость, руб.
	1
	E5052B - Анализатор источников сигналов в комплекте: E5053A - СВЧ преобразователь частоты  - 1 штука;   11970А - Смеситель гармониковый - 2 штуки.
	1
	6 300 00,00
	6 300 000,00

	ИТОГО:
	6 300 000,00

	В том числе НДС 20%
	1 050 000,00


Итого на сумму: 6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС по ставке 20% - 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Техническое описание, характеристики оборудования:
Описание и назначение: 
Анализатор источников сигналов Е5052B с СВЧ преобразователям частоты Е5053А предназначен для измерений амплитудно- частотных характеристик, фазовых шумов, временных характеристик перестройки сигнала по частоте и фазе, параметров спектра радиотехнических сигналов. 
Принцип действия анализатора основан на синхронном параллельном двухканальном приеме и преобразовании частоты с последующей параллельной оцифровкой сигналов двумя синхронными аналогово-цифровыми преобразователями (АЦП) с блоком цифровой обработки (БЦО). Измерения и дальнейшая обработка информации осуществляются программным путем на базе вычислительной платформы х86. 
Конструктивно анализатор Е5052В выполнены в виде моноблока на базе персонального компьютера, объединяющего в своем составе высокочастотную, низкочастотную части, два АЦП с БЦО, два регулируемых источника питания постоянного тока. СВЧ преобразователь частоты Е5053А выполнены в виде внешнего блока с набором интерфейсов и разъемов для присоединения к анализаторам.
Метрологические и технические характеристики анализатора

	Наименование характеристик
	Значения
характеристик

	Частота опорного генератора, МГц
	10

	Пределы допускаемой относительной погрешности установки часто-
ты опорного генератора ( dОГ )
	± 1,8·10-7

	Диапазон рабочих частот (fc) в режиме измерения фазовых шумов, МГц:

	Е5052B
	от 10 до 7000

	Е5052B с конвертором Е5053А
	от 10 до 26500

	КСВН входа, в диапазонах частот, не более

	
Е5052В
	от 10 до 30 МГц
	1,6

	
	от 30 МГц до 2 ГГц
	1,2

	
	от 2 до 4 ГГц
	1,3

	
	от 4 до 7 ГГц
	1,5

	Е5052В с
конвертором Е5053А
	от 10 до 30 МГц
	1,6

	
	от 30 МГц до 2 ГГц
	1,2

	
	от 2 до 3 ГГц
	1,3

	
	от 3 до 7 ГГц
	1,5

	
	от 7 до 18 ГГц
	1,8

	
	от 18 до 26,5 ГГц
	2,0

	Диапазон значений ослабления входного аттенюатора, дБ
	от 0 до 35 с шагом 5

	Диапазон отстройки от несущих частот в узкополосном режиме, в диапазонах несущих
частот (fнес):

	
Е5052В
	от 10 МГц до 1 ГГц
	от 1 Гц до 0,1 fнес

	
	от 1 до 7 ГГц
	от 1 Гц до 100 МГц

	
	от 10 МГц до 1 ГГц
	от 1 Гц до 0,1 fнес

	
	от 1 до 26,5 ГГц
	от 1 Гц до 40 МГц





	Наименование характеристик
	Значения
характеристик

	Диапазон отстройки от несущих частот в широкополосном режиме, в диапазонах несущих
частот (fнес):

	Е5052В
	от 250 до 400 МГц
	от 1 Гц до 0,1 fнес

	
	от 400 МГц до 7 ГГц
	от 1 Гц до 40 МГц

	Е5052В с
конвертором Е5053А
	от 250 до 400 МГц
	от 1 Гц до 0,1 fнес

	
	от 400 МГц до 26,5 ГГц
	от 1 Гц до 40 МГц

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения фазового шума, в диапазонах
отстроек от несущей, дБ:

	от 1 до 100 Гц
	± 4

	от 100 Гц до 1 кГц
	± 3

	от 1 кГц до 40 МГц
	± 2

	от 40 до 100 МГц
	± 3

	Диапазон рабочих частот в режиме анализатора спектра, МГц:

	Е5052В
	от 10 до 7000

	Е5052В с конвертором Е5053А
	от 10 до 26500

	Диапазон перестройки полосы обзора
	от 10 Гц до 15 МГц

	Диапазон перестройки фильтров полосы пропускания, кГц
	от 0,00153 до 400

	Неравномерность АЧХ в режиме анализатора спектра при ослаблении аттенюатора 10 дБ в
диапазоне частот, дБ:

	Е5052В
	от 10 МГц до 7 ГГц
	± 2

	Е5052В с
конвертором Е5053А
	от 10 МГц до 3 ГГц
	± 2

	
	от 3 МГц до 26,5 ГГц
	± 4

	Разрешающая способность по частоте
	10 Гц, 1 кГц, 64 кГц

	Пределы допускаемой погрешности измерения частоты, Гц
	± dОГ  fc

	Диапазон измерений уровня мощности входного синусоидального сигнала, в диапазоне
частот, дБм:

	Е5052В
	от 10 до 30 МГц
	от минус 15 до 20

	
	от 30 МГц до 7 ГГц
	от минус 20 до 20

	Е5052В с
конвертором Е5053А
	от 10 МГц до 3 ГГц
	от минус 15 до 20

	
	от 3 до 10 ГГц
	от минус 30 до 10

	
	от 10 до 26,5 ГГц
	от минус 20 до 5

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня мощности входного
синусоидального сигнала, в диапазоне частот, дБ:

	Е5052В
	от 10 МГц до 7 ГГц
	± 1

	Е5052В с
конвертором Е5053А
	от 10 МГц до 3 ГГц
	± 1

	
	от 3 до 10 ГГц
	± 3

	
	от 10 до 26,5 ГГц
	± 4

	Диапазон установки питающего напряжения (VS), В
	от 0 до 16 с шагом
0,001

	Пределы допускаемой погрешности установки питающего напряже-
ния, В
	± [0,002VS + 0,002]

	Диапазон установки управляющего напряжения (Vс), В
	от минус 15 до 35 с
шагом 0,0001



	Наименование характеристики
	Значение
характеристики

	Пределы допускаемой погрешности установки управляющего напря- жения, в диапазоне напряжения, В:
от минус 15 до 0 В
от 0 до 35 В
	
±[0,001(VС+15)+0,005]
± [0,001VС + 0,002]

	Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более:
Е5052В
конвертор Е5053A
	
494×426×279
504×426×146

	Масса, кг, не более: Е5052В
конвертор Е5053A
	
24,5
11

	Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50 ± 1 Гц), В
	220 ± 22

	Потребляемая мощность, ВА, не более:
Е5052В
конвертор Е5053A
	

	
	500

	
	120

	Время подготовки к работе, мин, не более
	15

	Рабочие условия эксплуатации:
	

	  - температура окружающего воздуха, С̊
	от 10 до 40

	  - относительная влажность воздуха при температуре 20 С̊  , %
	до 80

	  - атмосферное давление, мм рт. ст.
	от 630 до 800



Таблица 3 – Уровень характеристической чувствительности к фазовому шуму анализаторов Е5052А/B, дБн/Гц
	Частота несущей
	Отстройка от несущей

	
	1 Гц
	10 Гц
	100 Гц
	1 кГц
	10 кГц
	100 кГц
	1 МГц
	10
МГц
	40
МГц
	100
МГц

	10 МГц
	минус
94
	минус
125
	минус
140
	минус
148
	минус
156
	минус
166
	-
	-
	-
	-

	100 МГц
	минус
74
	минус
105
	минус
130
	минус
147
	минус
156
	минус
163
	минус
168
	минус
170
	-
	-

	1 ГГц
	минус
54
	минус
85
	минус
110
	минус
128
	минус
137
	минус
144
	минус
160
	минус
170
	минус
168
	минус
169

	3 ГГц
	минус
44
	минус
75
	минус
100
	минус
118
	минус
127
	минус
133
	минус
149
	минус
163
	минус
164
	минус
165

	7 ГГц
	минус
37
	минус
68
	минус
93
	минус
111
	минус
120
	минус
127
	минус
143
	минус
157
	минус
158
	минус
159



Таблица 4 – Уровень характеристической чувствительности к фазовому шуму при подключе- нии конвертора Е5053А, дБн/Гц
	Частота несущей
	Отстройка от несущей

	
	1 Гц
	10 Гц
	100 Гц
	1 кГц
	10 кГц
	100 кГц
	1 МГц
	10
МГц
	40
МГц
	100
МГц

	3 ГГц
	минус
39
	минус
70
	минус
90
	минус
110
	минус
116
	минус
113
	минус
127
	минус
140
	минус
140
	-

	6 ГГц
	минус
35
	минус
73
	минус
85
	минус
104
	минус
110
	минус
109
	минус
123
	минус
140
	минус
140
	-

	10 ГГц
	минус
31
	минус
67
	минус
80
	минус
100
	минус
103
	минус
102
	минус
119
	минус
140
	минус
140
	-

	18 ГГц
	минус
	минус
	минус
	минус
	минус
	минус
	минус
	минус
	минус
	-



	Частота несущей
	Отстройка от несущей

	
	1 Гц
	10 Гц
	100 Гц
	1 кГц
	10 кГц
	100 кГц
	1 МГц
	10
МГц
	40
МГц
	100
МГц

	
	29
	63
	75
	94
	97
	98
	115
	137
	137
	

	26,5 ГГц
	минус
25
	минус
60
	минус
70
	минус
90
	минус
93
	минус
94
	минус
110
	минус
130
	минус
130
	-



Таблица 5 – Повышение уровня характеристической чувствительности к фазовому шуму автокорреляционной обработкой
	Число итераций
	10
	100
	1000
	10000

	Повышение чувствительности, дБ
	5
	10
	15
	20



Прикладная программа для измерения фазового шума в миллиметровом диапазоне
Измерения фазового шума на частотах выше 26,5 ГГц могут быть проведены с использованием внешних смесителей на гармониках серии 11970A и ПЧ (IF) СВЧ-преобразователя с понижением частоты E5053A. Прикладная программа для измерений в миллиметровом диапазоне частот E5052B устанавливает соответствующие значения частот гетеродина для смесителей на гармониках.
[image: ]
	Модель смесителя
	Полоса частот
	Номер гармоники гетеродина (N)

	11970A
	от 26,5 до 40 ГГц
	8



[bookmark: _GoBack]Комплектность Анализатора сигналов E5052B
В комплект поставки входят:
1. анализатор источников сигналов Е5052В – 1 шт.;
2. конвертор Е5053А – 1 шт;
3. смесители 11970А – 2 шт;
4. сетевой кабель – 2 шт;
5. стыковочные пластины – 2 шт;
6. USB кабель – 1 шт;
7. кабель коаксиальный – 1 шт;
8. адаптер коаксиальный  1 шт;
9. радиочастотный полужесткий кабель (E5053-16122)  – 2 шт;
10.  радиочастотный полужесткий кабель (E5053-16121)  – 2 шт;
11. SMA разъем (50 Ом) – 4 шт;
12. эксплуатационная документация – 1 комплект;
13. методика поверки – 1 шт.;
14. свидетельство о поверке – 1 шт;


	От Покупателя: 
Монастырев Е.А.
	
	От Поставщика 
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