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[bookmark: _Toc405199722]РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	[bookmark: _Toc405199723]Подраздел 1.1 Наименование

	Электронный расходомер для газа (аргон) типа MASS-VIEW MV-304 с блоком питания или эквивалент – 1 шт.

	[bookmark: _Hlk356466017][bookmark: _Toc405199724]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар  должен быть свободным от прав третьих лиц, находиться в упаковке изготовителя, иметь дату выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом.



[bookmark: _Toc405199725]РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Закупаемый товар предназначен для применения в газовых контурах с инертным газом - аргоном различного назначения.



[bookmark: _Toc405199726]РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Товар должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без средств создания микроклимата при температуре от 20 до 55 °С и влажности от 5 до 95 % при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
Товар должен работать непрерывно (круглосуточно).



[bookmark: _Toc405199727]РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	[bookmark: _Toc405199728]Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Измеряемый товаром диапазон расхода газа (Ar) при нормальных условиях (температура от 20 до 40 °С и давлении 1 атм.) должен быть в пределах 0,08...40 н.л/мин.

	[bookmark: _Toc405199729]Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Товар должен сохранять работоспособность в течении гарантийного срока при ежедневной эксплуатации

	[bookmark: _Toc405199730]Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Товар должен поставляться совместно с блоком питания.

	[bookmark: _Toc405199731]Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка товара должна быть выполнена по ГОСТ 30668 -2000 «Изделия электронной техники. Маркировка».

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка товара должна быть выполнена по ГОСТ 23088-80 «Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний».



[bookmark: _Toc405199732]РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	[bookmark: _Toc405199733]Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1.
Товар не принимается без представителя Поставщика. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	[bookmark: _Toc405199734]Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю должны быть переданы:
- паспорт (сертификат качества);
- текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика;
- свидетельство об утверждении типа средств измерений.



[bookmark: _Toc405199735]РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Товар должен транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТ 23088-80 «Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний».



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Товар должен храниться в сухом, отапливаемом помещении по ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытания».



[bookmark: _Toc405199736]РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки.



[bookmark: _Toc405199737]РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки – до 31 марта 2015 г.



[bookmark: _Toc405199738]РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация на оборудование должна быть на бумажном носителе на русском языке.




[bookmark: _Toc405199739]РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



[bookmark: _Toc405199740]РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.


Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.
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