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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку противогазов, полумаски, перчаток, напальчников и т.д. согласно ТЗ.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Маска панорамная защитная MSA AUER Ultra Elite PF-F ,  соответствующая требованиям НПБ 165-2001, НПБ 178-99, ГОСТ Р 12.4.189-99 (или техническому регламенту  пожарной безопасности)  в  кол-ве 35-ти  штук, в  соответствии  с  настоящим ТЗ(см. требования ниже),

Особенности элементов панорамной маски: 

1.Маска панорамная с фронтальным резьбовым соединением PIA M45х3 (ГОСТ Р 12.4.216-99) и увеличенной площадью смотрового стекла оснащена металлической переговорной мембраной и ремнем для ношения. Демонтаж/монтаж клапана выдоха осуществляется вручную без применения какого-либо инструмента. Неискаженная естественная видимость смотрового стекла и защита его от запотевания при помощи системы вентиляции, идеальное прилегание, подвижная система крепления пяти регулируемых ремней оголовья и хорошая переговорная связь. Используется для дыхательного аппарата на сжатом воздухе MSA AUER AirMaXX-SL с лёгочными автоматами AutoMaXX-AE. Легочный автомат, при отсоединении его от маски, должен автоматически перекрывать подачу избыточного давления (т.е. при отсоединении легочного автомата от маски не требуется никаких дополнительных действий для перекрытия подачи воздушного потока). Срок службы маски не менее 10 лет. Маска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р, НПБ 178-99 и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

* - то что выделено подчеркиванием обязательно к включению в ТЗ (!), при изменении тех.задания фразы не  должны меняться.


	шт.
	35

	2
	Противоаэрозольный фильтр от твердых и жидких аэрозольных частиц, для полной лицевой маски 6800
	шт
	4

	3
	Перчатки КЩС тип 2 Гост 20010-93
	пар
	25

	4
	Перчатки хозяйственные Комфорт р-р 7 кол-во 10 пар, р-р 9 кол-во 50 пар. Гост Р 12.4.246-2008 Гост Р ЕН 388-2009 ЕН 388 устойчивость к растворам (до 50%) и щелочей (до 40%)
	пар
	60

	5
	Полумаска фильтрующая (респиратор) У-2К ТУ 2568-001-370300080708-2010, Гост 12.4.041-2001
	шт
	100

	6
	Перчатки Эконохэндс изготовлены из 100% латекса Гост Р 12.4.246-2008, Гост Р ЕН 374-2009
	пар
	24

	7
	Перчатки диэлектрические латексные, бесшовные предназначены  для защиты электрическим током при работе в электроустановках напряжением до 1000 В ТУ 38.306-5-63-97
	пар
	2

	8
	Лицевая часть ШМП предназначена для комплектования промышленных противогазов и служит для защиты лица, глаз и органов дыхания от воздействия высокотоксичных химических веществ. Гост 12.4.166-85
	шт
	60

	9
	Фильтр дыхательный противопылевый Auer 999 Р3 
	шт
	100

	10
	 Напальчник резиновый, медицинский ТУ 38.106567-88


	шт.
	4527
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	Единовременная 




Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.









