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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Нестандартное защитное сооружение (сборно-разборные металлоконструкции), нестандартные конструкции физической защиты проемов зданий.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	   Поставляемое оборудование новое, не ранее 2015 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	   Изделия  должны быть изготовлены и доставлены на склад ЗАКАЗЧИКА в течении 7 дней со дня подписания договора.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Техническое задание, чертежи, заказ-наряд

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Защитные конструкции


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Предусмотреть требования для климатических условий эксплуатации:IIА климатический район, температура от  -39 до +33оС, вес снегового покрова для V района – 3,2кПа, нормативное значение ветрового давления для II района -30кгс/м2, сейсмичность согласно СНиПа 11-7-81* и ОСР-97 менее 6 баллов.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	     Сооружение из сборно-разборных металлоконструкций, 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112 (стены и потолок), 3 класса защиты от проникновения по РД 78.36.003-2002, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-09-97,  с габаритными размерами  по наружным граням 4000х2610х2500(h)мм (Приложение А,Б), состоящее из бронепанелей:

 - размерами 510х2100(h)мм – 2шт.( 5 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112-97), которые будут входить в дверной проем сооружения на существующую дверь Д-4 пулестойкую (5 класса пулестойкости по ГОСТ Р51112-97) и взломостойкую ( 2 класс устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51072-2005) и крепиться к существующим кирпичным стенам и двери Д-4. Для присоединения панелей в стене по оси 2 использовать проем размерами 1090х2100(h)мм.

    - с бронированными пулестойкими рамами 5-го класса со стеклом и размером: 

      - 1185х1100мм – 2шт. (ОК-1, высота установки 940мм от уровня пола), 

      - 1180х1100мм – 2шт. (ОК-2, высота установки 940мм от уровня пола ), с  лотком передаточным выдвижным-2шт (лотки смещены к краю окон к оси А и Б). (Приложение А, Б);

      - 1520х1100мм – 1шт. (ОК-3, высота установки 940мм от уровня пола),

      - 1200х1200мм – 1шт. (ОК-4, высота установки 940мм от уровня пола ), наружного исполнения, встраиваемое в существующий проем сооружения и соединяемое с ним с помощью боковых бронированных панелей размерами 390х1200(h)мм;

- с дверью (Д-1) бронированной (5 класса пулестойкости), взломостойкой (2 класс защиты от взлома), правого открывания наружу, с размерами 850х2100(h), в комплекте с:

        - щеколдой с внутренней стороны,

        - с доводчиком,

        - с ручкой с обеих сторон, 

  - с закладными элементами для замка электомагнитного «Алеко-400» и датчика магнитоконтактного Д5М-11.

 Общие требования:

1). Общие требования к сооружению по ГОСТ Р 50941-96.

2). Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность его поэлементной сборки на месте монтажа. 

3). Сооружение должно иметь крышу и потолок и устанавливаться на существующий пол помещения .

4). Все металлоконструкции сооружения должны иметь элемент для присоединения заземляющего проводника.

5). Все окна должны быть покрыты пленкой «Хамелеон» ( цвет-бронза, процент светопропускания-25). Пленка наклеивается на стекло с внутренней стороны сооружения.

6). В крыше предусмотреть 4 отверстия диам. 40мм для подвода электрических коммуникаций.

7). В крыше предусмотреть 8 гильз Dу50мм для подвода коммуникаций СФЗ.

8). Выполнить 1 отверстие диам. 100мм в углу крыши (оси 3 и В).

9). На стене по оси 3 с внутренней стороны предусмотреть закладную металлическую пластину размером 790х275(h)мм над окном ОК-2 для крепления внутреннего блока кондиционера m=8кг.

10). Конструкция лотка должна обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым.

11). Внутреннюю отделку выполнить:

-стены – СМЛО, цвет отделки - светлый бук;

-потолок – СМЛО, цвет отделки – белый;

-пол (высота 100мм)– модульное напольное покрытие Унипол толщиной 7мм, структура покрытия-рисовое зерно, цвет-средне-серый стандарт.

12). Наружную отделку выполнить сайдингом стеновым СС 270-005, цвет – белый.

13). Все изделия оснастить необходимыми комплектующими деталями.

14). Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений. 

       Конструкции III класса взломостойкости по ГОСТ Р 51072-2005, противопожарные с огнестойкостью EI60, покрытие должно соответствовать IV классу и 7 группе по ГОСТ 9.032-74. Цвет светло-серый. Оснастить доводчиком GESA-4000 и  механическим замковым устройством, открывающимся снаружи ключом, изнутри ручкой. 

Под размер проема:

    - 810х1745, левая-1шт;

    - 700х2080, правая-1шт;

    - 750х2070, левая-1шт;

    - 800х2000, левая-1шт;

    - 1000х1990, правая-1шт;

    - 860х2070, левая-1шт;

    - 890х2200, правая-1шт;

    - 810х2020, правая-1шт;

    - 960х2000, левая-1шт;

    - 1080х2050, левая-1шт;

    - 1035х2125, левая-1шт;

    - 1020х2070, правая-1шт;

    - 800х2070, левая-1шт;

Конструкции решетчатые c рамой из профильной трубы, с доводчиками GESA-2000, врезными замками III класса (ГОСТ 5089-2011) с нажимными гарнитурами, с защелками и личинками, "ушами" для крепления к стене по периметру на профильной трубе, стопорами для фиксации створки в закрытом положении. Конструкции решетчатые, подвергающиеся периодической деактивации с предварительным покрытием металлопроката диффузионным цинком и дальнейшим покрытием в 2 слоя эмалью ПФ-115 светло-серой по слою грунтовки.   Изготавливать по чертежу (Приложение В) с учетом размера проема.

Под размер проема:

    - 900х1600, левая-18шт;

    - 900х1600, правая-22шт;

    - 780х1590, правая-1шт;

    - 890х1830, левая-1шт;

    - 810х1980, левая-1шт;

    - 790х1680, правая-1шт;

    - 660х1950, правая-1шт;

    - 800х2000, правая-9шт;

    - 950х1800, правая-1шт;

    - 770х2020, правая-1шт;

    - 790х1990, левая-3шт;

    - 890х1570, левая-1шт;

    - 600х1600, правая-9шт;

    - 1000х2100, левая-1шт;

    - 900х2000, левая-1шт;

    - 620х1190, левая-1шт;

    - 590х1180, левая-1шт;

    - 900х1520, левая-1шт;

    - 600х1600, левая-2шт;

    - 600х1800, левая-1шт;

    - 600х1800, правая-1шт;

    - 775х1960, правая-1шт;

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	  Несущие конструкции должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88*. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	     Назначение: защитные бронепанели и конструкции

     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

     В комплект поставки должны входить бронепанели защитного сооружения, бронеокна, бронедверь, передаточные лотки, конструкции физической защиты проемов,  элементы конструкций, материалы, метизы.

   Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений.    

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	   Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	   Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна соответствовать конструкторской документации. Категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170-78.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	   Оборудование должно быть поставлено на склад ЗАКАЗЧИКА и принято им  в течении 7 дней с даты подписания договора. Поставка осуществляется гражданами РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   В течение 7 дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес ЗАКАЗЧИКА на русском языке паспорта на каждое комплектуемое изделие, инструкции по эксплуатации на каждое комплектуемое изделие. Вместе с оборудованием ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	  Транспортирование может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранение ее качества.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Хранение должно осуществляться по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I)


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки  – 12 месяцев, с момента принятия изделия ЗАКАЗЧИКОМ. Срок службы – не менее 10 лет.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В изделия не входят вредные материалы, наносящие урон окружающей среде. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Монтаж изделий должен осуществляться строго квалифицированными сотрудниками, имеющими допуск к проведению строительно-монтажных работ


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.




РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	   Обязательные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком:

- наличие за последние два года опыта поставок аналогичных  изделиям на сумму не менее чем в два раза превышающую начальную (максимальную) цену закупки. Подтверждающими документами являются исполненные Договоры поставки с Товарными накладными по форме ТОРГ-12, Товарно-транспортными накладными, актами выполненных работ, актами об исполнении договоров;


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В течение 7 дней ПОСТАВЩИК обязуется поставить на склад ЗАКАЗЧИКА изделия в полном объеме


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	На русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	-
	-


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение А,Б,В.
	


Начальник подразделения                             ______________________А.Б. Крылов

Исполнитель                                                   ______________________В.Ф. Никитин

