Техническое задание

Станок токарно - винторезный
(наименование лота)
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Станок токарно - винторезный

Типа ГС 526У (Гомельский завод станочных узлов) 

или эквивалент
	Токарно-винторезный станок ГС526У предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб. Станок применяется в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов. Станок с индексом "У" оснащен фартуком, имеющим собственный привод ускоренного перемещения каретки и суппорта, что улучшает динамику работы станка на ускоренном ходу и коробкой подач, которая позволяют нарезать резьбы 11 и 19 ниток на 1" без замены сменных зубчатых колес. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: 
над станиной – 500мм; 
над суппортом – 275мм. 
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки – 1000мм. 
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе – 57мм. 
Пределы частоты вращения шпинделя – 16- 2000 об/мин. 
Скорость быстрых перемещений суппорта: продольных – 3,6м/мин;

Поперечных – 1,8м/мин. 
Наибольшая высота резца, устанавливаемого на станке – 25мм.
Мощность привода главного движения –7,5кВт.
Мощность привода быстрых перемещений –  0,37кВт.
Количество скоростей шпинделя:

прямого вращения –22, 
обратного вращения –22. 
Количество  подач суппорта: 
продольных – 24,  
поперечных – 24. 
Корректированный уровень звуковой мощности –  дБа-97.
 Габаритные размеры станка, не более: 

длина 2800 * ширина 1265 * высота 1485мм. Масса станка,не более -  3100кг. 

Класс точности «П» по ГОСТ 8-82. Дополнительная комплектация: 
1.Устройство цифровой индикации (УЦИ); 2.Патрон токарный с ручным зажимом BISON-BIAL Тип 3534-250/6- II - Cамоцентрирующий токарный патрон диаметром 250мм с цельными кулачками, со стальным корпусом, с посадкой на шпиндель по DIN 55027 на 6-ой конус, 2-го класса точности, шаг спирали 10мм. 

	шт.
	1


Сопроводительные документы: счет, счет-фактура, транспортная накладная, товарная накладная, схема сборки, паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий.
Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2013 года;

· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

