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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Отрезной станок Unitom- 2 или эквивалент - 1 шт.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании условиям эксплуатации, техническим требованиям,  требованиям к электропитанию требуемого к закупке товара.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКДП 2922165



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Оборудование будет применяться для подготовки образцов труб для металлографических исследований и оценки характеристик механической прочности.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- оборудование будет устанавливаться в здании производственного назначения; категория помещения по пожаро и взрывоопасности - «В»;
- оборудование будет эксплуатироваться при атмосферном давлении и температуре 18-25°С.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Вес: не менее 145 кг.
Габариты не менее:  Ш 900 x Г 1030 x В 680 мм
Питание: з-х фазное, 380 В

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Металлографический отрезной станок, настольная модель должен обеспечивать резку без перегрева с качеством поверхности не более Ra = 1 мкм, корпус и комплектующие станка должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, с боковыми отверстиями, позволяющие работать с длинномерными объектами.
Станок должен полностью соответствовать нормам безопасности: изолированная панель управления низкого напряжения (24В) и специальный магнитный контроллер не позволяющий станку включаться при поднятой крышке.
Крышка должна быть прозрачной для полного контроля резания.
Возможность резки как в ручном, так и автоматическом режиме.
Отрезной диаметр не менее 120мм
Диаметр отрезного диска до 350мм
Скорость отрезного диска не более 2400 об/мин
Расстояние от шпинделя отрезного диска до столика  не менее 300мм
Мощность двигателя 3 кВт
Объем бака не менее 25 литров, замкнутая рециркуляционная система
Вес не менее 145 кг.
Габариты не менее:  Ш 900 x Г 1030 x В 680 мм
Питание 380 В 3 фаза

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	- срок службы - 5 лет;
- наработка на отказ – 500 часов;
- среднее время восстановления – не нормируется;
- срок службы между ремонтами и пр. – не нормируется

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	- требования к роду тока – переменный;
- требования к частоте 50 гц;
- требования к напряжению 380 В;
- требования к ограничениям по мощности не более 3,5 кВт;
- требования к классу электромагнитной совместимости по ГОСТ Р50746-2000, иному исходному документу и др. – не устанавливаются

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплектация:
Отрезной станок – 1шт.
Двойные прецизионные тиски с шириной раскрытия 120мм с независимыми губками – 1шт.
Подсветка рабочей камеры – 1шт.
Отрезные диски диаметром 300мм для твердых сталей типа J (300х32х2) - 2шт
Отрезные диски диаметром 300мм для сталей средней твердости тип L (300х32х2) — 2шт
Отрезные диски диаметром 300мм для мягких и нержавеющих сталей и неферритных сплавов тип М (300х32х2) - 2шт
Масло для хладогена – 1 литр

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна защищать поставляемое оборудование от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- требования к гарантийным срокам хранения (не менее) – 12 мес.;
- требования к гарантийным срокам эксплуатации (не менее) 12 мес. с момента отгрузки



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	- в соответствии с документацией завода – изготовителя.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	- конструкция поставляемого оборудования должна исключать возможность соприкосновения персонала с движущимися частями;
- в руководстве по эксплуатации должны быть отражены требования безопасности при проведении работ.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Предоставляется сертификат изготовителя на русском и английском языке



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено




РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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