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открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 
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2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка антенн терминала спутниковой связи и терминалов системы спутниковой связи для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, гарантийные обязательства –   не менее 24 месяцев, не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара

	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели.
	Кол-во
	Единица измерения

	1   
	Терминал спутниковой связи
	Терминал спутниковой связи.
Предназначен для двухсторонней низкоскоростной передачи данных в системе спутниковой связи стандарта «Инмарсат–С» посредством легких, переносных терминалов, которые также легко устанавливаются на любое судно, автомобиль или самолет. Стандарт «Инмарсат–С» одобрен для использования в системе ГМССБ (глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания), а также удобен для сбора информации с удаленных объектов и управления грузоперевозками.

Особенности и характеристики терминала.
Терминал должен поддерживать все стандарты соединений и передачи данных, используемые в системе спутниковой связи «Инмарсат-С» и возможные для данного типа оборудования: телекс, Х.25, программирования PU/PA, независимое программирование таймеров и многое другое.

Питание терминала должно осуществляться от блока питания PS 103 220/12V напряжением  не менее 10 V - не более 32V.
Характеристики

Диапазон частот: Прием 1525,0-1559,0 МГц; Передача 1626,5-1660,5 МГц. 
Частотная сетка канала: 1,25/2,5/5 кГц;
Модуляция:  не менее 1200 символов/с BPSK.;

Скорость передачи данных: не менее 600 бит/с;
Интерфейс терминала: Стандартный EIA-232-E 110-38,400 бод, IA-5, разъем DB-9F;
Интерфейс принтера: Стандартный параллельный ШЕЕ 1284 (Centronics), разъем DB-25F4

Параллельный разъем: RS 410 4-х битовый открытый коллектор вход/выход и   2-х битовый вход;

Энергонезависимая память: не менее 512 кбайт - флэш-память и не менее 256 кбайт - SRAM;

Напряжение питания и потребляемая мощность: 10-32 В постоянного тока; 4,8/81 Вт Rx/Tx;

Окружающая среда: Электронный блок, в диапазоне от -25°С до +55°С при эксплуатации, от -40°С  до +80°С при хранении;
Солнечная радиация: 1200 Вт/м2 - максимальная плотность потока;

Относительная влажность: не более  95% без конденсата при 40°С;
Виброустойчивость: Колебания от 5 до 20 Гц: 0,005g2/Гц; 20-150 Гц: -ЗдБ/ oct. (0,5g RMS);
Предельные вибрации: Колебания от 5 до 20 Гц: 0,05g2/Гц; 20-150 Гц: -ЗдБ/ oct. (1,7g RMS);

Ударные нагрузки: полусинусоидальные 20g/llMc;
Крепление электронного блока: Вертикальное или горизонтальное положение; 
Размеры: Электронный блок ВхДхШ, 50 х 180 х 165 мм;
	  22
	шт.


	2
	Антенна терминала спутниковой связи
	Антенна терминала спутниковой связи стандарта «Инмарсат-С».

          Всенаправленная антенна терминала спутниковой связи предназначена для работы с приемопередатчиками ТТ-3020С, ТТ-3022D, ТТ-3022С, обеспечивающими двухстороннюю низкоскоростную передачу данных в системе спутниковой связи (ССС) стандарта «Инмарсат-С». Стандарт «Инмарсат–С» одобрен для использования в системе ГМССБ (глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания), а также удобен для сбора информации с удаленных объектов и управления грузоперевозками.

Особенности и характеристики антенны.
          Антенна имеет модульную конструкцию с несложной заменой элементов. Корпус антенны герметичен. Антенна оборудована вертикальным отводом кабеля через соединитель TNC-female для установки на крыше транспортного средства и ввода антенного  кабеля в аппаратный отсек. На стационарных объектах антенна монтируется на 1,5-дюймовой мачте. Максимальная длина антенного кабеля с двойным покрытием -  до 100м. Крепление мачты должно быть изолировано от корпуса антенны при прокладке кабеля антенны. 

         Антенна достаточно компактна и устойчива к коррозионной среде, а также к сложным погодным условиям в отсутствии обслуживания. 

          Антенна предназначена для работы при прямой видимости спутника над горизонтом, при условии затенения не более 15 градусов по углу места и ±90 градусов по азимуту от направления на спутник.

Конструкция антенны должна позволять обеспечивать работу не менее -15° от уровня горизонта. 

 Характеристики

Общие характеристики: Антенна всенаправленная стандарта «Инмарсат-С», с вертикальным отводом кабеля;

Поляризация: поляризация RHC. G/T -23 dB/K при подъеме 5 градусов; EIRP: 14 dBW+/-2dB при подъеме 5 градусов;

Окружающая среда: Температура при эксплуатации от -35град. до +55град, - при хранении от -40 до +80 град;

Размеры (высота, глубина): 178 мм х 122 мм.;

Максимальная длина пакета передачи данных: 32 Кбайта;

Солнечная радиация: максимальная плотность потока-1200 Вт/м2; 

Относительная влажность: не более  95% без конденсата при 40°С;
Осадки: не более 100 мм/ч; капли от 0,5 до 4,5 мм;

Лед: до 25 мм;

Ветер:  не более  200 км/ч;
Виброустойчивость: Колебания от 5 до 20 Гц: 0,005g2/Гц; 20-150 Гц: -ЗдБ/ oct. (0,5g RMS);
Предельные вибрации: Колебания от 5 до 20 Гц: 0,05g2/Гц; 20-150 Гц: -ЗдБ/ oct. (1,7g RMS);

Ударные нагрузки: полусинусоидальные 20g/llMc
Крепление антенны: На стандартной трубе диаметром 1,5 дюйма; 

Интерфейс антенны: Стандартный TNC разъем 50 Ом.;
Антенный кабель: Мах затухание коаксиального кабеля при  частоте 1.65 Ггц - менее 17 децибел, Мах сопротивление (при коротком замыкании с одного конца) не более 0.7 Ом.
	22
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: доставку, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней после поставки (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с оригиналами этикеток и паспортов. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.

  7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика
   8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки –  с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 1 недели. 
Начальник группы ЭРИ                                                                                      ___________________________  С. А. Каравцев
                                                                                                                                      подпись                                          ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                      _____________________________ С. А. Чебунина
                                                                                                                                      подпись                                            ФИО                                                                                                     
