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   Техническое задание № 

на производство работ по испытанию грунтов методом статического зондирования
и методом вертикальной статической нагрузки (штампом) в шести точках

(Стадия Проектная и Рабочая Документация)
(наименование изыскательской организации)
	№ п/п
	Перечень исходных данных и требований
	Содержание исходных данных и требований

	1
	Наименование проектируемого объекта
	Комплексная жилищная застройка (в рамках договора № 110-01 от 26.03.2012)


	2
	Местонахождение объекта
	Московская область, Одинцовский район, 

вблизи Мякининской поймы



	3
	Заказчик 
	ОАО «ВНИПИпромтехнологии»    филиал НТ и ИБ

Московская обл., Наро-Фоминский р-он, п.Селятино, ул. Профессиональная, д.7

	4
	Исполнитель
	Определяется конкурсом

	5
	Цель и назначение работ
	Испытание грунтов методом статического зондирования и методом вертикальной статической нагрузки штампом площадью 600 см² в шести точках



	6
	Категория сложности инженерно-геологических условий
	II категория сложности (согласно СП 11-105-97, ч.1,4)

	7
	Стадийность проектирования 
	Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной и рабочей документации

	8
	Участок проведения работ
	Участок площадью 28,03 Га в Одинцовском районе Московской области,  вблизи Мякининской поймы


	9
	Исходные данные и требования

(материалы, которые предоставляет Заказчик)


	1.Координаты и глубинность инженерно-геологических и зондировочных скважин (указываются на месте инженер-геологом Заказчика)

2. Схема разбивки и привязки геологических выработок 

	10
	Сроки  выполнения работ
	14 дней,  начало в течение 3-х после подписания договора на выполнение изысканий

	11
	Сроки действия задания
	В течение срока  выполнения работ

	12
	Особые условия изысканий
	Наличие насыпного грунта глубиной до 5 м

	13
	Состав работ
	1.Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не выше 1 м/мин с разбуриванием -  49 точек
2. Испытание грунтов в буровых скважинах штампом площадью 600 см2 , удельным давлением до 0,5МПа на глуб. до  10м – 3 опыта,  на глуб. свыше 10м – 3 опыта.
3. После проведения замеров испытательные скважины закрепить опознавательными знаками 

	14.
	Требования к результатам работы
	1.  Работы должны быть выполнены качественно и в сроки, определенные договором.

2. Отчеты по результатам испытаний должны быть представлены в бумажном и электронном виде

	15
	Требования к Исполнителю работ
	1.* Наличие свидетельства СРО: а) полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, срезные, прессиометрические), б) определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования .
2. Аккредитованная лаборатория (или договор с ней).


* Соответствует п.п. 5.2, 5.3 раздела 2 из Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624.
Критерии оценки и сопоставления предложений
	№ п/п
	Критерии оценки предложений и порядок оценки и сопоставления Предложений Участников
	Максимальный балл

	1
	Стоимость работ
	75 баллов

	2
	Обеспечение качества и установленных сроков выполнения работ
	25 баллов

	
	
	


Начальник НТиИБ                                    В.Н.Таранников 
