
Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры  по поставке 
газоразрядные счетчики бета-излучения Бета-2      
1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1  Газоразрядные счетчики бета-излучения тип Бета-2 или эквивалент     
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Поставка газоразрядных счетчиков бета-излучения тип Бета-2  (или эквивалент)    в количестве 100 шт.
2.2.  Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической поверки (стоимость поверки включается в стоимость оборудования). Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее пяти лет.
                                      Технические характеристики 
Газоразрядные счетчики бета-излучения тип Бета-2 (или эквивалент) - детекторы  установок радиометрических контрольных РЗБ-05Д.

        Назначение, область применения:
Счетчики предназначены для работы в различных дозиметрических и радиометрических устройствах. Наряду с бета-частицами счетчики могут также регистрировать альфа-частицы и гамма-излучение. Для регистрации альфа- и бета-частиц в конструкции счетчиков предусмотрено тонкое окно из слюды.

1.1 Основные технические характеристики:
площадь активной поверхности детектора    15 см2,
рабочее напряжение    400 В,
плато длина /наклон    200 В / 0,25 %/В,
чувствительность к гамма излучению    200 имп/мкР
собственный фон    1,0 имп/с
диапазон рабочих температур     +60 - -50 0С

особенности исполнения   –  бесцокольное исполнение, окно из слюды.

1.2 ГОСТ, ТУ
ТУ 6343-003-11714530-2004 
Код ОКП: 634300
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно спецификации к договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику  не позднее 120 дней с момента подписания договора.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим в РФ ТУ и ГОСТам, эквивалент согласовывается с инициатором заявки. 
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ. 
11. Требования к результатам работ                                                                                          
 11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.
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