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1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
Одночастотный лазерный модуль ДИЛПН-852 в комплекте с источником питания.

В состав комплекта входят:

	№ комплекта
	Наименование
	Кол-во

	1
	одночастотный излучающий модуль ДИЛПН с длиной волны 852,13±0,005 нм, мощностью 8-10 мВт
	1

	
	источник питания с точной подстройкой тока и температуры PILOT 4-DC
	2

	2
	одночастотный излучающий модуль ДИЛПН с длиной  волны 852,43±0,02 нм, мощностью 8-10 мВт
	1

	
	источник питания с точной подстройкой тока и температуры PILOT 4-DC
	2


	Выходное излучение представляет собой параллельный пучок с расходимостью не более 1 мрад. 
	 
	


Оптические и электрические параметры излучателя

	Параметр
	Значение

	Ток накачки диода Iнлд не более
	90 мА

	Мощность излучения Pизл
	8…10 мВт

	Пороговый ток накачки диода Iпор
	20…35 мА

	Длина волны излучения 
	852.1…. 852.5 нм

	Подавление боковых мод
	20…35 дБ

	Ширина линии генерации
	1…10 МГц


Подстройка и управление модулем осуществляется внешним драйвером питания PILOT 4-DC, который обеспечивает:

· стабилизацию температуры полупроводникового лазера (ПЛ) в диапазоне от +10 °С до 40 °С, с идентификацией температуры,

· стабилизацию тока ПЛ в диапазоне 0 мА до 400 мА с идентификацией текущего значения,

· высокий уровень защиты от перегрузки,

· помехозащищенность.

Технические параметры источника питания

	Источник тока, режим постоянного тока
	Предельные параметры

	диапазон тока ПЛ
	0…400 мА
	5…400мА

	напряжение ПЛ, максимальное
	
	3В

	Разрешение
	0,1 мА
	0,1 мА

	Точность (50-400мА)
	0,5 мА
	1 мА

	Питание
	От сети 220 В
	


Итого: 

1. одночастотный излучающий модуль ДИЛПН с длиной волны 852,13±0,005 нм, мощностью 8-10 мВт - 1 шт.

2. одночастотный излучающий модуль ДИЛПН с длиной  волны 852,43±0,02 нм, мощностью 8-10 мВт - 1 шт.

3. источник питания с точной подстройкой тока и температуры PILOT 4-DC - 4 шт.

Примечание:

Поставка эквивалента не допускается в связи с тем, что оборудование других торговых марок не совместимо с уже имеющимся у Заказчика оборудованием. Поставка эквивалента не допускается согласно пункту 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия на товар составляет не менее 12 месяцев. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуются дополнительно.
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены: сертификаты качества и техническая документация на русском языке; паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
· товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
· товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
· качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя;
· контроль за доставкой товара производится согласно условиям договора поставки;

· поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром следующие документы: паспорт изделия, техническое описание, накладная, счет-фактура.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









