









Приложение №1






«Техническое задание»





На поставку оборудования рабочих мест

1 Основной элемент рабочего места радиомонтажника.
	Комплект 15 (СР-15, ПО-15-3, ДЛ-15/А) RAL 7035
	1500*700 мм 


В комплект входит:

Стол рабочий «Классик» СР-15.

Каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 300 кг. Высота регулировки столешницы 650 – 1000 мм. Размеры: 1500х700мм
Полка для оборудования ПО-15-3.

Полка с регулируемой высотой установки от 100 до 850 мм от уровня столешницы. Максимальная нагрузка 50 кг

Размеры: 1500х300мм

Освещение ДЛ-15/А .

Источник света 2 люминесцентные лампы. Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 500 – 1350 мм. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс. На кронштейне Г образной формы, с алюминиевым светильником.
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2 Основной элемент рабочего места радиомонтажника.
	Комплект 18 (СР-18, ПО-18-3, ДЛ-18/А) RAL 7035
	1800*700 мм 


В комплект входит:

Стол рабочий «Классик» СР-18.

Каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 300 кг. Высота регулировки столешницы 650 – 1000 мм. Размеры: 1800х700мм
Полка для оборудования ПО-18-3.

Полка с регулируемой высотой установки от 100 до 850 мм от уровня столешницы. Максимальная нагрузка 50 кг

Размеры: 1800х300мм

Освещение ДЛ-18/А .

Источник света 2 люминесцентные лампы. Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 500 – 1350 мм. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс. На кронштейне Г образной формы, с алюминиевым светильником.
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3 Основной элемент рабочего места радиомонтажника.
	СР-18-9 RAL 7035, Стол рабочий "Классик" 1800*900 мм


Каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 300 кг. Высота регулировки столешницы 650 – 1000 мм. Размеры: 1800х900мм



4 Функциональная угловая приставка для любого типа рабочих столов.
	УС-1 RAL 7035, Угловой стол (1200*500 мм)


Угловая приставка для рабочих столов Классик. Регулировка высоты столешницы 650 - 1000 мм. Нагрузка до 150 кг. Размеры 1200х500мм



 HYPERLINK "http://www.dipaul.ru/images/4810336c7e7e2.jpg" \o "Угловой стол УС-1" 


 HYPERLINK "http://www.dipaul.ru/images/4810336c7e7e2.jpg" \o "Угловой стол УС-1" 


5 Подвесные тумбы для хранения инструмента и принадлежностей.

	ТП-01/П RAL 7035, Подвесная тумба
	354*490*580 мм (В х Ш х Г)


Стальная тумба для хранения инструментов и компонентов. Используется в качестве дополнительного элемента стола. Оснащена центральным замком. Три выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие) выдвигаются на 360 мм. Размеры 490х354х580мм                                                    



6 Металлический короб с установленными в нем электрическими розетками, имеющими заземляющий контакт.

	ЭПА-15, Панель электромонтажная для столов 1500


Алюминиевый короб, с установленными в нем электрическими розетками, имеющими заземляющий контакт. В стандартной комплектации имеет 4 европейские розетки и трехметровый сетевой провод. Номинальная нагрузка 16 А. Для столов 1500х700мм



7 Металлический короб с установленными в нем электрическими розетками, имеющими заземляющий контакт.
	ЭПА-18, Панель электромонтажная для столов 1800


Алюминиевый короб, с установленными в нем электрическими розетками, имеющими заземляющий контакт. В стандартной комплектации имеет 4 европейские розетки и трехметровый сетевой провод. Номинальная нагрузка 16 А. Для столов 1800х700мм



8 Панель перфорированная стальная ПФП 

	ПФП-15 RAL 7035, Панель перфорированная стальная для столов 1500


Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов. Высота ПФП 300 мм.  Для столов 1500х700мм



9 Полка с регулируемой высотой установки от уровня столешницы от 85 до 900 мм. 

	ПО-18-4 RAL 7035, Основная полка для оборудования (1800*400 мм)


Полка с регулируемой высотой установки от 100 до 850 мм от уровня столешницы. Максимальная нагрузка 50 кг Размеры: 1800х400мм



10 Подкатная тумба ТП-01/S
	ТП-01/S RAL 7035, Подкатная тумба
	580*490*580 мм 


Стальная тумба для хранения инструментов и компонентов. Используется в качестве дополнительного элемента стола. Оснащена центральным замком. Три выдвижных ящика с механизмом легкого скольжения (телескопические направляющие) выдвигаются на 360 мм. Размеры 490х580х580мм



11 Освещение рабочей поверхности ДЛ/A
	ДЛ-18/А RAL 7035, Освещение рабочей поверхности для столов 1800
	 


Источник света 2 люминесцентные лампы. Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы 500 – 1350 мм. Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс. На кронштейне Г образной формы, с алюминиевым светильником. Для столов 1800х700мм



12 Основной элемент рабочего места радиомонтажника.

	СР-15-9 RAL 7035, Стол рабочий "Классик" 1500*900 мм


Каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 300 кг. Высота регулировки столешницы 650 – 1000 мм. Размеры: 1500х900мм 




13 Стеллаж универсальный СТУ-02
	СТУ-02 RAL 7035, Стеллаж универсальный 1850*850*450 мм


Предназначены для хранения документации и комплектующих. Регулируемые опоры стоек. количество полок 5, регулировка полок по высоте с шагом 50 мм. Распределенная нагрузка на полку до 50 кг, полная нагрузка до 110 кг. Покрыт токопроводящей порошковой краской. Размеры 1850х850х450мм



14 Стеллаж универсальный СТУ-03
	СТУ-03 RAL 7035, Стеллаж универсальный 1850*1000*550 мм


Предназначены для хранения документации и комплектующих. Регулируемые опоры стоек. количество полок 5, регулировка полок по высоте с шагом 50 мм. Распределенная нагрузка на полку до 50 кг, полная нагрузка до 110 кг. Покрыт токопроводящей порошковой краской. Размеры 1850х1000х550мм



15 Стол рабочий СР-18ДТ
	Стол рабочий СР-18ДТ 1800*700 мм


В качестве опор стола используется тумбы с выдвижными плоскими ящиками для хранения схем и чертежей (планшетный драйвер) и запирающиеся на ключ тумбы с дверцей. Максимальная нагрузка 300 кг. Размеры 1800х700



16 Основной элемент рабочего места радиомонтажника.
	СР-12 RAL 7035 Стол рабочий "Классик" 1200*700 мм


Каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской. Столешница из материала устойчивого к истиранию. Максимальная нагрузка 300 кг. Высота регулировки столешницы 650 – 1000 мм. Размеры: 1200х700мм



17 Шкаф для документов ШД
	ШД-2 RAL-7035, Шкаф для документов 1850*820*450 мм


Металлический двухдверный шкаф, 4 полки в стандартной комплектации, регулировка полок по высоте 50 мм. Замок CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Нагрузка на полку до 30 кг. Алюминиевая ручка. Покрашен токопроводящей краской. Размеры 1850х820х450мм




18 Верстак серии ВР
	ВР-15Д/2, Верстак 1500*630 мм


Предназначен для сборочных работ, представляет собой сборно-разборную конструкцию со столешницей и драйвером, имеющим пять выдвигающихся ящиков на телескопических направляющих и общий замок типа «Cam Lock», Столешница комбинированная из фанеры толщиной 21 мм и  металла толщиной 2 мм. Металл загнут за края столешницы, окрашен порошковой краской. Размеры 1500х630мм



19 Верстак серии ВР
	ВР-15Д/3, Верстак 1500*630 мм


Предназначен для сборочных работ, представляет собой сборно-разборную конструкцию со столешницей и драйвером, имеющим пять выдвигающихся ящиков на телескопических направляющих и общий замок типа «Cam Lock» Столешница комбинированная столешница из фанеры толщиной 21 мм и  металла толщиной 6 мм. Металл окрашен порошковой краской. Размеры 1500х630мм.




20 Освещение рабочей поверхности верстака ДЛВ
	ДЛВ-15, Освещение рабочей поверхности верстака 1500 мм


2 люминесцентные лампы 54 Вт, , алюминиевом корпусе, на кронштейне Г образной формы Освещенность рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона - не менее 1200 люкс, периферийная зона не менее 800 люкс. 

21 Панель рабочая для верстака ПРВ 
	ПРВ-15, Панель рабочая для верстака 1500*470 мм


Предназначена для удобства размещения инструмента.  Оборудована одной навесной полкой и двумя держателями для инструмента. Размеры 1500х470мм 

22 Антистатический дымоулавливающий рукав 120149
	120149, Комплект для собственной системы вентиляции (включает в себя 2 соединительные манжеты, кронштейн, стыковочную муфту, гибкий рукав, насадку и шланг)


Для защиты персонала от воздействия вредных испарений и образующейся при пайке пыли. Напряжение 220 В, частота 50 Гц, мощность 140 Вт, уровень шума 60 дБ, производительность 200 м3 в час, габариты 308х283х350 мм. 

Комплект поставки: 2 (два) гибких воздуховода 51 мм * 2 м, 2 (два) гибких рукава 38 мм * 1 м, 2 (два) кронштейна и стыковочных муфт, 4 соединитель
ных манжеты, 2 (два)клапана, 2 (две)насадки 38 и 95 мм.
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