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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Нестандартные защитные сооружения, нестандартные защитные конструкции: п.1, п.2, п.3 - Сооружения модульные; п.4 - Сооружение сборно-разборное; п.5, п.6 - Конструкции защитные

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	   Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2015 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	   Изделия  должны быть изготовлены и доставлены на склад ЗАКАЗЧИКА в течении 7 дней со дня подписания договора.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Техническое задание, чертежи, заказ-наряд

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Защитные конструкции


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Предусмотреть требования для климатических условий эксплуатации:

 IIВ климатический район, температура от -26 до +36оС, вес снегового покрова для I района, нормативное значение ветрового давления для III района -38кгс/м2, сейсмичность согласно СП 14.13330.2014 менее 6 баллов


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	п1).   Сооружение модульное- 4компл. (поставка), 5 класса пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-01-97 с внешним габаритным размером 2200х2200х2500(h)мм (с фризом) и внутренним - 2000х2000х2100(h)мм, оснащенное водостоком, состоящее из бронепанелей (Приложение А):

- с дверью бронированной - 1шт. (5 класса пулестойкости), утепленной, левого наружного открывания, с габаритными размерами дверного проема 900х2060(h), в комплекте с: 
     - механическим замком; 
     - доводчиком; 

     - ручкой; 

     - щеколдой с внутренней стороны;

- закладными пластинами под установочное    устройство для датчика магнитоконтактного ИО 102-20;

- смотровым окном – 1шт.(Приложение А) 5 класса пулестойкости с  размерами 500х500мм (высота установки окна 1200мм от уровня чистого пола сооружения) и бойницей под ним (высота установки 1000мм от уровня чистого пола сооружения); 

- с алюминиевыми бронированными пулестойкими теплыми рамами со стеклопакетом В5 (окна глухие) и размером:

    - 800х800мм (О-1) – 3 шт. (Приложение А) с бойницами  закрытого типа с внешней и внутренней сторон под окнами – 3шт. (высота установки бойниц 880мм от уровня чистого пола сооружения). (Бойница под окном по оси А должна располагаться над столешницей).

 -  с люком откидным, утепленным, бронированным (5 класса пулестойкости) с размером 700х700мм – 1 шт. (Приложение А);

 - со столешницей откидного типа с жестким блокирующим механизмом-1шт.,

    п.2). Сооружение модульное – 2компл. (поставка), 5 класса пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-01-97, 3 класса защиты от проникновения (РД 78.36.003-2002) с внешним габаритным размером 2200х2200х2500(h)мм (с фризом) и внутренним -

2000х2000х2100(h)мм,  состоящее из бронепанелей (Приложение Б):

- с дверью бронированной - 1шт. (5 класса пулестойкости), утепленной, правого наружного открывания, с габаритными размерами дверного проема 900х2070(h), в комплекте с: 
     - механическим замком; 
     - доводчиком; 

     - ручкой; 

     - щеколдой с внутренней стороны;

- закладными пластинами под установочное    устройство для датчика магнитоконтактного ИО 102-20 (Приложение В);

- смотровым окном – 1шт. 5 класса пулестойкости с  размерами 500х500мм (высота установки окна 1400мм от уровня чистого пола сооружения) и бойницей под ним (высота установки 1200мм от уровня чистого пола сооружения); 

- с алюминиевыми бронированными пулестойкими теплыми рамами со стеклопакетом В5 (окна глухие) и размером:

    - 900х900мм (О-1, высота установки окон 1000мм от уровня пола сооружения) – 3 шт. (Приложение Б) с бойницами  скрытого типа  – 3шт. (Бойница под окном по оси А должна располагаться над столешницей). 

  - со столешницей под окном О-1 по оси А с внутренней стороны на всю длину стены шириной 300мм на высоте 700мм от уровня пола.

   Для подвода питающих и слаботочных кабелей в полу сооружения предусмотреть лючок 100х300мм (Приложение Б).

      В полу сооружения предусмотреть устройство откидного, утепленного, бронированного люка (5 класс по ГОСТ Р 51136) с габаритными размерами 700х700мм (Приложение Б)

Щит распределительный установить на пересечении оси Б и оси 1.

   п3). Сооружение модульное- 2 компл. (поставка), 5 класса пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-01-97, 3 класса защиты от проникновения (РД 78.36.003-2002) с внешним габаритным размером 2200х2200х2500(h)мм (с фризом) и внутренним - 2000х2000х2100(h)мм,  состоящее из бронепанелей (Приложение Г):

- с дверью бронированной - 1шт. (5 класса пулестойкости), утепленной, левого наружного открывания, с габаритными размерами дверного проема 900х2070(h), в комплекте с: 
     - механическим замком; 
     - доводчиком; 

     - ручкой; 

     - щеколдой с внутренней стороны;

- закладными пластинами под установочное    устройство для датчика магнитоконтактного ИО 102-20 (Приложение В);

- смотровым окном – 1шт. 5 класса пулестойкости с  размерами 500х500мм (высота установки окна 1400мм от уровня чистого пола сооружения) и бойницей под ним (высота установки 1200мм от уровня чистого пола сооружения); 

- с алюминиевыми бронированными пулестойкими теплыми рамами со стеклопакетом В5 (окна глухие) и размером:

    - 900х900мм (О-1, высота установки окон 1000мм от уровня пола сооружения) – 3 шт. (Приложение Г) с бойницами  скрытого типа  – 3шт. (Бойница под окном по оси А должна располагаться над столешницей). Под окном О-1 по оси А выполнить передаточное устройство -выдвижной лоток 3 класса пулестойкости.

  - со столешницей под окном О-1 по оси А с внутренней стороны на всю длину стены шириной 300мм на высоте 700мм от уровня пола.

 Для подвода питающих и слаботочных кабелей в полу сооружения предусмотреть лючок 150х150мм (Приложение Г).

Щит распределительный установить на пересечении оси Б и оси 2.

Общие требования к модульным сооружениям п.1-п.3:

1) Внутренняя отделка сооружения:

- пол: антистатический износостойкий линолеум;

- потолок: панели облагороженные декоративные на основе гипсокартона «Випрок» по ТУ 5742-001-85459639-2009 или стекломагниевые листы окрашенные (СМЛО). Цвет-светлый бук.

- стены: панели облагороженные декоративные на основе гипсокартона «Випрок» по ТУ 5742-001-85459639-2009 или стекломагниевые листы окрашенные (СМЛО). Цвет-светлый бук.

2) Наружная отделка сооружения - профлист оцикованный, окрашенный. Цвет отделки – светло-серый (RAL 7004).

3) Внутренний блок кондиционера расположить на стене по оси 1. Наружный блок  установить на крыше сооружения.

4).  Предусмотреть в сооружении рабочее (со ступенчатым включением 75лк и 400лк) и аварийное освещение (не менее 10% от уровня максимальной освещенности).  

5) На всех окнах сооружения установить горизонтальные жалюзи.
 6). Розетки (3шт. сдвоенные) установить на высоте 200мм от уровня пола под столешницей. 

    п4). Сооружение сборно-разборное- 1 компл. (поставка), 5 класса пулестойкости (кроме пола) по ГОСТ Р51112, III степени по пожарной безопасности по СНиП 21-01-97, 3 класса защиты от проникновения (РД 78.36.003-2002), устанавливаемая на существующий пол проходной ЦЛКПП, с внешним габаритным размером 2200х2000х2650(h)мм, состоящее из бронепанелей (Приложение Д):

- с дверью бронированной - 1шт. (5 класса пулестойкости), утепленная, правого наружного открывания, с габаритными размерами дверного проема 950х2100(h), в комплекте с: 
- механическим замком, 
      - доводчиком; 

      - ручкой; 

      - щеколдой с внутренней стороны,

- закладными пластинами под установочное    устройство для датчика Д5М-11 и под замок  электромагнитный «Алеко-400»,

- с алюминиевыми бронированными пулестойкими теплыми рамами со стеклопакетом В5 (окна глухие) и размером:

    - 810х1100мм (О-1) – 2 шт. (Приложение Д),

    - 980х1100мм (О-2) – 2 шт. (Приложение Д), с лотком передаточным щелевым 3 класса пулестойкости-2шт. (Л3.1 или аналог)

       Все окна должны быть покрытии пленкой «Хамелеон» (цвет- бронза, процент светопропускания – 25). Пленка наклеивается на стекло с внутренней стороны.

   Сооружение должно поставляться на объект в разобранном виде и обеспечивать возможность его поэлементной сборки на месте монтажа.

    В сооружении выполнить рабочее и аварийное освещение. Рабочее освещение должно иметь возможность регулирования уровня освещенности ступенчато (не менее 3-х ступеней: 50лк, 75лк, 300лк).

    В крыше выполнить две закладные гильзы ø110мм для системы приточно-вытяжной вентиляции, одну гильзу ø50мм для межблочной связи сплит-системы, четыре закладных гильзы ø40мм и одно отверстие для ввода-вывода системы кабелепроводов (Приложение Д).

   На стене с внутренней стороны сооружения заложить закладную металлическую пластину размером 740х250(h)мм на высоте 2050мм от уровня пола для крепления внутреннего блока кондиционера m=8 кг.(Приложение Д)

    Внутренняя отделка сооружения:

- пол: модульное напольное покрытие Унипол толщиной 7мм, структура покрытия - рисовое зерно, цвет - средне-серый стандартный.

- потолок, стены: стекломагниевые листы окрашенные (СМЛО). Цвет - светлый бук.

   Наружная отделка сооружения – пластиковый сайдинг стеновой светлый.

Общие требования к модульным и сборно-разборному сооружениям п.1-п.4:

1). Внутренние стеновые конструкции должны обеспечивать возможность установки на них навесного оборудования вне заводских условий весом до 10кг.

2). Все металлоконструкции должны быть соединены с защитным заземляющим устройством (иметь элемент для присоединения заземляющего проводника).

3). Система принудительной вентиляции сооружения должна обеспечивать не менее чем двукратный обмен воздуха в час. Расчетное количество людей постоянно пребывающих в сооружении – 1 человек.

4). Для ассимиляции теплоизбытков в теплый период года предусмотреть установку кондиционера фирмы Toshiba или аналогичную сплит-систему другой марки.

5). Отопление выполнить от электрических нагревателей марки  “Nobo” с регулируемым термостатом или их аналог.

6). Уровень шума в сооружении от устанавливаемого оборудования не должен превышать 55 дБ.

7). В качестве аварийного светильника использовать светильники марок NS-17 или их аналог, работающий от аккумуляторной батареи. Выключатели электроосвещения установить внутри сооружения справа от дверного проема.

8). Установить щиток распределительный ЩР на стене  с вводом в него кабелей от устройств электроотопления, вытяжного вентилятора,  рабочего и аварийного электроосвещения, кондиционера.

9). В целях повышения надежности и безопасности системы электроснабжения провода и кабели сечением 16 мм2 следует применять медными с двойной изоляцией. Установка электрических розеток для подключения электрооборудования должна предусматриваться с заземляющим контактом. Силовые розетки подключить к автоматическим выключателем в щите распределительном ЩР.

10). Все металлоконструкции сооружения должны иметь элемент для присоединения заземляющего проводника. Для защиты обслуживающего персонала предусмотреть систему заземления типа «TN-C-S».

11). В конструкции стен модульных сооружений предусмотреть минераловатный негорючий утеплитель не менее 37кг/м3. Все деревянные конструкции должны быть обработаны огне-биосоставами, обеспечивающими предел огнестойкости EI 15.

12). Предусмотреть средства пожаротушения согласно требованиям ППБ 01-03 (огнетушители).

13) Конструкция лотка должна обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым.
п.5). Конструкции защитные – 1компл. (поставка) внутреннего исполнения из стальных бронированных панелей  5 класса пулестойкости  по ГОСТ Р 51112-97 (стены ), серого цвета  (RAL 7035), устанавливаемые на бетонную подготовку пола (Приложение Д),  и состоящие из панелей  размером:

     - 5800х3600(h)мм –П3.1 – 1шт (Приложение Е), глухая. 
     - 1330х3600(h)мм –П3.2 – 1шт (Приложение Е), глухая;

     - 2460х3600(h)мм –П3.3 – 1шт (Приложение Е), глухая. 

     - 670х3600(h)мм –П3.4 – 1шт (Приложение Е), глухая;

     - 1460х3600(h)мм –П3.5 – 1шт (Приложение Е), глухая. 

     - 1750х3600(h)мм –П3.6 – 1шт (Приложение Е), глухая. 

     - 4100х3600(h)мм –П3.7 – 1шт (Приложение Е, Ж), в составе с  блоком дверным ( глухим, правым, цвет – RAL 7035), бронированным  (5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51072-2005) с размерами 950х2100(h)мм -1шт. Дверь должна быть оборудована:
          - замком механическим,

          - доводчиком,

          - ручкой «Скоба»,

          - щеколдой с внутренней стороны,

          - закладными элементами под замок электромагнитный, датчик магнитоконтактный ИО-102-6 (3 шт. на дверь), считыватель, кнопочный пост, клеммную коробку (Приложение З).

     В панели П3.7 заложить гильзу Г1. Низ гильзы Г1 выполнить на отм. +2.400, крепление гильзы Г1 выполнить с помощью монтажной пены «Макрофлекс». Гильзу покрыть цинконаполненным грунтом «Цинотан» ТУ 2312-017-12288779-2003 в два слоя. (Приложение Е)

        - 4050х3600(h)мм –П3.8 – 1шт (Приложение Ж. З), в составе с:

        - окном бронированным (5 класс пулестойкости) глухим размером 1000х1000мм, со столешницей и лотком передаточным бронированным (5 класс пулестойкости), встроенным в  столешницу;

         - блоком дверным ( глухим, правым, цвет – RAL 7035), бронированным  (5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51072-2005) с размерами 950х2100(h)мм -1шт. Дверь должна быть оборудована:
          - замком механическим,

          - доводчиком,

          - ручкой «Скоба»,

          - щеколдой с внутренней стороны,

          - закладными элементами под замок электромагнитный, датчик магнитоконтактный ИО-102-6 (3 шт. на дверь), считыватель, кнопочный пост, клеммную коробку (Приложение Е).

п6). Конструкции защитные – 1компл. (поставка) внутреннего исполнения из стальных бронированных панелей  5 класса пулестойкости  по ГОСТ Р 51112-97 (стены ), серого цвета  (RAL 7035), устанавливаемые на бетонную подготовку пола (отм. – 0.080, Приложение Б),  и состоящие из панелей  размером:

    - 4200х3600(h)мм –П3.9 – 1шт (Приложение Е. Ж), в составе с  блоком дверным ( глухим, левым, цвет – RAL 7035),бронированным  (5 класса пулестойкости по ГОСТ Р 51072-2005) с размерами 950х2100(h)мм -1шт. Дверь должна быть оборудована:
          - замком механическим,

          - доводчиком,

          - ручкой «Скоба»,

          - щеколдой с внутренней стороны,

          - закладными элементами под замок электромагнитный, датчик магнитоконтактный ИО-102-6 (3 шт. на дверь), считыватель, кнопочный пост, клеммную коробку (Приложение З).

 - окном пулестойким 5 класса размером 600х900(h).

     - 3000х3600(h)мм –П3.10 – 1шт (Приложение Е), глухая;

    - 4200х3600(h)мм –П3.11 – 1шт (Приложение Е), глухая. 
Требования к конструкциям п.5-п.6:
1) Конструкции должны поставляться на объект в разобранном виде с возможностью их доставки к месту установки через входные проемы здания  с размерами 900х2000(h) и обеспечивать возможность их поэлементной сборки на месте монтажа с использованием минимального количества людей, машин и механизмов на заранее подготовленном фундаменте.

2). При изготовлении панелей выполнить отверстия в панелях в соответствии с ведомостью отверстий и Приложениями Е, Ж. При изготовлении панелей П3.1, П3.7, П3.9, П3.11 выполнить отверстия под трубопроводы отопления.
3). Поверхность панелей покрыть ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 за два раза.
4) Конструкция лотка должна обеспечивать возможность передачи документов формата А4 и наблюдения за его содержимым.


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	  Несущие конструкции должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88*. Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	     Назначение: защитные бронепанели 

     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

     В комплект поставки должны входить бронепанели защитного сооружения, бронеокна, бронедвери, бронелотки, элементы конструкций, материалы, метизы.

   Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений.    

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	   Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях, а также на упаковке. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	   Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна соответствовать конструкторской документации. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	   Оборудование должно быть поставлено на склад ЗАКАЗЧИКА  и принято Заказчиком  в течении 7 дней с даты подписания договора. Поставка осуществляется гражданами РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   В течение 7 дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес ЗАКАЗЧИКА на русском языке паспорта на каждое комплектуемое изделие, инструкции по эксплуатации на каждое комплектуемое изделие. Вместе с оборудованием ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	  Транспортирование может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранение ее качества.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Хранение должно осуществляться по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I)


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки  – не менее 12 месяцев, с момента принятия изделия ЗАКАЗЧИКОМ. Срок службы – не менее 10 лет.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В изделия не входят вредные материалы, наносящие урон окружающей среде. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	   Доставку, замер проемов строительных конструкций должны осуществлять сотрудники, имеющие допуск по форме № 3.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	     Все материалы, используемые для производства защитного сооружения должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	   Обязательные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком:

- наличие за последние три года опыта поставок бронепанелей, бронеокон, бронеконструкций на сумму не менее чем в два раза превышающую начальную (максимальную) цену закупки. Подтверждающими документами являются исполненные Договоры поставки с Товарными накладными по форме ТОРГ-12, Товарно-транспортными накладными, актами выполненных работ, актами об исполнении договоров;


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	п.1, п.2, п.3 - Сооружения модульные – 8 компл.;

п.4 - Сооружение сборно-разборное – 1 компл.;

п.5, п.6 - Конструкции защитные – 2 компл.
В течение 7 дней ПОСТАВЩИК обязуется поставить на склад ЗАКАЗЧИКА изделия в полном объеме


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	На русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Приложение А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З
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