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Приложение №2                  
к договору  от _______  2012 г.    
к Договору поставки №099/12-03/_____ от ___._____ 2012г



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».



	Наименование
	№
	Обязательные требования

	Противогаз ГП-7
[bookmark: _GoBack]
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	Поставляемый товар - Гражданский противогаз ГП-7 должен соответствовать требованиям ТУ Г-10-1103-82 и комплекта чертежей 3076.000.
Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны от отравляющих веществ (ОВ),радиоактивной пыли (РП) и бактериальных аэрозолей (БА), при содержании свободного кислорода в воздухе не менее 18,00% объемных, а также может использоваться для защиты от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ): хлора, сероводорода, сернистого ангидрида, хлористого водорода, тэтраэтил свинца, этилмеркаптана, нитробензола, фенола и фурфурола; радионуклидов йода и его органических соединений.
Противогаз обеспечивает:
 - возможность приема и передачи звуковой информации голосом 
или с помощью технических средств.
Технические характеристики:
2.1. Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха:
 - 30 дм³/мин - не более 16 мм вод.ст. (156,8 Па)
 - 250 дм³/мин - не более 200 ммвод.ст.
2.2. Коэффициент проницаемости фильтрующе-поглощающей коробки поаэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ) не более 0,001%
2.3. Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть не
более 0,0001%
2.4. Время защитного действия по ОВ при концентрации:
 - циан хлористого 5 мг/дм3 не менее 18 мин
 - циан водорода 5 мг/дм3 не менее 18 мин
2.5. Время защитного действия по СДЯВ 
 - хлор 5 мг/дм3 не менее 40 мин
 - сероводород 10 мг/дм3 не менее 25 мин
 - хлористый водород 5 мг/дм3 не менее 20 мин
 - нитробензол 5 мг/дм3 не менее 40 мин
 - фенол 0,2 мг/дм3 не менее 200 мин
 - фурфурол 1,5 мг/дм3 не менее 300 мин
2.6. Масса комплекта противогаза без сумки не более 0,95 кг
2.7. Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до плюс 40 °С.
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	Гарантийный срок хранения - не менее 12 лет.
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	Состав противогаза, комплект поставки: 
4.1. Коробка фильтрующе-поглащающая ГП-7к металлическая - изг. поТУ Г-101104-82 черт. 3077.000.
4.2. Лицевая часть типа МГП со стеклами круглой формы,
переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха
изг. по ТУ Г-10-1105-82 черт. 3078.000
4.3. Пленка незапотевающая НПН (в коробке по 6шт.) - изг. по
ТУ 6-17-1352-85 черт.1
4.4. Сумка противогаза ГП-7 - изг. по ТУ Г-10-1106-82 черт. 3079.000.
4.5. Шнур прижимной резиновый для крепления НПН
4.6. Руководство по эксплуатации Г-10-1109-82 ТО
4.7. Формуляр на изделие
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	Дата изготовления –2012 г., не снятые с баз хранения силовых структур РФ и не бывшие в  употреблении.
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	Упаковка: 
Ящики - новые, торцевые, боковые стенки, дно и крышка – из ДВП или досок  на деревянной раме., на обоих торцах ящиков – трафареты краской, содержащие обозначение маркировку производителя (в окружности), название изделия ГП-7 (ГП-7В), количество (20 комплектов), номер партии, номер ящика, дата изготовления, знаки "Не кантовать", "Рюмка" (хрупкое), "Зонтик" (боится воды). Знаки "Не кантовать", "Рюмка" (хрупкое), "Зонтик" (боится воды) повторены на передней стенке (со стороны замков крышки) в верхнем левом углу. Пломбы на ящиках алюминиевые, металлические или пластмассовые с оттиском завода-производителя. Внутри каждого ящика находится упаковочный лист (приклеен).
В каждый ящик кладется одна книга: "Противогаз ГП-7. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Г-10-1109-82ТО". 
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	Партия противогазов ГП-7 сопровождается формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и др. информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя.
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	Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя, с копией лицензии Федерального агентства по промышленности на право производства вооружения и военной техники в части производства средств индивидуальной защиты (класс 4250)



ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                          ПОСТАВЩИК:

____________________/_____________ /                   _______________/______________/
