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1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Калибратор универсальный FLUKE 5502Е
	шт
	1

	2
	Мегаомметр  FLUKE 1507
	шт
	1

	3
	Датчик температуры для мультиметраFluke 80T-150U (-50+150)
	шт
	1

	4
	Мультиметр цифровой Fluke  179/MAG2 KIT
	шт
	2

	5
	МУЛЬТИМЕТР FLUKE 289 ЦИФРОВОЙ
	шт
	3

	6
	МУЛЬТИМЕТР FLUKE 287
	шт
	1

	7
	Мультиметр FLUKE-15B
	шт
	4


1.1 Калибратор универсальный FLUKE 5502Е.
Многофункциональный калибратор предназначен для калибровки: портативные и настольные аналоговые и цифровые мультиметры с количеством разрядов точности до 4,5, токовые зажимы и клещевые измерители, щитовые измерители, электронные термометры, самописцы и регистраторы данных.

Технические характеристики:

Переменное напряжение до 1020 В (частота до 500 кГц) погрешность ± 0.03% за 12 месяцев, 

Постоянное напряжение 1020В(частота до 500кГц) погрешность ±0.005% за 12 месяцев
Постоянный ток до 20.5 А частота до 30 кГц погрешность ±0.01% за 12 месяцев.
Переменный ток до 20.5 А, частота до 30 кГц, погрешность ±0.04% за 12 месяцев. 

Сопротивление 1 гОм погрешность ±0.009% за 12 месяцев. 

Емкость ± 0.25% за 12 месяцев. 

Свидетельство о первичной поверке обязательно. 

1.2 Мегаомметр  FLUKE 1507.
Цифровые измерители сопротивления изоляции Fluke 1507  способны использовать несколько тестовых напряжений и разработаны для обеспечения высокой надежности и удобства работы в различных областях применений при поиске неисправностей, вводе в эксплуатацию и профилактическом обслуживании оборудования.

Технические характеристики:

	Тип мегаомметра
	цифровой, портативный 

	Сопротивление изоляции 
	10 кОм...10 ГОм

	Тестовое напряжение 
	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1 кВ

	Базовая погрешность 
	3%

	Сопротивление цепи/шин заземления 
	20 Ом...20 кОм

	Напряжение постоянное 
	100 мВ...600 В

	Напряжение переменное 
	100 мВ...600 В


Комплектация измерителя Fluke 1507:
· Дистанционный щуп – 1 шт.;

· Комплект зажимов типа "крокодил" – 1 шт.;

· Комплект измерительных проводов – 1 шт.;

· Набор тестовых щупов – 1 шт.;

· Измеритель Fluke 1507 – 1 шт.;

· Руководство пользователя – 1 шт.;

· Футляр – 1 шт.
1.3 Мультиметр FLUKE 289. 

МультиметрFluke 289  является представителем поколения высокоэффективных промышленных мультиметров с функцией регистрации данных.

Технические характеристики:

	Тип мультиметра
	цифровой, портативный 

	Базовая погрешность 
	0,025%

	Напряжение постоянное 
	0 мкВ...1000 В

	Напряжение переменное 
	0 мкВ...1000 В

	Ток постоянный 
	0 мкА...10 А

	Ток переменный 
	0 мкА...10 А

	Частота 
	0 Гц...1 МГц

	Сопротивление 
	0 Ом...500 МОм

	Ёмкость 
	0 нФ...100 мФ

	Интерфейсы 
	USB 


Комплектация мультиметраFluke 289:

· Прибор;

· Руководство по эксплуатации.

1.4 Датчик температуры для мультиметраFluke 80T-150U (-50+150).

	Универсальный датчик температуры 80T-150U
Технические характеристики:
• Совместим с мультиметрамиFluke
• Высокая точность, быстрое считывание в приборах низкого 
напряжения (ниже 24 вольт переменного тока, 60 вольт постоянного тока)
• Диапазон измерений: от –50 до 150 °C
• Выход: 1 мВ/°C или 1 мВ/°F (переключаемый)


1.5 Мультиметр цифровой Fluke  179/MAG2 KIT.
FLUKE 179/MAG2 Kit - мультиметрцифровой с набором принадлежностей для производства. 

Технические характеристики:

	Тип мультиметра
	цифровой, портативный 

	Базовая погрешность 
	0,1%

	Напряжение постоянное 
	0 мВ...1000 В

	Напряжение переменное 
	0 мВ...1000 В

	Ток постоянный 
	10 мкА...10 А

	Ток переменный 
	10 мкА...10 А

	Частота 
	0 Гц...100 кГц

	Сопротивление 
	0 Ом...50 МОм

	Ёмкость 
	1 нФ...1 мФ


Комплектация мультиметраFluke 287:
· Прибор;

· Силиконовые измерительные провода TL71;

· Держатель для щупов;

· 6 батарей АА;

· Руководство по эксплуатации.

1.6 МУЛЬТИМЕТР FLUKE 287.
МультиметрFluke 287 является представителем высокоэффективных промышленных мультиметров с функцией регистрации данных.
Технические характеристики:

	Тип мультиметра
	цифровой, портативный 

	Базовая погрешность 
	0,025%

	Напряжение постоянное 
	0 мкВ...1000 В

	Напряжение переменное 
	0 мкВ...1000 В

	Ток постоянный 
	0 мкА...10 А

	Ток переменный 
	0 мкА...10 А

	Частота 
	0 Гц...1 МГц

	Сопротивление 
	0 Ом...500 МОм

	Ёмкость 
	1 пФ...10 мФ

	Интерфейсы 
	USB 


Комплектация мультиметраFluke 287:

· Прибор;

· Силиконовые измерительные провода TL71;

· Держатель для щупов;

· 6 батарей АА;

· Руководство по эксплуатации.

1.7 Мультиметр FLUKE-15B.
Цифровой мультиметр Fluke 15B измеряет постоянные, переменные токи и напряжения, сопротивление, используется при прозвонке электрических цепей и дополнительно для тестирования диодов и измерения ёмкости. Мультиметр применяется в промышленности и полевых измерениях, в организации сервисного обслуживания мобильных телефонов и прочих средств телекоммуникации, при эксплуатации электроустановок и систем питания, в различных технологических процессах, автосервисе, разнообразных отраслях электроники.
Технические характеристики:

	Тип мультиметра
	цифровой, портативный 

	Базовая погрешность 
	0,5%

	Напряжение постоянное 
	0 мВ...1000 В

	Напряжение переменное 
	0 мВ...1000 В

	Ток постоянный 
	0 мА...10 А

	Ток переменный 
	0 мА...10 А

	Сопротивление 
	0 Ом...40 МОм

	Ёмкость 
	0 нФ...100 мкФ


Комплектация мультиметраFluke 15B

· Измерительный провод со щупом – 1 шт.;

· Руководство пользователя – 1 шт.;

· Цифровой мультиметр FLUKE 15B – 1 шт.

Все средства измерений должны быть внесены в Государственной Реестр средств измерений Российской Федерации и должны иметь свидетельства о первичной поверке или на него или техническую документацию должно быть нанесено клеймо о первичной поверке.
Поставка эквивалентов либо аналогов не допускается в соответствии с подпунктом б) п. 12.2.2 Единого Отраслевого Стандарта закупок ГК «Росатом». Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков. 

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;
- оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения;
- на все оборудование должны предоставляться следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, гарантийный талон, полный комплект технической документации, включая свидетельство о первичной поверке, копии свидетельств об утверждения типа средств измерений и методики поверки на поставляемые средства измерений;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя;

- все средства измерений должны быть внесены в Государственной Реестр средств измерений Российской Федерации и должны иметь свидетельства о первичной поверке или на него или техническую документацию должно быть нанесено клеймо о первичной поверке.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв С.Ю. 23055
СС 1 28.02.2014 года









