Техническое задание
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	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Комплект для подключения радиатора 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Монтажный комплект универсальный 3/4". 
Состав комплекта:
-футорка с переходом на резьбу 3/4" -4шт,
-заглушка-1шт,
-воздушный кран -1шт
	шт
	12

	2
	Крепление для радиатора 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Набор кронштейнов с дюбелем для радиатора типа «Global Style».
	шт
	36

	3
	Кронштейн для навески радиаторов угловой 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Покрытый пластиком. 
	шт
	15

	4
	Кронштейн с дюбелем самофиксирующимся 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Длина L-170мм. 
	шт
	15

	5
	Ниппель радиаторный
	НР=нар. Резьба 1 дюйм. 
	шт
	10

	6
	Пробка (заглушка) радиаторная левая с силиконовой прокладкой 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Белая эмалированная с правой резьбой 1 дюйм. 
	шт.
	20

	7
	Пробка радиаторная правая с силиконовой прокладкой 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Белая эмалированная с правой резьбой 1 дюйм.  
	шт
	20

	8
	Прокладка для ниппеля 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Толщин В-1 мм. 
	шт
	25

	9
	Прокладка силиконовая для заглушки и муфты 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Диаметр 1-дюйм. 
	шт
	60

	10
	Радиатор биметаллический секционный 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Общие характеристики:
Биметаллические радиаторы типа «ClobalStyle», применяются в ценрализованных и автономных системах отопления.
Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре, а наружная выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу.
Максимальное рабочее давление –до35атм.
Опрессовочное давление-52атм.
Максимальная температура теплоносителя-110 0 С.
Основные характеристики:
высота 425 мм, длина 950мм, глубина 80мм, мощность 1250Вт.
10 секций 
	шт.
	4

	11
	Радиатор биметаллический секционный 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Общие характеристики:
Биметаллические радиаторы типа «ClobalStyle», применяются в ценрализованных и автономных системах отопления.
Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре, а наружная выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу.
Максимальное рабочее давление –до35атм.
Опрессовочное давление-52атм.
Максимальная температура теплоносителя-110 0 С.
Основные характеристики:
высота 565 мм, длина 800мм, глубина 80мм, мощность 1710Вт.
10 секций 
	шт.
	2

	12
	Радиатор биметаллический секционный 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Общие характеристики:
Биметаллические радиаторы типа «ClobalStyle», применяются в ценрализованных и автономных системах отопления.
Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре, а наружная выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу.
Максимальное рабочее давление –до35атм.
Опрессовочное давление-52атм.
Максимальная температура теплоносителя-110 0 С.
Основные характеристики:
высота 565 мм, длина 960мм, глубина 80мм, мощность 2052Вт.
12 секций
	шт.
	2

	13
	Радиатор биметаллический секционный 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Общие характеристики:
Биметаллические радиаторы типа «ClobalStyle», применяются в ценрализованных и автономных системах отопления.
Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре, а наружная выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу.
Максимальное рабочее давление –до35атм.
Опрессовочное давление-52атм.
Максимальная температура теплоносителя-110 0 С.
Основные характеристики:
высота 565 мм, длина 1120мм, глубина 80мм, мощность 2394Вт.
14 секций 
	шт.
	1

	14
	Радиатор биметаллический секционный 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Общие характеристики:
Биметаллические радиаторы типа «ClobalStyle», применяются в ценрализованных и автономных системах отопления.
Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре, а наружная выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу.
Максимальное рабочее давление –до35атм.
Опрессовочное давление-52атм.
Максимальная температура теплоносителя-110 0 С.
Основные характеристики:
высота 565 мм, длина 640мм, глубина 80мм, мощность 960Вт.
 8 секций 
	шт.
	23

	15
	Футорка (муфта) левая с силиконовой прокладкой 

Типа «Global 
Style» (Арт.20), Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Белая эмалированная c левой резьбой 1 дюйм на 3/4. 
	шт.
	20

	16
	Футорка (муфта) радиаторная левая с силиконовой прокладкой 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Белая эмалированная с левой резьбой 1 дюйм на 3/4 .
	шт.
	20

	17
	Футорка (муфта) радиаторная правая с силиконовой прокладкой 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Белая эмалированная с правой резьбой 1 дюйм на 1/2 .
	шт.
	20

	18
	Футорка (муфта) радиаторная правая с силиконовой прокладкой 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Белая эмалированная с правой резьбой 1 дюйм на 3/4 .
	шт.
	20

	19
	Комплект для подключения радиатора 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Монтажный комплект универсальный 1/2".
Состав комплекта:
-футорка с переходом на резьбу 1/2"-4шт,
-заглушка-1шт,
-воздушный кран -1шт.
	шт
	18

	20
	Кронштейн с фиксирующими дюбелями 

Типа «Global Style» Италия или эквивалент (не китайского производства)
	Длина 170 мм.
	шт
	72



Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная (либо универсальный передаточный документ), сертификат соответствия;
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
· товар должен быть рассортирован по видам;
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

