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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»
 (ОАО «Вента»)
 


УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер

__________________ А. Г. Осинцев 

«29» марта 2012 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на выполнение работ по покраске корпусов бочек
[bookmark: Data]от 29.03.2012 года № 



Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Заказчик: Открытое акционерное общество
Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»
(ОАО «Вента»)





Нижняя Тура  
2012 г.

Технические требования

1. Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу
	Работы по окраске бочек в полном соответствии с РКД Заказчика и требованиями к обеспечению качества, в объеме и в сроки, предусмотренные графиком поставки.
· Качество подготовки поверхности под нанесение лакокрасочного покрытия должно соответствовать ГОСТ9.402-80 п.3.9.2, нанесение лакокрасочного покрытия должно соответствовать п.8 ТТчертежа А.11.1027.000СБ, маркировки должно соответствовать п.14,п.15 ТТчертежа А.11.1027.000СБ. 
Качество всех выполненных работ должна подтверждаться протоколом (актом) выполненных работ. 
· При выполнении указанных работ  «Исполнитель» обязан выполнять требования по обеспечению качества работ в соответствии с ГОСТ 15.309-98.
· Упаковка и доставка готовой продукции  до Смоленской АЭС осуществляется силами и за счет средств  Исполнителя.
[bookmark: _GoBack]Состав и объем: 4 600 шт.



2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию
	Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям РКД, требованиям действующих в атомной энергетике правил и норм 
Гарантийный срок продукции составляет 36 месяцев с даты ввода продукции в эксплуатацию


3. Требования к упаковке, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара
	Упаковка должна соответствовать п.12 ТТчертежа А.11.1027.000СБ




Приложение1 
к технической части Документации
По проведении запроса предложений


Чертеж А.11.1027.000СБ
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