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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ
	1.1
	Наименование работы, в соответствии со строкой годовой программы закупок
	Изготовление рабочего участка и теплообменников для стенда «РУ-ЗО»

	1.2
	№ рабочей конструкторской документации
	‑ Э.045.7537,
‑ Э.045.7538,
‑ Э.045.7348.

	1.3
	Размещение нестандартного изделия
	Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1, территория ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», площадка перед зданием № 229, внутри модели защитной оболочки

	1.4
	Указание кода ОКП
	2919181



РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)
	Назначение и область применения нестандартного изделия
	Рабочий участок и теплообменники являются неотъемлемой частью экспериментального стенда «РУ-ЗО», создающегося для обоснования работоспособности пассивных систем безопасности атомных электростанций проекта «АЭС-2006»



РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Целью выполняемых работ является:
‑ производство работ по изготовлению рабочего участка стенда «РУ-ЗО»
по рабочей конструкторской документации Э.045.7537
‑ производство работ по изготовлению теплообменников (3 шт.)
модели защитной оболочки по рабочей конструкторской документации Э.045.7538
‑ производство работ по изготовлению фланцев для вывода трубопроводов рабочего участка стенда «РУ-ЗО» и теплообменников модели защитной оболочки по рабочей конструкторской документацией стенда «РУ-ЗО» Э.045.7348
‑ поставка изготовленного оборудования на территорию ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» по адресу Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры
	Строго в соответствии с рабочей конструкторской документацией (Э.045.7537, Э.045.7538, Э.045.7348)



Рабочая конструкторская документация в виде отдельных файлов как приложение к технической части настоящей документации.

Подраздел 4.2. Основные эксплуатационные показатели
	Эксплуатация рабочего участка и теплообменников планируется при следующих параметрах:
‑ давление, МПа: от 0 до 0,5
‑ температура, оС: от + 5 до + 155


Подраздел 4.3. Требования к комплектности
	Рабочий участок должен быть укомплектован и оснащен датчиками и термопарами строго в соответствии с рабочей конструкторской документацией Э.045.7537



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	5.1
	Порядок сдачи и приемки
	Результатом работы является изготовление, доставка и передача Заказчику готовых изделий: рабочего участка, изготовленного по рабочей конструкторской документации Э.045.7537, трех теплообменников модели защитной оболочки, изготовленных по рабочей конструкторской документации Э.045.7538, с оформленными в установленном порядке паспортами на каждое изделие, и изготовление фланцев для вывода трубопроводов рабочего участка стенда «РУ-ЗО» и теплообменников модели защитной оболочки по рабочей конструкторской документации на стенд «РУ-ЗО» Э.045.7348.
Работы по изготовлению рабочего участка и теплообменников для стенда «РУ-ЗО» должны быть выполнены в срок до 1 декабря 2014 г.
Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки, в десятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Датой окончания срока действия договора является дата полной оплаты Заказчиком работ, выполненных Исполнителем.

	5.2
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
	Вместе с готовыми изделиями Исполнитель передает Заказчику:
‑ Паспорта на готовые изделия: теплообменники и рабочий участок стенда «РУ-ЗО»;
‑ Свидетельство (Заключение) о качестве сварных соединений;
‑ Копию действующего свидетельства об аттестации Лаборатории неразрушающего контроля;
‑ Копию действующего свидетельства об аттестации специалиста, проводившего неразрушающий контроль сварных соединений изготовленных Исполнителем изделий;
‑ Копию свидетельства о поверке прибора, которым проводился неразрушающий контроль сварных соединений изготовленных Исполнителем изделий;
‑ Паспорта и прочую документацию на датчики и термопары, входящие в состав готовых изделий согласно РКД по которой они изготовлены;
‑ Копии удостоверений сварщиков, выполнявших работы по изготовлению готовых изделий, аттестованных в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 № 63, зарегистрированными Минюстом России 04.03.99, рег. № 1721.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ
	Гарантия качества распространяется на все элементы и работы, выполненные Исполнителем по договору, и составляет 24 месяца.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Качество работ, выполняемых Исполнителем, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать требованиям, действующему на момент исполнения договора законодательству.
Работы выполняются в полном соответствии с условиями настоящего Технического задания. Организация работ по изготовлению изделий должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – выполнение работ с необходимым качеством и в установленные сроки.
Для качественного выполнения работ применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в рабочей конструкторской документации. Допускается применение эквивалентных материалов, которые могут превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в проектной документации (по согласованию с Заказчиком).
Используемые при изготовлении материалы и комплектующие должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия и другие документы, удостоверяющие их качество.





Контактное лицо: Калякин Дмитрий Сергеевич, (48439) 9-81-05.
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