Изготовление и устройство офисных перегородок в помещениях 
12 этажа.

Количество офисных  перегородок                - 11шт
Высота помещений – 2180 мм.
Общая площадь офисных перегородок        - 130 кв.м. 
                        В том числе:
                         1 – 4600 х 2180 – 1шт
                         2 – 2800 х 2180 – 1шт
                         3 – 5630 х 2180 – 1шт
                         4 – 2670 х 2180 – 1шт
                         5 – 8340 х 2180 – 1шт
                         6 – 3180 х 2180 – 1шт
                         7 – 8400 х 2180 – 2шт
                         8 -  7110 х 2180 – 1шт
                         9 – 3230 х 2180 – 1шт
                        10 – 5100 х 2180 – 1шт                

Требования:                                                            
1. Перегородки белого цвета
1. Нижняя часть перегородки глухая  H= 800мм
1. Верхняя часть перегородки – двойное остекление с жалюзи внутри
1. Двери на всю высоту двойное остекление с жалюзи внутри


Приложение:  фотографии помещений – 4 шт.
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