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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Бронеколпак  
- ТБП-М-2 (или эквивалент) 
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКДП

	Код ОКДП 2899430



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Предназначен для:
- защиты человека от поражения пулями стрелкового оружия;
- осуществления наблюдения за контролируемым сектором и ведение ответного огня. 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Бронеколпак будет эксплуатироваться с предусмотренным в полу отверстием для ввода/вывода кабелей (d=20mm)



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Масса изделия не более 1300 кг;
Габаритные  размеры: 
- ширина: 2070 ± 10 мм;
- длина: 1790±10 мм; 
- высота: 2060±10 мм;
Площадь защиты башни не менее 12,8 м²  

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Класс защиты по ГОСТ Р 50744 93:
- боковая поверхность башни – 6
- крыша башни -5
- бронестекло – 5
Бронеколпак 5 класса защиты по пулестойкости
Бронедверь  5 класса защиты по пулестойкости
Блоки оконные 5 класса защиты по пулестойкости
Бойница 5 класса защиты по пулестойкости
Стены и полотно двери должны быть снабжены откидными окнами-бойницами.
Двери должны открываться наружу

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Изделие должно сохранять стойкость к воздействию средств поражения после воздействия влаги (дождя, снега и т.п.) в температурном диапазоне от минус 40°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 100°С.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Бронеколпак должен: иметь возможность устанавливаться стационарно на земляное, деревянное, бетонное основание; обеспечивать наблюдение в секторе 360 градусов и дать возможность ведения круговой обороны. Должен быть оснащен смотровыми окнами с бронестеклами по 5 классу защиты с закрывающимися изнутри стальными заслонками, которые должны увеличивать защиту до 6 класса защиты по ГОСТ Р 50744-95 бойницами с открывающимися изнутри броневыми заслонками и дверью. Для вентиляции должна быть предусмотрена система вентиляции: воздушный купол – 2 шт. на крыше и целевые отверстия на основании. 

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Двери и корпус изделия производятся из листов спецстали.             

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.8 Требования к комплектности

	- поставляемое оборудование должно быть снабжено паспортом и инструкцией по эксплуатации.

	Подраздел 4.9 Требования к маркировке 

	В соответствии с ГОСТ 14192-96

	Подраздел 4.10 Требования к упаковке

	Упаковка по ГОСТ 26653-90.  Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставщик полностью обязуется за достаточность и надежность упаковки.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- Товар должен быть поставлен в собранном виде. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия качества, количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	- вид транспорта грузовой, крытый;
- оборудование должно поставляться в собранном виде;



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Поставляемое оборудование должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	гарантийный  срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Разовая поставка. Срок поставки – 15 февраля 2015г (возможна досрочная поставка)



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	- необходимость услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке, шеф-наладке не требуется; 
- обучение поставщиком персонала заказчика по поставленному оборудованию на месте у заказчика и обеспечению методическими материалами не требуется.



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	- Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	- Бронеколпак вибробезопасен по ГОСТ 12.1.012-2004



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Качество поставляемого оборудования должно соответствовать обязательствам изготовителя.



РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Сервисное обслуживание оборудования в процессе эксплуатации должно предусматривать замену или ремонт вышедшего из строя оборудования. 



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной таблицы.
	№ п/п
	Наименование товара, производитель
	Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником
	Единица измерения
	Кол-во

	
	Основные параметры и размеры
Основные технико-экономические показатели
Требования по надежности
Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Требования к стабильности и комплектующим оборудования
	Согласно подразделам  4.1.,4.2,4.3, 4.4, 4,5 Раздела 4 технического задания
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	 Не предусмотрено



Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.
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