Приложение №5 к договору поставки 
№100-10-05/ ____ от «  »______2013г.

Техническое задание
на поставку буровой установки Sandvik DD-210-V или аналог
1.     Наименование поставляемого товара:
   
1.1. Подземная буровая установка Sandvik DD-210-V (или аналог, с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии разрешительной и сертификационной документации).  
2. Описание товара, функциональные характеристики, потребительские свойства:
Sandvik DD 210-V сертифицирован по схеме 3а, соответствует ISO 9001:2008 (или аналог),  компактная, одностреловая, электрогидравлическая буровая установка с дизельным двигателем внутреннего сгорания для передвижения, предназначена для проходки горных выработок, анкерного бурения с возможностью ведения работ по очистному бурению в выработках малого сечения.
Технические характеристики товара
	Наименование
	Ед. изм.
	Sandvik DD-210-V
	аналог

	Сечение горной выработки
	м
	3,0х3,0
	Не более 3,0х3,0

	Максимальная высота обуривания забоя
	м
	3,0
	Не менее 3,0

	Максимальная ширина обуривания забоя
	м
	3,0
	Не менее 3,0

	Длина шпура
	м
	3,0
	Не менее 3,0

	Количество стрел
	шт.
	1,0
	Не более 1,0

	Длина
	м
	4,8
	Не более 4,8

	Ширина
	м
	1,4
	Не более 1,4

	Общая длина со стрелой
	м
	9,1
	Не более 9,1

	Высота максимальная (машины с кабиной в транспортном положении)
	м
	1,8
	Не более 1,8

	Клиренс
	м
	0,25
	Не менее 0,25

	Внутренний радиус поворота
	м
	3,4
	Не более 3,4

	Внешний радиус поворота
	м
	5,1
	Не более 5,1

	Максимальная скорость передвижения
	км/ч
	6
	Не менее 6

	Преодолеваемый уклон
	%
	35
	Не менее 35

	Вес
	т
	9,1
	Не более 9,1

	Тип привода
	
	дизельный

	Напряжение сети
	В
	380

	Частота тока
	Гц
	50

	Перфоратор:
	
	
	

	Давление удара
	Бар
	120-175
	В пределах 120-175

	Мощность
	кВт
	16
	Не менее 16

	Длина
	мм
	1024
	Не более 1024

	Вес
	кг
	130
	Не более 130

	Система управления
	
	гидравлическая


2.1. Комплект поставки 

Буровая установка Sandvik DD-210-V (или аналог)  (в сборе)
Инструмент:
-Набор ручного инструмента;

      -Набор специального инструмента для переборки перфоратора;
3.Требования к потенциальному участнику

3.1. Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми  сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

4. Требования к количеству поставляемого товара. 
4.1. Согласно приложению №1 к договору поставки (спецификация) 

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке.


5.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90 (Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования), с документацией на русском языке (паспорт оборудования завода изготовителя с перечнем основных сборочных единиц и деталей, инструкцию по эксплуатации, техническое описание, схему устройства, принципиальную схему соединений). 

5.2 Поставщик предоставляет, действующие на момент поставки, цветные, заверенные копии сертификатов соответствия и разрешение на применение. Эксплуатационная и сертификационная  документация должна быть уложена в полиэтиленовый чехол, чехол заварен.

6. Требования к обслуживанию товара. 
6.1. Поставщик обязуется устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Поставщик за свой счет устраняет недостатки оборудования, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации. 
7. Требования к месту поставки товара
 7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край,  г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Оборудование должно быть новым, 2011 - 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам, заявленным Заказчиком в данном техническом задании, а также ГОСТ Р 52543-2006 «Гидроприводы объемные. Требования безопасности».
8.2.  На оборудовании должны быть нанесены знаки безопасности по ГОСТ 12.1.019-2009 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»  и ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

8.3. Оборудование должно иметь сертификат соответствия, разрешение на применение, соответствовать требованиям   ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.106-85 «Система стандартов безопасности труда. Машины и механизмы, применяемые при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых. Общие гигиенические требования и методы оценки»,  ПБ 03-553-03 «Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и рассыпных месторождений подземным способом».
9.  Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
9.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается в документации завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 
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