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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Контейнеры типа 48Y с установленными вентилями Descote или аналог  и заглушками Descote или аналог для UF6, оснащенные стальной защитой вентиля (VPC)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.
 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	317726



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Контейнеры типа 48Y предназначенные для транспортировки и хранения гексафторида урана (UF6), обогащенного до массовой доли менее 1%. 




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация осуществляется в соответствии с требованиями стандарта  № ANSI 14.1-2012 Американского национального института стандартов и  ISO 7195-2005.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Контейнер типа 48Y представляет собой сварную конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки и двух днищ полуэллиптической выпуклой формы, с установленными клапаном (вентилем) Descote или аналог и заглушкой Descote или аналог, которые защищены приваренными к емкости «юбками». Контейнер должен быть укомплектован стальной защитой вентиля (VPC). Контейнер типа 48Y должен быть произведен, проверен и испытан в соответствии со стандартом № ANSI 14.1-2012 Американского национального института стандартов и  ISO 7195-2005. Контейнер типа 48Y  должен быть изготовлен в соответствии с частью I Раздела VIII стандарта ASME (Американское общество инженеров механического оборудования) «Нормы проектирования котлов и сосудов, работающих под давлением» (Нормы). Каждый контейнер должен быть проштампован официальным символом Норм U, как показано в Нормах, и зарегистрирован в Национальной инспекции. Чертеж и основные размеры контейнера типа 48Y приведены в стандарте № ANSI 14.1-2012 (рисунок №12, стр. 70 -72)

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Нет

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии с:                                                                                                                           - SSR-6  "Правила  безопасной перевозки радиоактивных материалов";
- ANSI N14.1-2012.


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с:   
-  частью I Раздела VIII  ASME;                                                                                                                                                          - SSR-6  "Правила  безопасной перевозки радиоактивных материалов";
- ANSI N14.1-2012.


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В соответствии с  ANSI N14.1-2012. 


	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В соответствии с  ANSI N14.1-2012. 


	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Нет.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	В соответствии с  ANSI N14.1-2012. 


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	В соответствии с  ANSI N14.1-2012. 




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Продавец и покупатель (или уполномоченные представители сторон) подписывают квитанцию получения на дату поставки.
Покупатель вправе проверить контейнеры типа 48Y в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты поставки, и в дополнение к любым другим правам, которые могут у него иметься, покупатель вправе отклонить любые некондиционные контейнеры типа 48Y и контейнеры типа 48Y, которые не соответствуют описанию и спецификациям, установленным в контракте. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Основной пакет документации по обеспечению качества должен включать: 
Оригинал полного сертифицированного отчета о заводских      испытаниях всей стали, приобретенной для изготовления контейнеров; 
Данные о квалификации и обучению сварщиков;
Документы в отношении ударных испытаний по методу Шарпи всей   стали и сварных швов ASTM; 
Документы, подтверждающие химический состав стали;  
Один экземпляр спецификации предприятия продавца, соответствующий требованиям пункта 6.9, рис. 12 стандарта АNSI 14.1-2012;
Данные по присвоению клейма «ASME» Национальным советом ASME;
Квалификацию и одобрения инспектора по неразрушающим испытаниям; 
Один экземпляр подробного чертежа 48Y с привязкой к спецификации  предприятия продавца;
Один экземпляр программы обеспечения качества продавца.

Каждый пакет документации на контейнер 48Y  организовывается по серийному номеру и должен включать следующие данные по каждому контейнеру:
Один экземпляр подробного чертежа вентиля и подтвержденный сертификат соответствия Descote или аналог UF6.
Один экземпляр отчета U-1-A, выполненного уполномоченным инспектором (Lloyd Register или равнозначная организация).	  
Сертификат соответствия, подтверждающий соответствие каждого контейнера 48Y стандартам ANSI N14.1 - 2012, ISO 7195-2005 и требованиям контракта между покупателем и продавцом. 
Результаты неразрушающих испытаний в соответствии с частью I Раздела VIII ASME, ANSI 14.1 - 2012  и стандартом ISO 7195-2005, включая, в том числе, рентгеновский снимок или отчет, при этом оригинал снимка остается у Производителя, результаты гидростатических испытаний и испытаний воздухом под давлением 100 psi. 
Отчет по результатам проверки каждого контейнера 48Y с указанием следующих данных:
1. Очистка каждого контейнера перед гидростатическими или воздушными испытаниями;
2. Удовлетворительные результаты гидростатических и воздушных испытаний;                  3.   Вес упаковки;
4.  Вместимость по воде;
5. Подтверждение того, что каждый контейнер 48Y был высушен подогретым азотом. В документах должна быть указана температура и продолжительность сушки в минутах;
6. Данные по установке вентиля и заглушки с указанием фактически примененного крутящего момента и числа шагов резьбы, видимых после установки;
7. Вращательное усилие вентиля, т.е. усилие затяжки запорного механизма;
8. Заполнение азотом;
9.  Осмотр красочного покрытия (толщина);
10.  Состояние заводской таблички каждого Контейнера; 
11. Отчет по измерительной проверке каждого контейнера с указанием того, что габариты находятся в рамках заявленных допусков спецификации предприятия продавца и стандарта ANSI 14.1 - 2012.
 Основной пакет документации по обеспечению качества и пакет (пакеты) документации на контейнеры 48Y и их копии на жестком диске  направляются Покупателю службой доставки, согласно положениям  контракта.





РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	При необходимости продавец обеспечит хранение контейнеров на предприятии продавца, стоимость хранения контейнеров в течение 3-х месяцев включается в стоимость Товара.                                                                                                                        В случае необходимости хранения контейнеров свыше 3-х месяцев стоимость услуг согласовывается сторонами в дополнительном соглашении к  контракту. 




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на контейнеры типа 48Y (на материалы, работу) не менее 5 лет.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Нет.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с:                                                                                                                              -SSR-6  "Правила  безопасной перевозки радиоактивных материалов";




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Продавец гарантирует покупателю, что: 
- контейнеры 48Y на момент поставки будут соответствовать всем применимым требованиям национальных и международных компетентных органов по транспортировке радиоактивных и ядерных материалов, включая применимые требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Стандарта безопасности серии №SSR-6 "Правила  безопасной перевозки радиоактивных материалов»;          
  - материал, процесс изготовления и качество исполнения контейнеров 48Y полностью соответствует требованиям ANSI N14.1-2012, «10CFR71»  и плану обеспечения качества, действующему у продавца на момент отгрузки контейнеров 48Y;    
- поставляемые контейнеры 48Y  изготовлены в полном соответствии с описанием, технической спецификацией и условиями прилагаемого контракта.




РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нет



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	99 новых контейнеров 48Y с установленными вентилями Descote или аналог  и заглушками Descote или аналог  для UF6, оснащенные стальной защитой вентиля (VPC)
Контейнеры должен быть произведены не позднее, чем через 18 (восемнадцать) календарных недель после даты приемки продавцом заказа покупателя.




РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Нет.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет.



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Нет.
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	



