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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку автотранспорта и строительной техники
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автотранспорта и строительной техники для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автомобиль легковой

UAZ PATRIOT 

	Легковой автомобиль 4х4

Год выпуска – не ранее 2008 г.

Колесная формула/ведущие колеса:- 4х4

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3

Схема компоновки транспортного средства- полноприводная

Расположение двигателя- переднее продольное

Тип кузова - закрытый универсал

Количество дверей не менее 5

Количество мест для сидения не менее 5

Снаряженная масса, кг – не более 2050

Полная масса, кг – не менее2650

Максимальная скорость, км – не менее 150

Максимальный радиус поворота, м не более 6,55

Размеры, мм: 

длина – не более 4650

ширина – не менее 1955

высота – не более 1910

колесная база – не более 2760

колея передних/задних колес - не менее1600/1600

дорожный просвет - не менее 210

Двигатель – ЗМЗ 409 четырехтактный бензиновый (ЕВРО-4)

Тип – впрыск бензина

Количество и расположение цилиндров- не менее 4,рядное

Объем двигателя, см- 2693

Степень сжатия – 9

Число клапанов – не менее 16

Мощность двигателя –  не менее 94,1 кВт/128 л.с. (при 4600 об./мин.)

Используемое топливо – Бензин Аи-92

Объем топливного бака, л – не менее 85

Коробка передач – С ручным управлением, полностью синхронизированная

Количество передач – вперед – 5, назад – 1

Подвеска:

Передних колес – лонжеронная рама, подвеска зависимая, пружинная, продольные рычаги, поперечная тяга, стабилизатор поперечной устойчивости

Задних колес – малолистовые рессоры, телескопические амортизаторы

Тормоза задние/передние – барабанные/дисковые

Окраска навесных элементов кузова (бамперы, молдинги) в цвет кузова 

Легкосплавные колесные диски 16’

Шины 235/70 R16 

Крепление запасного колеса за задней двери (багажник0

Локеры колес (подкрылки)

Гидроусилитель руля

Передние и задние ремни безопасности

Отделка интерьера тканью (2012)

Формованные резиновые коврики на пол (юбилейные)

Бокс под задними сиденьями

Электростеклоподъемники передних дверей

Электростеклоподеъмники задних дверей

Сигнализация

Отопитель и система вентиляции

Электроблокировка замков всех дверей (5 шт.)

Иммобилайзер

Магнитола, 4 динамика в передних и задних дверях, антенна

Запасное колесо штампованное на задней двери багажника

Прикуриватель + розетка 12В 

Петли для крепления груза в багажнике

Периодичность обслуживания не менее 10000 км пробега

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие. 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	2
	Автобус пассажирский

ПАЗ-32053

	Автобус 24 места

Год выпуска – не ранее 2009 г.

Тип ТС – автобус пассажирский, малый, пригородный (24-х местный)

Соответствует международному экологическому стандарту –  не ниже EURO 3

Тип кузова – несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки

Количество мест – не менее 24

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 7705 

Масса без нагрузки, кг - не менее 4720 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 90

Минимальный радиус поворота, м – не более 7,6

Количество дверей – две боковые одностворчатые, одна раздвижная дверь с правой стороны

Габаритные размеры, мм:

длина – не менее 7000

ширина – не менее 2350

высота – не более 2960

Колесная база, мм – 3600

Двигатель– ЗМЗ - 523400 бензиновый, 4 четырехтактный, 16 клапанный

Количество и расположение цилиндров – 8, V образно

Рабрчий объем, см куб – не менее 4670

Максимальная мощность, л/с – не менее 124

Сцепление – однодисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 4 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 245/70R19.5

Рулевой механизм – рулевой привод с гидроусилителем

Тормозная система –  рабочая-пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колёс барабанные, АВS; стояночная-привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колёс.

Система отопления – воздушная от системы охлаждения двигателя

Емкость топливного бака, л – 105

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие. 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	3
	Газель «Фермер»

ГАЗ-330232
	Автомашина грузопассажирская

Год выпуска – не ранее 2010 г.

Тип ТС – грузовой с бортовой платформой (кабина сдвоенная, платформа со съемным тентом, металлическая с откидными бортами)

Соответствует международному экологическому стандарту – не менее EURO 3

Количество мест – не менее 6

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Схема компановки ТС- полукапотная

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 3500 

Грузоподъемность, кг - не менее 1440 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 120

Минимальный радиус поворота, м – не более 6,7

Колесная база, мм – 2900

Колея передних/задних колес, мм –  не более 1700/1560

Дорожный просвет. мм - 170

Длина/ширина грузовой платформы мм – не менее 3000/1978 

Погрузочная высота (средняя), мм – не более 960

Двигатель– УМЗ - 4216 бензиновый, 4 четырехтактный, 8 клапанный

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2890

Максимальная мощность, л/с – не менее 106

Сцепление – однодисковое, сухое

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 5 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 175R16C
Рулевой механизм типа «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор»Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка регулируемая по высоте и углу наклона

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

Периодичность обслуживания не менее 15000 км пробега

Дополнительное оборудование:

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация 

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие. 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	4
	Экскаватор цепной 

универсальный

ЭЦУ-150-33

	Экскаватор цепной универсальный

Год выпуска – не ранее 2007 г
Базовый трактор МТЗ-82.1

Колесная формула 4х4

Модель двигателя Д-243

Мощность КВт (л.с.) - не менее 57 (78)

Число цилиндров не менее 4

Номинальная чистота вращения, об/мин 2200

Максимальный крутящий момент , Нм (286 (29,0)

Трансмиссия механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач, 18/4

Муфта сцепления  сухая, однодисковая

Габаритные размеры, мм:

Длина – не более 6650
Ширина – не более 2230
Высота не более 3150
Высота в транспортном положении – не более 2900

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – не более 6350

Колея, мм:

По передним колесам        1450-1630

По задним колесам             1800-2100

Дорожный просвет, мм:

Под передней осью    не менее 640

Под задним мостом   не менее 460

Скорость транспортная, км/ч – не менее 18

Отапливаемая кабина

Экскаваторное оборудование

Тип рабочего органа – цепной скребковый

Ширина копания, мм – 205-215

Привод рабочего органа от заднего ВОМ

Глубина копания, мм – не менее 1500

Погрузочное оборудование

Грузоподъемность, кг – не менее 750

Вместимость основного ковша, м.куб:

геометрическая – не менее 0.38

номинальная – не менее 0.44

Ширина режущей кромки, мм – не менее 1600

Высота разгрузки, мм – не менее 2600

Вылет кромки ковша, мм – не менее 585

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие. 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	5
	Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800Н

	Машина коммунально-строительная многоцелевая 

Год выпуска – не ранее 2008

Тип – минипогрузчик с боковым поворотом

Максимальная грузоподъёмность, кг. – не более 800

Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н – 16000

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – 2800+2,5%

Транспортная масса с основным ковшом, кг – 2655+2,5%

Полная масса, кг – 3700+2,5%

Максимальная сила тяги, кН – 24

Максимальная скорость движения, км/ч– не менее 10

Максимальный радиус поворота с основным ковшом, мм – 2440

Уровень звука на рабочем месте, дБА,– не более 92

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на рабочем месте, дБ,– не более 115

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на органах управления, дБ,– не более 126

Ширина, мм– не более 1680

Длина с основным ковшом/без ковша, мм– не более 3270/2480

Высота, мм– не более 2065

База, мм– не более 1020

Колея, мм - не более 1410

Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки, мм– не менее 1370

Ширина основного ковша, мм– не более 1730

Максимальная высота точки подвески ковша, мм– не менее 3060

Дорожный просвет, мм– не менее 206

Передний угол свеса, град– , не менее 16

Задний угол свеса, град,– не менее 23

Работа на уклоне:

-без ограничения загрузки ковша, град.,– не более 5

-при уменьшенной загрузке ковша до 750 кг., град.– не более 10

Удержание стояночным тормозом на уклоне, град.– не более 13

Угол подъёма, град.– не более 13

Двигатель четырёхтактный, трёхцилиндровый дизель воздушного охлаждения

Мощность двигателя при 2100 об/мин, кВт/(л.с.) – 36,8 (50)

Трансмиссия – гидрообъёмная передача (ГОП) с шестерёнчатыми коробками передач

Гидронасос – аксиально-плунжерный, регулируемый

Гидромотор – аксиально-плунжерный, нерегулируемый 

Привод насосов – шестерёнчатый редуктор с однодисковой фрикционной муфтой

Коробка передач шестерёнчатая с дисковым тормозом

Рабочее давление гидравлической системы рабочего оборудования, МПа, (кгс/см3)– не менее 16(160)

Шины – 10,0/75-15,3

Напряжение, В – 12

Аккумуляторы – 2 х 6ст90

Вентиляция кабины – электрическим центробежным вентилятором-пылеотбелителем

Отопление кабины – автономный воздушный отопитель

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие. 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	6
	Автомобиль спец. пассажирский УАЗ-396255

	Автомобиль грузопассажирский 4х4

Год выпуска – не ранее 2010

Колесная формула - 4х4

Схема компановкиТС- вагонная 

Тип ТС – специальный пассажирский (8-ми местный)

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3

Расположение двигателя – переднее, продольное

Тип кузова/ количество дверей – закрытый, цельнометаллический/ три боковые одностворчатые двери и одна двухстворчатая дверь сзади

Количество мест для сидения/пасажировместимость – 2+6 откидных мест

Габаритные размеры, мм:

длина – не более 4363

ширина – не менее1940

 высота – не более 2064

Колесная база, мм – не менее 2300

Колея передних/задних колес, мм – не менее 1465/1465

Наибольшая глубина преодолеваемого брода, мм –  не менее500

Дорожный просвет. мм – не менее 220

Масса снаряженного/полного ТС, кг – не более 1805/2730

Двигатель бензиновый, четырехтактный – ЗМЗ 409

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабрчий объем, см куб – не менее 2693

Максимальная мощность, л/с (кВт) – не менее 112 (82.5)

Коробка передач – с ручным управлением

Число передач: вперед – 5, назад – 1

Подвеска передняя/задняя – зависимая, рессорная

Рулевое управление без гидроусилителем

Тормозные механизмы передних , задних колес – барабанные

Максимальная скорость, км/ч – не менее 127

Шины – 215/90/R15, 225/75R16

Объем топливного бака, л – не менее 86

Периодичность обслуживания не менее 10000 км пробега

Дополнительное оборудование:

столик

антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие. 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.
	По нормам завода изготовителя
	1
	ед.

	7
	Кран манипулятор

автомобильный

БАКМ 0890 G

	Кран-манипулятор автомобильный

Год выпуска не позднее - 2007

Тип ТС – грузовой-бортовой

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 2

Колёсная формула – 6х6

Привод – полный, подключаемый

Полная масса, кг – не менее 21600

Масса перевозимого груза, кг – не менее 9800

Кабина – над двигателем

Двигатель – 740.30-260

Тип – дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха

Рабочий объём, л –не менее  10,85

Число и расположение цилиндров – 8, V-образно 

Мощность л.с. (кВт) – не менее  245 (180)

Максимальный крутящий момент при 2200 об/мин, – не менее  1059 Нм

Коробка передач – десятиступенчатая, механическая с дистанционным управлением

Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом, с пневматическим управлением

Сцепление – фрикционное, сухое, двухдисковое с гидравлическим приводом с пневмоусилителем

Тормозная система – пневмотическая

Электрооборудование напряжением 24 В

Аккумуляторы В/А.час – 2х12/190

Генератор В/Вт – 28/2000

Шины – 425/85 R21 (1260х425-533Р)

Внешний габаритный радиус поворота, м –  не более 11,5

Максимальная скорость км/ч, – не менее  90

Угол преодолеваемого подъёма,  - не менее %  31

Дополнительное оборудование:

Коробка отбора мощности

Лебёдка

Кран-манипулятор – БАКМ 890

Грузоподъёмность мах кг, - не менее 4000

Вылет стрелы мах м –  не менее 5,4

Грузовой момент мах, тм – не менее 8,9

Угол поворота колонны, град – 400

Рабочее давление в гидросистеме, МПа – 25

Производительность насоса, л/мин – 30

Высота в транспортном положении, м –  не более 2,1

Ширина в транспортном положении, м –  не более 2.5

Собственная масса ,кг –  не более 1130

Комплектация:

Два пульта управления с земли, расположенные с обеих сторон от автомобиля

Система защиты от перегрузок

Выносные опоры с ручным выдвижением

Крюковая подвеска
Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие. 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.
	По нормам завода изготовителя
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	8
	Автобус вахтовый 4*4
на шасси ГАЗ-3308

	Год выпуска не ранее - 2012

Тип ТС – автобус специальный

Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 3

Колёсная формула – 4*4

Полная масса, кг. – не более  6300

Грузоподъемность, кг. – не менее  1465
Кабина – без спального места

Двигатель – Д245 7Е2*699725

Тип – дизельный с турбонаддувом, 

Рабочий объём, л –не менее  4750

Число и расположение цилиндров – 4, рядное 

Мощность л.с. (кВт) – не менее  117
Максимальный крутящий момент при 1400об/мин, – не менее  417,3 Нм

Коробка передач – трехвальная пятиступенчатая синхронизированная с ручным управлением

Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом, с пневматическим управлением

Сцепление – сухое однодисковое фрикционное с гидравлическим приводом

Тормозная система – пневмогидравлическая двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес- барабанные, с ABS

Электрооборудование напряжением 12 В

Генератор В/Вт – 28/2000

Шины –  8,25R20
Внешний габаритный радиус поворота, м –  не более 11,5

Максимальная скорость км/ч, – не менее  95

Угол преодолеваемого подъёма,  - не менее %  22.5

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие. 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.
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	9
	Легковой автомобиль

SKODA OCTAVIA

	Год выпуска - не ранее 2011

Тип ТС – легковой, 

Тип кузова – Хэтчбек
Соответствует международному экологическому стандарту – не ниже EURO 4

Колёсная формула – 4*2

Полная масса, кг. – 1915

Максимальная скорость, км/ч – 190

Время разгона с места до 100 км/ч, с – 12.3

Максимальный радиус поворота, м - 5.4
Тип – бензиновый
Степень сжатия – 1не менее0.5

Число и расположение цилиндров – 4 цил, рядный

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм – 81х77.4

Число клапанов – не менее 8
КПП: АКПП 

Рабочий объём, л – не менее  1595

Число и расположение цилиндров – 4, рядное 

Мощность л.с. (кВт) – не менее  102(75,00)

Максимальный крутящий момент при 3800об/мин, – не менее  132 Нм

Подвеска:

Передних колес – амортизированные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

Задних колес – задний мост с подвеской на 4-х рычагах (продольн. И 2 поперечн. + поперечн. тяга) стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

Тормоза:

Передние – дисковые вентилируемые

Задние - дисковые 
Система питания: распределенный впрыск

Боковые электрозеркала с обогревом, повторителями указателя поворота

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик внешней температуры

Задние брызговики

Два подголовника спереди и сзади

Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

4-х спицевое рулевое колесо (с хромированной вставкой)

Микролифт передних сидений (сиденья с поясничной поддержкой)

Подогрев передних сидений

Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира-с отключением

Полноразмерное запасное колесо

Противоугонная сигнализация с датчиком объема салона, сирена с автономным аккумулятором

Стальные диски6J*15 с полноразмерными колпаками

Теплозащитное остекление

Усилитель руля с регулировкой в зависимости от скорости

Центральный замок с дистанционным управлением (2 складных ключа)

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники
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Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы на перевозку автомобилей и техники до места доставки, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Мурманская область, г. Мурманск
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора.
       9. Дополнительные условия: 

Техника должна соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие 

Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники.

Товар, предлагаемый Участником, должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не заложен, не находиться под арестом, выпущен для свободного обращения на территории РФ и не иметь иных ограничений в пользовании, владении и распоряжении.
Начальник транспортного отдела                                                                                                                                                                 Д.С. Осетрин
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                                 Д.С. Осетрин                                                                                                                                                                                                                                  
