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Техническое задание 

на поставку абразивных материалов.
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Борфреза

G 08 20 М 06 45
	Борфреза твердосплавная с хвостовком из быстрорежущей стали с разнонаправленными зубьями.

Тип G (сфероконическая с заостренным концом)

Диаметр головки-8 мм.

Длина головки-20 мм.

Диаметр хвостовика-6 мм.

Общая длина 65 мм.

Вариант исполнения: с износостойким покрытием BLUE-ТЕС.
	ГОСТ Р 52780-2007 ОКП 39 2970
	
	шт.
	184
	в течение 2(двух) недель с даты заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения не менее

12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	2
	Борфреза 

Н 10 20 М 06 45


	Борфреза твердосплавная с хвостовком из быстрорежущей стали с разнонаправленными зубьями.

Тип Н (пламевидная)

Диаметр головки-10 мм.

Длина головки-20 мм.

Диаметр хвостовика-6 мм.

Общая длина 65 мм.

Покрытие - металлик.

Зубья – разнонаправленные 4.
	ГОСТ Р 52780-2007 ОКП 39 2970
	
	шт.
	153
	в течение 2(двух) недель с даты заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения не менее

12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	3
	Борфреза 

F 10 20 М 06 40


	Борфреза твердосплавная с хвостовком из быстрорежущей стали с разнонаправленными зубьями.

Тип F (сфероконическая)

Диаметр головки-10 мм.

Длина головки-20 мм.

Диаметр хвостовика-6 мм.

Общая длина 60 мм.

Покрытие - металлик.

Зубья – разнонаправленные 4.
	ГОСТ Р 52780-2007 ОКП 39 2970
	
	шт.
	133
	в течение 2(двух) недель с даты заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения не менее

12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	4
	Борфреза твердосплавная.

С 10 20 М  06 40
	Борфреза твердосплавная с хвостовком из быстрорежущей стали с разнонаправленными зубьями.

Тип С (сфероцилиндрическая)

Диаметр головки-10 мм.

Длина головки-20 мм.

Диаметр хвостовика-6 мм.

Общая длина 60 мм.

Покрытие - металлик.

Зубья – разнонаправленные 4.
	ГОСТ Р 52780-2007 ОКП 39 2970
	
	шт.
	113
	в течение 2(двух) недель с даты заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения не менее

12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	5
	Корундовая шарошка.
	Форма - круглая

Диаметр головки-25 мм.

Длина головки-24 мм.

Диаметр хвостовика-6 мм.

Общая длина 60 мм.

Размер зерна 60
	Не требуется
	
	шт.
	94
	в течение 2(двух) недель с даты заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения не менее

12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	6
	Корундовая шарошка.
	Форма - полукруглая

Диаметр головки-15 мм.

Длина головки-30 мм.

Диаметр хвостовика-6 мм.

Общая длина 60 мм.

Размер зерна 60
	Не требуется
	
	шт.
	85
	в течение 2(двух) недель с даты заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения не менее

12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	7
	Корундовая шарошка.
	Форма - цилиндрическая

Диаметр головки-15 мм.

Длина головки-30 мм.

Диаметр хвостовика-6 мм.

Общая длина 60 мм.

Размер зерна 60
	Не требуется
	
	шт.
	85
	в течение 2(двух) недель с даты заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения не менее

12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	8
	Корундовая шарошка.
	Форма - дискообразная

Диаметр головки-25 мм.

Длина головки-25 мм.

Диаметр хвостовика-6 мм.

Общая длина 60 мм.

Размер зерна 60
	Не требуется
	
	шт.
	20
	в течение 2(двух) недель с даты заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения не менее

12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	9
	Корундовая шарошка.
	Форма - конусная

Диаметр головки-20 мм.

Длина головки-25 мм.

Диаметр хвостовика-6 мм.

Общая длина 60 мм.

Размер зерна 60
	Не требуется
	
	шт.
	94
	в течение 2(двух) недель с даты заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок хранения не менее

12 месяцев с момента поставки товара Заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый материал должен быть новым, выпуска не ранее 2013г.  не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Качество, упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:

ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Заводская упаковка. Продукция должна быть упакована способом и средствами, обеспечивающими ее защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка не должна иметь следов вскрытия и повреждения.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка материала по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 
от 25.04.66 г. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемые материалы, заверенные мокрой печатью Поставщика. 

Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой материала.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Крытый автотранспорт 

Абразивный материал поставляется в упакованном состоянии;

Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, 4.
Поставку Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, в том числе указанным в Разделе 1 данного Технического задания.

Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.




РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страниц

	
	
	


Директор МСУ-4                                                          Ю.И.Абраменко
2
Исп. инженер ПТО Л.В. Бойко

тел. 8(47364) 9-22-14

