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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку вакуумной машины на базе автомобиля


1. Общие требования 
Вакуумная машина на базе трехосного автомобиля предназначается для перевозки глинистого раствора при ведении буровых работ в районах Забайкалья. Эксплуатация оборудования производится при температурных режимах от -40˚С до +40˚С.
2. Обязательные документы: 
- ПТС;
- инструкция по эксплуатации;
- каталог запасных частей;
- гарантийный талон;
- сервисная книжка;
- сертификат соответствия ГОСТ Р – требованиям Технического регламента / разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применяемом оборудовании на опасных производственных объектах
  ОТТС (одобрение транспортного средства);
- гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю.

3. Требования к качеству
Оборудование должно быть новым, высокого качества, соответствовать требованиям  Технического регламента, установленного действующим законодательством РФ, год выпуска – не ранее 2011г

4. Срок и объем гарантии:	
[bookmark: _GoBack]12 месяцев не менее 2000 мото-часов (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).

5. Количество: - 1шт.

6. Требования к функциональным, качественным характеристикам и комплектности 
	Шасси 

	Колесная формула
	6x6

	Полная масса автомобиля, кг
	21 000

	Максимальная скорость, км/ч
	80

	Емкость топливного бака, л
	300

	Дорожный просвет, мм
	360

	Габаритные размеры(ДхШхВ) автомобиля, мм
	8980х2500х2740

	Цистерна

	Тип/Описание
	Цистерна цилиндрического сечения, цельносварная. Корпус цистерны однослойный, изготовлен из конструкционной стали с лакокрасочным покрытием. Внутренняя поверхность цистерны без покрытия. 
При работе в зимних условиях необходимо предусмотреть отопление емкости, отработанными газами. 

	Рабочая вместимость, м³
	10

	Количество секций
	1

	Материал цистерны
	углеродистая сталь

	Вакуумный насос

	Производительность, м³/ч
	310

	Глубина всасывания, м, не менее
	4

	Привод насоса
	От дополнительного отбора мощности (ДОМ)

	Время заполнения цистерны, мин
	8

	Максимальное разряжение, МПа
	0,085

	Рабочее давление, МПа
	0,06

	Кабина

	Тип кабины
	Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя.

	Двигатель

	Модель/Тип
	Дизельный, четырехтактный с воспламенением от сжатия и турбонаддувом, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива, V-образный, соответствует стандарту "Евро-3"

	Рабочий объем, л. 
	11,15

	Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч):
	

	 - минимальный
	197 (145)

	- при номинальной мощности
	230 (169)

	Номинальная мощность при 2100 об/мин, кВт (л.с.)
	169 (230)

	Максимальный крутящий момент при 1100-1300 об/мин, Н▪мкгс/м
	882 (90)

	Дополнительные опции
	Наличие предпускового подогревателя двигателя напряжением 24В

	Трансмиссия

	Рулевое управление
	Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия

	Сцепление
	Фрикционное, сухое, диафрагменное вытягиваемого типа. Диск ведомый диаметром 430 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с накладками фрикционными на безасбестовой основе.  Муфта выключения с радиальным подшипником, при выключении перемещается от двигателя.

	Коробка передач   
	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах

	Передаточные числа коробки передач
	1- 5,22
2- 2,90
3- 1,52
4- 1,00
5- 0,66
Задний ход – 5,22

	Фланец крепления карданного вала к коробки передач
	Гладкий, 8 болтов М10 на Ø155мм 

	Раздаточная коробка
	Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом

	Карданная передача
	Открытая, с четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках

	Ведущие мосты
	Проходного типа с верхним расположением главной передачи

	Электрооборудование

	Система электрооборудования
	Однопроводная, с номинальным напряжением 24В

	Аккумуляторная батарея
	2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая

	Генератор
	Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения

	Стартер
	Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт

	Подвеска

	Передняя
	На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами

	Задняя    
	Балансирная с реактивными штангами

	Тормозная система

	Рабочая тормозная система
	Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом

	Вспомогательная тормозная система
	Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов

	Стояночная тормозная система
	Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки

	Рама

	Тип
	Клепанная, удлиненная, состоит из двух штампованных лонжеронов, соединенных между собой поперечинами.

	Дополнительные требования
	Грузоподъемность не менее 13 тонн. Материал подрамника усиленный с толщиной стенок не менее 5 мм. 

	Колеса

	Тип
	Дисковые

	Шины
	1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением

	Дополнительные опции

	1. Освещение емкости, для контроля обслуживания цистерны в темное время суток.
2. Утеплитель решетки радиатора
3. Утеплитель кабины пенофолом.
4. Устройство подогрева насоса и узла слива-налива.
5. Подогрев цистерны отработанными газами.
6. Набор инструмента (отвертка, баллонный ключ, монтировка)
7. Домкрат гидравлический грузоподъемностью 20т
8. Аптечка автомобильная 
9. Огнетушитель порошкового типа объемом не менее 2л.
10.  Знак аварийного остановки



7. Прочие требования: Автотранспортное средство должно быть заправлено эксплуатационными жидкостями, предназначенными для зимнего периода эксплуатации.

	Покупатель
	Поставщик

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	

	Генеральный директор 

	

	_____________________ Риос Э.Д.Р.
	__________________/_______________

	М.П.
	М.П.



