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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.
	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Комплект оборудования Tektronix (или эквивалент)

	1. Цифровой осциллограф MSO4104B 
· Число аналоговых каналов: 4 
· Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ): 1 ГГц
· Расчетное время нарастания 5 мВ/дел (типовое): 350 пс
· Входнойимпеданс: 1 МОм ± 1 %, 50 Ом ± 1%
· Вертикальное разрешение: 8 бит (11 бит в режиме высокого разрешения)
· Максимальная частота дискретизации: 5 Гвыб/с
· Максимальная длина записи: 20 млн. точек на канал
· Максимальная продолжительность захвата с максимальной частотой дискретизации: 4 мс.
· Диапазон скорости развертки: от 400 пс/дел до 1000 с/дел
· Максимальная частота дискретизации цифровых каналов в режиме MagniVu: 16.5 Гвыб/с
· Максимальная длина записи цифрового канала в режиме MagniVu: 10 тыс. точек на канал
Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.
1. Портативный осциллограф THS3024-TK
· Количество каналов: 4 изолированных
· Полоса пропускания: 200 МГц
· Время нарастания: 1,7 нс
· Входной импеданс: 1 МОм±1%, 14 пФ±2 пФ
· Вертикальное разрешение: 8 бит
· Максимальная частота дискретизации: 5 Гвыб/с
· Максимальная глубина записи: 10 К
· Погрешность горизонтальной развертки:±100 ppm + 0.04 дел

1. Цифровой осциллограф TPS2024B:
· Количество каналов: 4 изолированных
· Полоса пропускания: 200 МГц
· Время нарастания:<2,1 нс
· Входной импеданс: 1 МОм±2%, 20пФ±3пФ
· Вертикальное разрешение: 8 бит
· Максимальная частота дискретизации: 5 ГГц
· Погрешность горизонтальной развертки: ± 50 ppm± 0,005 %
 Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.

1. Цифровой осциллограф DPO3034
· Число аналоговых каналов: 4 
· Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ): 300МГц
· Расчетное время нарастания 5 мВ/дел (типовое): 1,17нс
· Входнойимпеданс: 1 МОм ± 1 %, 75 Ом ±1 %, 50 Ом ±1 %
· Вертикальное разрешение: 8 бит (11 бит в режиме высокого разрешения)
· Максимальная частота дискретизации (все каналы): 2,5 Гвыб./с.
· Максимальная длина записи (все каналы): 5 млн точек.
Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.

1. Генератор сигналов произвольной формы AFG3252
· Количество выходных каналов: 2
· Выход синхронизации уровня ТТЛ с вводимой задержкой относительно основного сигнала
· Генерируемые сигналы: синус, меандр, импульсс перестраиваемым временем нарастания, пила, треугольник, sin(x)/x, нарастающая и спадающая экспонента, функцииГаусса, Функция Лоренца, функция Хевисайда, шум
· диапазон частот: синус – от 1 мГц до 240 МГц, меандр - от 1 мГц до 120 МГц, произвольная форма - от1мГц до 120 МГц
· Выходной уровень: от 50мВ до 5В (до 200 МГц) и 4В (свыше 200 МГц)
· Частота дискретизации:до 2 ГГц
· Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн; ИМ, ГКЧ
· Прямоугольный сигнал:
· Диапазон частот: 1 мГц – 120 МГц;
· Время нарастания/спада: 2,5 нс;
· Импульсный сигнал:
· Диапазон частот: 1 мГц – 120 МГц;
· Длительность импульса: 4,00 нс – 999,99 с;
· Время нарастания фронта: 2,5 нс – 625 с;
Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.

1. Генератор сигналов произвольной формы AFG3022B
· Количество выходных каналов: 2
· Выход синхронизации уровня ТТЛ с вводимой задержкой относительно основного сигнала
· Генерируемыесигналы: синус, меандр, импульс с перестраиваемым временем нарастания, пила, треугольник, sin(x)/x, нарастающая и спадающая экспонента, функции Гаусса, Лоренца, функция Хевисайда, шум
· Диапазон частот: синус – от 1 мГц до 25 МГц, меандр - от 1 мГц до 12,5 МГц, произвольная форма - от1мГц до 12,5 МГц
· Выходной уровень: от 10мВ до 10В
· виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, ИМ, ГКЧ
· Частота дискретизации:250 МГц
· Прямоугольный сигнал:
· Диапазон частот: 1 мГц – 12,5 МГц;
· Время нарастания/спада: 18 нс;
· Импульсный сигнал:
· Диапазон частот: 1 мГц – 12,5 МГц;
· Длительность импульса: 30 нс – 999 с;
· Время нарастания фронта: 18 нс – 625 с;
Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.

1. Цифровой мультиметр DMM4050
· Диапазон измерений напряжения: 100 мВ – 1000 В
· Разрешение по напряжению: 100 нВ
· Диапазон измерений тока: 100 мкА – 10 А
· Разрешение по току: 100 пА
· Диапазон измерений сопротивления: 10 Ом – 1 ГОм
· Диапазон измерений частоты: 3 Гц – 300 кГц
· Разрешение по частоте: 0,001 Гц
· Базовая погрешность: 0,0024%
Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ.

1. Пробник пассивный высоковольтный P6015A с опциями С5 и D5 (аксессуар)
· Коэффициент ослабления: 1000X
· Полоса пропускания: 75 МГц
· Время нарастания (типовое): 4 нс
· Максимальное входное напряжение: 20 кВ (DCили RMS)

1. Пассивный пробник TPP0850 (аксессуар)
· Коэффициент ослабления: 50X
· Полоса пропускания: 800 МГц
· Время нарастания (типовое): <525пс
· Максимальное входное напряжение: 2,5 кВ (пиковое значение) / 1000 В(RMS)

1. Пассивный высоковольтный пробник P5122 (аксессуар)
· Коэффициент ослабления: 100X
· Полоса пропускания: 200 МГц
· Время нарастания (типовое): 2,2нс
· Максимальное входное напряжение: 1000 В(RMS)
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1. Условия поставки: 
В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:
Поставка продукции в срок: в течение 10 недель от даты подписания договора. 
3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  6 872 626,00 руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов:  50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.
50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.
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8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

Начальник отдела комплектующих изделий:____________________
Технический эксперт:__________________     /_________________/

