«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР № ____________
на оказание метрологической услуги
[bookmark: _GoBack]г. Обнинск                                                                                                       «___» ______2015 г

____________________ (_______), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _________, действующего на основании _______, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации «Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию метрологической услуги «Аттестация методики определения мощности дозы воздушной кермы и активности микроисточников» в соответствии с условиями настоящего договора и Технического задания, оформленного в качестве Приложения №1 и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Результатом оказанных Исполнителем услуг являются: аттестованная методика, аттестованные образцы микроисточников, предоставляемых Заказчиком, свидетельство об аттестации методики и свидетельство о поверке образцов микроисточников.
1.3. Срок оказания услуги по договору:
начало -01.03.2015 года, окончание -31.05.2015 года
1.4. Основанием для заключения договора является протокол заседания комиссии № ____________________ от _________________.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Стоимость услуги по п.1.1 настоящего Договора составляет______________ рублей
(__________________________) рублей коп., в т.ч. НДС, и включает в себя все расходы Исполнителя, в т.ч. все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик производит оплату услуги, оказанной Исполнителем по настоящему Договору:
- в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки услуг по счету и счету-фактуре Исполнителя.
2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя безналичным путем на основании счета, выставленного Исполнителем.
2.4 Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услугу в соответствии с утвержденным техническим заданием в предусмотренный настоящим договором срок.
3.1.2. По окончании оказания услуги передать Заказчику результаты в соответствии с п.1.2 настоящего Договора.
3.1.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуги предоставить Заказчику на утверждение Акт сдачи-приемки услуг. Счет-фактура на сумму оказанной услуги оформляется в соответствии с п. 3 ст. 168 и п. 5 ст. 169 ПК РФ. 
3.1.4. Выполнять предусмотренные настоящим Договором работы лично и не вправе привлекать для их выполнения третьих лиц. 

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить услугу по настоящему Договору согласно разделу 2 настоящего Договора.
3.2.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки услуги утвердить его и направить в адрес Исполнителя. В случае отказа Заказчика от утверждения Акта сдачи-приемки услуг Заказчик обязан направить в течение 5-ти рабочих дней с момента его получения в адрес Исполнителя мотивированный отказ. В случае, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней Акт сдачи-приемки услуги не будет утвержден, а мотивированный отказ не будет направлен в адрес исполнителя, Акт сдачи-приемки услуги считается утвержденным Заказчиком, обязательства Исполнителя по настоящему Договору выполнены в полном объеме и надлежащим образом.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Устранение недоработок Исполнитель производит за свой счет.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.
5.2 Заказчик оставляет за собой право в случае нарушения сроков оказания услуги по настоящему Договору требовать уплаты пени в размере 0,1 % от суммы неоказанной в срок услуги за каждый день просрочки.
5.3. Исполнитель оставляет за собой право в случае невыполнения платежных обязательств по настоящему Договору требовать уплаты штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно; пожара, наводнения, землетрясения, войны, забастовок, актов государственных органов, которые не могли ни предвидеть, ни предусмотреть и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора. В этом случае исполнение обязательств по Договору будет отложено пропорционально времени действия таких обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более 2 (двух) недель, то любая из Сторон будет вправе прервать действие Договора в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Любые споры и разногласия, возникающие из или касающиеся настоящего Договора, Стороны договорились решать путем переговоров для выработки приемлемых решений. При несоблюдении условий Договора Стороны направляют друг другу претензию. Срок рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) дней с момента получения.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, возникающие из/или касающиеся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.
8.3. Документы, переданные по факсу или по электронной почте, имеют юридическую силу и подлежат последующей замене на оригиналы в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
8.4. Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.
8.5. Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995, Закона « О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993, Инструкцией « О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к оказанию услуг конкретных лиц Исполнителя по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к оказанию услуг на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции « О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 6.3. Оказание услуг должно производится лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.6. Исполнитель обязуется выполнять требования охраны труда на территории и объектах ГНЦ-РФ ФЭИ при оказании услуг по договору. При оказании услуг руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ а подразделениях в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ рег. № ИОТ-218-024-2008.Сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ, дежурному инженеру-диспетчеру по телефону 9-80-08.
8.7 Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе:
Исполнитель гарантирует и подтверждает Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках запроса цен Заказчику (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными на дату заключения договора.
При изменении Сведений Исполнитель обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя, и информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров и том числе конечным.
Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго РФ, Росфинмониторингу РФ, Правительству РФ) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со ст. 432 ГК РФ.
Если специальной нормой ч. 2 ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) являемся основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
8.8. Неотъемлемыми приложениями к договору являются:
- Техническое задание (Приложение №1).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Исполнитель:
 

	Заказчик:
ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ»
249033 г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко д.1, 
Тел./факс (48439) 9-86-68
e-mail: postbox@ippe.ru
ИНН 4025024829 КПП 402501001
БИК 042007835
Банк получателя
Филиал ОАО БАНК ВТБ в г.Воронеж
Р/сч № 40502810024250000564
К/сч № 30101810100000000835
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
«Аттестация методики определения мощности дозы воздушной кермы и активности микроисточников»
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 
2.1.1 Аттестация методики измерения мощности воздушной кермы и видимой (эквивалентной) активности гамма-излучения микроисточников (МИ) на основе радионуклида йод‑125»;
2.1.2 Аттестация образцов микроисточников (10 штук), предоставляемых заказчиком.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	2.2.1. Целью работы по настоящему техническому заданию является аттестация методики измерения мощности воздушной кермы, определения видимой (эквивалентной) активности микроисточников на основе радионуклидов йод-125 и образцов микроисточников (10 штук), предоставляемых заказчиком.
2.2.2. Срок оказания услуг: с 01.03.2015 по 31.05.2015 с возможностью досрочного оказания услуг

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг 

	Расчет метрологических характеристик методики измерений
Метрологические характеристики методики измерений: относительное среднее квадратичное отклонение, характеризующее показатель сходимости [image: ], доверительные границы относительной случайной погрешности [image: ], относительная не исключенная систематическая погрешность [image: ] и суммарная относительная погрешность [image: ] (доверительные границы суммарной погрешности) при доверительной вероятности Р=0.95 для различных радиоизотопов и различных диапазонов измерений нейтронных потоков, при числе параллельных измерений, равном 3. Данные показатели рассчитываются на основании экспериментальных данных, предоставляемых Заказчиком. Массив экспериментальных данных формируется с помощью средств измерения заказчика:
	№
	Номер (наименование) МИ
	I1
	I2
	I3

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


, где Ii - показания ионизационной камеры (заряд, рС).
Исходные данные
Единичный микроисточник (МИ) представляет собой цилиндрическую капсулу, изготовленную из титана. Внутри капсулы располагается сердечник - вставка серебряной проволоки длиной 3 мм и диаметром 0,5 мм. На поверхности вставки электрохимическим способом нанесен слой радиоактивного йода-125. Капсула с обеих сторон заваривается электросваркой неплавящимся электродом в среде инертного газа. МИ предназначен для применения в медицинских учреждениях для проведения контактной лучевой терапии внутренних органов («брахитерапии)
Исходными материалами для МИ являются:
·  препарат йодид натрия с йодом-125 без носителя (ТУ 95 2664);
·  серебро (ГОСТ 6836);
·  титан марок ВТ1-00, ВТ1-0, ПТ-7М (ГОСТ 19807);
· труба 8х2-12Х18Н10Т (ГОСТ 9941).
Габариты МИ: (длина, мм - 4,6-4,8; диаметр, мм – 0,7-0,8; толщина стенки, мм – 0,05.)
	Внутреннее содержание МИ:- препарат иодида натрия с иодом-125 без носителя, нанесенный на серебряную проволоку; Активность иода-125 в МИ, mKu, –  0,2-0,8.

Метод измерений
Метод измерения заключается в сравнении мощности воздушной кермы (видимой активности) гамма-излучения микроисточников и аналогичных параметров микроисточника сравнения путем измерения их в ионизационной камере.
Сравнение источников должно проводится при неизменных геометрических условиях (габаритные размеры) и в строго фиксированном расположении микроисточника и детектора.
Мощность кермы гамма-излучения исследуемого МИ Кист рассчитывается по формуле ,                                                       (1)
где  - мощность кермы гамма-излучения от микроисточника сравнения, ;
Iист и Iс счет, обусловленные исследуемым микроисточником и микроисточником сравнения соответственно, pC.
Видимая активность гамма-излучения исследуемого микроисточника  рассчитывается по формуле ,                                                       (1.1)
где Ac- видимая активность гамма-излучения от микроисточника сравнения, ;
	Iист и Iс счет, обусловленный исследуемым МИ и МИ сравнения соответственно, рС.
Обработка результатов измерений
Все расчеты ведут в соответствии с ОСТ 95 10597.
Обработку результатов измерений мощности воздушной кермы и видимой активности исследуемого источника выполняют следующим образом.
Вычисляют среднее арифметическое значение показаний заряда фона , соответствующее фону, по формуле:
                                          (2)
где  - значение показаний заряда фона,  рС
Мощность воздушной кермы исследуемого источника вычисляют по формуле
                                                   (3)
где  - заряд ионизационной камеры от образцового источника, .  значение мощности воздушной кермы стандартного источника, ;
 - среднее арифметическое значение заряда ионизационной камеры от исследуемого источника, вычисленное по формуле:
                                                          (4)
где  - значения заряда ионизационной камеры, обусловленные исследуемым источником,  рС;
 - среднее арифметическое значение заряда ионизационной камеры от источника сравнения, вычисленное по формуле:
                                                             (5)
где  - значения заряда ионизационной камеры, обусловленные источником сравнения.
	 - среднее арифметическое значение счета, соответствующее фону, вычисленное по формуле (2).
Видимую активность исследуемого источника вычисляют по формуле
                                                   (6)
где.  значение видимой активности стандартного источника, мКи;
Оформление результатов измерений
Результаты измерения мощности воздушной кермы и видимой активности исследуемого источника представляют в виде:
, 
где  значение мощности воздушной кермы источника,  (3);
 значение видимой активности источника, мКи
- доверительные границы суммарной относительной погрешности измерения в %, для соответствующих источников.
Внутренний контроль качества измерений
Внутренний контроль качества измерений проводится в соответствии с ОСТ 95 10289 и предусматривает организацию оперативного контроля сходимости  и периодический контроль не исключённой систематической составляющей погрешности .
При оперативном контроле сходимости два и более операторов независимо друг от друг проводят измерение одного и того же исследуемого микроисточника.
Сходимость результатов измерений признается удовлетворительной, если выполняются следующие критерии:	
,                              (7)
где  и  - максимальное и минимальное значение гамма-излучения из результатов, полученных двумя операторами, . 
 - среднее арифметическое значение гамма-излучения по результатам, полученных двумя операторами, .
 - показатель сходимости в %.
Значение норматива оперативного контроля сходимости d приведены в таблице:
	Номер (наименование) МИ
	Диапазон измерения мощности воздушной кермы,
К, 
	d, % при P=0.95

	
	
	

	
	
	


При превышении норматива оперативного контроля измерения повторяют. При повторном превышении указного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
	Подраздел 3.1 Общие требования

	           Должно быть соответствие установленным метрологическим требованиям к измерениям (Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений») и ГОСТ Р 8.736-2011, ОСТ 95 10289-2005 ОСОЕИ Внутренний контроль качества измерений; ГОСТ Р 8.563–2010 Государственная система обеспечения единства измерений методики (методы) измерений.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	            Методы и приборы, применяемые при оказании услуг, должны соответствовать современному уровню аналитической техники.
            Обеспечение соблюдения норм и правил ядерной и радиационной безопасности при оказании услуг с источниками ионизирующих излучений, к которым относится активное вещество.
          Услуги должны быть оказаны в соответствии с государственными стандартами РФ, применимыми к оказанным услугам и в соответствии с установленными метрологическими требованиями к измерениям (Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

	Подраздел 3.3 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Работы, связанные с радиоактивными веществами, проводят в соответствии с требованиями «Норм радиационной безопасности НРБ-99/2009» и «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности» ОСПОРБ-99/2010. Требованиями санитарных правил СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2002 с изменениями от 23 декабря 2010 г.) и «Основными правилами учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП-067-11). Соблюдают «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённые Министерством энергетики Российской Федерации (приказ от 13.01.2003 г. № 6). «Основные правила безопасной работы в химических лабораториях», утверждённые Министерством химической промышленности 27 июня 1977 (введены приказом по Министерству 03.08.80 № 260). Правила пожаровзрывобезопасности по ГОСТ 12.1.018, инструкции ТБ, действующие в «ГНЦ РФ-ФЭИ», а также требования, изложенные в:
- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
- ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».
Работы по измерению микроисточников методом сравнения проводится в соответствии с требованиями, изложенными в «Руководстве по эксплуатации  ионизационной камеры»

	Подраздел 3.4 Специальные требования

	Условия измерений (условия для работы в ионизационной камере)
Время измерения выбирается одинаковым для любой из процедур – 15 секунд.
Количество измерений выбирается одинаковым – 3 измерения.
	При выполнении измерений соблюдаются следующие условия:
-  температура воздуха в помещении от 15 до 35 оС
-  относительная влажность воздуха до 75% при 30 оС
-  атмосферное давление от 84,0  до 106,7 кПа
-  гамма-фон от посторонних источников не должен превышать 0,6 мкЗв/час



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Результаты оказания услуг оформляют в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-2010 и ГОСТ Р 8.736-2011. 
Документация, предъявляемая по окончанию работ:
· Методика измерения мощности воздушной кермы, определения видимой (эквивалентной) активности микроисточников на основе радионуклида йод-125»
· Свидетельство об Аттестации методики измерения мощности воздушной кермы, определения видимой (эквивалентной)активности микроисточников. 
· Свидетельство о поверке образцов МИ (10 штук), предоставляемых заказчиком.
· Акт сдачи-приемки работ.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением счета и счета-фактуры. 

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	· По результатам оказания услуг исполнителем предоставляется «Методика измерения мощности воздушной кермы, определения видимой (эквивалентной) активности МИ на основе радионуклидов йод-125» и оформляется свидетельство об аттестации методики измерений и свидетельство о поверке образцов МИ (10 штук), предоставляемых заказчиком.


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	МВИ
	Методика выполнения измерений 

	2
	МИ
	Микроисточник
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