
Приложение № 3  к извещению 

о проведении запроса котировок цен 
в электронной форме 
Техническое задание.

на выполнение работ по замене оконных блоков в здании ОРЭ (Атомиздат) расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина, д.86
1.Схема оконных блоков и их количество.
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(Размеры изделий указаны в миллиметрах и уточняются при индивидуальном замере каждого оконного блока.)

1.2.Дополнительные аксессуары:

- Отливы выполняются из полиэстра белого цвета шириной до 300 мм; 
- Подоконники выполняются из ПВХ белого цвета шириной до 350 мм;

- Откосы выполняются из сэндвич-панелей белого цвета толщиной не менее 10 мм, шириной до 200мм для 48 блоков (изделия №1) и шириной 200 мм для 102 блоков (изделия №2).

2.Состав Работ.

2.1.Индивидуальный замер каждого оконного блока;
2.2.Изготовление оконных блоков в комплекте с подставочным профилем;
2.3.Доставка и выгрузка на объект оконных и сопутствующих конструкций и материалов в полном объеме;
2.4.Демонтаж существующих оконных заполнений до 900 кв.м.;
2.5.Подготовка оконных проемов под монтаж оконных заполнений из ПВХ профиля;
2.6.Монтаж оконных блоков из ПВХ профиля до 900 кв.м.;
2.7.Монтаж подоконников из ПВХ профиля в полном объеме оконных заполнений;
2.8.Монтаж оцинкованных отливов в полном объеме оконных заполнений;
2.9.Монтаж откосов из сэндвич-панелей в полном объеме;
2.10.Наружная и внутренняя герметизация стыков с использованием негорючих гермосмесей в цвет оконных заполнений;
2.11.Вывоз мусора с Объекта. 
Объект- здание ОРЭ (Атомиздат), расположенное по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина, д.86.

3.Технические требования.
3.1.К профилю- ПФХ профиль 3-х камерный со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 58 мм, «КВЕ» или эквивалент, белого цвета.

3.2.К стеклопакету - стеклопакет 2-х камерный не менее 32 мм.

3.3.К фурнитуре - фурнитура «Roto» или эквивалент белого цвета с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х средних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифтом предохранителя от самозахлопывания и микропроветрования.

4.Требования к участникам размещения заказа (Далее-Подрядчикам).

4.1.Подрядчики должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, что должно подтверждаться представлением следующего документа:
- копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работе (в соответствии с частью 2 "ст. 47 Градостроительного кодекса РФ, Приказом Министерства-регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624).
4.2.Привлечение соисполнителей допускается по согласованию с Заказчиком.

5. Требования к качеству и условиям выполняемых Работ.

5.1.При выполнении Работ необходимо применять современные строительные материалы, изделия, оборудование, конструкции с применением современных строительных технологий.

5.2.Качество поставляемых оконных блоков, сопутствующих материалов и оборудования должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами удостоверяющие их качество. 
6.Нормативные требования при выполнении Работ.
6.1.При выполнении Работ необходимо руководствоваться действующими требованиями:
· СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
· СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
· ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

· ГОСТ Р 51136-98 «СТЕКЛА ЗАЩИТНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ»;

· ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия»;

· ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;
· ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»;
· ГОСТ 26 602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередачи»;
· СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции.Гигиенические требования безопасности»;
· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
6.2. Подрядчик Работ ответственен за соблюдение правил по пожарной безопасности и технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.
7.Сроки выполнения Работ и гарантии.
7.1. Подрядчик Работ обязан приступить к выполнению работ  в течение 3-х дней с момента перечисления аванса, в размере 30% от стоимости работ, на расчетный счет Подрядчика и закончить работы до 20 декабря 2010года. 
7.2.Гарантийный срок на оконные блоки и их монтаж составляет 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ с выездом сервисной службы для осуществления гарантийного обслуживания в течение 3-х рабочих дней со дня уведомления Заказчиком Подрядчика.
Контактное лицо: Кочкарев Виктор Григорьевич (48439) 9-85-45
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