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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Пускатель магнитный 

ПМЛ 1100  220В 


	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:
Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 10

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP00
	шт.
	10
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	2 
	Пускатель магнитный ПМЛ 1110  02Б 1н-10а ук. 24В 

	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 24
Номинальный ток, А, - 10

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP54 без кнопок
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	3 
	Пускатель магнитный 

ПМЛ 1101  24В 
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 24

Номинальный ток, А, - 10

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP00
	шт.
	20
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	4 
	Пускатель магнитный 

ПМЛ 1130 перем. 24В 
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 24
Номинальный ток, А, - 10

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками П + С + сигнальная лампа
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	5 
	Пускатель магнитный 

ПМЛ 1130 перем. 220В 
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220
Номинальный ток, А, - 10

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками П + С + сигнальная лампа
	шт.
	3
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	6 
	Пускатель магнитный ПМЛ 1220  02Б  380В  с РТЛ 1012  5,5-8А 
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 10

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками П + С
Исполнение по износостойкости - Б
	шт.
	6
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	7 
	Пускатель магнитный ПМЛ 1210  02Б  220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 10

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 без кнопок

Исполнение по износостойкости - Б
	шт.
	20
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	8 
	Пускатель магнитный ПМЛ 1631  02Б  380В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380
Номинальный ток, А, - 10

Реверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками П + С + сигнальная лампа

Исполнение по износостойкости - Б
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	9 
	Пускатель магнитный ПМЛ 2110  перем.  24В 
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 24

Номинальный ток, А, - 25

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP54 без кнопок
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	10 
	Пускатель магнитный ПМЛ 2110  перем.  220В 
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 25

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP54 без кнопок
	шт.
	3
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	11 
	Пускатель магнитный ПМЛ 2130  перем.  24В 
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 24

Номинальный ток, А, - 25

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками П + С + сигнальная лампа
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	12 
	Пускатель магнитный ПМЛ 2130  перем.  220В 
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220
Номинальный ток, А, - 25

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками П + С + сигнальная лампа
	шт.
	3
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	13 
	Пускатель магнитный ПМЛ 2210  220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 25

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 без кнопок
	шт.
	4
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	14 
	Пускатель магнитный ПМЛ 2220  02Б  220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 25

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками П + С
Исполнение по износостойкости - Б
	шт.
	7
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	15 
	Пускатель магнитный ПМЛ 2230  380В  с реле РТЛ-1016 
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 25

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками П + С + сигнальная лампа
	шт.
	3
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	16 
	Пускатель магнитный ПМЛ 3100  с реле РТЛ 2053, ПКЛ-2204 
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 40

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками
	шт.
	8
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	17 
	Пускатель магнитный ПМЛ 3220  380В с реле РТЛ-2055
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 40

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками П + С
	шт.
	5
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	18 
	Пускатель магнитный ПМЛ 4220  с РТЛ-2059  47-64А  220В 
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 63

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками П + С
	шт.
	6
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	19 
	Пускатель магнитный ПМЛ 4620  380В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 63

Реверсивный с тепловым реле с электрической и механической блокировками
Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками П + С
	шт.
	6
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	20 
	Пускатель магнитный ПМА 5202  220В  80А
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 100

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP00
	шт.
	1
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	21 
	Пускатель магнитный ПМ12 100150 220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 100

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP20

Основание пускателя - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 100х100
	шт.
	10
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	22 
	Пускатель магнитный ПМ12 100150 380В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 100

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP20

Основание пускателя - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 100х100
	шт.
	10
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	23 
	Пускатель магнитный ПМ12 100220 380В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 100

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками

Основание пускателя - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 100х100

Корпус металлический
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	24 
	Пускатель магнитный ПМ12 100610 380В
	или «аналог» или «эквивалент»
Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 100

Реверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 без кнопок

Основание пускателеz силуминовое, с механической блокировкой

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 280х100

Корпус металлический с кнопкой
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	25 
	Пускатель магнитный ПМ12 100200 220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 100

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP00 
Основание пускателя - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 100х100
	шт.
	9
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	26 
	Пускатель магнитный ПМ12 100200 380В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 100

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP00 
Основание пускателя - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 100х100
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	27 
	Пускатель магнитный ПМ12 100500 220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 100

Реверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP00 
Основание пускателей силуминовое, с механической блокировкой

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 280х100
	шт.
	4
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	28 
	Пускатель магнитный ПМ12 010200 220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 10

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP00
	шт.
	15
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	29 
	Пускатель магнитный ПМ12 010250  220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 10

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP20
	шт.
	5
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	30 
	Пускатель магнитный ПМ12 016150  220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 16

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP20
	шт.
	4
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	31 
	Пускатель магнитный ПМ12 025200 220В 12,5А
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 25

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP00
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	32 
	Пускатель магнитный ПМ12 025601 220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 25

Реверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP00
	шт.
	4
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	33 
	Пускатель магнитный ПМ12 160110 220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 160

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP54 без кнопок

Основание пускателей - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 123х125

Корпус металлический
	шт.
	3
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	34 
	Пускатель магнитный ПМ12 160150 220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 160

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP20

Основание пускателей -..силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 123х125
	шт.
	14
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	35 
	Пускатель магнитный ПМ12 160150 380В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 160

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP20

Основание пускателей - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 123х125
	шт.
	3
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	36 
	Пускатель магнитный ПМ12 160200 220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 160

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP00

Основание пускателей - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 123х125
	шт.
	6
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	37 
	Пускатель магнитный ПМ12 160220 380В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 160

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP54 с кнопками

Основание пускателей - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 123х125

Корпус металлический
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	38 
	Пускатель магнитный ПМ12 160240 220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 160

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – IP40 без кнопок

Основание пускателей - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 123х125

Корпус металлический
	шт.
	2
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	39 
	Пускатель магнитный ПМ12 160500 220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 160

Реверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP00

Основание пускателей - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 123х125

Корпус металлический
	шт.
	5
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	40 
	Пускатель магнитный ПМ12 160500 380В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 160

Реверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP00

Основание пускателей -..силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 123х125

Корпус металлический
	шт.
	5
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	41 
	Пускатель магнитный ПМ12 250150 380В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 250

Нереверсивный без теплового реле

Исполнение по степени защиты – IP20

Основание пускателей - силуминовое

Установочные размеры, мм, не более и не менее - 127х150
	шт.
	6
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	42 
	Пускатель магнитный ПМЕ‑222 380В 25А
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 380

Номинальный ток, А, - 25

Нереверсивный с тепловым реле

Исполнение по степени защиты – закрытый без кнопок IP30
	шт.
	6
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	43 
	Пускатель магнитный ПМЕ 211  220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 25

Количество контактных групп – 1з

Нереверсивный без теплового реле 
Исполнение по степени защиты – открытый без кнопок IP00
	шт.
	23
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	44 
	Пускатель магнитный ПМЕ 071  220В
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Напряжение, В, - 220

Номинальный ток, А, - 3
Количество контактных групп – 4з+4р
Нереверсивный без теплового реле 
Исполнение по степени защиты – открытый без кнопок IP00
	шт.
	5
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	45 
	Пускатель магнитный DILM 65
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Количество фаз - 3

Количество полюсов – 3

Номинальное рабочее напряжение, В - 380

Номинальное напряжение катушки, В - 220

Тип управляющего тока - переменный

Номинальный ток, А - 65

Частота тока, Гц - 50
Контакты Н/О = нормально открытый - 2

Вид - Контактор

Контакты Н/З = нормально закрытый - 2 
Вид зажимов - Винтовые

Исполнение по степени защиты – IP00
	шт.
	4
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем

	46 
	Пускатель магнитный DILM 12
	или «аналог» или «эквивалент»

Критерии определения аналога или эквивалента:

Количество фаз - 3

Количество полюсов – 3

Номинальное рабочее напряжение, В - 380

Номинальное напряжение катушки, В - 220

Тип управляющего тока - переменный

Номинальный ток, А - 12
Частота тока, Гц - 50
Контакты Н/О = нормально открытый - 2

Вид - Контактор

Контакты Н/З = нормально закрытый - 2 
Вид зажимов - Винтовые

Исполнение по степени защиты – IP00
	шт.
	11
	60 рабочих дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 4 кварт. 2014 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком в момент получения от Поставщика, а внутритарная приемка с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования по количеству производится Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.
В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Заказчик принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки.
По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- счет-фактуру на поставляемое оборудование;
- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию по эксплуатации оборудования на русском языке;
- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. Доставка оборудования Заказчику должна осуществляться гражданами Российской Федерации


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Не требуется


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 
Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



