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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка конденсаторов пленочных.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые конденсаторы пленочные должны быть новыми (то есть, которые не были в употреблении)


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Конденсаторы пленочные предназначены для ремонта шкафа преобразователя частоты системы частотного регулирования агрегатов сетевых насосов бойлерной установки.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Условия эксплуатации оборудования  нормальные, не интенсивные. 
Оборудование будет эксплуатироваться  в  теплом помещение, диапазоне  температур: +15 .....+35°С. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	
№ п/п
	
Наименование материала
	
Ед/измерения
	
Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и.т.д.

	1.
	КОНДЕНСАТОР ПЛЕНОЧНЫЙ ARCOTRONICS  C20AQGR5470AASK
	шт
	48,00
	Частота – в диапазоне от  50 до 60Гц 
Емкость – не менее 47µF±10% 
Напряжение -  не менее 780V~AC
Минимальная температура эксплуатация – не менее -150
Максимальная температура эксплуатации – не менее + 750


[bookmark: _GoBack]По товарам, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя допускается предоставление эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических характеристиках).
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Заказчику предоставляется  конденсаторы пленочные.    Подписывается  акта-приема передачи  данной продукции. 

	Подраздел 5.3. Требования к доставке товара

	Доставка до склада заказчика в г. Саров Нижегородской области.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
С момента подписания договора на поставку до доставки продукции  заказчику, продукция должна хранится согласно требованиям предъявляемыми к хранению и перевозке  этой продукции  заводом изготовителем. 
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия на продукцию, должна составлять не менее срока предоставляемого заводом-изготовителем (12месяцев). 
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Продукция  должна отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использование персоналом, допустимые уровни вибрационных, электромагнитных  и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами РФ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.
Конденсаторы пленочные поставляются после согласования с Заказчиком. Договор на приобретение продукции заключается с Продавцом.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ
Срок поставки II квартал (июль-август) 2015 года.


