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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Название (тема) работы. «Билибинская АЭС. Разработка технического задания и проведение инженерных изысканий для разработки проекта сооружений комплекса обращения с ЖРО»
2. Основание для выполнения работ: 

2.1 Письмо БИЛАЭС №47/3396 от 13.05.2013 о выполнении работ в 2013 году.
2.2  «Концепция вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения», Госкорпорации «Росатом», утверждённая генеральным директором Госкорпорации «Росатом»;
2.3 Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на период до 2015 г.» п.п. 205 – «Создание инфраструктуры вывода из эксплуатации 1‑4-го блоков «Билибинской АЭС (г. Билибино Чукотский автономный округ)», пункт 3.2.1 в 2013г.

3. Срок выполнения работ:

окончание: 01.12.2013 г.

4. Исполнитель:
Определяется по результатам проведения закупочных процедур
5. Цель и исходные данные для проведения работ.
5.1 Целью работы является: 
- Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство комплекса по переработке жидких радиоактивных отходов энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС, согласование в Госкорпорации «Росатом» и утверждение в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- Выбор площадки размещения комплекса обращения с ЖРО в пределах промплощадки Билибинской АЭС;

- Проведение инженерно-геодезических изысканий на месте площадки размещения комплекса обращения с ЖРО;

- Проведение инженерно-геологических изысканий на месте площадки размещения комплекса обращения с ЖРО;

- Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий на месте площадки размещения комплекса обращения с ЖРО;

- Проведение инженерно-экологических изысканий на месте площадки размещения комплекса обращения с ЖРО;

5.2 Исходные данные для выполнения работ:

1) Проектно-конструкторская документация  хранилища ЖРО, разработанная ОАО «Атомэнергопроект».

2) Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
- Место размещения на генплане комплекса обращения с ЖРО и его геометрические размеры.

- Количество и характеристика ЖРО, поступающих на переработку. 

- Данные радионуклидного состава ЖРО (по жидкой фазе) в емкостях и твердых отложений (осадок) с указанием максимально объемной активности ЖРО. 

- Характеристика и объем накопленных ЖРО с 4-х блоков БИЛАЭС.

- Данные по количеству ежегодно образующихся ЖРО и данные по производительности  установок по переработке ЖРО.

- Прогнозные оценки по количеству ЖРО, образующиеся в процессе вывода блоков из эксплуатации (дезактивация, слив и т.п.)

3) Локально-объектовая концепция вывода из эксплуатации 1-го - 4-го блоков Билибинской АЭС с технико-экономическим обоснованием выбранного варианта.  

4) Программы вывода из эксплуатации блоков 1-4 Билибинской АЭС.

5) Рабочая документация строительства Билибинской АЭС.
6) Материалы комплексного обследования предыдущих лет (КИРО).

7) Фондовые материалы по инженерным изысканиям.

8) Отчет ОАО «СХК» инв. №ТО-4557/90 от 18.03.2010г. «ТЭИ вариантов вывода из эксплуатации хранилищ РАО включая обоснование технологических цепочек обращения с РАО (хранение, переработка, подготовка к захоронению)».
Исходные данные предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя после заключения договора и подписания соглашения о конфиденциальности.
5.3 Нормативная база

Постановление РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Нормы и правила, используемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при регулировании безопасности в области использования атомной энергии, приведенные в Перечне П-01-01-2010 с изм.1.
- ОПБ-88/97 (НП-001-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;
- ПНАЭ Г-14-41-97 (НП-002-97) «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций»;
- НП-012-99 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции»;
- НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
- НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
- НП-021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»;

- Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности. НП-055-04;

- Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. НП-58-04;

- Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. НП-060-05;

- Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения. РБ-023-02;

- Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности. НП-069-06;

- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности»;

- ОСПОРБ-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;

- Обеспечение радиационной безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции. СП 2.6.1.2205-07 (СПВЭБАС-07);

- НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности;

- НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационно опасные объекты;
- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».
6. Основные требования к выполнению работ: 

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ, п. 5.3 ТЗ.
Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

6.1. 
Проведение инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических) должно включать в себя: разработку технических заданий и программ изысканий, сбор и систематизацию фондовых и архивных данных, проведение полевых исследований на площадке сооружения комплекса обращения с ЖРО, обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений, камеральную обработку полевых исследований, обновление топографических (инженерно-топографических) и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, составление технического отчета по результатам инженерных изысканий.

Объемы инженерных изысканий должны быть достаточными для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ОВОС) и результатов инженерных изысканий (заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»).

6.2. 
Техническое задание на разработку проекта сооружения комплекса обращения с ЖРО должно соответствовать по составу и требованиям постановлению Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации».
6.3. Техническое задание на разработку проекта сооружения КПЖРО должно содержать: 

- Введение.

- Общая часть.

- Цель и содержание работы.

- Источники разработки.

- Состав КП ЖРО.

- Технические требования (к КП, к вспомогательным службам и помещениям, к КИПиА, к электроснабжению, и вспомогательным сетям, к метрологическому обеспечению, к СРК).
- Перечень исходных событий аварий (проектных и запроектных аварий).

- Распределение работ по проектированию между Исполнителями.

- Стадии и сроки проектирования.

- Особые условия.

- Перечень федеральных законов и основных НД.

- Приложения: 

1) Характеристика и количество ЖРО.

2) Ситуационный план расположения КПЖРО.
3) Этапы строительства.

Объем информации технического задания должен быть достаточным для разработки проектной документации в соответствии с требованиями Постановления РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
7. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС (энергоблоки №1-4).
Результаты инженерных изысканий будут применяться при установлении проектных значений параметров комплекса обращения с ЖРО, а также проектируемых мероприятий по обеспечению безопасности комплекса обращения с ЖРО.

8. Отчетные материалы:
В результате выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику следующие отчётные материалы:

– Программа инженерных изысканий;

– Технические отчеты по инженерным изысканиям на площадке сооружения комплекса обращения с ЖРО;

– Итоговый отчет по инженерным изысканиям на площадке сооружения комплекса обращения с ЖРО;

– Согласованное и утвержденное по установленной форме в ОАО «Концерн Росэнергоатом» Заказчиком ТЗ на разработку проектной документации КПЖРО.

Помимо указанных документов Заказчику ежеквартально предоставляется «Отчет о ходе работ», который должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов.

9. Порядок приема и передачи работ
Материалы принимаются в установленном порядке  в соответствии с Календарным планом и настоящим Техническим заданием.

10. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.

Результаты работы направлены на повышение безопасности эксплуатации блоков 1-4 Билибинской АЭС в период подготовки блоков к выводу из эксплуатации.
