Приложение 1 к Заявке 

Исх. № ________ от ________ 

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремов»-

директор НПК «ЛУЦ»
____________ А.П. Строкач
«____»___________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛОТ № 1)

на поставку комплекта технологической оснастки 

для токарных станков с ЧПУ
по инвестиционному проекту:

«Техническое перевооружение производственных корпусов федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» для создания промышленного комплекса для производства циклотронов для ядерной медицины, г. Санкт-Петербург»

Номер позиции в Годовой программе закупок на 2013г.: 
1. Наименование лота: 

Поставка комплекта технологической оснастки для токарных станков с ЧПУ
2. Назначение, технические характеристики и требования.
Комплект оснастки предназначен для использования в токарных станках с ЧПУ
 фирмы Schaublin.
3. Комплектность поставки оборудования:
	№ п/п
	Наименование необходимого функционального требования
	Значение параметра
	Кол-во
	Примеч.

	1. 1.1
	Комплект цанг В45 
	3-36 с шагом 1мм

	1 к-т
	72-00199К-D01



	2. 1.2
	Ручной 3х кулачковый патрон 
	RHU 200 A2-5
	2 шт.
	4000-00083-000     

	3. 1.3
	Комплект базовых кулачков
	для RHU 200
	2 к-т
	4000-06076-000



	4. 1.4
	Комплект мягких кулачков
	для RHU 200
	2 к-т
	4000-06077-000



	5. 1.5         
	Ручной 4х кулачковый патрон 
	FN 200 мм A2-5
	2 шт.
	4000-00086-000



	6. 1.6
	Комплект базовых кулачков 
	для FN 200


	2 к-т
	4000-06080-000 



	7. 1.7
	Комплект мягких кулачков
	для FN 200


	2 к-т
	4000-06081-000 



	8. 1.8
	Пневматическая задняя бабка 
	Мо.5
	2 к-т
	0180-65200-001



	9. 1.9
	Подготовка для задней бабки
	
	2 к-т
	0180-65230-000




4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): 


DDP, С-Петербург, склад покупателя.

В общую сумму контракта (договора) должны входить: НДС, упаковка, полный комплект тех. документации, уплата таможенных пошлин,  налогов и других обязательных платежей.

Срок поставки – не позднее 31.05.2013г.

5. Гарантийные требования:

Гарантийное обслуживание должно осуществляться в течение не менее 12 месяцев с момента передачи оборудования Заказчику.
Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 

Гарантийное и постгарантийное обслуживание должно осуществляться сервисной организацией Поставщика.

6. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок их транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

7. Требования к технической документации
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке, включающим паспорт, инструкцию по эксплуатации и другую документацию, поставляемую компанией–производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
8. Прочие условия
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. 
Протоколы согласования технических требований к оборудованию, подписанные в процессе изготовления, становятся неотъемлемой частью технического задания.
9. Место поставки:
ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.

Техническое задание разработали:

Зам. директора  по производственно-

техническим вопросам  НПК «ЛУЦ»  

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»                                                     В. И. Коробов
Ведущий технолог

НПК «ЛУЦ» ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

             А.В. Груздев

