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Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2012 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист группы закупок отдела МТСиС.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-24-79 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке. Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
С момента размещения Извещения о проведении настоящего запроса цен на официальном сайте и на электронной площадке вся информация (документация) о закупке доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной площадке www.a-k-d.ru без взимания платы.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка подается на сайт электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Обеспечение заявки на участие в запросе цен: не предусмотрено.
Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора):
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция помещений».
(Подробное описание закупаемых товаров, работ, услуг приведено в технической части извещения).
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: Не позднее 01.09.2012г.
Максимальная цена договора (лота), включая НДС:  1 304 096,41 рублей.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы по перебазировке механизмов, проведение пуско-наладочных работ систем вентиляции с проведением комплексного опробования и составлением паспортов вентиляционных систем, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе котировок производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15 час., 00 мин. «23» марта 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 12 час., 00 мин. «02» апреля 2012 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты товаров, работ: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён:
· Оплата производится без авансовых платежей, по факту выполнения работ.
Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте. 
5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
   3) наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

   4) наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;

   5) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

   7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих документов;

   8) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

   9) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

В своей заявке участник должен:

· подробно описать функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его количественные и качественные характеристики;

· указать товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· указать производителя и страну происхождения товара;

· описать комплектацию товара;

· описать выполняемые работы или оказываемые услуги (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указать количество товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;
· представить предложение о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;
· изложить иные предложения участника об условиях исполнения договора.
При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие подтверждающие документы:

1) Электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

2) Электронная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) Электронная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
4) Электронная копия Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
5) Электронная копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказа о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе цен);
6) Электронная копия, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
7) Электронная копия документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
8) Электронная копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

9) Электронная копия решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;

10) Электронная копия уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
11) Электронная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письма о том, что данная сделка для участника не является крупной;
12) Электронная копия заполненного и подписанного со стороны Подрядчика/Исполнителя, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в закупке подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Извещении и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, в порядке: один файл – один документ). 
Все файлы заявки на участие, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.

Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

      Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации о закупке.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), договор    (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем;
- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
Возможность проведения переторжки: не предусмотрена.
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Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция помещений»
Проектом предусматривается реконструкция существующих помещений, систем вентиляции, отопления, пуско-наладочные работы систем вентиляции с проведением комплексного опробования и составлением паспортов вентиляционных систем. 
1. Перечень и объемы основных строительных работ.
Этап № 1.

	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Архитектурно-строительный раздел

	1
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)
	0.208

	2
	Установка ершей
(10 шт.)
	3.3

	3
	Ерши металлические строительные диам. 10мм, длиной 150мм со стержнями диам. 6А-1, длиной 250мм
(кг)
	3

	4
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг(крепление стены к плите перекрытия уголок 75х5 L=50мм)
(1 т стальных элементов)
	0.004

	5
	Забивной дюбель 8х50 мм
(шт.)
	24

	6
	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0.2

	7
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100
(м3)
	0.5

	8
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
(1000 шт.)
	1.01

	9
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
	1.3

	10
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100
(м3)
	0.31

	11
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
(1000 шт.)
	0.52

	12
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
(1 м3)
	2.5

	13
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
	0.13

	14
	Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
	8

	15
	Перемычка брусковая: 1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)
(шт.)
	5

	16
	Монтаж балок Б1, МН1
(1 т конструкций)
	0.042

	17
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)
	0.042

	18
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
	0.03

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.03

	20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.03

	21
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)
	0.04

	22
	Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7
(т)
	0.032

	23
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
(100 м2 потолка)
	0.031

	24
	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6
(м)
	2.6

	25
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
(м)
	7.2

	26
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
	0.15

	27
	Теплоизоляционные изделия "URSA": Маты М15
(м3)
	0.153

	28
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 ОК-1 (состоит из двух блоков ПВД-13-16)
(100 м2 проемов)
	0.0416

	29
	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные ПВД-13-16
(м2)
	4.16

	30
	Остекление оконным стеклом окон: со спаренным переплетом
(100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок)
	0.04

	31
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными переплетами общественных зданий двустворных
(компл.)
	2

	32
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м
(100 м2 проемов)
	0.0416

	33
	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки: ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 300 мм
(м)
	1.6

	34
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером 175х175мм
(100 шт.)
	0.12

	35
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
(100 шт.)
	0.12

	36
	Постановка анкеров А-1
(100 шт.)
	0.12

	37
	Анкер А-1 (с болтами и гайками)
(кг)
	8.4

	38
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
	0.02

	39
	Монтаж решеток
(1 т конструкций)
	0.114

	40
	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т
(т)
	0.114

	41
	Болты строительные с гайками и шайбами
(кг)
	0.1

	42
	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм
(компл.)
	4

	43
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.07

	44
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.07

	45
	Установка металлических дверей
(100 м2 проемов)
	0.0882

	46
	Заполнение щелей монтажной пеной (в кирпичных стенах и кирпичных перегородках)
(100 м шва)
	0.14

	47
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
(шт.)
	1

	48
	Дверь противопожарная однопольная, глухая ДП-Вымпел (Е1 30) 2100х900 со скобянкой                                             
(шт)
	3

	49
	Дверь противопожарная двупольная, глухая ДП-Вымпел(Е1 30) 2100х1500   со скобянкой                                            
(шт)
	1

	50
	Штукатурка  цементно-известковым раствором по камню откосов плоских
(100 м откосов)
	0.07

	51
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0.0032

	52
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)
	0.301

	53
	Снятие старой отделки с потолков
(100 м2 расчищенной поверхности)
	0.4816

	54
	Подготовка  под окраску потолков
(100 м2 отделываемой поверхности)
	0.4816

	55
	Окраска ВА составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.4816

	56
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.341

	57
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.021

	58
	Снятие старой отделки со стен
(100 м2 расчищенной поверхности)
	1.047

	59
	Подготовка стен под отделку
(100 м2 отделываемой поверхности)
	1.32

	60
	Окраска ВА составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	1.32

	61
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений оконных проемов
(100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия)
	0.11

	62
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
	0.03

	63
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
	0.05

	64
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм (под перемычку)
(100 шт.)
	0.02

	65
	Пробивка в кирпичных стенах штраб площадью сечения: до 100 см2
(100 м)
	0.0388

	66
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03
(100 м)
	0.0388

	67
	Срезка перемычки площадью сечения: до 100 см2
(100 м борозд)
	0.001

	68
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03
(100 м борозд)
	0.001

	69
	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
	0.01

	70
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
	0.04

	71
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (сверление по контуру)
(100 отверстий)
	1.28

	72
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
(100 отверстий)
	0.76

	73
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
(1 м3)
	2.5

	74
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
(т)
	6

	75
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I
(т)
	6

	76
	Сверление по контуру
(100 отверстий)
	0.62

	77
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см
(100 шт.)
	0.02

	78
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
(1 м3)
	0.5

	79
	Резка стального профилированного настила
(1 м реза)
	1

	80
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (для пробивки отверстия Д=300мм)
(100 отверстий)
	0.2

	81
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01
(100 отверстий)
	-0.2

	82
	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных
(1 м3)
	0.02

	83
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (после демонтажа вентилятора)
(1 м3 заделки)
	0.05

	84
	Установка гильз Г1, КМ1, КМ2
(1 т)
	0.0362

	85
	Заделка зазора между стеной и гильзой ц/п раствором М100
(100 м2 площади)
	0.015

	86
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)
	0.03

	87
	Заполнение щелей монтажной пеной
(100 м шва)
	0.06

	88
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
(шт.)
	1

	89
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм
(100 шт.)
	0.04

	90
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
	0.03

	91
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.01

	92
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.01

	93
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2 покрытия)
	0.028

	94
	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит - ППЖ, толщиной 150 мм
(100 м2 покрытия кровли)
	0.028

	95
	Разборка пароизоляции
(100 м2 покрытия)
	0.028

	96
	Монтаж рамы Р1
(1 т конструкций)
	0.0332

	97
	Рама Р1
(т)
	0.0332

	98
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.02

	99
	Установка стакана железобетонного СБ4А-1
(100 шт. сборных конструкций)
	0.02

	100
	Стаканы железобетонные для крепления: дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м3
(м3)
	0.12

	101
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
(т)
	0.018

	102
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой унифлэксом
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.028

	103
	Утепление покрытий плитами: ППЖ на битумной мастике в один слой
(100 м2 утепляемого покрытия)
	0.028

	104
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01
(100 м2 утепляемого покрытия)
	0.028

	105
	Плиты минераловатные повышенной жесткости ППЖ-200 ТУ 67-16-207-93 с изм. 1
(м3)
	0.43

	106
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм)
(100 м2 стяжки)
	0.028

	107
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
	0.028

	108
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя
(100 м2 кровли)
	0.028

	109
	Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ЭПП
(м2)
	3.2

	110
	Унифлэкс ЭКП
(м2)
	3.3

	111
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к ж/б стаканам  с одним фартуком
(100 м примыканий)
	0.04

	112
	Унифлэкс ЭКП
(м2)
	7.6

	113
	Устройство герметизации мастикой: герметизирующей нетвердеющей
(100 м шва)
	0.04

	114
	Устройство дополнительного слоя изоляционного ковра из  унифлекс
(100 м2 кровли)
	0.01

	115
	Пароизоляция КТэласт ЭКП-4,0                                   
(м2)
	1.2

	116
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
(100 отверстий)
	0.04

	117
	Анкер шпилька HST 12х145
(шт.)
	4

	118
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления воздуховодов
(1 т конструкций)
	0.011

	119
	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали
(т)
	0.011

	120
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
(т)
	2

	121
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I
(т)
	2

	Отопление и вентиляция

	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,2

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,135

	3
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
	20.6

	4
	Вентили проходные муфтовые: 15кч18п1 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
(шт.)
	4

	5
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 50
(шт.)
	1

	6
	Кран шаровой В-В размером: 1/2" "VALTEC" VT. 214
(шт.)
	1

	7
	Установка радиаторов: чугунных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
	0,0416

	8
	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140-М2, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм
(кВт)
	4.16

	9
	Установка воздухоотводчиков ("VALTEC" VT. 502)
(1 шт.)
	1

	10
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
(1 врезка)
	2

	11
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,335

	12
	Установка каркаса ограждения из уголка
(100 кг изделия)
	0,18

	13
	Монтаж экрана ограждения из асбестоцементных листов
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,024

	14
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 8 мм
(м2)
	2,4

	15
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,245

	16
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
	17.3

	17
	Вентили проходные муфтовые: 15кч18п1 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
(шт.)
	6

	18
	Установка воздухосборников наружным диаметром: 159 мм (А1И010.000)
(1 шт.)
	2

	19
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
(1 врезка)
	2

	20
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,245

	21
	Установка узлов водосмесительных
(1 узел)
	1

	22
	Установка регулирующих  шаровых клапанов с эл. приводом диам. до 32 мм
(1 шт.)
	1

	23
	Насосы циркуляционные. Серия WILO-RS, циркуляционный, мокрый ротор, одинарные: RS 25/4, мощность 0,37-1,1 кВт (WILO-STAR-RS 25/4)
(шт.)
	1

	24
	Кран шаровой В-В размером: 1/2" "VALTEC" VT. 217
(шт.)
	2

	25
	Вентили проходные муфтовые: 15кч18п1 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
(шт.)
	4

	26
	Клапан (кран шаровый) регулирующий двухходовой R209 под электропривод, диаметром 15 мм                                                                                                  
(шт.)
	1

	27
	Электропривод LR24A-SR                                                                  
(шт.)
	1

	28
	Фильтр механической очистки "VALTEC" универсальный VT. 386 d 1/2"                                                                                                            
(шт.)
	1

	29
	Клапан обратный муфтовый пружинный VT 161 d 1 1/2"                                                                                   
(шт.)
	1

	30
	Термоманометр ТМТБ-31Р                                                          
(шт.)
	2

	31
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
(1 камера)
	1

	32
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,039

	33
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм
(м2)
	3.9

	34
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,068

	35
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800 мм
(м2)
	6.8

	36
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм                                                                                               (900 мм)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,014

	37
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
(м2)
	1.4

	38
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,01

	39
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(м2)
	1

	40
	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 200х200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 13%
	0,001

	41
	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 200х200 мм
(м2)
	0.12

	42
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,01

	43
	Установка клапанов огнезадерживающих с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 1000 мм
(1 шт.)
	1

	44
	 Клапаны противопожарные универсальные, квадратного сечения с переходниками круглого сечения КПУ-2, огнезадерживающие, с электромагнитным приводом, размером, мм: 200х200х490
(шт.)
	1

	45
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм
(1 шт.)
	1

	46
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	3

	47
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	1

	48
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	3

	49
	Установка клапанов огнезадерживающих с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 1000 мм
(1 шт.)
	1

	50
	Клапаны противопожарные универсальные, квадратного сечения с переходниками круглого сечения КПУ-2, огнезадерживающие, с электромагнитным приводом, размером, мм: 200х200х490
(шт.)
	1

	51
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	2

	52
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1

	53
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВГ-В-3,55-В, ВГ-Н-3,55-В)
(1 м2)
	0,49

	54
	Фланец ФОВ-3,55-Ц
(шт.)
	1

	55
	Фланец ФОН-3,55-Ц
(шт.)
	1

	56
	Установка виброизолятора: номер 38
(10 виброизоляторов)
	0,4

	57
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
(шт.)
	4

	58
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (Тип 1)
(100 кг изделия)
	0,183

	59
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1

	60
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d200/d355 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,003

	61
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d200/d355 мм, L=300 мм
(м2)
	0.26

	62
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d200/d355 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,003

	63
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d200/d355 мм, L=300 мм
(м2)
	0.3

	64
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,05338

	65
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	5.34

	66
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,03

	67
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм
(м2)
	3

	68
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,01

	69
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800 мм
(м2)
	1

	70
	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 200х100 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,001

	71
	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 200х100 мм
(м2)
	0.07

	72
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,007

	73
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	3

	74
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	2

	75
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм
(1 зонт)
	1

	76
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 200 мм
(шт.)
	1

	77
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,019

	78
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	1.9

	79
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,002

	80
	Установка диффузоров
(1 решетка)
	2

	81
	Диффузор универсальный пропиленовый типа DVK <Диафлекс> (ДПУ) в комплекте с соединительной муфтой, диаметром: 200
(шт.)
	2

	82
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм
(10 узлов)
	0,2

	83
	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, тип: УП-1, диаметр патрубка 200 мм
(шт.)
	2

	84
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: до 280 мм
(1 дефлектор)
	1

	85
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа: ЦАГИ, диаметр патрубка 200 мм
(шт.)
	1

	86
	Клапан Регуляр-Л 250х250 мм взрывозащищенный                                                                                
(шт.)
	1

	87
	Приточная камера Airmate-1200 (блок вощдухоприемный, фильтр ячейковый, воздухонагреватель, вентилятор, гибкая вставка, автоматика, доп. оборудование)                                                                    
(шт)
	1

	88
	Решетка алюминиевая АДР 200х200 ("Арктос")                                                                                                
(шт.)
	1

	89
	Решетка алюминиевая АДР 250х150 ("Арктос")                                                                                                
(шт.)
	2

	90
	Решетка наружная АРн-С 300х300 с защитной сеткой ("Арктос")                                                                   
(шт.)
	1

	91
	Решетка алюминиевая АМН 200х200 ("Арктос")                                                                                                
(шт.)
	2

	92
	Вентилятор радиальный низкого давления ВРАН9-3,55-В взрывозащищенный, с эл. дв. 4ВР63А4 (0,25 кВт, N=1500 об/мин.)                                                          
(комплект)
	1

	93
	Вставка гибкая ВГ-В-3,55-В, L=200 мм, d 355 мм                                                                                             
(шт.)
	1

	94
	Вставка гибкая ВГ-Н-3,55-В, L=200 мм, 260х420 мм                                                                                        
(шт.)
	1

	95
	Заслонка Регуляр-Л d 200 мм                                                              
(шт.)
	1

	96
	Решетка алюминиевая АМР 250х150  ("Арктос")                                                                                               
(шт.)
	3

	97
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,06

	98
	Масляная окраска отопительных приборов
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,07

	99
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,03

	100
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
	2,45

	101
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком РСТ
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,044

	102
	Стеклопластик рулонный марки: РСТ
(м2)
	5,104

	103
	Изоляция воздуховодов самоклеящейся теплоизоляцией K-FLEX AIR
(10 м2 изолируемой поверхности)
	0,21

	104
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком РСТ
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,022

	105
	Стеклопластик рулонный марки: РСТ
(м2)
	2,552

	106
	Рулон K-FLEX AIR 19х1500х10 (толщ. 19 мм)                                                                                           
(м2)
	2,31

	107
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,09

	108
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
	0,16

	109
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т
(100 шт.)
	0,01

	110
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,09

	111
	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование
(100 кг изделия)
	0,22

	112
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: воздуховоды и детали вентиляционные
(т)
	1

	113
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: воздуховоды и детали вентиляционные
(т)
	1

	114
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автосамосвалами, а также бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 8 км, класс груза III
(т)
	1


Этап № 2

	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Архитектурно строительные работы

	1
	Установка ершей
(10 шт.)
	7.8

	2
	Ерши металлические строительные диам. 10мм, длиной 150мм со стержнями диам. 6А-1, длиной 250мм
(кг)
	11.7

	3
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг(крепление стены к плите перекрытия уголок 75х5 L=50мм)
(1 т стальных элементов)
	0.005

	4
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
(шт.)
	16

	5
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)
	0.165

	6
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа свыше 4 м
(1 м3 кладки)
	10

	7
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
(1000 шт.)
	3.95

	8
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100
(м3)
	2.34

	9
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
	0.9

	10
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
(1000 шт.)
	0.36

	11
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100
(м3)
	0.21

	12
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
	0.06

	13
	Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
	4

	14
	Перемычка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
	2

	15
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
	0.06

	16
	Монтаж балок Б1, Б2
(1 т конструкций)
	0.046

	17
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)
	0.046

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.03


Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

	
	0.03
	

	20
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)
	0.04

	21
	Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,5
(т)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Районный к-т 13%
	0.035

	22
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)
(100 м2 потолка)
	0.04

	23
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
(м)
	5.44

	24
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
(1 м3 изоляции)
	0.18

	25
	Теплоизоляционные изделия "URSA": Маты М15
(м3)
	0.184

	26
	Установка металлических дверей
(100 м2 проемов)
	0.0819

	27
	Заполнение щелей монтажной пеной (в кирпичных стенах и кирпичных перегородках)
(100 м шва)
	0.17

	28
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
(шт.)
	1

	29
	Дверь противопожарная однопольная, глухая ДП-Вымпел (Е1 30) 2100х900 со скобянкой                                          
(шт)
	1

	30
	Дверь противопожарная двупольная, глухая ДП-Вымпел(Е1 30) 2100х1500   со скобянкой                                        
(шт)
	2

	31
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)
	0.54

	32
	Снятие старой отделки с потолков
(100 м2 расчищенной поверхности)
	0.864

	33
	Подготовка под покраску потолков
(100 м2 отделываемой поверхности)
	0.86

	34
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.86

	35
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.9

	36
	Снятие старой отделки со стен
(100 м2 расчищенной поверхности)
	1.6

	37
	Подготовка стен под отделку
(100 м2 отделываемой поверхности)
	2.5

	38
	Окраска ВА составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2.5


Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона    

(т)

	
	0.044
	

	40
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (бетоном В15 (М200) крупностью заполнителя 5-10 мм)
(м3 заделки)
	0.01

	41
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления воздуховодов
(1 т конструкций)
	0.018

	42
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)
	0.018

	43
	Болты анкерные М 28х60
(шт.)
	4

	44
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(Г1,Г2,КМ1,Км2, КР1)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.05

	45
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.05

	46
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг(крепление рамы Р1)
(1 т стальных элементов)
	0.018

	47
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (монтаж стакана СТ1)
(1 т конструкций)
	0.112

	48
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
(т)
	0.112

	49
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.1

	50
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.1

	51
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0.02

	52
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя
(100 м2 кровли)
	0.02

	53
	Рулонные кровельные материалы: Унифлекс ТПП-3,0
(м2)
	2.3

	54
	Унифлэкс ТКП
(м2)
	2.3

	55
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
(100 м2 кровли)
	0.02

	56
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
(100 м2 стяжки)
	0.02

	57
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
	0.02


Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой

(100 м2 утепляемого покрытия)

	
	0.02
	

	59
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01
(100 м2 утепляемого покрытия)
	0.02

	60
	Плиты минераловатные повышенной жесткости ППЖ-200 ТУ 67-16-207-93 с изм. 1
(м3)
	0.3

	61
	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.02

	62
	Унифлэкс ТКП
(м2)
	2.2

	63
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
	0.05

	64
	Разборка: кирпичных стен
(1 м3)
	1.4

	65
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2 покрытия)
	0.014

	66
	Демонтаж пароизоляции: оклеечной в один слой
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.014

	67
	Демонтаж утеплителя - пенобетон
(1 м3 утеплителя)
	0.23

	68
	Разборка цементной стяжки
(100 м2 стяжки)
	0.014

	69
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
(100 м2 стяжки)
	0.014

	70
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
(100 отверстий)
	0.6

	71
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
(100 отверстий)
	0.24

	72
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
(100 отверстий)
	0.36

	73
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
(1 м3)
	0.3

	74
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2
(100 отверстий)
	0.02

	75
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм(в плите перекрытия)
(100 отверстий)
	0.11

	76
	Пробивка отверстия в перекрытие железобетонном
(м3)
	0.1

	77
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
(т)
	5


Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I

(т)

	
	5
	

	Отопление, вентиляция

	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,14

	2
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
	10

	3
	Вентили проходные муфтовые: 15кч18п1 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
(шт.)
	2

	4
	Установка радиаторов: чугунных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
	0,0928

	5
	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140-М2, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм
(кВт)
	9.28

	6
	Установка кранов воздушных
(1 компл.)
	3

	7
	Кран шаровой В-В размером: 1/2" "VALTEC" VT. 214
(шт.)
	3

	8
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
(1 врезка)
	2

	9
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,14

	10
	Установка каркаса ограждения из уголка
(100 кг изделия)
	0,63

	11
	Монтаж экрана ограждения из асбестоцементных листов
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0,051

	12
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 4 мм
(м2)
	5,1

	13
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,175

	14
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
	12.5

	15
	Вентили проходные муфтовые: 15кч18п1 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
(шт.)
	6

	16
	Установка узлов водосмесительных
(1 узел)
	1

	17
	Установка регулирующих  шаровых клапанов с эл. приводом диам. до 32 мм
(1 шт.)
	1


Клапан (кран шаровый) регулирующий двухходовой R210 под электропривод, диаметром 15 мм                                                                                                           

(шт.)

	
	1
	

	19
	Электропривод LR24A-SR                                                                   
(шт.)
	1

	20
	Фильтр сетчатый "VALTEC" VT. 386 d 1/2"                                                                                                        
(шт.)
	1

	21
	Насосы циркуляционные фирмы WILO c сухим ротором. Серия WILO-RS, циркуляционные, мокрый ротор, одинарные: RS 25/4, мощность 0,37-1,1 кВт (WILO STAR-RS)
(шт.)
	1

	22
	Кран шаровой никелированный В-В "VALTEC Base" VT. 217 d 1/2"
(шт.)
	2

	23
	Клапаны обратные d 15 мм
(шт.)
	1

	24
	Вентили проходные муфтовые: 15кч18п1 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
(шт.)
	2

	25
	Термоманометр ТМТБ-31Т                                                                     
(шт.)
	2

	26
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
(1 камера)
	1

	27
	Приточная камера Airmate-2000 (воздушный клапан, фильтр ячейковый, воздухонагреватель, вентилятор, шумоглушитель, автоматика)                                                                                            
(комплект)
	1

	28
	Коро из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 675х380(h), L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,006

	29
	Патрубок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 675х380(h), L=1900 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,04

	30
	Патрубок и короб из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм
(м2)
	4,6

	31
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	1

	32
	Решетка наружная алюминиевая АРН-С 700х400 ("Арктос")                                                                      
(шт.)
	1

	33
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,079

	34
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	7.9

	35
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,02

	36
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
(м2)
	2


Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

(100 м2 поверхности воздуховодов)

	
	0.6
	

	38
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(м2)
	0.6

	39
	Заглушки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,004

	40
	Заглушки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 250х250 мм (2 шт.)
(м2)
	0,34

	41
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,007

	42
	Установка огнезадерживающего клапана с электрическим приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	2

	43
	Клапан противопожарный универсальный, круглого сечения КПУ-1М, огнезадерживающий, с электроприводом "BELIMO" со встроенной возвратной пружиной, диаметром 200 мм, исполнение взрывозащищенное (В)                                                                                   
(шт.)
	1

	44
	Клапан противопожарный универсальный, круглого сечения КПУ-1М, огнезадерживающий, с электроприводом "BELIMO" со встроенной возвратной пружиной, диаметром 200 мм, исполнение общепромышленное (Н)                                                                                   
(шт.)
	1

	45
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	4

	46
	Решетка алюминиевая АДР 400х150 ("Арктос")                                                                                               
(шт.)
	1

	47
	Решетка алюминиевая АДР 400х200 ("Арктос")                                                                                               
(шт.)
	3

	48
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	1

	49
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,036

	50
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	3.6

	51
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,001

	52
	Установка диффузоров
(1 решетка)
	1

	53
	Диффузор универсальный пропиленовый типа DVK <Диафлекс> (ДПУ) в комплекте с соединительной муфтой, диаметром: 200
(шт.)
	1

	54
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: до 280 мм
(1 дефлектор)
	1

	55
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ (поставляются в собранном виде), диаметр патрубка 200 мм (Д.00.000)
(шт.)
	1


Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм

(10 узлов)


0,1

	

	57
	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, тип: УП-1, диаметр патрубка 200 мм
(шт.)
	1

	58
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,02

	59
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (отопительных приборов)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,15

	60
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,02

	61
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
	0.15

	62
	Цилиндры URSA TECH марка RS1, толщ. 20 мм для труб диам. до 32 мм
(м)
	19,25

	63
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком РСТ
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,035

	64
	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 1м
(м2)
	4.1

	65
	Изоляция воздуховодов матами "URSA" (толщ. 50 мм)
(1 м3 изоляции)
	0.12

	66
	Маты URSA М25(Г)Ф с фольгой                                                           
(м3)
	0.2

	67
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,027

	68
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ВЛ-02
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,061

	69
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК»
(100 м2 покрытия)
	0,061

	70
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм
(м2)
	14.6

	71
	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг
(100 шт.)
	0,02

	72
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,02


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.
2. Требования к организации.
 1) Наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.
2) Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

3) Наличие строительной техники, ИТР и квалифицированного рабочего персонала.

4) Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

5) Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции
Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
                                                                                                   Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на _______________________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки товаров, выполнения работ, услуг, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
       Мы обязуемся подписать оригиналы договора (дату не ставить!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
Мы согласны выполнить данные работы на условиях, указанных в извещении по следующей цене ________________(сумма прописью) рублей _____________ копеек, в том числе НДС (18 %) ______________(сумма прописью) рублей.
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы по перебазировке механизмов, проведение пуско-наладочных работ систем вентиляции с проведением комплексного опробования и составлением паспортов вентиляционных систем, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту.
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________________ 
Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, экономическая деятельность не приостановлена, а также подтверждаем отсутствие ареста на имущество, наложенное по решению суда или административного органа. 
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П

	3. Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии) 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	*Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате .pdf с подписью и в редактируемом формате Excel. Допускается представление таблицы отдельным документом (файлом).
В состав заявки должен входить документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).


 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации (извещения) проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      Дата

                                            (подпись)               М.П.
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