ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку электромеханических запирающих устройств и комплектов контроля прохода
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электромеханических запирающих устройств и комплектов контроля прохода для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электромеханическое запирающее устройство накладного типа

ЭМЗУ «Корунд  БКЗИ25.41.000
(или эквивалент)
	Электромеханическое запирающее устройство. Должно быть предназначено для установки  внутри помещений на деревянные  и металлические двери коробчатого сечения толщиной от 40 до 100 мм.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Перемещение засова, мм

не менее 25

Прочность засова на срез, Н

не менее 4 900

Ресурс срабатываний, циклы

не менее 600 000 

Параметры импульса разблокирования:


    напряжение, В
    ток, А


20,0...30,0
не более 0,15

Диапазон рабочих температур, °С

- 50... + 60

Габаритные размеры, мм не более:
    механизма замкового
    ответной планки


143х173х94 
31х173х71

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (ПРЕИМУЩЕСТВА):
· Возможность автономного использования или в составе систем управления доступом.

· Перемещение засова - вручную при помощи ручек снаружи или изнутри охраняемой зоны.

· Дистанционное блокирование (разблокирование) засова.

· Датчики контроля положения ригеля "Открыто / Закрыто" и блокирующего механизма "Заблокировано / Разблокировано".

Возможность аварийного разблокирования (блокирования) ключом снаружи охраняемой зоны и ручкой изнутри охраняемой зоны.
	не менее 24 месяцев
	17
	шт

	2
	Контроллер прохода «Комплект К40» БАЖК.468919.010
(или эквивалент)
	Контроллер должен соответствовать данным характеристикам:
Контроль проходов через одну или две точки доступа. Восемь входов для подключения средств обнаружения (СО), кнопок, датчиков. Восемь выходов для подключения электромеханического запирающего устройства (ЭМЗУ), турникета, внешних устройств (ВУ). Подключение двух  PROX – считывателей. Подключение до 7 расширителей адресных по интерфейсу RS-485. Два CAN порта для связи с управляющим компьютером системы БАЖК.425621.002-03. Дистанционный контроль СО. Емкость памяти 16000 карточек, 16000 сообщений. Температурный диапазон – 40…+50ºС.
	не менее 24 месяцев
	35
	шт

	3
	Электромеханическое запирающее устройство «Базальт» БАЖК.425723.009

(или эквивалент)
	Электромеханическое запирающее устройство накладного типа для эксплуатации на открытом воздухе должно соответствовать данным характеристикам:

 Устанавливается с внутренней стороны охраняемой зоны на деревянные и металлические раздвижные или распашные ворота. Повышенная надежность, прочность на срез 15кН. Перемещение засова до 80мм. Дистанционное управление кратковременными импульсами напряжения, датчики контроля положения ригеля и механизма блокирования, аварийное разблокирование ригеля ключом. Требования к параметрам импульсов блокирования – разблокирования: длительность 0,4…3 сек., напряжение 20…30 В, ток не более 0,23 А.  Ресурс не менее 200 000 срабатываний. 
Диапазон рабочих температур не менее ± 60оС.
	не менее 24 месяцев
	2
	шт


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, упаковку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.).
       5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
        7. Место поставки продукции:
РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – п.1 в течение 30 дней с даты подписания договора; п.2, п.3 в течение 5 дней с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ Г.Б. Ручкина
