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1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.


Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.


1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.


1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.


1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.


1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.


1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 


1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте Заказчика и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;


2)  указание производителя и страны происхождения товара;


3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается; 

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);
4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9  Положения о закупке, если данные требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

6) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

8) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

9) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.


1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.


1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.


1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки


Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.



1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара


1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).
Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара; 

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики; 

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;


4) производителя и страну происхождения товара;


5) комплектацию товара;


6) количество товаров.


Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».


Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.


Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.


1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона. 

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.


1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).


1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.


1.12. Представление графика поставки товаров

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.


1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме
1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 
1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.
1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.
1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования. 

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
1.16.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 
1.16.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 
1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами аукционной комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 


1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. 

1.17.7. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. 

1.17.8. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

1) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки.

1.17.9. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.


Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).


Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.


1.17.10. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.


Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.11. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.


1.17.12.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование


Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона
	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 

тел/факс: 8-499-324-97-93, 

E-mail: AYChugreyeva@mephi.ru

	2.2
	1.1.1
	Нормативный документ, в соответствии  с которым проводится процедура закупки: 

Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, размещено на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) быть правомочным заключать договор;

2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора;   

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать  в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков;

9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

10) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку оборудования для научных и учебных целей подразделений НИЯУ МИФИ

	2.5
	1.1.1


	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено в сети Интернет на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг): РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ)

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг): с даты заключения договора по 30.08.2013 г.

	2.8
	
	Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP

	2.9
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 125 990 000 рублей 00 копеек

	2.10
	
	Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора

	2.11
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.12
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

01.05.2013г.

	2.13
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 
21.05.2013г.; 09:00 (время московское)

	2.14
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
23.05.2013г.

	2.15
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 
27.05.2013г.; 11:00 (время московское)

	2.16
	1.15.3

	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.17
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 28.05.2013г.

	2.18
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены договора, что составляет 6 299 500 рублей 00 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705

БИК 044583001

Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования для научных и учебных целей подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.

Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:

     в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие  в открытом аукционе в электронной форме;
     участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме.

      Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

     уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора;

     уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора;

     уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

     уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора.


	2.19
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10 процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона.

         Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705

БИК 044583001

Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на поставку оборудования для научных и учебных целей подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.20
	
	Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым  заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. 

	2.21
	
	Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание

Предмет договора: поставка оборудования для научных и учебных целей подразделений НИЯУ МИФИ
1. Наименование и перечень видов поставляемого товара.
	№
п/п
	Наименование

товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	
	Оборудование для научных и учебных целей подразделений НИЯУ МИФИ, в том числе:

	1.
	Учебное оборудование для обеспечения практикумов по лазерной нанофотонике для кафедры физики микро- и наносистем НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для обеспечения практикумов по лазерной нанофотонике для кафедры физики микро- и наносистем НИЯУ МИФИ предназначено для подготовки специалистов по специальности 140303.65 "Физика кинетических явлений" в рамках НИРС, спецпрактикума и курса "Нанофотоника" (4-й и 5-й курс), а также при подготовке бакалавров по программе 140800.62 "Ядерная физика и технологии", ООП "Физика микро- и наносистем" в рамках НИРС, спецпрактикума "Экспериментальные методы физики наноструктур" и курса "Физика микро- и наносистем" (3-й и 4-й курс), а также разрабатываемого лабораторного практикума по нанофотонике для 3-го и 4-го курса
	
	

	1.1.
	Твердотельный лазер с модуляцией добротности и генерацией 2 и 4 гармоник в составе:

1.1.1. Задающий генератор – 1 шт.;

1.1.2. Блок питания и охлаждения лазерной головки – 1 шт.;

1.1.3. Блок генерации 2-й гармоники – 1 шт.;

1.1.4. Блок генерации 4-й гармоники – 1 шт.
	Твердотельный лазер с модуляцией добротности и генерацией 2 и 4-й гармоник (ТЛ) предназначен для  генерации мощных лазерных импульсов в ИК, видимом и УФ диапазонах.

Параметры ТЛ:

- энергия в импульсе на 4-й гармонике не менее 2 мДж;

- регулировка энергии лазерных импульсов;

1) Задающий генератор (ЗГ) предназначен для генерации импульсов в режиме модуляции добротности с длиной волны 1064 нм.

Параметры ЗГ: 

- выходная энергия лазерных импульсов 1064 нм не менее 200 мДж;

- длительность лазерных импульсов не более 10 нс;

- стабильность энергии лазерных импульсов не более 2.5%;

- частота повторения лазерных импульсов не менее 20 Гц;

- диаметр лазерного пучка не более 2 мм;

- расходимость луча не более 2 мрад;

- качество пучка должно быть близкое к ТЕМ00;

- должен обеспечивать возможность плавной перестройки энергии импульсов лазерного излучения;

- должен обеспечивать термостабилизацию ячейки Поккельса;

2) Блок питания и охлаждения лазерной головки (БПО) предназначен для питания лампы накачки лазерной головки и отвода тепла от лампы накачки, активного элемента и квантрона лазерной головки.

Параметры БПО:

- должен иметь возможность управления лазером от персонального компьютера через интерфейс RS-232;

- должен иметь единый корпус;

- должен иметь возможность подключаться к сети 220 В;

- должен иметь потребление не более 2000 Вт;

- должен иметь водо-воздушную систему для отвода тепла от лазерной головки;

- должен иметь автоматический контроль температуры с точностью до 0.5⁰С

3) Блок генерации 2-й гармоники предназначен генерации лазерного излучения с длиной волны 532 нм.

Параметры блока генерации 2-й гармоники:

- должен обеспечивать энергию в импульсе на длине волны 532 нм не менее 100мДж;

- должен обеспечивать возможность плавной перестройки энергии лазерных импульсов 532 нм;

- должен обеспечивать термостабилизацию кристалла 2-й гармоники.

4) Блок генерации 4-й гармоники предназначен генерации лазерного излучения с длиной волны 266 нм.

Параметры блока генерации 4-й гармоники:

- должен обеспечивать энергию в импульсе на длине волны 266 нм не менее 2 мДж;

- должен обеспечивать термостабилизацию кристалла 4-й гармоники;

- должен обеспечивать возможность плавной перестройки энергии лазерных импульсов 266 нм.

В комплект поставки ТЛ должно входить:

- комплект технической документации на русском языке – 1шт.

-деионизационный картридж – 1шт.

-фильтр мелких частиц – 1 шт.
	шт.
	1

	1.2.
	Малогабаритный спектрометр видимого и ближнего ИК диапазона в составе:

1.2.1. Компактный спектрометр с ПЗС линейкой - 1 шт.;

1.2.2. Вольфрамовый галогенный источник излучения – 1 шт;

1.2.3. Четырехходовой держатель кювет – 1 шт.
	Малогабаритный спектрометр видимого и ближнего ИК  диапазона  (МГС) предназначен для изучения спектра оптического излучения в видимом и ближнем инфракрасном спектральном диапазоне.

МГС должен отвечать следующим требованиям:

- спектральный диапазон, нм – 350-1100;

- регистрация спектра оптического излучения с помощью прибора с зарядовой связью линейки;

- спектрометр должен иметь оптоволоконный ввод излучения;

- габариты спектрометра не должны превышать 150х110х50 мм;

1) Компактный спектрометр с ПЗС линейкой предназначен для регистрации спектра оптического излучения.

Параметры компактного спектрометра с ПЗС линейкой:

- спектральный диапазон, нм – 350-1100;

- разрешение не хуже 1,5 нм;

-дифракционная решетка 600 штр/мм;

- кремниевым линейный ПЗС детектор, 2048 пикселов;

- динамический диапазоне не хуже 1300:1;

- отношение сигнал/шум при полном сигнале не ниже 250:1;

- фильтр высших порядков;

- волоконно-оптический разъём SMA 905 для одножильного волоконно-оптического кабеля с числовой апертурой 0.22 

- иметь USB 2.0 компьютерный интерфейс;

- управление от персонального компьютера под управлением OC семейства Windows

2) Вольфрамовый галогенный источник излучения (ВГИИ) предназначен для освещения исследуемого объекта с целью измерения его спектра оптического поглощения или отражения в ИК, видимом и УФ спектральном диапазонах. 

Параметры ВГИИ:

- должна быть реализован основе вольфрамовой галогенной излучающей в диапазоне не уже 370-2000 нм;

- источник должен иметь оптический разъем SMA 905;

- мощность лампы не менее 6,5 Вт;

- освещенность на выходе не ниже 80 000 люкс

3) Четырехходовой держатель кювет (ЧДК) предназначен для измерения поглощения, флуоресценции и рассеяния.

Параметры ЧДК:

- должен быть рассчитан на установку кювет с длиной оптического пути 1 см;

- должен быть укомплектован четырьмя кварцевыми коллиматорами f/2, позволяющими вводить и выводить излучение по оптическому волокну;

- оптические разъемы коллиматоров SMA 905

- размер светового пучка на образце не менее 4 мм

В комплект поставки МГС должно входить:

- соединительный оптический кабель с внешней защитной оболочкой для работы в оптическом диапазоне не уже 400–2500 нм, длина кабеля не менее 2 м; диаметр сердцевины -200 мкм – 2 шт.;

- программное обеспечение для Windows для автоматизации процесса регистрации оптического спектра и его анализа, совместимое с ОС Windows, с возможностью быстрого масштабирования исследуемого спектра и возможностью автоматического вычисления ширины пика на полувысоте (FWHM) – 1шт.
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	1.3.
	Импульсный пикосекундный лазер с диодной накачкой
	Импульсный пикосекундный лазер с диодной накачкой (ИПЛДН) предназначен для излучения световой энергии с заданными характеристиками для возбуждения и исследования люминесцентными методами поверхностной структуры и толщины пленок полупроводниковых наноструктур, органических полупроводников и гибридных структур на их основе.

ИПЛДН должен представлять собой чип-лазер с накачкой линейкой лазерных диодов с двумя нелинейными преобразователями частоты, генерирующий импульсы излучения высокой интенсивности на длине волны 266 нм

ИПЛДН должен отвечать следующим требованиям:

- номинальное установившееся входное напряжение постоянного тока 24±3 В

- амплитуда импульсов внешнего запуска 5±1 В;

- длительность импульса внешнего запуска от 10 до 20 мкс;

-длина волны лазерного излучения, нм – 266;

- энергия лазерного излучения в импульсе, мкДж, не менее – 40;

- длительность импульса лазерного излучения по уровню 0,5 амплитуды, нс, не более -0,5;

- частота следования импульсов  лазерного  излучения при внешнем запуске, Гц  - до 300;

- энергетическая расходимость пучка лазерного излучения по уровню 0,5 энергии импульса излучения,  мрад - не более 5;

- диаметр пучка на выходе из лазера по уровню 0,9, мм- не более 3

В комплект поставки ИПЛДН должно выходить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
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	1.4.
	Автоматизированная система регистрации спектров люминесценции, в составе:

1.4.1. Автоматизированный монохроматор – 1 шт.;

1.4.2. Многоканальный детектор изображения – 1 шт.
	Автоматизированная система регистрации спектров люминесценции (АСРСЛ) предназначена для регистрации спектров люминесценции и кинетики затухания люминесценции полупроводниковых наноструктур, органических полупроводников и гибридных систем на их основе.

АСРСЛ должна отвечать следующим требованиям:

- работа в широком спектральном диапазоне от 265 до 1670 нм;

- обеспечение высокой светосилы, низкого уровня рассеянного света и высокого качества линии;

- обеспечение полного контроля и управления системой с управляющего компьютера при помощи USB-кабеля;

- возможность подключения оптического волокна и объектива;

- возможность работы в режимах монохроматора и спектрографа.

1) Автоматизированный монохроматор (АМ) предназначен для регистрации спектров люминесценции и кинетики затухания люминесценции полупроводниковых наноструктур, органических красителей и полупроводников. 

Параметры АМ:

- должен обеспечивать работу в широком спектральном диапазоне от 265 до 2500 нм;

- должен обеспечивать полностью автоматизированное управление. 

- должен автоматически выполнять функцию сканирования, смены дифракционных решеток, смены фильтров разделения порядков, регулировки ширины щелей и выбор выходного порта;

- должен иметь автоматический программно-управляемый шаттер;

- должен иметь USB интерфейс для связи с персональным компьютером;

- должен иметь два выходных порта, позволяя одновременно подсоединять к АМ две выходных щели, выходную щель\детектор либо два детектора;

- должен иметь оптимизированную оптическую схему Черни-Тернера с одним оптическим входом и двумя выходами;

- должен иметь относительное отверстие 1:3,8;

- должен иметь щели микрометрически и программно-регулируемые от 0 до 2 мм;

- высота щелей должна быть не менее 10 мм;

- вес не должен превышать 30 кг.

В комплект поставки АМ должно входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

- дифракционная решетка 300 штрихов на мм, размер 50x50x10мм – 1шт.;

- дифракционная решетка 400 штрихов на мм, размер 50x50x10мм – 1шт.;

- дифракционная решетка 600 штрихов на мм, размер 50x50x10мм – 1шт.;

- дифракционная решетка 1200 штрихов на мм, размер 50x50x10мм – 1шт.;

- турель фильтров разделения порядков – 1шт.;

- оптическое волокно на видимый и ИК диапазоны – 1шт.;

- адаптер для согласования апертур монохроматора и волокна – 1шт.;

- адаптер для ввода излучения в волокно – 1шт.;

- оптический конденсор с относительным входным отверстием 1:1,5  на спектральный диапазон 400-1700 нм – 1 шт.;

- USB-кабель (3 м) -1 шт.

2) Многоканальный детектор изображения предназначен для установки на АМ для обеспечения его работы в режиме спектрографа.

Параметры многоканального детектора изображения:

- возможность интеграции с АМ;

- количество активных пикселей 1024;

- размер пикселя, 24х500 мкм2;

- размер светочувствительной зоны 25,6 мм;

- спектральный диапазон 200-1000 нм;

- максимум спектральной чувствительности 500 нм;

- разрядность АЦП 14;

- скорость чтения данных 500 кГц;

- минимальное время чтения кадра 2,1 мс;

- минимальное время экспозиции не более 4,2 мс;

- диапазон рабочих температур от 10 до 30 °С;

- интерфейс связи с компьютером Full-Speed USB;

- размеры 66х86х32 , мм3;.

В комплект поставки АСРСЛ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1шт.
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	2.
	Научное оборудование для кафедры физики микро- и наносистем НИЯУ МИФИ, в том числе: 
	Научное оборудование для кафедры физики микро- и наносистем НИЯУ МИФИ предназначено для проведения научных исследований по физике наносистем, а также лазерной физике.
	
	

	2.1.
	Система газовой хроматомасс-спектрометрии в составе:

2.1.1. Газовый хроматомасс-спектрометр GCMS-QP2010 Ultra NCIEI/I с ионизацией электронным ударом, положительной и отрицательной химической ионизацией – 1 шт.
2.1.2. Двухступенчатый вакуумный роторный насос – 2 шт.
	Система газовой хроматомасс-спектрометрии (СГХМС) предназначена для выполнения научных исследований и анализа десорбционных состояний наноматериалов, молекулярной и химической структуры био- и наносенесоров, исследование ион-молекулярных реакций при селективной лазерной ионизации и сверхчувствительном детектировании органических веществ широкого спектра для кафедры физики микро- и наносистем НИЯУ МИФИ.

1) Газовый хроматомасс-спектрометр GCMS-QP2010 Ultra NCIEI/I с ионизацией электронным ударом, положительной и отрицательной химической ионизацией (ГХМС) должен включать:

А) Масс-спектрометрический детектор со следующими характеристиками:

- должен быть квадрупольным масс-спектрометрическим детектором с системой “pre-rod”, препятствующей загрязнению квадруполя и уменьшающей шум;

- должен обеспечивать работу в режиме электронного удара, положительной и отрицательной химической ионизации; 

- диапазон масс от 1,5 до 1090 а.е.м;

- максимальная скорость сканирования не менее 20 000 а.е.м./сек;

- частота сбора данных не менее 100 Гц;

- разрешение не менее R=2M;

- чувствительность в режиме электронного удара (EI):

-- в режиме полного ионного тока (SCAN): 

--- 1 пг октафторнафталина;

--- соотношение сигнал/шум не менее 500;

-- в режиме выбранных ионов (SIM):

--- 100 фг октафторнафталина;

--- соотношение сигнал/шум не менее 500;

- чувствительность в режиме положительной химической ионизации (PCI):

-- в режиме полного ионного тока (SCAN):

--- 100 пг бензофенона m/z 183;

--- соотношение сигнал/шум не менее 500;

- чувствительность в режиме отрицательной химической ионизации (NCI):

-- в режиме полного ионного тока (SCAN):

--- 100 фг октафторнафталина m/z 272;

--- соотношение сигнал/шум не менее 500;

- должен включать ионный источник для работы в режиме электронного удара, положительной и отрицательной химической ионизации;

- должен позволять проводить техническое обслуживание источника ионов через открывающуюся переднюю панель;

- независимый контроль температуры источника ионов от 100 до 300°C;

- контроль силы тока ионизации от 5 до 250 A;

- энергия ионизации от 10 до 200 эВ;

- должен включать двойной филамент позволяющий автоматическое переключение в процессе анализа;

- должен включать дифференциальный турбомолекулярный насос 179 л/сек x 185 л/сек;

- максимальная скорость потока газа-носителя не менее 15 мл/мин;

- количество температурно-программируемых зон не менее 8 шт.;

- должен позволять проводить обслуживание и замену источника ионизации с передней панели масс-спектрометра;

- должен иметь функцию замены лайнера или уплотнителя инжектора без остановки работы масс-спектрометрического детектора;

- должен иметь библиотеку масс-спектров NIST 2011;

Б) Автоматизированный газовый хроматограф для работы с капиллярными колонками и электронным управлением потоками газов и линейной скоростью газа-носителя со следующими характеристиками:

- должен иметь термостат колонок со следующими характеристиками:

-- диапазон температур от +4°С до 450°С;

-- диапазон температур при использовании криогенного блока от –50°С  до  450°С;

-- температурный коэффициент не более 0,011оС/оС; 

-- уровни линейного повышения температуры:

--- не менее 70°С/мин до 200°С;

--- не менее 50°С/мин до 350°С;

--- не менее 35°С/мин до 450°С;

-- скорость охлаждения не более чем за 3,5 минуты с 450°С до 50°С;

-- должен иметь второй вентилятор для подачи воздуха в термостат колонок;

-- должен иметь программируемую защиту от перегрева не более 471°С (другая защитная цепь установлена на фиксированную величину – 500°С);

- должен иметь температурную программу со следующими характеристиками:

-- программируемые ступени (нагревание и охлаждение) не менее 20 шт.;

-- устанавливаемый шаг не более 0,11°С;

-- диапазон устанавливаемых температур от минус 250 до плюс 250°С/мин с шагом 0,01°С;

-- общее время всех ступеней не менее 9999,99 минут;

- должен иметь инжектор с делением потока (Split-Splitless) для капиллярных колонок со следующими характеристиками:

-- максимальное давление на входе не менее 970 кПа;

-- максимальная скорость потока газа-носителя не менее 1200 мл/мин;

-- должен давать возможность работы в режиме "Быстрой хроматографии"

-- максимальное число деления не менее 1/9999,9;

-- регулируемый диапазон температуры до 450°С с шагом не более 0,1°С;

- должен иметь блок контроля скорости газа-носителя со следующими характеристиками:

-- два режима работы:  Split/splitless и скоростного пока;

-- параметры в режиме Split/splitless:

--- диапазон от 0 до 970 kПa (максимальная устанавливаемая величина основного давления на подаче на 10 кПа ниже, чем основное давление), шаг – 0,1 кПа;

--- программируемых ступеней не менее 7 шт.;

--- программируемая скорость от -400 до 400 кПа/мин, шаг не более 0,01 кПа/мин;

--- устанавливаемое число деления от 0 до 9999,9 с шагом не более 0,1;

-- параметры в режиме скоростного потока:

--- диапазон от 0 до 1200 мл/мин;

--- программируемых ступеней не менее 7 шт.;

--- программируемая скорость от -400 до 400 мл/мин, шаг 0,01 мл/мин;

--- режимы контроля газа-носителя - режим постоянного давления, режим постоянного расхода, режим постоянной линейной скорости;

- должен иметь 16-ти полосный жидкокристаллический дисплей с задней подсветкой не менее 240 х 320 пикселей;

- должен иметь энерго- и газосберегающий режим в интервалах между анализами;

В) Автоинжектор для ввода паровой фазы со следующими характеристиками:

- способ ввода пробы - ввод паровой фазы с помощью шприца;

- количество виал в карусели не менее 40 шт.;

- температура термостата от 40 до 150°С.

Г) Устройство прямого ввода в масс-детектор образцов со следующими характеристиками:

- регулируемый диапазон температур от комнатной до +500°С;

- количество шагов нагрева не менее 5 шт.

В комплект поставки ГХМС должны входить:

- виалы с крышками и уплотнителями объемом 20 мл – 1000 шт.;

- устройство для обжима крышек – 1 шт.;

- стандартный комплект инструментов для обслуживания ГХМС, установленный производителем – 1 шт.;

- стандартный комплект принадлежностей для, запуска и работы прибора, установленный производителем - 1 шт.;

- стандартный комплект расходных материалов для запуска и работы прибора, установленный производителем - 1 шт.;

- микрощприц для ввода образца на 10 мкл – 1 шт.;

- капилляр кварцевый размером 50 м (длина) х 320 мкм (внутр диаметр) – 1 шт.;

- диск со специальным программным обеспечением на русском языке (1 шт.), предназначенным для контроля, управления системы, сбора и обработки данных, включая библиотечный поиск и идентификацию соединений в соответствии с требованиями GLP/GMP, со следующими функциями:

-- Wizard-функция для упрощения создания метод-файлов, расписания образцов, таблиц соединений, формата рапорта и т.д.;

-- MSnavigator software для упрощения производства регламентных работ по замене узлов и деталей прибора;

-- функция автоматического расчета индексов удерживания LRI повышает надежность идентификации компонентов; 

-- функция автоматической установки времен удерживания AART позволяет проводить идентификацию компонентов после замены колонки, не изменяя параметры анализа; 

-- функция одновременной регистрации полного ионного тока (Scan) и отдельных ионов (SIM). Scan and SIM (Single Ion Monitoring) работа в режимах сканирования или селективного ионного мониторинга – максимальное число каналов – 64 (по 128 различных иона в каждом канале). 

2) Двухступенчатый вакуумный роторный насос (ДВРН), производительностью 1,8 куб.м/ч должен обеспечивать объединение с аналогичным насосом для обеспечения вакуума 10-6 торр.

В комплект поставки ДВРН должно входить:

- комплект сборочной арматуры – 1 шт.

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
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	3.
	Учебное оборудование для проведения лабораторных работ на кафедре инженерной графики НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для проведения лабораторных работ на кафедре инженерной графики НИЯУ МИФИ предназначено для модернизации лабораторных работ по предмету «Инженерная графика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Инженерная и машинная графика» при обучении студентов следующих специальностей:

-141401.65  Ядерные реакторы и материалы;

-140800.62  Ядерные физика и технологии;

-150100.62  Материаловедение и технологии материалов;

-141403.65  Атомные станции: проектирование эксплуатация и инжиниринг.
	
	

	3.1.
	Струйный цветной 3D принтер
	Струйный цветной 3D принтер (СЦП) предназначен для изготовления макетов, деталей и сборок, в частности при проведении выбора/отработки конструкторско-технологических решений, а также верификации/отработки конструкторской и технологической документации с использованием современных PLM-решений

Параметры СЦП:

-технология печати 3DP: выращивание модели путем послойного склеивания композитных материалов;

- толщина слоя (по оси Z) - горизонтальное формирование слоев: 0,089 мм/ 0,1 мм/ 0,1125 мм/ 0,125мм;

- модельный лоток размером (XxYxZ): 203x254x203 мм;

- максимальный размер модели (XxYxZ): 203x254x203 мм;

- расширение печати (XxYxZ): 300х450 dpi;

- параметры печатающего блока: 2 печатающие головки  (604 сопла);

- скорость выращивания: 1180 куб.см/час; 

- поддержка цветной печати: 180 000 цветов; 

- поддерживаемые форматы файлов: 3DS, BLD, FBX, STL, PLY, SFX, VRML, ZBD, ZCP, ZPR;

- должен быть совместим с Windows XP, Windows Vista, Windows 7;

- должен обеспечивать сетевое соединение Ethernet TCP/IP 10/100;

- должен обеспечивать стабильную работу при следующих условиях эксплуатации: 

--температура: 16-25 ˚C, 

--относительная влажность: 40-60% 

- должен иметь следующие требования к энергоснабжению: 110 – 120 В, 5,5 А; 220 В, 4,0 А 

-размеры (ШхГхВ): 1220х790х1400 мм;

- вес: 193 кг;

В комплект поставки СЦП должно входить:

- специальное программное обеспечение ZPrint – 1шт.;

- руководство по эксплуатации – 1шт.; 

- комплект проводов – 1шт.;

- набор инструментов для обслуживания принтера – 1 шт.;

- комплект расходных материалов супер zp151 – 1 шт.
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	3.2.
	3D сканер 
	3d сканер предназначен для создания 3D-моделей изделий и компонентов изделий, и их экспорта в САПР.

Параметры 3D сканеры:

- должен обеспечивать возможность считывания текстуры;

- 3D степень точности: 0.1 мм;

- текстурное разрешение: 1.3 Мп;

- цвет: 24 бит;

- источник света  лампа вспышка (не лазер);

- линейное поле зрения на ближнем расстоянии, ВхШ: 214x148 мм;

- линейное поле зрения на дальнем расстоянии, ВхШ: 536x371 мм;

- рабочее расстояние: 0.4 – 1 м;

- частота видео съемки до 15 кадров/сек;

- скорость сбора данных до 288 000 точек/сек;

- калибровка:  менее 1 мин, не требует спецоборудования;

- выходной формат: OBJ, STL, WRML, ASCII, AOP, CSV, PTX, PLY (возможность экспорта только в WRML и OBJ);

- производительность: 40'000'000 полигонов на 1GB RAM;

- размеры, ВxДxШ: 180x187x260 мм;

- вес: 0.85 кг;

- энергопотребление 12 В, 48 Вт$

- поддерживаемые ОС: Windows XP – 32 бит, Windows Vista, Windows 7 – 32 бит, 64 бит;

- минимальные системные требования: Intel® Core™ 2 duo, 4Gb RAM, NVIDIA GeForce 9000.

В комплект поставки 3D сканера должно входить:

- специальное лицензионное программное обеспечение Artec Studio™- 1 шт.; 

- транспортировочная сумка – 1шт.;

- руководство по эксплуатации – 1шт.; 

- комплект проводов – 1компл.;

- литий-полимерный аккумулятор, до 1 часа работы, 16000 мАч – 1шт.
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	3.3.
	Серверная стойка
	Серверная стойка (СС) предназначена для обеспечения учебного процесса и хранения информации (в т.ч. создаваемых моделей), обработки создаваемых моделей, интеграции учебных компьютерных классов кафедры с возможностью управляемого выхода в интернет, интеграции серверов типа IBM Blade Center Н.

Параметры СС:

- должна включать шкаф серверный APC NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm Enclosure with Sides Black со следующими характеристиками:

-- размеры (ШхГхВ) 600x1070x1991 мм;

-- форм-фактор увеличенной глубины 1070 мм;

-- суммарная площадь вентиляционных отверстий в дверцах должна превыать 830 кв.дюймов

-- должен иметь опору с регулировкой горизонтальности.

- должна включать полку APC Heavy Duty Fixed Shelf 250lbs/114kg со следующими характеристиками:

-- должна быть жестко закрепленна;

-- должна обеспечивать установку устройств в вертикальных напольных корпусах (мониторы и другое оборудование);

-- максимальная нагрузка 113 кг.

-- должна включать полку APC Fixed Shelf 50lbs/22.7kg Black со следующими характеристиками:

-- высота аппаратурной стойки 2U;

-- габариты 89 х 483 х 406 мм.

- должна иметь четыре жестких диска IBM 49Y2078 ExpSell 600GB 10K 6 Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDD Express со следующими характеристиками:

-- максимальная скорость вращения (RPM) 10 000 об./мин.;

-- интерфейс – SAS;

-- скорость передачи данных 600 МБит/с;

- должна включать коммутатор Cisco WS-CBS3012-IBM Catalyst Switch Module 3012 for IBM BladeCenter со следующими характеристиками:

-- 4 внешних 10/100/1000BASE-T Ethernet порта;

-- 1 внутренний 100BASE-T Ethernet управляемый порт;

В комплект поставки СС должно входить:

- кабель IBM BC 16A IEC 320-C202.8M cable  – 2 шт.
	шт.
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	4.
	Научное оборудование для оснащения исследовательских лабораторий кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для оснащения исследовательских лабораторий кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ предназначено для модернизации следующих научных лабораторий:

- «Актуальные проблемы физики конденсированных сред»;

- «Функциональные наноразмерные структуры»;

- «Разработка и исследование сенсоров на основе МДП-структур»;

- «Физика фазовых превращений и термодеформационных явлений в сплавах с эффектом памяти формы»;

Оборудование будет использовано для проведения исследований в области изготовления устройств нано- и микро- электроники и механики, медицины, приборостроения и энергетики.
	
	

	4.1.
	Комплекс для прецизионных исследований электромагнитных параметров систем с сильными электронными корреляциями в составе:

4.1.1. Система измерений дельта-методом Keithley 6221/2182A - 1 шт.;

4.1.2. Прецизионный мультиметр Keithley 2002 – 1 шт.

4.1.3. Генератор AWG-4151 – 1 шт.;

4.1.4. Цифровой осциллограф ADS-2332 – 1 шт.;

4.1.5. Источник питания АТН-2231В – 1 шт.;

4.1.6. Источник питания АТН-1351 – 1 шт.;

4.1.7. Магнетронная напылительная система Scancoatsix – 1 шт.;

4.1.8. Контроллер Keithley KUSB-488В – 1 шт.
	Комплекс предназначен для измерения электропроводности и магнитной восприимчивости систем с сильными электронными корреляциями в постоянных и переменных полях. 

1) Система измерений дельта-методом Keithley 6221/2182A (СИДМ) предназначена для прецизионного измерения электрофизических параметров систем с сильными электронными корреляциями на постоянном токе и малых частотах и должна включать аппаратно связанные:

а) специализированный источник питания Keithley 6221 со следующими характеристиками:

-- диапазон регулировки постоянного тока от 2 нА до100 мА;

-- разрешение по току от 100 фА;

-- минимальный шум постоянного тока 80 фА (среднеквадратичное значение);

-- диапазон регулировки переменного тока от 4 пА до 210 мА;

-- частота переменного тока от 1 мГц до 100 кГц;

-- разрешение амплитуды тока – 16 бит;

-- минимальный шум переменного тока 50 пА (среднеквадратичное значение);

-- форма сигнала переменного тока - синус, меандр, пила, + 4 произвольных, задаваемых пользователем;

-- дискретизация 10 Мвыб/сек;

-- длина записи до 64 К точек;

-- максимальная мощность 11 Вт;

-- интерфейсы управления и обмена данными с компьютером: RS-232, IEEE-488 (GPIB);

-- питание ~220 В.

б) нановольтметр Keithley 2182A со следующими характеристиками:

-- количество каналов измерений – 2 шт.;

-- диапазон измерения первого канала: от 1 нВ до 100 В;

-- диапазон измерения второго канала от 10 нВ до 10 В;

-- шум (пик-пик) не более 6 нВ;

-- должен обеспечивать измерение температуры с термопарами;

-- должен обеспечивать хранение данных 1024 измерений.

В комплект поставки СИДМ должно входить:

- комплект измерительных проводов – 1 шт.;

- драйверы LabVIEW– 1 шт.;

- GPIB кабели (2 м) – 2 шт.;

- кабели питания (2 м) – 2 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2) Прецизионный мультиметр Keithley 2002 (ПМ) предназначен для прецизионного измерения электрофизических параметров систем с сильными электронными корреляциями на переменном токе.

Параметры ПМ:

- количество разрядов 8½;

- входное сопротивление в диапазоне до 20 В 100 ГОм;

- входное сопротивление на пределе 1000 В не менее 100 МОм;

- базовая  погрешность измерений 0,0006%;

- диапазон измерения постоянного тока от 10 пА до 2 А;

- диапазон измерения переменного тока от 100 пА до 2 А;

- диапазон измерения постоянного напряжения от 10 нВ до 1000 В;

- диапазон измерения переменного напряжения от 0.1 мкВ до 775 В (True RMS- до 2 МГц);

- диапазон измерения сопротивления от 100 нОм до 1 ГОм;

- диапазон измерения частоты/периода до 15 МГц;

- должен иметь интерфейс управления и связи с компьютером GPIB;

- питание ~220 В;

- должен обеспечивать автоматический выбор диапазонов измерения;

- количество измерительных функций – 13 шт.;

- должен позволять измерение температуры термопарами PT100;

- должен иметь функцию прозвонки цепей и тестирования диодов;

- должен иметь 2-х и 4-х проводную схему измерения сопротивления.

В комплект поставки ПМ должно входить:

- комплект измерительных проводов – 1 шт.;

- драйвер LabVIEW– 1 шт.;

- GPIB кабель (2 м) – 1 шт.;

- кабель питания (2 м) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

3) Генератор AWG-4151 (Генератор) предназначен для формирования сигналов специальной формы с использованием технологии прямого цифрового с целью создания питающего тока при измерении электрофизических параметров систем с сильными электронными корреляциями на переменном токе.

Параметры генератора:

- количество каналов: 1 шт.;

- частотный диапазон (синус) – 1 мкГц – 150 МГц;

- амплитуда (уровень), 50 Ом – 10 мВп-п – 10 Вп-п;

- форма выходного сигнала - тип 9;

- модуляция - АМ, ЧМ,  ФМ, ШИМ;

- должен обеспечивать произвольную форму сигнала;

- должен иметь выход синхронизации;

- должен иметь внешний запуск;

- должен иметь внешнее тактирование;

- должен иметь разъемы внешней модуляции и внешнего запуска;

- должен иметь ЖК дисплей: TFT 3,9" с поддержкой отображения формы сигнала;

- должен иметь интерфейс USB, USB устройство, USB host;

- питание 100~240 В 45~440 Гц, CATII

- должен иметь схему защиты от короткого замыкания;

- должен иметь кнопки программирования с передней панели;

В комплект поставки генератора должно входить: 

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- комплект высокочастотных кабелей – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4) Цифровой осциллограф ADS-2332 (ЦО) предназначен для проведения измерений электрофизических параметров импульсных и периодических сигналов с целью контроля питающего тока при измерении электрофизических параметров систем с сильными электронными корреляциями на переменном токе.

Параметры ЦО:

- полоса пропускания 300 МГц;

- количество каналов 2 шт;

- частота дискретизации 3,2 Гвыб/с (1,6 Гвыб/с по каждому каналу);

- вертикальное разрешение не менее 8 бит;

- погрешность коэф.усиления ±3%;

- макс входное напряжение 400 Вп-п (DC + AC пик-пик);

- горизонтальная развертка 1 нс – 100 с/д ел., с шагом 1~2~5;

- вертикальное отклонение 2 мВ/дел – 10 В/дел;

- должен иметь цветной ЖК-дисплей с диагональю 8'';

- должен обеспечивать подключение через интерфейсы USB 2.0, LAN;

- должен обеспечивать хранение осциллограммы без запоминающего устройства USB объемом не менее 10 млн. точек на канал;
В комплект поставки ЦО должно входить:

- комплект осциллографических щупов – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.; 

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5) Источник питания АТН-2231В (ИП1) предназначен для формирования питающего тока большой мощности при измерении электрофизических параметров низкоомных систем с сильными электронными корреляциями.

Параметры ИП1:

- количество каналов – 2 шт.;

- выходное напряжение от 0 до 30 В х 2 (независимые каналы);

- погрешность установки выходного напряжения - ±0.5%;

- выходной ток - от 0 до 10 А х 2 (независимые каналы);

- погрешность установки тока -  ±1%;

- должен иметь режим параллельного (30 В/20 А) и последовательного (60 В/10 А) соединения каналов;

- должен иметь раздельную индикацию тока и напряжения;

- должен включать защиту от перегрева;

- должен иметь режим стабилизации тока и напряжения;

- должен включать 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея;

- должен включать индикаторы стабилизации тока СС и напряжения CV;

- питание 220 В.

В комплект поставки ИП1 должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6) Источник питания АТН-1351 (ИП2) предназначен для формирования высокого питающего напряжения при измерении электрофизических параметров высокоомных систем с сильными электронными корреляциями.

Параметры ИП2:

- диапазон регулируемого выходного напряжения в 0 – 300 В;

- погрешность установки выходного напряжения ±(0,1%Uуст+5emp);

- типичное значение пульсации + шума по напряжению (среднеквадратичное значение) – 100 мВ;

- ток нагрузки не менее 0,04 А;

- погрешность установки выходного тока: ±(0,1%Iуст+5emp);

- типичное значение пульсации + шума по току (среднеквадратичное значение – 5 мА;

- питание ~220 В;

- должен иметь интерфейс USB для связи с персональным компьютером;

- должен обеспечивать программирование параметров как с передней панели так и с персонального компьютера;

- должен включать два высокочетких LED-индикатора повышенной контрастности синего цвета;

- должен иметь схему защиты от короткого замыкания; 

- должен иметь индикаторы режимов ограничения тока, напряжения, перегрузки по току и напряжению, подачи напряжения на нагрузку;

- должен включать встроенные вольтметр и амперметр;

- должен иметь кнопку включения/отключения нагрузки; 

- должен иметь кнопки программирования с передней панели.

В комплект поставки ИП2 должно входить: 

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

7) Магнетронная напылительная система Scancoatsix (МНС) предназначена для нанесения  токопроводящих покрытий методом магнетронного распыления с целью создания электрических контактов для измерения электрофизических параметров систем с сильными электронными корреляциями.

Параметры МНС:

- скорость напыления не менее 60 нм/мин;

- время выход в рабочий режим не более одной минуты;

- электропитание 220 В, одна фаза, 50 Гц;

- габариты не более 600х600х600 мм;

- вес настольной установки не более 30 кг;

МНС должна включать:

- рабочую камеру диаметром не менее 150 мм, высотой не менее 115 мм из боросиликатного стекла с акриловым защитным экраном;

- водоохлаждаемый рабочий столик из меди диаметром не менее 100 мм;

- сменный подложкодержатель диаметром не менее 100 мм с отверстиями для крепления микроскопа с не менее 6 отверстиями 3,2 мм, 10 мм, 15 мм;

- вакуумметр;

- клапан подвода и регулировки газа;

- встроенный вакуумный ввод для дополнительного устройства контроля толщины плёнок;

- источник высоковольтного постоянного напряжения с контролем по напряжению и току с максимальным напряжением не менее 1500 В при постоянном токе 50 мА и диапазонами измерений не менее 100 мА по току и не менее 2.5 кВ по напряжению;

- программируемый цифровой таймер с нижней границей не более 0 секунд, верхней границей не менее 999 секунд и автоматическим сбросом;

- систему откачки с помощью двухступенчатого вакуумного пластинчато-роторного насоса со следующими характеристиками:

-- производительность не менее 3,7 куб.м/ч (1 л/с);

-- предельное остаточное давление не более 2x10-3 мбар (1,5x10-3 Торр);

-- входное соединение - фланец NW25;

-- выходное соединение фланец NW25;

-- максимально допустимое давление на входе (с газобалластом) не более 0,5 бар;

-- максимально допустимое давление на выходе не более 1 бар;

-- максимально допустимое давление паров воды на входе не более 80 мбар (60 Торр);

-- мощность двигателя не более 250 Вт;

-- электропитание – однофазное 220 В, 50 Гц;

-- диапазон рабочих температур от 12°C до 40°C;

-- вес насоса без масла не более 21,6 кг;

-- уровень шума не выше 48 дБА.

В комплект поставки МНС должно входить: 

- руководство по эксплуатации с руководством пользователя и формуляр – 1 шт.;

- мишень из золота диаметром 60 мм, толщиной 0,1 мм;

- баллон с аргоном на 10 л вместе с редуктором и шлангами для подключения – 1 шт.;

- стандартный комплект быстросъемных фитингов 6 мм для подключения к газовому баллону с регулятором давления – 1 шт.;

- стандартный комплект многооборотных игольчатых клапанов – 1 шт.

8) Контроллер Keithley KUSB-488В (контроллер) предназначен для автоматизации работы измерительного комплекса.

Параметры контроллера:

- должен поддерживать стандарты USB, GPIB,  IEEE 488.2;

- скорость обмена данными 1,8 Мб/с по стандартному порту;

- скорость обмена данными по интерфейсу IEEE 488.2 не менее 7,7 Мб/с.

В комплект поставки контроллера должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	4.2.
	Комплекс для исследований параметров пленок и покрытий из функциональных материалов, в составе:

4.2.1. Измеритель иммитанса AM-3001 – 1 шт.;

4.2.2. Цифровой осциллограф TDS3034C – 1 шт.;

4.2.3. Генератор AFG-2021 – 1 шт.;

4.2.4. Прецизионный мультиметр Keithley 2002 – 1 шт.;

4.2.5. Специализированный источник питания Keithley 6221 – 1 шт.;

4.2.6. Источник питания ATH-3331 – 1 шт.
	Комплекс для исследований параметров пленок и покрытий из функциональных материалов предназначен для исследований параметров пленок и покрытий, получаемых методом импульсного лазерного осаждения, в широком диапазоне частот.

1) Измеритель иммитанса AM-3001 (ИИ) предназначен для измерения емкости индуктивности и комплексной проводимости  пленок и покрытий из функциональных материалов на частотах до 100 кГц.

Параметры ИИ:

- диапазон рабочих частот 100 Гц/ 120 Гц/ 1 кГц/ 10 кГц/ 100 кГц.

- должен обеспечивать измерения:

-- емкости от 0,0001 пФ до 99999 мкФ;

-- индуктивности от 0,0001 мкГн до 99999 Гн;

-- сопротивления от 0,0001 Ом до 2000 МОм;

-- добротности от 0,00001 до 50;

-- тангенса угла потерь от 0,00001 до 10;

- скорость измерений до 20 изм./с;

- уровень сигнала до 1,0 В;

- базовая погрешность 0,05%;

- должен иметь режим усреднения;

- должен иметь интерфейсы RS-232, GRIB, Handler;

- должен включать дисплей 5¾ разряда;

- должен иметь источник постоянного смещения до 2,0 В.

В комплект поставки ИИ должно входить:

- адаптер AM-3001-AE – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

2) Цифровой осциллограф TDS3034C (ЦО) предназначен для определения высокочастотных электрофизических параметров пленок и покрытий из функциональных материалов.

Параметры ЦО:

- полоса пропускания 300 МГц;

- количество каналов 4;

- частота дискретизации по каждому каналу 2,5 ГГц;

- объем памяти на канал – 10 кБт/канал;

- развёртка:

-- по вертикали    (1 мВ...10 В)/дел.;

-- по горизонтали (2 нс...10 с)/дел.;

- должен включать цветной ЖК-дисплей;

- должен иметь порт USB, обеспечивающий прямое подключение к управляющему компьютеру;

- питание ~220 В;

- должен обеспечивать 25 автоизмерений;

- должен обеспечивать 14 видов синхронизации.

В комплект поставки ЦО должны входить:

В комплект поставки ЦО должны входить:

- делитель 100 МГц HP-9100 - 1 шт.;

- делитель 250 МГц HP-9251R -1 шт.;

- пассивный пробник 500 МГц - 4 шт.;

- шнур питания - 1 шт.;

- руководство пользователя - 1 шт.;

- компакт диск с документацией и специальным ПО - 1 шт.

3) Генератор AFG-2021 (генератор) предназначен для определения высокочастотных электрофизических параметров пленок и покрытий из функциональных материалов.

Параметры генератора:

- частотный диапазон от 1 мкГц до 20 МГц;

- максимальная частота дискретизации 250 Мвыб/сек;

- формы выходного сигнала: синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, треугольный, sin(x)/x, экспоненциальный, постоянный, шум;

- амплитуда 10 мВп-п – 10 Вп-п.

- должен обеспечивать амплитудную, частотную, фазовую и широтно-импульсную модуляцию выходного сигнала;

- должен обеспечивать частотную манипуляцию выходного сигнала.

- должен иметь интерфейсы: USB Host, USB Device, LAN, GRIB;

- должен включать дисплей TFT 3,5’’

В комплект поставки генератора должно входить:

-инструкция по эксплуатации – 1 шт.;

- компакт-диск со специальным программным обеспечением и драйверами – 1 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- калибровочный сертификат – 1 шт.

4) Прецизионный мультиметр Keithley 2002 (ПМ) предназначен для прецизионного измерения электрофизических параметров систем с сильными электронными корреляциями на переменном токе.

Параметры ПМ:

- количество разрядов 8½;

- входное сопротивление в диапазоне до 20 В 100 ГОм;

- входное сопротивление на пределе 1000 В не менее 100 МОм;

- базовая  погрешность измерений 0,0006%;

- диапазон измерения постоянного тока от 10 пА до 2 А;

- диапазон измерения переменного тока от 100 пА до 2 А;

- диапазон измерения постоянного напряжения от 10 нВ до 1000 В;

- диапазон измерения переменного напряжения от 0.1 мкВ до 775 В (True RMS- до 2 МГц);

- диапазон измерения сопротивления от 100 нОм до 1 ГОм;

- диапазон измерения частоты/периода до 15 МГц;

- должен иметь интерфейс управления и связи с компьютером GPIB;

- питание ~220 В;

- должен обеспечивать автоматический выбор диапазонов измерения;

- количество измерительных функций – 13 шт.;

- должен позволять измерение температуры термопарами PT100;

- должен иметь функцию прозвонки цепей и тестирования диодов;

- должен иметь 2-х и 4-х проводную схему измерения сопротивления.

В комплект поставки ПМ должно входить:

- комплект измерительных проводов – 1 шт.;

- драйвер LabVIEW– 1 шт.;

- GPIB кабель (2 м) – 1 шт.;

- кабель питания (2 м) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5) Специализированный источник питания Keithley 6221 (СИП) предназначен для прецизионного измерения электрофизических параметров пленок и покрытий из функциональных материалов на постоянном и переменном токе.

Параметры СИП:

- диапазон регулировки постоянного тока от 2 нА до 100 мА;

- разрешение по току от 100 фА;

- минимальный шум постоянного тока 80 фА (среднеквадратичное значение);

- диапазон регулировки переменного тока от 4 пА до 210 мА;

- частота переменного тока от 1 мГц до 100 кГц;

- разрешение амплитуды тока – 16 бит;

- минимальный шум переменного тока 50 пА (среднеквадратичное значение);

- форма сигнала переменного тока: синус, меандр, пила, + 4 произвольных, задаваемых пользователем;

- дискретизация 10 Мвыб/сек;

- длина записи до 64 К точек;

- максимальная мощность – 11 Вт;

- должен иметь интерфейсы управления и обмена данными с компьютером: RS-232, IEEE-488 (GPIB);

- питание ~220 В.

В комплект поставки СИП должно входить:

- комплект измерительных проводов – 1 шт.;

- драйвер LabVIEW– 1 шт.;

- GPIB кабель (2 м) – 1 шт.;

- кабель питания (2 м) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6) Источник питания ATH-3331 (ИП) предназначен для программируемого формирования питающего тока большой мощности при измерении электрофизических параметров функциональных материалов.

Параметры ИП:

- количество каналов 3;

- выходные параметры:

-- канал 1 0-+6 В/0-5 А;

-- канал 2 0-+25 В/0-1 А;

-- канал 3 0--25/0-1 А;

- разрешение установки по напряжению:

-- канал 1 - 0,5 мВ;

-- канал 2 и 3 – 1 мВ;

- разрешение установки по току:

-- канал 1 - 0,5 мА;

-- канал 2 и 3 - 0,1 А;

- нестабильность по напряжению 0,01% +2 мВ;

- нестабильность по току 0,01% +0,25 мА;

- пульсации + шум по напряжению 0,35 мВ скз/2 мВп-п;

- пульсации + шум по току:

-- канал 1 – 2 мА скз; 

-- канал 2 и 3 - 0,5 мА скз;

- должен обеспечивать управление с клавиатуры и поворотным регулятором;

- питание ~ 220 В;

- должен включать 

- должен включать вакуумно-флуоресцентный дисплей;

- должен включать интерфейсы: USB, RS-232, GRIB;

В комплект поставки ИП должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель RS-232 – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- носитель с программным обеспечением – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
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	4.3.
	Комплекс для определения метрологических характеристик газовых МДП сенсоров, в составе:

4.3.1. Генератор чистого воздуха ГЧВ-1,6-3 – 1 шт.;

4.3.2. Генератор водорода ГВЧ-6 – 1 шт.;

4.3.3. Генератор газовых смесей Микрогаз Ф-11 – 1 шт.;

4.3.4. Измеритель-регистратор АТЕ-5035  – 1 шт

4.3.5. Прецизионный переносной мультиметр АММ-1130 – 1 шт.;

4.3.6. Многоканальный АЦП QMBox15-16 – 1 шт.;

4.3.7. Измеритель RLC АМ-3016 – 1 шт.;

4.3.8. Нановольтметр Keithley 2182А/E – 1 шт.;

4.3.9. Мультиметр Keithley 2000/E – 1 шт

4.3.10. Функциональный генератор AWG-4150 – 1 шт.;

4.3.11. Источник питания APS-7151 – 1 шт.;

4.3.12. Контроллер Keithley KUSB-488В – 1 шт
	Комплекс для определения метрологических характеристик газовых МДП сенсоров предназначен для исследования характеристик при различных составах газовой смеси.

1) Генератор чистого воздуха ГЧВ-1,6-3 (ГЧВ) предназначен для создания эталонной газовой смеси.

Параметры ГВЧ:

- производительность по воздуху, приведённая к нормальным условиям – 1,6 л/мин;

- давление воздуха на выходе - 310±5% (3 ати) кПа.

- стабильность выходного давления при постоянном расходе не хуже ±5 кПа;

- выходная концентрация углеводородов не более 0,1 ppm;

- концентрация водяных паров при 20°С и 100 кПа не более 10 ppm;

- время готовности после включения не более 30 мин;

- питание ~220 В;

- должен иметь индикацию значений: давления воздуха в линии потребителя, уровней конденсата в сепараторе, влажности воздуха;

- должен иметь контроль частичной и полной разгерметизации системы;

- должен включать датчик давления;

- должен включать регулятор давления;

- должен включать воздушный компрессор;

- должен включать индикатор разгерметизации системы;

- должен включать регенерируемый фильтр осушки воздуха.

В комплект поставки ГВЧ должно входить: 

- руководство по эксплуатации – 1 шт.; 

- паспорт прибора – 1 шт.

2) Генератор водорода ГВЧ-6 (ГВ) предназначен для получения сверхчистого водорода марки А, используемого для определения чувствительности газовых сенсоров к водороду. 

Параметры ГВ:

- марка вырабатываемого водорода - "А" по ГОСТ 3022-80;

- чистота водорода в пересчете на сухой газ - 99,995 % об.;

- концентрация водяных паров при 20°С и 1,0 ати не более 5 ppm;

- суммарная производительность по водороду, приведенная к нормальным условиям – 6 л/ч;

- диапазон задаваемого выходного давления водорода от 1,5 до 6,0 ати;

- стабильность выходного давления водорода не хуже ±0,02 ати;

- расход бидистиллированной воды не более 0,02 л/час;

- соответствие по электробезопасности требованиям класса 1, тип Н по ГОСТ 12.2.025-76;

- питание ~220 В;

- должен включать регулировку и индикацию на цифровом табло давления и расхода водорода в линии потребителя;

- должен включать датчик давления;

- должен включать сепаратор;

- должен включать фильтр тонкой очистки водорода;

- должен включать электролизер на ионообменной полимерной мембране.

В комплект поставки ГВ должно входить: 

- руководство по эксплуатации – 1 шт.; 

- паспорт прибора  – 1 шт.

3) Генератор газовых смесей Микрогаз Ф-11 (ГГС) предназначен для приготовления поверочных газовых смесей при определении метрологических характеристик газовых сенсоров.

Параметры ГГС:

- количество термостатов – 1;

- количество каналов формирования потоков газа – 1;

- диапазоны создаваемых концентраций от 1×10e-2 до 1×10e4 мг/куб.м;

- диапазон установки и автоматического регулирования заданного расхода газа-разбавителя (по воздуху) от 1,2 до 48 куб.дм/ч.;

- предел допускаемой относительной погрешности расхода – 3%;

- должен позволять установку температуры термостата от 30 до 120°С;

- предел допускаемой абсолютной погрешности температуры ±0,2°С;

- размер камеры термостата: d=13,5 мм, L=130 мм;

- питание ~220 В;

- должен включать интерфейс связи с ПЭВМ - RS232;

- должен включать индикатор температуры термостата;

- должен включать индикаторы расхода приготавливаемой смеси и газа-разбавителя;

- должен включать один канал формирования потоков газа с термостатом с штуцерами выхода ПГС; 

В комплект поставки ГГС должно входить: 

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- стандартный комплект ЗИП, установленный производителем – 1 шт.;

- методика поверки -1 шт.; 

- паспорт прибора – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение «Микрогаз-Ф» -1 шт.; 

- интерфейсный кабель RS232 (3 м) -1 шт.

4) Измеритель-регистратор АТЕ-5035 (ИР) предназначен для контроля влажности газовых смесей.

Параметры ИР:

- измерение относительной влажности в диапазоне 5...95%, разрешение: 0,1%, погрешность измерения ±3%;

- измерение температуры воздуха в диапазоне от 0 до 50°C с разрешением 0,1°C и погрешностью измерения ±0,8°C;

- измерение температуры при помощи термопар в диапазонах:

-- от -100°C до +1300°C (К-тип);

-- от -100°C до +1200°C (J-тип); с разрешением 0,1°C и погрешностью измерения  ±0,4%;. 
- измерение точки росы в диапазоне от -25,3°C до 48,9°C с разрешением 0,1°C;

- должен обеспечивать возможность использования SD-карт объемом от 1 до 16 Гб.

- должен иметь последовательный интерфейс RS-232/USB для связи с персональным компьютером.

- должен включать измерительный зонд;

- должен включать встроенный картридер для SD-карт.

В комплект поставки ИР должно входить: 

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5) Прецизионный переносной мультиметр АММ-1130 (ППМ) предназначен для контроля рабочих параметров генераторов газовых смесей.

Параметры ППМ:

- количество разрядов: 5 ½;

- базовая  погрешность измерений 0,1%;

- диапазон измерения постоянного тока: 0-10 А;

- диапазон измерения переменного тока 0-10 А;

- диапазон измерения постоянного напряжения: 0- 1000 В;

- диапазон измерения переменного напряжения: 0- 1000 В (True RMS- до 10 МГц);

- диапазон измерения сопротивления 220 МОм;

- диапазон измерения частоты/ периода до 10 МГц;

- интерфейс управления и связи с компьютером – USB;

 должен обеспечивать автоматический выбор диапазонов измерения;

- количество измерительных функций – 13;

- измерение температуры: термопарами PT100;

- функцию прозвонки цепей и тестирования диодов;

- должен иметь 2-х и 4-х проводную схему измерения сопротивления;

- питание от батарей 1,5 В (типа ААА);

- должен иметь двойной ЖКИ (22000 единиц) с подсветкой; 

- должен включать 46-ти сегментную аналоговую шкалу, позволяющую отслеживать динамичные изменения измеряемых величин.

В комплект поставки ППМ должно входить: 

- измерительные щупы – 2 шт.;

- зажимы типа «крокодил» – 2 шт.;

- термопара К-типа – 1 шт.;

- батарея 1,5 В (типа ААА) – 6 шт.;

- оптический USB-кабель – 1 шт.;

- диск с ПО для подключения к ПК – 1 шт.;

- кейс для транспортировки и хранения – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6) Многоканальный АЦП QMBox15-16 (МАЦП) предназначен сбора и сохранения данных с датчиков генераторов газовых смесей.

Параметры МАЦП:

- количество входов (или):

-- 16 дифференциальных;

-- 32 с общей землей;

- разрядность АЦП – 16 бит.

- диапазоны входного сигнала (переключаются программно): ±10 В, ±4.5 В, ±1.5 В;

- разрешающая способность (для входного диапазона ±1.5 В) - 0.1 мВ;

- соотношение сигнал/шум (для входного диапазона ±10 В) – 96,7 дб;

- максимальная частота дискретизации на канал – 500 кГц;

- максимальная общая скорость оцифровки данных - 0.5 Мегасэмпла/сек;

- должен иметь интерфейс USB 2.0;

- питание ~220 В;

- должен позволять обработку, визуализацию и сохранения данных на жесткий диск персонального компьютера в реальном времени

В комплект поставки МАЦП должно входить: 

- кабель USB (2 м) -1 шт.; 

- комплект ответных частей разъемов – 1 шт.;

- диск с документацией для прибора и специальным программным обеспечением – 1 шт.;

- блок питания (100-240 В переменного тока) – 1 шт.

7) Измеритель RLC АМ-3016 (Измеритель) предназначен определения динамических характеристик МДП-сенсоров.

Параметры измерителя:

- диапазоны измерений:

-- |Z|, R, X: от 0.00001 Ом до 99,9999 МОм;

-- C: от 0,00001 пФ до 999,999 мФ;

-- L: от 0,00001 мкГн до 9.99999 кГн;

-- G, B: от 0,00001 мкСм до 999,999 См,

-- D: от 0,00001 до 9,99999;

-- Q: от 0,00001 до 99999,9;

-- θ град.: от -179,999 до 179,999;

-- θ рад: от -3,14159 до 3,14159;

-- Δ%: от -999,999% до 999,999%; 

- число значений тестовой частоты в диап. от 50 Гц до 200 кГц - более 12 000;

- должен иметь ЖК дисплей с матрицей 240х60 точек / 6 разрядов;

- питание ~220 В;

- должен обеспечивать скорость измерений до 30 изм./с;

- должен иметь переключаемый уровень выходного сопротивления: 30/100 Ом;

- должен иметь программируемый уровень тестируемого сигнала от 10 мВ до 2,0 В.

В комплект поставки измерителя должны входить:

- 4-х проводный тестовый зажим АСА-3012 - 1 шт.;

- 4-х проводные зажимы Кельвина АСА-3005 - 1 шт.;

- полированная закорачивающая пластина АСА-3010 - 1 шт.; 

- сетевой шнур - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8) Нановольтметр Keithley 2182А/E (НВ) предназначен для измерения метрологических характеристик МДП-сенсоров в области сверхнизких напряжений.

Параметры НВ:

- количество разрядов: 7 ½;

- количество каналов: 2;

- входное сопротивление в диапазоне. до 10 В не менее 10 ГОм;

- входное сопротивление на пределе 100 В не менее 10 МОм;

- базовая  погрешность измерений в диапазоне до 10 мВ: 0,002%;

- базовая  погрешность измерений в диапазоне до 100 мВ: 0,001%;

- базовая  погрешность измерений в диапазоне до 1 В: 0,0007%;

- диапазон измерения постоянного напряжения: от 1 нВ до 100 В;

- должен иметь интерфейсы управления и связи с компьютером - RS-232, IEEE-488;

- должен иметь встроенную схему линеаризации сигнала термопары и компенсация холодного спая;

- должен обеспечивать автоматический выбор диапазонов измерения;

- должен иметь аналоговый выход;

- должен иметь защиту от перегрузки по входу: 150 В

- питание ~220 В.

В комплект поставки нановольтметра должно входить:

- комплект измерительных проводов – 1 шт.;

- драйверы LabVIEW– 1 шт.;

- GPIB кабели (2 м) – 1 шт.;

- кабели питания (2 м) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

9) Мультиметр Keithley 2000/E (мультиметр) предназначен для измерения метрологических характеристик МДП-сенсоров на переменном токе.

Параметры мультиметра:

- количество разрядов: 6 ½;

- входное сопротивление 10 ГОм;

- базовая точность измерения напряжения 20 ppm;

- диапазон измерения постоянного тока: от 10 нА до 3 А; 

- диапазон измерения переменного тока от 1 мкА до 3 А;

- диапазон измерения постоянного напряжения: от 0.1 мкВ до 1000 В;

- диапазон измерения переменного напряжения: от 1 мкВ до 750 В;

- диапазон измерения сопротивления 0.1 мОм-100 МОм; 

- диапазон измерения частоты/ периода - до 500 кГц;

- питание ~220 В;

- должен обеспечивать автоматический выбор диапазонов измерения;

- должен обеспечивать установку нуля (NULL);

- должен иметь функцию прозвонки цепей и тестирования диодов;

- должен обеспечивать 2-х и 4-х проводную схему измерения сопротивления;

- должен иметь интерфейс управления и связи с компьютером - GPIB.

В комплект поставки мультиметра должно входить:

- комплект измерительных проводов – 1 шт.;

- драйверы LabVIEW– 1 шт.;

- GPIB кабели (2 м) – 1 шт.;

- кабели питания (2 м) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

10) Функциональный генератор AWG-4150 (ФГ) предназначен для измерения метрологических характеристик МДП-сенсоров на переменном токе.

Параметры ФГ:

- максимальная выходная частота 50 МГц.

- количество каналов - 2;

- амплитуда (уровень) 50 Ом – 2 мВп-п – 10 Вп-п.

- форма выходного сигнала – 48 типов

- модуляция - АМ, ЧМ,  ФМ, ШИМ.

- должен иметь произвольную форму сигнала;

- должен иметь выход синхронизации;

- должен иметь внешний запуск;

- должен иметь внешнее тактирование;

- должен включать частотомер;

- должен иметь графический ЖК дисплей TFT 3,5" с поддержкой отображения формы сигнала;

- должен иметь интерфейс USB, GPIB (IEEE-488.2);

- питание 100~240 В  45~440 Гц, CATII;

- потребляемая мощность не более 30 Вт;

- вертикальное разрешение – 100 кГц, синус;

- должен обеспечивать форму сигнала: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум, 48 типов специальной формы.

- должен иметь схему защиты от короткого замыкания;

- должен иметь кнопки программирования с передней панели;

- должен иметь разъемы внешней модуляции и внешнего запуска;

- должен иметь USB устройство, USB host.

В комплект поставки ФГ должно входить: 

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- набор высокочастотных кабелей – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

11) Источник питания APS-7151 (ИП) предназначен для питания измерителя пробивного напряжения газовых сенсоров. 

Параметры ИП:

- количество каналов: 1;

- выходные параметры:

-- напряжения 0…150 В;

-- тока 0…1 А;

- нестабильность по напряжению: 0.01%+0,5 мВ;

- нестабильность по току: 0.01%+0,1 мА;

- разрешение установки:

-- напряжения 2 мВ;

-- тока 0,01 мА;

- разрешение считывания:

-- напряжения 1 мВ;

-- тока: 0,01 мА;

- погрешность установки:

-- напряжения: 0.01%+15 мВ;

-- тока: 0.05%+0,1 мА;

- погрешность считывания:

-- напряжения: 0.02%+25 мВ;

-- тока: 0.05%+1 мА;

- пульсации+шум:

-- по напряжению: 10 мВп-п;

-- по току: 0.5 мАскз;

- погрешность встроенного вольтметра: 

-- 0 – 12 В: 0.02%+2 мВ;

-- 0 – 50 В: 0.02%+5 мВ;

- погрешность встроенного миллиомметра:

-- 0 – 1000 мОм: 0.2%+3 мОм;

-- 1000 – 10000 мОм: 0.2%+6 мОм;

- напряжение питания: 110 В/220 В ±10%; 50/60 Гц;

- должен иметь интерфейс связи с персональным компьютером и обеспечивать программирование параметров как с передней панели, так и с персонального компьютера;

- должен включать двустрочный ВФД дисплей (5 ½ разряда);

- должен иметь схему защиты от короткого замыкания;

- должен иметь индикаторы режимов ограничения тока и напряжения, перегрузки по току и напряжению, подачи напряжения на нагрузку;

- должен включать встроенный вольтметр и миллиомметр; 

- должен иметь кнопку включения/отключения нагрузки;

- должен иметь кнопки программирования с передней панели.

В комплект поставки ИП должно входить: 

- кабель питания – 1 шт.;

- переходник RS-232 - USB – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8) Контроллер Keithley KUSB-488В (контроллер) предназначен для автоматизации работы измерительного комплекса.

Параметры контроллера:

- должен поддерживать стандарты USB, GPIB,  IEEE 488.2;

- скорость обмена данными 1,8 Мб/с по стандартному порту;

- скорость обмена данными по интерфейсу IEEE 488.2 не менее 7,7 Мб/с.

В комплект поставки контроллера должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
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	4.4.
	Комплекс для создания и характеризации наноструктурированных материалов, в составе: 

4.4.1. Печь «Микро» – 1 шт.;

4.4.2. Печь вакуумная МИМП-ВМ – 1 шт.;

4.4.3. Манометр АТТ-4007 – 1 шт.;

4.4.4. Пирометр АТЕ-2561 – 1 шт.;

4.4.5. Измеритель-регистратор АТЕ-2036 – 1 шт.;

4.4.6. Измеритель-регистратор АТЕ-9538 – 1 шт.;

4.4.7. Лазерный дальномер Fluke-424D – 1 шт.;

4.4.8. Микроскоп Levenhuk D670T с камерой – 1 шт.;

4.4.9. Источник питания APS-7305L – 1 шт.;

4.4.10. Прошивочная установка МЭФ 346 – 1 шт.;

4.4.11. Весы аналитические “A&D” HR-250AZ – 1 шт.;

4.4.12. Весы лабораторные “А&D” DX-1200 – 1 шт.;

4.4.13. Мультиметр АММ-1028 – 1 шт.
	Комплекс для создания и характеризации наноструктурированных материалов предназначен для исследования аморфно-кристаллических лент на основе сплавов с эффектом памяти формы.

1) Печь «Микро» предназначена для приготовления сплавов с эффектом памяти формы.

Параметры печи:

- максимальная температура - 900ºС;

- минимальное время разогрева до 900ºС – 30 мин.;

- размеры камеры (ВхШхГ) - 90x90х160 мм;

- потребляемая мощность - 0,9 кВт;

- потребляемый ток – 6 А;

- вес печи не более 7 кг;

- напряжение питания - 220 В;

- должна обеспечивать возможность закладывать различные температурно-временные программы в зависимости от технологии;

- должна обеспечивать визуальное наблюдение и запись температурно-временного графика;

В комплект поставки печи должно входить:

- многоступенчатый контролер – 1 шт.;

- паспорт прибора – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

2) Печь вакуумная МИМП-ВМ (ПВ) предназначена для термообработки быстрозакаленных аморфных и аморфно-кристаллических лент в вакууме.

Параметры ПВ:

- диапазон задания температур от 1 до 1100(С;

- диапазон задания глубины вакуума от 0,00 до 0,99 бар;

- диапазон задания временных интервалов от 0 до 90 мин;

- диапазон задания скорости нагрева от 10 до 150(С/мин;

- максимальное отклонение температуры от заданной – 2(С;

- максимальное отклонение глубины вакуума от заданной – 0,2 бар;

- размер рабочей камеры – 45(90(90 мм;

- потребляемая мощность не более 2 кВт;

- напряжение питания – 220 В.

- должна иметь лифтовую систему загрузки;

- должна иметь высокоточный датчик оборудования;

- должна иметь встроенный цифровой манометр;

- должна иметь ЖК дисплей для отображения информации;

- должна обеспечивать поддержание температуры с минимальным отклонением от заданного значения;

- должна обеспечивать управление режимом вакуумирования;

- должна иметь возможность задания программ термообработки;

- должна включать бесшумный вакуумный насос для откачки рабочей камеры с глубиной вакуума – 0,99 бар.

В комплект поставки ПВ должно входить:

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

3) Манометр АТТ-4007 предназначен для измерения давления в цикле изготовления лент на основе сплавов с эффектом памяти формы. 

Параметры манометра:

- максимальный диапазон измерений – 700 mBar;

- разрешение – 5 mBar;

- время дискретизации ~0.8 с;

- потребляемый ток – 6 мА;

- диапазон: 0,4...25,0 м/с;

- должен обеспечивать отображение 8 единиц измерений;

- должен обеспечивать запись максимального и минимального измеренных значений и расчет среднего, с последующим вызовом из памяти;

- должен иметь функцию удержания показаний;

- должен обеспечивать подключение и управление с ПК;

- должен иметь ЖК дисплей размером 61x34 мм;

- должен иметь пьезоэлектрический встроенный датчик;

- должен иметь последовательный интерфейс RS-232/USB;

- питание 9 В, батарея типа «Крона».

В комплект поставки манометра должно входить:

- переходные штуцеры – 2 шт.;

- кейс – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

4) Пирометр АТЕ-2561 предназначен для измерения высоких температур бесконтактным способом в цикле изготовления  лент на основе сплавов с эффектом памяти формы.

Параметры пирометра:

- диапазон измерений температуры поверхности:

-- пирометр: -50…+1600°С;

-- термопара K-типа: -50…+1370°С;

- базовая погрешность измерения (типичное):

-- пирометр: ±1% от измеренного значения;

-- термопара K-типа: ±0,5% от измеренного значения;

- разрешение: 0.1°C (<1000°C), 1°C (≥1000°C);

- оптическое разрешение пирометра - 50:1;

- регулируемый коэффициент излучения от 0.1 до 1.0;

- отклик - 300 мс;

- измерение температуры воздуха - диапазон: 0…+50 °С, базовая погрешность:  ±0,5 °С

- измерение влажности воздуха в диапазоне от 0 до 100%RH с базовой погрешностью:  ±2,5%RH;

- измерение температуры точки росы в диапазоне от 0 до +50°С;

- должен обеспечивать сохранение на карту памяти формата микроSD (объем до 8 Гб);

- должен обеспечивать фиксацию минимального, максимального и среднего значений;

- должен проводить расчет разности температур;

- должен обеспечивать сигнализацию выхода за верхний и нижний установленные пределы;

- должен иметь функцию автоотключения;

- должен включать видеокамеру с разрешением 640х480 пикселов;

- должен иметь цветной дисплей TFT с диагональю 2.2" с одновременным отображением измеренных характеристик;

- должен включать двойной лазерный целеуказатель;

- должен иметь интерфейс USB;

- питание от литиевой батареи 3.7 В.

В комплект поставки пирометра должно входить:

- литиевая батарея 3.7 В – 1 шт.;

- термопара K-типа – 1 шт.;

- USB кабель – 1 шт.;

- кейс для переноски – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5) Измеритель-регистратор АТЕ-2036 (ИР1) предназначен для одновременного измерения температуры по четырем каналам при спиннинговании расплава при изготовлении неструктурированных лент на основе сплавов с эффектом памяти формы.

Параметры ИР1:

- диапазон измерений:

-- К-тип: от -100 до 1300°C;

-- J-тип: от -100 до 1150°C;

-- T-тип: от -100 до 400°C;
-- E-тип: от -100 до 900°C;

-- R-тип: от 0 до 1700°C;

-- S-тип: от 0 до 1500°C;

-- Pt100: от -199.99 до 850°C;

- разрешение в зависимости от диапазона - 0.1°C/ 1°C;

- должен обеспечивать одновременное измерение температуры по четырем каналам;

- должен обеспечивать фиксацию максимального и минимального измеренных значений

- должен иметь функцию автоотключения питания;

- должен позволять сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени;

- должен обеспечивать запись до 100 измерений во внутреннюю память прибора;

- должен иметь ЖК дисплей размером 52х38 мм;

- должен включать последовательный интерфейс RS-232/USB;

- питание от 6 батареек типа АА 1.5 В.

В комплект поставки ИР1 должно входить:

- термопара АТА-2008 – 1 шт.;

- термопара АТА-2103 – 1 шт.;

- термопара АТА-2211 – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6) Измеритель-регистратор АТЕ-9538 (ИР2) предназначен для измерения скорости и температуры воздушного потока при спиннинговании расплава при изготовлении  лент на основе сплавов с эффектом памяти формы.

Параметры ИР2:

- измерение скорости воздушного потока в диапазоне от 0,4 до 25,0 м/с; - разрешение: 0,1 м/с;

- единицы измерения: м/с, км/ч, миль/ч, узлы, футы/мин;

- погрешность измерения: ±(2% изм. значения +0,2 м/с);

- измерение температуры воздушного потока в диапазоне от 0 до 50°C с разрешением 0,1°C и погрешностью измерения ±0,8°C;

- измерение относительной влажности в диапазоне от 0 до 95% с разрешением 0,1%;

- измерение температуры при помощи термопар в диапазоне:

-- от -100°C до +1300°C (К-тип);

-- от -100°C до +1200°C (J-тип);

- должен представлять собой 4 прибора в одном: термоанемометр, измеритель влажности, люксметр, измеритель температуры;

- должен обеспечивать фиксацию максимального и минимального измеренных значений;

- должен позволять сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени;

- должен иметь функцию автоотключения питания;

- должен иметь ЖК дисплей размером 52х38 мм;

- должен включать последовательный интерфейс RS-232/USB;

- питание от 6 батареек типа АА 1.5 В.

В комплект поставки ИР2 должно входить:

- измерительный зонд – 1 шт.;

- кейс для переноса и хранения – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

7) Лазерный дальномер Fluke-424D (ЛД) предназначен для точного измерения длины синтезируемых лент на основе сплавов с эффектом памяти формы.

Параметры ЛД:

- максимальная дальность измерения – 100 м;

- погрешность - ±1 мм;

- диапазон измерения угла наклона - 360(;

- погрешность измерения угла наклона - ±0,2°;

- тип лазера – 635 нм, <1 мВт;

- должен позволять проводить до 5000 измерений от батареи;

- должен иметь функцию автоматического вычисления площади и объёма;

- должен проводить сложение и вычитание результатов измерений:

- должен сохранять в памяти до 20 результатов измерений;

- должен проводить вычисление максимума и минимума;

- должен иметь четырехстрочный дисплей с подсветкой;

- класс пыле- и влагозащищенности - IP54;

- питание от 2 батарей типа AAA 1,5 В.

В комплект поставки ЛД должно входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

8) Микроскоп Levenhuk D670T с камерой (микроскоп) предназначен для изучения микроструктуры лент на основе сплавов с эффектом памяти формы.

Параметры микроскопа:

- увеличение от 40 до 1000 крат;

- окуляры: WF10x, WF20x;

- объективы - 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 Oil;

- конденсор - Аббе с ирисовой диафрагмой NA 1,25;

- фокусировка - грубая, 20 мм;

- число мегапикселей – 5;

- чувствительный элемент - 1/2,5" цветной CMOS;

- размеры камеры - 27,2x40 мм;

- должен иметь регулируемую подсветку яркости галогенной лампой 6B/20 Вт;

- должен включать револьверное устройство на 4 объектива;

- должен включать поворотную тринокулярную насадку;

- должен включать подвижный предметный столик размером 115x125 мм;

- должен иметь интерфейс USB 2,0 для подключения к управляющему компьютеру;

- должен включать цифровую камеру Levenhuk C310 NG 3M pixels для передачи и записи изображения в на монитор компьютера в режиме реального времени со следующими характеристиками:

-- максимальное разрешение - 2048х1536 пикс.;

-- число мегапикселей – 3;

-- чувствительный элемент - 1/2" CMOS;

-- размер пикселя - 3,2х3,2 мкм;

-- частота кадров - до 22 кадров в секунду;

-- спектральный диапазон - 400-650 нм (встроенный ИК-фильтр).

-- должна обеспечивать запись видео

-- должна обеспечивать установку в окулярную трубку микроскопа вместо окуляра

-- должна иметь выход USB 2.0 со скоростью 480 Мб/с;

-- питание через USB 2.0 кабель;

-- должна иметь адаптеры для микроскопов с различным диаметром окулярной трубки;

В комплект поставки микроскопа должно входить:

- специальное программное обеспечение для работы и управления цифровой камерой Levenhuk C310 NG 3M pixels – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение для микроскопа Levenhuk D670T – 1 шт.;

- синий фильтр  - 1 шт.;

- флакон иммерсионного масла – 1 шт.;

- пылезащитный чехол – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации - 1 шт.

9) Источник питания APS-7305L (ИП) предназначен для формирование памяти формы методом токового отжига лент.

Параметры ИП:

- количество каналов – 1;

- выходное напряжение - 0 – 30 В;

- погрешность установки выходного напряжения - ±0.1%;

- выходной ток -  0…5 А;

- погрешность установки тока - ±0.5%;

- должен иметь защиту от перегрева;

- должен иметь режимы стабилизации тока и напряжения;

- должен иметь режим удаленного управления;

- должен включать 3 LED дисплея;

- должен включать интерфейсы USB и LAN;

- питание 220 В;

В комплект поставки ИП должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

10) Прошивочная установка МЭФ 346 (ПУ) предназначена для ультразвуковой обработки оснастки и лент на основе сплавов с эффектом памяти формы.

Параметры ПУ:

- диаметр обрабатываемых отверстий - 0,5 – 2,0 мм;

- скорость прошивки – 15 мм/мин;

- время непрерывной работы – 8 час;

- рабочая частота от 20 до 30 кГц;

- питание установки – 220 В, 50 Гц, 100 Вт;

- должна включать блок генератора с органами управления и индикации, защитой, регулировкой и стабилизацией амплитуды, автоматической подстройкой частоты, с сетевым фильтром;

- должна позволять ступенчатое изменение амплитуды колебаний;

- должна иметь механическую часть;

- должна иметь преобразователь и концентратор;

- должна иметь акустическую систему на пьезоэлектрических кольцах.

В комплект поставки ПУ должно входить:

- концентратор -1 шт.

- ванночка -1 шт.

- компрессор -1 шт.

- инструкция по эксплуатации и гарантийный талон – 1 экз.

11) Весы аналитические “A&D” HR-250AZ (Весы1) предназначены для приготовления шихты из различных компонентов металлических сплавов с эффектом памяти формы и контроля веса слитков.

Параметры весов1:

- наибольший предел взвешивания – 1220 г;

- дискретность отсчета – 10 мг;

- класс точности – высокий II (ГОСТ 24104-01);

- диаметр платформы – 150 мм;

- должны иметь функцию процентного взвешивания;

- должны иметь функцию статистических вычислений;

- должны иметь функцию амортизатора;

- должны позволять выгрузку информации в разных форматах GLP/GMP/ISO;

- должны иметь встроенную калибровочную массу;

- должны включать компаратор со звуковым сигналом.

В комплект поставки весов1 должно входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- сертификат изготовителя – 1 шт.;

- поверка метрологическая – 1 шт.;

- сетевой адаптер 1 шт.

12) Весы лабораторные “А&D” DX-1200 (весы2) предназначены для приготовления легирующих навесок к шихте сплавов с эффектом памяти формы

Параметры весов2:

- наибольший предел взвешивания – 252 г;

- дискретность отсчета – 0,1 мг;

- повторяемость:

-- от 0 до 200 г - 0,1 мг;

-- от 200 до 252 г - 0,2 мг;

- линейность - ± 0,3 мг;

- дрейф чувствительности (от 10(С до 30(С) - ±2 ppm;

- частота обновления дисплея 5/10 раз/сек;

- диаметр чаши – 90 мм;

- должны обеспечивать калибровку нажатием одной клавиши;

- должны иметь функцию процентного взвешивания;

- должны иметь функцию статистических вычислений;

- должны позволять выгрузку информации в разных форматах GLP/GMP/GCP/ISO;

- должны иметь интерфейс RS-232C
- должны включать инверсионный ЖК дисплей с подсветкой;

- должны включать компаратор со звуковым сигналом.

В комплект поставки весов2 должно входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- сертификат изготовителя – 1 шт.;

- поверка метрологическая – 1 шт.;

- сетевой адаптер 1 шт.

13) Мультиметр АММ-1028 предназначен для оперативного контроля рабочих параметров комплекса для создания наноструктурированных аморфно-кристаллических лент на основе сплавов с эффектом памяти формы и контроля их электрофизических характеристик.

Параметры мультиметра:

- количество разрядов - 4½;

- базовая  погрешность измерений - 0,1%;

- диапазон измерения постоянного тока - от 10 нА до 10 А;

- диапазон измерения переменного тока  - от 10 нА до 10 А;

- диапазон измерения постоянного напряжения - от 10 мкВ до 1000 В;

- диапазон измерения переменного напряжения- от 10 мкВ до 1000 В;

- диапазон измерения сопротивления 1 мОм - 110 МОм;

- диапазон измерения частоты/периода до 110 МГц;

- диапазон измерения температуры от -32 до 1000°C;

- должен обеспечивать автоматический выбор диапазонов измерения;

- должен обеспечивать измерение истинных среднеквадратичных значений (True RMS);

- должен иметь функцию автоотключения питания;

- должен иметь полную защиту от перегрузок на всех диапазонах;

- должен иметь функцию прозвонки цепей и тестирования диодов.

- должен иметь двухслойную изоляцию корпуса;

- питание от батарея 9 В.

В комплект поставки мультиметра должно входить:

- тестовые щупы – 2 шт.;

- заглушки - 2 шт.;

- батарея 9 В – 1 шт.;

- кейс для переноски и хранения – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
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	5.
	Учебное оборудование для обеспечения лабораторных практикумов кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование для обеспечения лабораторных практикумов кафедры физики твердого тела и наносистем НИЯУ МИФИ предназначено для модернизации следующих лабораторных работ:

- «Сканирующий интерферометр Фабри-Перо»;

- «Электронный парамагнитный резонанс»;

- «Ферромагнитный резонанс»;

- «Спектрометр ядерного магнитного резонанса»;

- «Измерение ширины запрещенной зоны в полупроводнике. Эффект Холла»;

- «Эффект Фарадея в магнитных пленках»;

- «Твердотельный лазер на неодимовом стекле»;

- «Полупроводниковый лазер на арсениде галлия»;

- «Практикум по электрическим колебаниям»;

- «Измерение временных характеристик фотоприемников»;

- «Электрооптический модулятор света на основе эффекта Поккельса»;

- «Изучение разрешающей способности объективов»;

- «Исследование оптических неоднородностей в газодинамических и плазменных потоках с помощью интеферометра Маха-Цендера»;

- «Исследование пространственной неоднородности протекания тока методом сканирующей холловской магнитометрии»;

- «Применение магнитооптики для анализа распределения магнитного потока в ВТСП материалах»;

- «Исследование вольтамперных характеристик ВТСП лент мультитерминальным методом»;

- «Исследование магнитных неустойчивостей в сверхпроводящих материалах методом магнитооптики»;

- «Исследование пространственной неоднородности протекания тока методом сканирующей холловской магнитометрии»;

- «Применение магнитооптики для анализа распределения магнитного потока в ВТСП материалах»;

- «Исследование вольтамперных характеристик ВТСП лент мультитерминальным методом»;

- «Исследование магнитных неустойчивостей в сверхпроводящих материалах методом магнитооптики»;

- «Взаимодействие лазерного излучения с веществом»;

А также проведения теоретических расчетов НИРС по моделированию наносистем, метаматериалов и атомных кластеров.
	
	

	5.1.
	Осциллограф Tektronix TDS2022C
	Осциллограф Tektronix TDS2022C (осциллограф) предназначен для проведения измерений электрофизических параметров импульсных и периодических сигналов и автоматизации лабораторной работы "Сканирующий интерферометр Фабри-Перо".

Параметры осциллографа:

- полоса пропускания 200 МГц;

- количество каналов 2 шт.;

- частота дискретизации по каждому каналу 2 Гвыб/с;

- длина записи: 2,5 тыс. отсчетов при всех режимах временной развертки;

- вертикальное разрешение не менее 8 бит;

- вертикальная чувствительность ±3%;

- макс входное напряжение 300 Вскз;

- горизонтальная развертка: 5 нс– 50 с/дел.с точностью 50x10–6;

- вертикальная развертка 2 мВ - 5В/дел;

Осциллограф должен:

- иметь цветной ЖК-дисплей с диагональю 145 мм;

- иметь 2 порта USB 2.0, обеспечивающих прямое подкл. к PC и прямую печать через USB;

- обеспечивать хранение осциллограммы без запоминающего устройства USB объемом не менее 2,5 тыс. точек на канал.

В комплект поставки осциллографа должно входить:

- осциллографические щупы - 2 шт.;

- кабель питания (3 м) - 1 шт.;

- кабель USB (2 м)- 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
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	5.2.
	Генератор сигналов специальной формы AWG-4105
	Генератор сигналов специальной формы AWG-4105 (генератор) предназначен для формирования импульсных и периодических электрических сигналов и автоматизации лабораторных работ "Электронный парамагнитный резонанс" и "Ядерный магнитный резонанс".

Параметры генератора:

- максимальная выходная частота 5 МГц;

- разрешение по частоте не хуже 1 мГц;

- количество каналов 2 шт.;

- форма сигнала - синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, специальной формы;

- должен обеспечивать амплитудную и частотную модуляцию выходного сигнала

- выходной импеданс 50 Ом;

- питание ~220 В;

Генератор должен иметь:

- жидкокристаллический графический 3.5" TFT, дисплей 320 х 240 точек;

- схему защиты от короткого замыкания;

- кнопки программирования на передней панели;

- разъемы внешней модуляции и внешнего запуска;

- USB устройство, USB host;

-частотомер;

В комплект поставки генератора должно входить: 

- кабель питания (3 м) – 1 шт.;

- кабель USB (2 м) – 1 шт.;

- диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.;

- комплект высокочастотных кабелей – 1 шт.
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	5.3.
	Источник питания АТН-1136
	Источник питания АТН-1136 (ИП) предназначен для питания постоянного магнита в лабораторной работе "Ядерный магнитный резонанс".

Параметры ИП:

- диапазон регулируемого выходного напряжения от 0 до 36 В;

- погрешность установки выходного напряжения не хуже 0,5%;

- ток нагрузки не менее 10 А;

- питание ~220 В;

В комплект поставки ИП должно входить: 

-кабель питания (2 м) – 1 шт.;

- предохранитель – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	5.4.
	Источник питания АТН-1231
	Источник питания АТН-1231 (ИП) предназначен для формирования питающего напряжения постоянного тока в лабораторной работе «Электрические колебания».

Параметры ИП:

- диапазон регулируемого выходного напряжения от 0 до 30 В;

- погрешность установки выходного напряжения не хуже 0,5%;

- ток нагрузки не менее 1 А;

- питание ~220 В;

В комплект поставки ИП должно входить: 

-кабель питания (2 м) – 1 шт.;

- предохранитель – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	4

	5.5.
	Источник питания АТН-1301
	Источник питания АТН-1301 (ИП) предназначен для формирования питающего напряжения постоянного тока в лабораторной работе «Электрические колебания».

Параметры ИП:

-количество каналов – 1 шт.;

-выходное напряжение от 0 до 300 В;

-погрешность установки выходного напряжения ±0,5%;

-выходной ток от 0 до 5 А;

-погрешность установки тока  ±0,5%;

- должен иметь защиту от короткого замыкания;

- должен иметь режим ограничения тока;

-питание 220 В;

- должен включать два 3-х разрядных LED дисплея;

- должен иметь две запараллеленные выходные колодки.

В комплект поставки ИП должно входить:

-кабель питания (2 м) – 1 шт.;

-предохранитель – 1 шт.;

-руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	6

	5.6.
	Генератор сигналов высокочастотный Г4-84
	Генератор сигналов высокочастотный Г4-84 (генератор) предназначен для создания регулируемого СВЧ-поля в лабораторной работе "Электронный парамагнитный резонанс".

Параметры генератора:

- диапазон частот от 8 до 10 ГГц;

- погрешность установки частоты не хуже ±0,5 %;

- выходная мощность 10-15 – 10-3 Вт;

- количество каналов 1 шт.;

- форма сигнала –синусоидальный;

- питание ~220 В;

- должен иметь встроенный измеритель мощности;

В комплект поставки генератора должно входить: 

- кабель питания (2 м) – 1 шт.;

- набор коаксиальных и волноводных переходов – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	5.7.
	Контроллер USB-GPIB Keithley KUSB-488В
	КонтроллерUSB-GPIBKeithleyKUSB-488В (контроллер) предназначен для автоматизации лабораторной работы "Исследование пространственной неоднородности протекания тока методом сканирующей холловской магнитометрии" в системе LabView.

Параметры контроллера:

- должен поддерживать стандарты USB, GPIB,  IEEE 488.2;

- скорость обмена данными 1,8 Мб/с по стандартному порту;

- скорость обмена данными по интерфейсу IEEE 488.2 не менее 7,7 Мб/с.

В комплект поставки контроллера должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	5.8.
	Лабораторный мультиметр Keithley 2110-220
	Лабораторный мультиметр Keithley 2110-220 (мультиметр) предназначен для точного измерения постоянного и переменного напряжения, тока и сопротивления, а также частоты электрических сигналов в лабораторной работе «Применение магнитооптики для анализа распределения магнитного потока в ВТСП материалах в системе LabView», «Ферромагнитный резонанс», «Измерение ширины запрещенной зоны в полупроводнике. Эффект Холла», «Практикум по электрическим колебаниям».

Параметры мультиметра:

- количество разрядов: 5 ½;

- входное сопротивление не менее 10 МОм;

- базовая точность измерения напряжения до 0,012%;

- диапазон измерения постоянного тока: от 100 нА до 10 А;

- диапазон измерения переменного тока от 10 мкА до 10 А;

- диапазон измерения постоянного напряжения: от 1 мкВ до 1000 В;

- диапазон измерения переменного напряжения: от 1 мкВ до 750 В;

- диапазон измерения сопротивления 1 мОм - 100 МОм;

- диапазон измерения частоты/периода до 300 кГц;

- питание ~220 В;

- должен обеспечивать автоматический выбор диапазонов измерения;

- должен позволять установку нуля (NULL);

- должен иметь функцию прозвонки цепей и тестирования диодов;

- должен иметь 2-х и 4-х проводную схему измерения сопротивления;

- должен включать интерфейсы управления и связи с компьютером: USB и GPIB.

В комплект поставки мультиметра должно входить:

- комплект измерительных проводов – 1 шт.;

- драйвер LabVIEW – 1 шт.;

- GPIB кабель (2 м) – 1 шт.;

- кабель питания (2 м) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	10

	5.9.
	Система фокусировки лазерного излучения АП45
	Система фокусировки АП-45 (СФ) предназначена для исследования излучения источника с плоским волновым фронтом в лабораторной работе «Изучение разрешающей способности объективов».

СФ должна иметь:

- фокусное расстояние - 100 мм.

- диаметр входной апертуры 45 мм.

- диаметр пятна в заднем фокусе по уровню энергии 0,5 – 5 мкм.

- фокусировку излучения в пределах углового поля зрения +/- 1 градус без изменения заданного размера пятна;

- просветляющее покрытие на рабочую длину волны 1.06 мкм, обеспечивающее коэффициент отражения от каждой оптической поверхности не более 0,2%;

- остаточную волновую аберрацию 0,2 волны.

- линейное перемещение объективов на расстояние 4 см;

- точность позиционирования при перемещении 300 мкм.

- систему позиционирования объективов;

- металлический корпус.

- должна включать обращенный телеобъектив АП45-120 с задним рабочим отрезком 120 мм;

- должна включать обращенный телеобъектив АП45-160 объектив с задним рабочим отрезком 160 мм

В комплект СФ должно входить:

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	5.10.
	Измеритель энергии и мощности лазерного излучения LabMax TOP с сенсором J-50MUV-248nm
	Измеритель энергии и мощности лазерного излучения LabMax TOP (ИЭМЛИ) предназначен для измерений в ультрафиолетовом диапазоне в лабораторном практикуме по взаимодействию лазерного излучения с веществом.

Параметры ИЭМЛИ:

- должен иметь графический LCD дисплей с подсветкой размером 112x78 мм, 480x320 пикселей;

- должен иметь аналоговый выход от 1,2 до 4 В;

- должен иметь интерфейсы: GPIB, USB и RS-232;

- должен иметь запуск - внешний и внутренний (регулировка от 2 до 20% от всей шкалы, выборочная);

- должен обеспечивать статистический анализ данных: минимум, максимум, среднее значение, диапазон, стандартное отклонение, доза, стабильности, анализ стабильности пучка;

- диапазон рабочих температур от 5 до 40 градусов Цельсия;

- питание от 90 до 260 В переменного тока 50/60 Гц;

- покрытие сенсора измерителя энергии и мощности MaxUV;

ИЭМЛИ должен включать:

-блок измерителя энергии и мощности со следующими характеристиками:

-- точность измерений 0,1% всей шкалы;

-- точность аналогового и цифрового выхода 1%;

-- разрешение отображаемого сигнала 3,4,5 цифр для термопар (по выбору пользователя);

-- частота выборки при измерении мощности 10 Гц;

-- максимальная частота следования импульсов 10 000Гц, измерение каждого 1000-го импульса;

-- пространственное разрешение 0,1 мм;

-- частота обновления данных до 10 Гц для термопарного сенсора и 1 кГц для пироэлектрического;

-сенсор измерителя энергии и мощностисо светорассеивателемсо следующими характеристиками:

-- диапазон энергий 500 мкДж– 1 Дж;

-- эквивалентная энергия шума меньше 16 мкДж;

-- диапазон длин волн 0,19 -0,266 мкм;

-- диаметр активной области 50 мм;

-- максимальная средняя мощность 15 Вт;

-- максимальная длительность импульса 86мкс;

-- максимальная частота следования 200 Гц;

-- максимальная плотность энергии (248 нм, 10 нс) 520 мДж/кв.см;

-- длина волны калибровки 248 нм.

В комплект поставки ИЭМЛИ должно входить: 

- батарея 4400 mAHLi-ion – 1 шт.; 

- адаптер электропитания на 220 В со шнуром (2 м) – 1 шт.; 

- диск со специальным программным обеспечением и драйверами – 1 шт.;

- кабель USB(3 м) – 1 шт.;

- переходник RS-232 – 1 шт.;

 - USB флэш-накопитель объемом256 MB – 1 шт.;

- переходника RCA-BNC – 3 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.;

- чехол для прибора – 1 шт.;

- сертификат о калибровке – 1 шт.
	шт.
	1

	5.11.
	Специализированный компьютер
	Специализированный компьютер (СК) предназначен для проведения теоретических расчетов НИРС по моделированию наносистем, метаматериалов и атомных кластеров.

Параметры СК:

- центральный процессор IntelCore i7, 6 ядер, Socket 2011;

- материнская плата ASUS SABERTOOTH X79, Socket 2011;

- должен иметь не менее двух портов USB 3.0;

- должен иметь идентичные высокопроизводительные жесткие диски SATA в массиве RAID объемом по 250 ГБ (в сумме 500 ГБ) со скоростью вращения 10 000 об/мин;

- должен включать производительную малошумную систему охлаждения;

- скорость сетевого интерфейса 1000 Мбит/с;

- объем оперативной памяти 64 ГБ;

- должен иметь блок питания ATX мощностью от 1000W с уровнем энергосбережения от 80 PlusGold

- должен иметь видеокарту тип 1 со следующими характеристиками:

-- графический процессор AMDRadeonHD 7970 GHzEdition;

-- оперативная память не менее 3072 МБ;

-- пиковая производительность вычислений с одинарной точностью не менее 4,3 ТФлоп/с;

-- пиковая производительность вычислений с двойной точностью не менее 1,01 ТФлоп/с;

--должна обеспечивать поддержку технологии вычислений OpenCL;

--должна иметь активную систему охлаждения;

- должен иметь видеокарту тип 2 со следующими характеристиками:

- графический процессор nVidia 580 GTX;

- оперативная память не менее 1.5 ГБ;

- пиковая производительность вычислений с одинарной точностью не менее 1,58 ТФлоп/с;

- должна обеспечивать поддержку технологии вычислений nVidia CUDA, Compute Capability 2.0;

- должна иметь активную систему охлаждения;

В комплект поставки СК должны входить:

- кабель питания 220 В – 1 шт.;

- комплект дисков со специальным программным обеспечение для обслуживания и драйверами – 1 шт.
	шт.
	1

	5.12.
	Персональный компьютер MicroXpress «Manager M43-13»
	Персональный компьютер MicroXpress «Manager M43-13» (ПК) предназначен для автоматизации лабораторного практикума по физике конденсированного состояния.

Параметры ПК:

- объем оперативной памяти не менее 8 ГБ;

- объем жесткого диска не менее 1 ТБ;

- разрешение монитора не менее 1440х900 точек;

ПК должен включать:

- системный блок Intel i5-3450

- монитор VGA, DVI, TFT TN

В комплект поставки ПК должны входить:

- стандартная USB клавиатура –1 шт.;

- USB мышь с колесом прокрутки – 1 шт.;

- кабель питания 220 В(3 м) – 2 шт.

- комплект дисков с программным обеспечением для обслуживания и драйверами – 1 шт.
	шт.
	5

	5.13.
	МФУ HP LaserJet Pro M275
	МФУ HP LaserJet Pro M275 (МФУ) предназначено для вывода на печать результатов измерений при выполнении автоматизированных лабораторных работ.

Параметры МФУ:

- формат печати документов - A4

- технология печати - лазерная цветная печать;

- должен обеспечивать сетевое размещение.

В комплект поставки МФУ должны входить:

- комплект стартовых картриджей с тонером – 1 шт.;

- диск с программным обеспечением для управления и обслуживания – 1 шт.;

- кабель USB для подключения МФУ к компьютеру (2 м) – 1 шт.;

- кабель EthernetCat 5E для подключения МФУ к локальной сети (3 м) – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	5.14.
	Сетевой коммутатор TRENDnet TEG-S80G
	Сетевой коммутатор TRENDnet TEG-S80G (СК) предназначен для объединения в сеть компьютеров, обеспечивающих компьютерные практикумы по физике конденсированного состояния.

Параметры СК:

- количество портов не менее 8 шт.;

- скорость обмена данными не менее 1 Гбит/с;

В комплект поставки СК должны входить:

- адаптер питания – 1 шт.;

- кабель EthernetCat 5E для соединения с компьютером (2 м) – 1 шт.

- диск с программным обеспечением и драйверами для обслуживания – 1 шт.
	шт.
	2

	5.15.
	Источник бесперебойного питания IPPON SMART Power Pro 2000VA
	Источник бесперебойного питания IPPON SMART Power Pro 2000VA (ИБП) предназначен для обеспечения бесперебойной работы компьютерного комплекса системы автоматизации лабораторного практикума. 

Параметры ИБП:

- тип - линейно-интерактивный со стабилизацией напряжения на выходе;

- должен иметь USB интерфейс;

- эффективная мощность не менее 1200 Вт;

- максимальная выходная мощность не менее 2000 VA;

- количество выходных розеток не менее 6 шт., из них не менее 4 шт. с резервированием по питанию;

- время зарядки до 90% полной емкости не более 6 часов;

В комплект поставки ИБП должны входить:

- кабель USB для подключения ИБП к компьютеру (2 м) – 1 шт.

- диск с программным обеспечением и драйверами для обслуживания – 1 шт.
	шт.
	3

	5.16.
	Источник питания лазера БПЛ-100
	Источник питания лазера БПЛ-100 (ИПЛ) предназначен для питания твердотельного лазера в лабораторной работа «Твердотельный лазер на неодимовом стекле».

Параметры ИПЛ:

- максимальное напряжения на нагрузке – 1000 В;

- максимальная энергия, выделяемая на нагрузку за один импульс – 50 Дж;

- максимальная частота повторения импульсов – 30 Гц;

- максимальное напряжение поджига лампы накачки – 30 000 В;

- максимальный ток «дежурной дуги» лампы накачки – 3 А.

- питание от трехфазной сети 380/220 В ±10%;

- потребляемая мощность не более 2 500 Вт;

- амплитуда импульса на нагрузке должна плавно регулироваться в диапазоне от 500 до 1000 В;

- должен иметь возможность работы в режиме внешнего управления (сигналом 5 В при токе 5 мА) и внутреннего управления;

- должен иметь возможность синхронизации с подобным источником питания с временным сдвигом в пределах 0-20 мкс;

- должен иметь возможность синхронизации с блоком управления затвором с временным сдвигом в пределах 0-20 мкс;

- должен иметь визуальную индикацию амплитуды заряда силового конденсатора;

- должен обеспечивать непрерывную бесперебойную работу в лабораторных условиях не менее 4 ч;

- должен обеспечивать суточную наработку не менее 16 ч;

В состав блока питания должно входить:

-блок поджига лампы накачки;

-блок дежурной дуги;

-блок заряда накопительного конденсатора;

-коммутатор накопительного конденсатора;

-система управления и контроля.

В комплект поставки ИПЛ должно входить:

- комплект высоковольтных проводов длиной 1,5 м – 2 шт.;

- трехфазный кабель питания – 1 шт.;

- тросик медный для заземления сечением 1,5 кв.мм, длиной 3 м – 1 шт.;

-паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	5.17.
	Высоковольтный источник питания Sh0104
	Высоковольтный источник питания Sh0104 (ВИП) предназначен для формирования питающего напряжения постоянного тока в лабораторной работе «Измерение временных характеристик фотоприемников».

Параметры ВИП:

- диапазон регулируемого выходного напряжения в 0 – 2000 В.

- диапазон регулирования выходного тока  0...3 мА;

- максимальная выходная мощность   30 Вт;

- переключение режимов стабилизации напряжения/тока – автоматическое;

- питание ~220 В;

- должен выдерживать короткое замыкание и дугу в нагрузке.

- должен включать цифровой вольтметр для индикации тока и напряжения;

- должен включать сетевой выпрямитель;

- должен включать импульсный преобразователь напряжения с ШИМ-регулировкой.

В комплект поставки ВИП должно входить: 

- ответный входной разъем "ЭВМ" – 1 шт.;

- ответный выходной высоковольтный разъем РС02 – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию – 1 шт.
	шт.
	1

	5.18.
	Паяльная станция АТР-1129
	Паяльная станция АТР-1129 (ПС) предназначена для проведения пайки в лабораторном «Практикуме по электрическим колебаниям».

Параметры ПС:

- напряжение питания от 220 до 240 В, 50/60 Гц, 100 Вт;

- мощность - 2.7 В/3.4 А;

- диапазон температур - 200…450°C;

- стабильность температуры  ±3°C;

- напряжение питания, мощность паяльника – 27 В/90 Вт;

- длина провода 175 мм;

- сопротивление изоляции более 100 МОм при 400°С;

- должна позволять бессвинцовую пайку;

- должна обеспечивать строгий контроль температурного режима процесса пайки;

- должна иметь функцию стабилизации температуры;

- должна иметь функцию автоматического отключения;

- должна включать паяльник со сменным наконечниками.

В комплект поставки ПС должно входить:

- наконечник 919M-T-0.8DY – 1 шт.;

- наконечник 919M-T-1.6DY – 1 шт.;

- наконечник 919M-T-3.2DY – 1 шт.;

- наконечник 919M-T-3BCY – 1 шт.;

- наконечник 919M-T-LBY – 1 шт.;

- наконечник 919M-T-KUY – 1 шт.;

- керамический нагреватель – 1 шт.;

- держатель паяльника с поддоном – 1 шт.;

- термостойкий захват для замены наконечника – 1 шт.;

- губка для очистки – 1 шт.;

- магнитный ключ – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	5.19.
	Индукционная паяльная станция АТР-1121
	Индукционная паяльная станция АТР-1121 (ИПС) предназначена для проведения пайки в лабораторном «Практикуме по электрическим колебаниям».

Параметры ИПС:

- напряжение питания - 220…240 В, 50/60 Гц, 90 Вт;

- выходное напряжение/частота – 36 В, 400 кГц;

- диапазон температур - в соответствии с установленным рабочим режимом;

- стабильность температуры  ±2°С (без внешнего обдува и нагрузки);

- напряжение питания, мощность паяльника – 36 В/80 Вт;

- длина шнура – 1,2 м;

- должна обеспечивать возможность бессвинцовой пайки;

- должна обеспечивать сверхбыстрый нагрев наконечника паяльника;

- должна обеспечивать точное поддержание температуры пайки;

- должна иметь функцию автоматического отключения;

- должна иметь антистатическую (ESD) защиту;

- должна иметь паяльник с наконечником с нагревательным элементом - высокочастотная обмотка;

В комплект должно входить:

- наконечник АТР-8160 – 1 шт.;

- наконечник АТР-8190 – 1 шт.;

- наконечник АТР-8252 – 1 шт.;

- наконечник АТР-8260 – 1 шт.;

- наконечник АТР-8352 – 1 шт.;

- наконечник АТР-8466 – 1 шт.;

- наконечник АТР-8492 – 1 шт.;

- наконечник АТР-8652 – 1 шт.;

- наконечник АТР-8685 – 1 шт.;

- подставка паяльника (с губкой для очистки) – 1 шт.;

- захват термоустойчивый для замены наконечника – 1 шт.;

- сетевой шнур – 1 шт.;

- провод заземления – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	5.20.
	Осциллограф цифровой ADS-2102M 
	Осциллограф цифровой ADS-2102M (ОЦ1) предназначен для проведения измерений электрофизических параметров импульсных и периодических сигналов в лабораторном «Практикуме по электрическим колебаниям».

Параметры ОЦ1:

- полоса пропускания 100 МГц;

- количество каналов - 2;

- частота дискретизации по каждому каналу 50 Гвыб/с;

- максимальный объем памяти – 2 М (1 миллион точек на канал);

- вертикальное разрешение не менее 8 бит;

- вертикальная чувствительность ±3%;

- время нарастания - 3,5 нс;

- макс входное напряжение 400 В;

- горизонтальная развертка 2,5 нс – 50 с/дел;

- вертикальная развертка 2 мВ – 10 В/дел;

- должен хранить 20 осциллограмм, 20 установок, 2 опорных маски;

- должен обеспечивать сохранение данных на USB-устройство;

- должен включать цветной ЖК-дисплей 7 дюймов с разрешением 480x234 точек;

- должен иметь 2 порта USB 2.0, обеспечивающих прямое подключение к PC и прямую печать через USB.

В комплект поставки ОЦ1 должно входить:

- осциллографические щупы – 2 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	5

	5.21.
	Осциллограф цифровой ADS-2022
	Осциллограф цифровой ADS-2022 (ОЦ2) предназначен для измерения электрофизических параметров периодических сигналов в лабораторной работе «Спектрометр ядерного магнитного резонанса».

Параметры ОЦ2:

- полоса пропускания 25 МГц;

- количество каналов - 2;

- частота дискретизации по каждому каналу 500 Мвыб/с;

- вертикальное разрешение не менее 8 бит;

- вертикальная чувствительность ±3%;

- время нарастания: 14 нс;

- макс входное напряжение 400 В;

- горизонтальная развертка – 25 нс – 50 с/дел.

- вертикальная развертка 2 мВ – 10 В/дел;

- должен хранить 20 осциллограмм, 20 установок, 2 опорных маски;

- должен обеспечивать сохранение данных на USB-устройство;

- должен включать цветной ЖК-дисплей 7 дюймов с разрешением 480x234 точек;

- должен иметь 2 порта USB 2.0, обеспечивающих прямое подключение к PC и прямую печать через USB.

В комплект поставки ОЦ2 должно входить:

- осциллографические щупы – 2 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- руководство пользователя – 1 шт.
	шт.
	1

	5.22.
	Функциональный генератор АНР-3122 
	Функциональный генератор АНР-3122 (ФГ3122) предназначен для формирования электрических периодических сигналов в лабораторной работе «Эффект Фарадея в магнитных пленках». 

Параметры ФГ3122:

- количество выходных каналов – 2;

- максимальное число точек на канал – 128 К;

- длительность фронта прямоугольного сигнала - не более 70 нс;

- частота среза отключаемого НЧ фильтра - 15 МГц ± 20%;

- основная относительная погрешность частоты не более 0,05%;

- форма сигнала - произвольная или стандартная;

- должен иметь сигнал для синхронизации запуска других приборов;

- должен включать интерфейс для подключения и управления с ПК;

- питание ~220 В.

В комплект поставки ФГ3122 должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	5.23.
	Функциональный генератор AWG-4150
	Функциональный генератор AWG-4150 (ФГ4150) предназначен для генерации периодических сигналов в лабораторном «Практикуме по электрическим колебаниям».

Параметры ФГ4150:

Параметры ФГ:

- максимальная выходная частота 50 МГц.

- количество каналов - 2;

- амплитуда (уровень) 50 Ом – 2 мВп-п – 10 Вп-п.

- форма выходного сигнала – 48 типов

- модуляция - АМ, ЧМ,  ФМ, ШИМ.

- должен иметь произвольную форму сигнала;

- должен иметь выход синхронизации;

- должен иметь внешний запуск;

- должен иметь внешнее тактирование;

- должен включать частотомер;

- должен иметь графический ЖК дисплей TFT 3,5" с поддержкой отображения формы сигнала;

- должен иметь интерфейс USB, GPIB (IEEE-488.2);

- питание 100~240 В  45~440 Гц, CATII;

- потребляемая мощность не более 30 Вт;

- вертикальное разрешение – 100 кГц, синус;

- должен обеспечивать форму сигнала: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум, 48 типов специальной формы.

- должен иметь схему защиты от короткого замыкания;

- должен иметь кнопки программирования с передней панели;

- должен иметь разъемы внешней модуляции и внешнего запуска;

- должен иметь USB устройство, USB host.

В комплект поставки ФГ4150 должно входить: 

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.;

- набор высокочастотных кабелей – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	5

	5.24.
	Источник питания АТН-4235
	Источник питания АТН-4235 (ИП4235) предназначен для обеспечения питания лабораторного «Практикума по электрическим колебаниям».

Параметры ИП4235:

- выходное напряжение регулируемых каналов: 0...30 В х 2 (независимые каналы);

- выходной ток регулируемых каналов: 0...5 А х 2 (независимые каналы);

- погрешность установки выходного напряжения: 0,5% Uуст + 2 емр;

- погрешность установки выходного тока: 1% Iуст + 2 емр;

- пульсация+шум по напряжению (среднеквадратичное знач.), типичное: 1 мВ;

- габаритные размеры: 260х160х370 мм;

- количество каналов - 4;

- 2 ограниченно регулируемых канала: от 3 до 6,5 В/3 А и от 8 до 15 В/1 А;

- питание: 110 В/220 В;

- должен обеспечивать режимы соединения регулируемых каналов:

-- параллельно – 30 В/10 А;

-- последовательно – 60 В/5 А).

В комплект поставки ИП4235 должны входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- комплект запасных предохранителей – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	6

	5.25.
	Источник питания APS-5305
	Источник питания APS-5305 (ИП5305) предназначен для формирования питающего напряжения постоянного тока в лабораторных работах «Измерение ширины запрещенной зоны в полупроводнике. Эффект Холла», «Спектрометр ядерного магнитного резонанса», «Электрооптический модулятор света на основе эффекта Поккельса», «Измерение временных характеристик фотоприемников», «Эффект Фарадея в магнитных пленках».

Параметры ИП5305:

- выходное напряжение: 0…30 В;

- выходной ток: 0…5 А;

- разрешение: 100 мВ / 10 мА;

- пульсация/шум: 200 мВ.

- должен иметь дисплей: 2-х строчный ЖК индикатор;

- количество каналов: 1 канал;

- питание ~220 В;

- габаритные размеры: 85x160x205 мм.

В комплект поставки ИП5305 должны входить:

- набор проводов  – 1 шт.;

- сетевой кабель питания – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	5

	5.26.
	Источник питания АТН-1335
	Источник питания АТН-1335 (ИП1335) предназначен для формирования питающего напряжения постоянного тока в лабораторных работах «Электронный парамагнитный резонанс», «Ферромагнитный резонанс», «Полупроводниковый лазер на арсениде галлия», «Измерение ширины запрещенной зоны в полупроводнике. Эффект Холла».

Параметры ИП1335:

- диапазон регулируемого выходного напряжения в 0 – 30 В;

- погрешность установки выходного напряжения 1%Uуст+2 emp;

- пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение), типичное: 1 мВ;

- ток нагрузки не менее 5 А;

- погрешность установки выходного тока: 2% Iуст + 2 емр;

- пульсация + шум по току (среднеквадратичное значение), типичное: 2 мА;

- питание ~220 В;

- должен включать два 3-разрядных LСD дисплея для индикации тока и напряжения;

- должен иметь схему защиты от короткого замыкания;

- должен иметь светодиодные индикаторы отображения режимов стабилизации тока и напряжения;

-должен иметь ручки плавной и грубой регулировки напряжения и тока.

В комплект поставки ИП1335 должно входить: 

- кабель питания – 1 шт.;

- предохранитель – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	4

	5.27.
	Источник питания АТН-2335 
	Источник питания АТН-2335 (ИП2335) предназначен для формирования питающего напряжения постоянного тока в лабораторных работах «Исследование пространственной неоднородности протекания тока методом сканирующей холловской магнитометрии», «Применение магнитооптики для анализа распределения магнитного потока в ВТСП материалах», «Исследование магнитных неустойчивостей в сверхпроводящих материалах методом магнитооптики».

Параметры ИП2335:

- диапазон регулируемого выходного напряжения в 0 – 30 В х2;

- погрешность установки выходного напряжения 1%Uуст+2 emp;

- пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение), типичное: 1 мВ;

- ток нагрузки не менее 5 А х2;

- погрешность установки выходного тока: 2% Iуст + 2 емр;

- пульсация + шум по току (среднеквадратичное значение), типичное: 2 мА;

- питание ~220 В;

- должен включать четыре 3-разрядных LСD дисплея для индикации тока и напряжения;

- должен иметь схему защиты от короткого замыкания;

- должен иметь светодиодные индикаторы отображения режимов стабилизации тока и напряжения;

-должен иметь ручки плавной и грубой регулировки напряжения и тока.

В комплект поставки ИП2335 должно входить: 

- кабель питания – 1 шт.;

- предохранитель – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	3

	5.28.
	Источник питания ATH-1031
	Источник питания ATH-1031 (ИП1031) предназначен для формирования питающего напряжения постоянного тока в лабораторной работе «Исследование оптических неоднородностей в газодинамических и плазменных потоках с помощью интеферометра Маха-Цендера».

Параметры ИП1031:

- погрешность установки:

-- по напряжению ±0,02%+2 мВ;

-- по току ±0,05%+0,25 мА;

- флуктуация (СКЗ/пик-пик) 0,2 мВ:4 мВ / 2 мА (СКЗ):10 мА(п-п);

- пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение) 1 мВ;

- шаг регулировки выходного:

-- напряжения 0,1 В;

-- тока 0,01 А;

- диапазон регулировки напряжения от 0,1 до 30 В;

- диапазон регулировки тока от 0,01 до 5 А;

- питание ~220 В;

- должен включать два 3-разрядных LСD дисплея для индикации тока и напряжения;

- должен иметь схему защиты от короткого замыкания;

- должен иметь светодиодные индикаторы отображения режимов стабилизации тока и напряжения;

-должен иметь ручки плавной и грубой регулировки напряжения и тока.

В комплект должно входить: 

- щупы - 2 шт.;

- кабель питания – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	5.29.
	Источник питания АТН-2231B
	Источник питания АТН-2231B (ИП2231) предназначен для формирования питающего напряжения постоянного тока в лабораторной работе «Исследование пространственной неоднородности протекания тока методом сканирующей холловской магнитометрии».

Параметры ИП2231:

- количество каналов – 2;

- выходное напряжение от 0 до 30 В х2 (независимые каналы);

- погрешность установки выходного напряжения  ±0.5%;

- выходной ток от 0 до 10 А х2 (независимые каналы);

- погрешность установки тока  ±1%;

- должен обеспечивать режим параллельного (30 В/20 А) и последовательного (60 В/10 А) соединения каналов;

- должен иметь раздельную индикацию тока и напряжения;

- должен иметь защиту от перегрева;

- должен иметь режим стабилизации тока и напряжения;

- должен включать 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея;

- должен иметь индикаторы стабилизации тока СС и напряжения CV;

- питание 220 В.

В комплект ИП2231 должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	5.30.
	Источник питания АТН-4012
	Источник питания АТН-4012 (ИП4012) предназначен для формирования питающего напряжения постоянного тока в лабораторной работе «Исследование вольтамперных характеристик ВТСП лент мультитерминальным методом».

Параметры ИП4012:

- количество каналов – 2;

- выходное напряжение от 0 до 30 В х2 (независимые каналы);

- погрешность установки выходного напряжения  ±0.5%;

- выходной ток от 0 до 10 А х2 (независимые каналы);

- погрешность установки тока  ±1%;

- должен обеспечивать режим параллельного (30 В/6 А) и последовательного (60 В/3 А) соединения каналов;

- должен иметь раздельную индикацию тока и напряжения;

- должен иметь защиту от перегрева;

- должен иметь режим стабилизации тока и напряжения;

- должен включать 4 цифровых 3-х разрядных LED дисплея;

- должен иметь индикаторы стабилизации тока СС и напряжения CV;

- питание 220 В.

В комплект ИП4012 должно входить:

- кабель питания – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	1

	5.31.
	Источник питания АТН-7338 
	Источник питания АТН-7338 (ИП7338) предназначен для формирования питающего напряжения постоянного тока в лабораторной работе «Сканирующий интерферометр Фабри-Перо».

Параметры ИП7338:

- диапазон регулируемого выходного напряжения от 0 до 30 В;

- ток нагрузки не менее 20 А;

- погрешность установки выходного напряжения ±1% Uвых+ 2 емр;

- пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, типичное: ±1 мВ эфф.значения;

- погрешность установки выходного тока: ±2% Iвых+ 2 емр;

- пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока, типичное: ±2 мА эфф.значения; 

- должен иметь интерфейс связи с персональным компьютером;

- должен позволять программирование параметров, как с передней панели, так и с персонального компьютера;

- должен иметь два 3-х разрядных цифровых дисплея тока и напряжения (по 2 на каждый канал); 

- должен иметь схему защиты от короткого замыкания;

- должен иметь индикаторы режимов ограничения тока, напряжения, 

- должен включать встроенные вольтметр и амперметр.

В комплект поставки ИП7838 должно входить: 

- кабель питания – 1 шт.;

- кабель USB – 1 шт.; 

- программное обеспечение Aктаком PowerManager – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
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	6.
	Оборудование для модернизации систем линейного ускорителя электронов, используемого ИЭПЭ НИЯУ МИФИ для проведения научных исследований электронных приборов и компонентов, в том числе:
	Оборудование для модернизации систем линейного ускорителя электронов, используемого ИЭПЭ НИЯУ МИФИ для проведения научных исследований электронных приборов и компонентов предназначено для повышения надежности и стабильности работы линейного ускорителя электронов У-31/33 малой ускорительной лаборатории.
	
	

	6.1.
	Промышленный охладитель воды
	Промышленный охладитель воды предназначен для поддержания температуры воды в охлаждающем модуляторе СМЕРЧ-М линейного ускорителя электронов У-31/33 в заданном диапазоне.

ПОВ должен:

- иметь бак из нержавеющей стали;

- иметь компактный дизайн;

- иметь водяное охлаждение испарителя

Параметры ПОВ:

-мощность охлаждения 6 кВт;

-напряжение питания, 220 В, 50 кГц;

-расход по тех. воде конденсатора 1,6 куб.м/ч;

-расход охлаждаемой воды (в испарителе) 1,2 куб.м/ч;

-мощность помпы 0,37кВт;

-мощность компрессоров 1,87 кВт;

-давление на выходе 0,15МПа;

-емкость бака для охлажденной воды 34 л;

-габаритные размеры Д/Ш/В 850/450/700 мм;

-вес 100 кг.

В комплект поставки ПОВ должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
	1

	6.2.
	Преобразователь напряжения 380 В 50 Гц в напряжение 115 В, 400 Гц, 6 кВт
	Преобразователь напряжения 380 В 50 Гц в напряжение 115 В, 400 Гц, 6 кВт (ПН) предназначен для питания спецаппаратуры СМЕРЧ-М линейного ускорителя электронов У-31/33.

ПН должен: 

- иметь степень защиты IP21;

- иметь охлаждение встроенными вентиляторами.

Параметры ПН:

-входное напряжение 380В ±10%; 

-частота входного напряжения 50Гц ±5%;

-выходное напряжение 115В ±10%, одна фаза;

-частота выходного напряжения 400Гц ±0,2Гц; 

-выходная мощность 6 кВт.

В комплект поставки ПН должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
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	6.3.
	Преобразователь напряжения 380 В 50 Гц в напряжение 115 В, 400 Гц, 3 кВт
	Преобразователь напряжения 380 В 50 Гц в напряжение 115 В, 400 Гц, 3 кВт (ПН) предназначен для питания инжектора электронов 3А линейного ускорителя электронов У-31/33.

ПН должен: 

- иметь степень защиты IP21;

- иметь охлаждение встроенными вентиляторами.

Параметры ПН:

- входное напряжение 380В ±10%; 

- частота входного напряжения 50Гц ±5%;

- выходное напряжение 115В ±10%, одна фаза;

- частота выходного напряжения 400Гц ±0,2Гц; 

- выходная мощность 3 кВт.

В комплект поставки ПН должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт. 
	шт.
	1

	6.4.
	Компрессор воздушный низкого давления
	Компрессор воздушный низкого давления (КВНД) предназначен для поддержания постоянного избыточного давления в СВЧ тракте спецаппаратуры СМЕРЧ-М линейного ускорителя электронов У-31/33.

КВНД должен:

- иметь регулятор выходного давления;

- иметь быстросъемный универсальный соединитель ¼ дюйма;

- иметь алюминиевый цилиндр.

Параметры КВНД:

-ресивер 3,8 л;

-уровень шума не более 68 дБ;

-мощность 0,75 квт;

-давление макс. 8 атм;

-производительность 34 л/мин;

-начальное время создания давления от 0 до 8,6 атм - 128 с;

-время воссоздания необходимого давления - 35 с;

-размер (ДxШxВ), 360 x 320 x 265 мм;

-вес 9,1 кг.

В комплект поставки КВНД должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт. 
	шт.
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	7.
	Научное оборудование для исследований аналоговых и цифровых интегральных схем для ИЭПЭ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для исследований аналоговых и цифровых интегральных схем для ИЭПЭ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения исследований современных аналоговых и цифровых интегральных схем на радиационную стойкость и импульсную электрическую прочность
	
	

	7.1.
	Стенд для подготовки образцов, в составе:

7.1.1. Ультразвуковая ванна -1 шт.;

7.1.2. Стойка для измерительных головок – 1 шт.;

7.1.3. Индикатор часового типа электронный – 1 шт.;

7.1.4. Промышленная бормашина – 1 шт.;

7.1.5. Двухкоординатный стол – 2 шт.;

7.1.6. Станок для заточки сверл– 1 шт.;

7.1.7. Комбинированная пила – 1 шт.
	Стенд для подготовки образцов предназначен для механической подготовки образцов для радиационных испытаний 

1) Ультразвуковая ванна (УВ) должна быть выполнена из нержавеющей стали (внутренний объем) и иметь внешний металлический корпус.

Параметры УВ:

- потребляемая мощность 100 Вт;

- напряжение питания ~220 В;

- рабочая частота в ванне 40 кГц;

- механический таймер с звуковым сигналом до 15 мин.;

- размер рабочего объема ванны 225 (длина) × 135 (ширина) × 100 (высота) мм;

- габаритные размеры устройства 265 (длина) × 160 (ширина) × 245 (высота) мм;

- вес 3 кг.

В комплект поставки УВ должны входить:

- крышка для ванны – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт. 

2) Стойка для измерительных головок (СИГ) должна иметь устройство тонкой установки на размер и обеспечивать установку измерительных головок с ценой деления 0,001-0,01 мм.

Параметры СИГ:

- диаметр отверстия под измерительную головку 8 мм;

- диаметр стола 50 мм.

В комплект поставки СИГ должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

3) Индикатор часового типа электронный (ИЧТЭ) должен обеспечивать измерение линейных размеров как абсолютным, так и относительным методом с цифровой индикацией показаний.

Параметры ИЧТЭ:

- диапазон измерения 12,5 мм;

- цена деления 0,001 мм.

В комплект поставки ИЧТЭ должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- запасные источники питания – 2 шт. 

4) Промышленная бормашина (ПБ) должна иметь плавную регулировку оборотов вращения

Параметры ПБ:

- длина: 250 мм;

- вес: 500 г;

- шейка: диаметр 20 мм;

- двигатель:

-- напряжение питания: 230 в, 50/60 Гц;

-- скорость: от 5 000 до 20 000 об./мин. 

- макс. потребляемая мощность: 100 Вт;

- уровень шума: <70 дБ (А);

- уровень вибрации: <2,5 м/кв.сек.

В комплект поставки ПБ должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- набор цанг, буров и дисков – 1 шт.

5) Двухкоординатный стол (ДС) с корпусом из литого под давлением алюминия.

Параметры ДС:

- корпус должен быть с высокоточными фрезерованными пазами «ласточкин хвост»;

- должен иметь салазки с регулировкой для устранения люфта;

- подача должна осуществляться двумя юстируемыми маховиками с лимбом (1 оборот равен 2 мм, 1 деление равно 0,05 мм);

- должен иметь фрезерованный стол с Т-образными пазами для установки тисков и зажимов;

- основание должно иметь крепежные отверстия (в т.ч. под 45°);

- размер 200х200 мм; 

- максимальный ход 150х150 мм;

- общая высота 75 мм;

- вес 4,9 кг.

В комплект поставки ДС должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- комплект крепежа и зажимов для фасонного фрезерования – 1 шт.

6) Станок для заточки сверл (СЗС) с вибропоглощающим корпусом с крепежными отверстиями.

Параметры СЗС:

- подвижная каретка должна иметь винт плавной подачи;

- шлифовальный диск из карборунда 50 х 13 мм с отверстием 12,7 мм;

- скорость вращения 8 000 об/мин.;

- двигатель 220-240 В.

В комплект поставки СЗС должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- запасной шлифовальный диск – 1 шт.;

- комплект адаптеров для заточки тонких сверл для диаметров 1,5-1,6-2,0-2,4-2,5-3,0 мм – 1 шт.

7) Комбинированная пила (КП) с плавным пуском.

Параметры КП:

- должна иметь подсветку рабочей области и лазерный указатель реза;

- мощность1800 Вт;

- тип двигателя – щеточный;

- диаметр диска -305 мм;

- диаметр посадочного отверстия30 мм;

- наклон пилы влево/вправо47/2 град.;

- регулировка стола влево/вправо48/48 град.;

- мaкс. глубина пропила под углом 90° - 95 мм;

- мaкс. глубина пропила под углом 45° - 95 мм;

- макс. ширина пропила под углом 90° - 151 мм;

- макс. ширина пропила под углом 45° - 90 мм;

- макс. глубина пропила на верхнем столе51 мм;

- число оборотов – 4300 об/мин.;

- размер стола - 465х308 мм;

- габариты550х400 мм;

- вес22.5 кг.

В комплект поставки КП должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- мешок для пыли – 1 шт.
	шт.
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	7.2.
	Микроскоп металлографический цифровой
	Микроскоп металлографический цифровой (ММ) предназначен для исследования объектов испытаний и регистрации в цифровом виде полученных изображений.

Микроскоп металлографический (ММ) должен обеспечивать визуальное наблюдение и исследование непрозрачных объектов в отраженном поляризованном и обыкновенном свете. 

Параметры ММ:

- должен быть прямого типа;

- увеличение микроскопа 50- 800 крат;

- револьверное устройство на 5 объективов;

- объективы: планахроматы 5х/0,15; 10х/0,25; 20х/0,40; 40х/0,60; 100х/0,8 крат/апертура;

- визуальная насадка тринокулярная;

- угол наклона визуальной насадки30 град.;

- регулируемое межзрачковое расстояние в пределах55-75 мм;

- увеличение насадки 1 крат;

- окуляры 10/20; 10/20 крат/поле со шкалой;

- конденсорное устройство - центрируемый конденсор Аббе, числовая апертура А 1,25 с регулируемой ирисовой диафрагмой;

- предметный столик 150х190 мм;

- диапазон перемещения препарата 60х75 мм;

- источник света - галогеновая лампа:

-- для отраженного света - 12/30 В/Вт;

-- для проходящего света - 12/30 В/Вт;

- источник питания - сеть переменного тока220±22/50 В/Гц;

- габаритные размеры 570х200х460 мм;

- вес не более10 кг;

- должен включать видеоокуляр предназначенный для цифровой регистрации изображения от ММ со следующими характеристиками:

-- должен иметь электронный вращающийся затвор;

-- должен иметь автоматический и ручной баланс белого и автоматический и ручной режим автоэкспозиции;

-- питание должно осуществляться от интерфейса USB;

-- должен позволять программно управлять характеристиками: размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции;

-- датчик изображения 1/2.2" КМОП;

-- размер пикселя 2,2 мкм х 2,2 мкм;

-- чувствительность к излучению длины волны 550 нм
1.2 В/Л в секунду;

-- максимальное разрешение 2592 х 1944 пикселей;

-- количество фотоприемных элементов 5МП;

-- частота обновления при разрешении 2592х1944 пикселей не менее 7 кадров/с;

-- динамический диапазон67 дБ;

-- длина волны 400-650 нм (инфракрасный фильтр);

-- вывод изображения, скорость передачи данных – USB 2.0, 480 МБит/с.

В комплект поставки ММ должны входить:

- руководство по эксплуатации микроскопом - 1 шт.;

- объектив-планахромат L MPlan 5х/0,15   беск./–   f200  FN26  WD14,47 - 1 шт.;

- объектив-планахромат L MPlan 10х/0,25   беск./–   f200  FN26  WD16 - 1 шт.;

- объектив-планахромат L MPlan 20х/0,40   беск./0  f200  FN26  WD10,5 - 1 шт.;

- объектив-планахромат L MPlan 40х/0,60   беск./0  f200  FN26  WD5,4 - 1 шт.;

- объектив-планахромат L MPlan 100х/0,80   беск./0  f200  FN26  WD3.80 - 1 шт.;

- стандартный набор переходников для различных посадочных диаметров для видеоокуляра – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение для видеоокуляра – 1 шт.
	шт.
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	7.3.
	Контрольно-измерительная система для аналоговых микросхем
	Контрольно-измерительная система для аналоговых микросхем (КИСАМ) предназначена для измерения параметров современных аналоговых микросхем при воздействии внешних факторов

В состав КИСАМ должны входить:

1) Шасси для установки встраиваемого контроллера и 17 модулей ввода/вывода сигналов совместимое с приборами стандарта PXI (Шасси) – 1 шт.

Параметры Шасси: 

- промышленный корпус формата «Евромеханика» для размещения встраиваемого контроллера и 17 модулей ввода-вывода сигналов в формате PXI Express и/или PXI;

- 1 слот PXI Express высотой 3U для установки контроллера;

- 1 системный слот PXI Express высотой 3U для управления тактированием; 

- 3 слота PXI Express высотой 3U;

- 4 гибридных слота типа PXI/PXI Express высотой 3U;

- 9 слотов PXI высотой 3U;

- шину передачи данных PCI Express со скоростью обмена до 3 ГБ/сек;

- должно иметь встроенную шину синхронизации модулей;

- питание переменным током до 240 В, 50 Гц.

2) Контроллер для шасси с возможностью подключения к интерфейсу MXI (Контроллер) – 1 шт.

Параметры Контроллера:

- обеспечение управлением шасси PXI на расстояниях до 3м;

- возможность подключения к интерфейсу MXI.

3) 128-релейный матричный коммутатор на базе электромеханических реле (МК) – 2 шт.

Параметры МК:

- должен позволять установку в шасси PXI;

- количество встроенных реле – 128 шт.;

- тип реле – электромеханическое;

- возможные конфигурации при работе в режиме матричного коммутатора: 4x32 (2-wire) или 8x16 (2-wire);

- максимальное коммутируемое напряжение – 150 В постоянного тока, 150 В (с.к.з.) переменного тока;

- максимальный коммутируемый ток – до 1 А;

- максимальный пропускаемый ток – до 2 А;

- максимальная коммутируемая мощность – до 30 Вт;

- полоса пропускания – 10 МГц;

- внутренне сопротивление (pathresistance) – 1 Ом;

- частота коммутации каналов до 110 Гц;

- размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U;

- должен обеспечивать совместимость с программным драйвером NI-Switch.

4) Цифровой мультиметр с точностью 7.5 знаков и перестраиваемым разрешением (ЦМ) – 1 шт.

Параметры ЦМ:

- должен позволять установку в шасси PXI;

- количество входных каналов – 1 шт.;

- частота дискретизации АЦП до 1.8 МГц;

- входная полоса пропускания 300 кГц;

- разрешение АЦП от 26 бит при частоте опроса 1 Гц, до 10 бит при частоте опроса 1.8 МГц;

- измерение напряжения от ±100 мВ (с разрешением 10 нВ) до ±1000 В (с разрешением 100 мкВ);

- измерение тока от ±1 мкА (с разрешением 1 пА) до ±3 А (с разрешением 1 мкА);

- измерение сопротивления от 100 Ом (с разрешением 10 мкОм) до 5 ГОм (с разрешением 10 Ом);

- измерение частоты от 1 Гц до 500 кГц;

- осциллографирование токов и напряжений с частотой опроса до 1.8 МГц;

- изоляция ±1000 В;

- размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U;

- должен обеспечивать совместимость с программным драйвером NI-DMM.

5) Восьмиканальный регистратор/осциллограф с полосой 60 МГц (РО) – 1 шт.

Параметры РО:

- должен позволять установку в шасси PXI;

- количество входных синхронных каналов – 8 шт.;

- частота дискретизации АЦП до 60 МГц/канал;

- входная полоса пропускания 60 МГц;

- разрешение АЦП – 12 бит;

- входной диапазон анализируемого сигнала от±25 мВ до ±15 В;

- входной импеданс 50 Ом, 1 Мом;

- встроенная память – 128 МБ;

- размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U;

- должен быть совместим с программным драйвером NI-Scope.

6) Универсальный модуль ввода/вывода сигналов с синхронной оцифровкой каналов (УМ) – 1 шт.

Параметры УМ:

- должен позволять установку в шасси PXI;

- количество входных аналоговых дифференциальных каналов 4 шт.;

- режим опроса аналоговых каналов – синхронный;

- частота дискретизации АЦП – 1 МГц/канал;

- разрешение АЦП –16 бит;

- входной диапазон сигналов от ±200 мВ до ±42 В;

- количество выходных аналоговых каналов – 2 шт.;

- частота дискретизации ЦАП:

-- 4 МГц в режиме генерации сигналов с одного канала;

-- 2,5 МГц в режиме генерации сигналов с двух каналов;

- разрешение ЦАП –16 бит;

- выходной диапазон сигналов – ±10 В;

- должен иметь 8 линий цифрового ввода/вывода TTL с аппаратным тактированием 10 МГц;

- должен иметь 2 счетчиков/таймеров, 20 МГц, 24 бит;

- размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U;

- должен быть совместим с программным драйвером NI-DAQmx.

7)  Программируемый источник/измеритель (ПИ) – 1 шт.

Параметры ПИ:

- должен позволять установку в шасси PXI;

- количество выходных каналов – 2 шт.;

- должен иметь служебный канал со следующими характеристиками:

-- работа в I и III квадрантах в режимах источника тока или напряжения;

-- диапазон выходных напряжений от 0 до +6 В;

-- диапазон выходных токов 0-1 А;

-- разрешение ЦАП – 16 бит;

-- разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи – 16 бит;

--должен быть неизолированный;

- должен иметь канал источника/измерителя со следующими характеристиками:

-- работа в I, II, III и IV квадрантах в режимах источника тока или напряжения;

-- диапазоны выходных напряжений – ±6 В и  ±20 В;

-- диапазоны выходных токов – от ±200 мкА до ±2 А (5 поддиапазонов);

-- разрешение ЦАП – 18 бит;

-- разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи – 18 бит;

--должен быть изолированный;

- суммарная выходная мощность – 8 Вт (46 Вт с внешним блоком питания);

- частота обновления до 3 кГц;

- возможность параллельного и последовательного соединения каналов для выдачи больших токов и напряжений;

- размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U;

- должен быть совместим с программным драйвером NI-DCPower.

8) Высокоточный программируемый источник/измеритель (ВПИ) – 1 шт.

Параметры ВПИ:

- должен позволять установку в шасси PXI;

- количество изолированных выходных каналов – 1 шт.;

- должен работать в I, II, III и IV квадрантах в режимах источника тока или напряжения;

- диапазоны выходных напряжений – ±10 В и  ±100 В;

- диапазон выходных токов от ±10 мкА до ±100 мА;

- разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи – 24 бит;

- суммарная выходная мощность – до 2 Вт;

- частота обновления до 4.2 кГц;

- размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U;

- должен быть совместим с программным драйвером NI-DCPower.

В комплект поставки КИСАМ должно входить:

- комплект инструкций по эксплуатации для основных блоков – 1 шт.;

- комплект драйверов для управления основными блоками – 1 шт.;

- плата ввода/вывода для матричного коммутатора с винтовыми клеммами с возможностью конфигурирования как матрица 4 x 32 (2-проводная) – 2 шт.;

- комплект согласованных проводов-пробников для цифрового мультиметра – 1 шт.;

- комплект измерительных согласованных кабелей для восьмиканального регистратора/осциллографа – 1 шт.;

- инструкция по безопасному использованию универсального модуля ввода/вывода сигналов с синхронной оцифровкой каналов – 1 шт.;

- измерительный кабель (1,5 м) согласования модуля ввода/вывода с объектом измерения для универсального модуля ввода/вывода сигналов с синхронной оцифровкой каналов – 1 шт.;

- комплект проводов источника питания для подключения запитывающих устройств к высокоточному программируемому источнику/измерителю – 1 шт.
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	7.4.
	Система функционального и параметрического контроля электронных устройств при испытании на импульсную электрическую прочность
	Система функционального и параметрического контроля электронных устройств при испытании  на импульсную  электрическую прочность (СФПК) предназначена для проведения испытаний полупроводниковых приборов, аналоговых, цифровых и цифро-аналоговых интегральных схем на импульсную электрическую прочность.

В состав СФПК должны входить:

1) Крейт (Шасси) формата PXI (КШ) – 1 шт., предназначен для размещения  модулей ввода/вывода сигналов и модульных измерительных приборов в формате PXI.

Параметры КШ:

- должен иметь не менее пяти слотов PXI для модулей высотой 3U;

- должен включать встроенный контроллер управления шасси с внешнего компьютера,  допускающего скорость обмена данными по внутренней шине PCI не менее 110 МБ/сек;

- должен иметь встроенную шину синхронизации модулей;

- акустический шум при температуре 0-30°С не более 38 дБА;

2) Модуль программируемого источника питания формата PXI (МПИП) – 2 шт. предназначен для обеспечения питания испытуемых  интегральных схем и полупроводниковых приборов  электрической энергией, при соответствии требованиям её параметров: напряжения и тока. Параметры МПИП:

- должен позволять установку в шасси PXI;

- количество выходных каналов не менее 3 шт.;

- режимы работы каналов: источник тока и источник напряжения;

- должен обеспечивать работу в I и III квадрантах;

- должен обеспечивать возможность параллельного и последовательного соединения каналов для выдачи больших токов и напряжений;

- должен иметь высоту 3U и занимать один слот в шасси PXI;

- разрешение ЦАП не менее 16 бит;

- разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи  не менее 16 бит;

- на неизолированном канале 0 диапазон выходных напряжений от 0 до +6 и диапазон выходных токов до 1 А; 

- на изолированном канале 1 диапазон выходных напряжений от 0 до +20В и диапазоны выходных токов от 0 до 20 мА, от 0 до 100 мА и с внешним источником питания от 0 до 1 А; 

- на изолированном канале 2 диапазон выходных напряжений от минус 20 до 0 В и диапазоны выходных токов от 0 до 20 мА, от0 до 100 мА и с внешним источником питания от 0 до 1 А; 

- суммарная выходная мощность не менее 9 Вт (не менее 46 Вт с внешним источником питания).

3) Модуль цифрового ввода-вывода на базе на базе ПЛИС формата PXI (МЦВВ) – 1 шт., предназначен для проведения функционального контроля испытуемых  цифровых интегральных схем

Параметры МЦВВ:

- должен иметь возможность установки в шасси  PXI;

- должен иметь ПЛИС XilinxVirtex-5 LX85;

- должен обеспечивать поддержку режима обмена данными по 3 каналам DMA;

- должен обеспечивать аппаратно-программное управление на базе ПЛИС вводом/выводом сигналов;

- должен обеспечивать возможность реализации собственных алгоритмов цифровой обработки сигналов, протоколов обмена данными, специализированных схем запуска и счетчиков/таймеров на базе ПЛИС;

- должен иметь высоту 3U и занимать один слот в шасси PXI;

- должен иметь совместимость с программным драйвером NI-RIO.

- тактовая частота опорного генератора не менее 40 МГц (по умолчанию);

- стабильность опорного генератора тактовой частоты не менее100 ppm; 

- количество входных дискретных каналов не менее 132 шт. с общим проводом или не менее 66 шт. дифференциальных;

- допустимые логические уровни - LVDS, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, TTL, LVTTL;

- максимальная частота тактирования дискретных каналов не менее 500 МГц (для LVDS);

- максимальный поток данных не менее 1 ГБит/сек/канал (для LVDS);

- объем встроенной памяти не менее 128 МБ DDR2.

4) Блок формирования логических уровней на базе ПЛИС формата PXI (БФЛУ) – 1 шт., предназначен для обеспечения высокоскоростного дискретного ввода/вывода c программно-выбираемыми уровнями логических сигналов на выводах испытуемых цифровых интегральных схем

Параметры БФЛУ:

- должен обеспечивать возможность монтажа на переднюю панель реконфигурируемых устройств цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС;

- должен обеспечивать  возможность изменения направления передачи данных синхронно с тактовыми сигналами;

- должен иметь тип разъемов для подключения сигнальных кабелей – 68-контаткный VHDCI;

- должен обеспечивать аппаратно-программное управление вводом/выводом сигналов посредством реконфигурируемых устройств цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС;

- должен иметь высоту  3U;

- должен иметь совместимость с программным драйвером NI-RIO;

- количество дискретных каналов ввода/вывода не менее 54 шт.;

- уровень логических сигналов – 1.8 В, 2.5 В, 3.3 В, TTL, задаваемый внешним сигналом;

- тактирование каналов – аппаратное до 100 МГц;

- максимальная скорость передачи данных не менее 200 МБит/канал.

5) Многофункциональная плата ввода/вывода на базе ПЛИС формата PXI (МФПВВ) – 1 шт., предназначен для функционального и параметрического контроля испытуемых цифро-аналоговых и аналоговых  интегральных схем

Параметры МФПВВ:

- должен иметь возможность установки в шасси  PXI;

- должен иметь  синхронный режим опроса аналоговых каналов;

- должен обеспечивать аппаратно-программное управление вводом/выводом на базе ПЛИС;

- должен иметь ПЛИС Xilinx Virtex-5 LX30;

- должен обеспечивать поддержку режима обмена данными по каналам DMA;

- должен обеспечивать возможность реализации собственных алгоритмов цифровой обработки сигналов, протоколов обмена данными, специализированных схем запуска, счетчиков/таймеров на базе ПЛИС с временным разрешением 25 нс;

- должен иметь высоту 3U;

- должен обеспечивать совместимость с программным драйвером NI-RIO;

- количество входных аналоговых каналов не менее 8 шт. с общим проводом или дифференциальные;

-частота дискретизации АЦП не менее 750 кГц/канал;

- разрешение АЦП не менее 16 бит;

- входной диапазон сигналов в пределах ±10 В;

- количество выходных аналоговых каналов не менее 8 шт.;

- частота дискретизации ЦАП не менее 1 МГц;

- разрешение ЦАП не менее 16 бит;

- выходной диапазон сигналов в пределах ±10 В;

- количество дискретных каналов ввода/вывода не менее96 шт.;

- уровень логических сигналов – TTL;

- аппаратное тактирование дискретных каналов до 40 МГц;

- стабильность опорного генератора тактовой частоты не менее 100 ppm;

- встроенная память не менее 128 кБ.

6) Модуль цифрового мультиметра  формата PXI (МЦМ) – 2 шт., предназначен для контроля значений токов и напряжений на выводах испытуемых интегральных схем и полупроводниковых приборов.

Параметры МЦМ:

- должен иметь возможность установки в шасси PXI;

- должен обеспечивать проверку диодов;

- должен иметь высоту 3U;

- должен обеспечивать совместимость с программным драйвером NI-DMM.

- количество входных каналов 1 шт;

- частота дискретизации АЦП до 1.8 МГц;

- входная полоса пропускания  не менее 300 кГц;

- разрешение АЦП от 26 бит при частоте опроса 1 Гц, до 10 бит при частоте опроса 1.8 МГц;

- измерение напряжения от ±100 мВ (с разрешением 10 нВ) до ±1000 В (с разрешением 100 мкВ);

- измерение тока от ±1 мкА (с разрешением 1 пА) до ±3 А (с разрешением 1 мкА);

- измерение сопротивления от 100 Ом (с разрешением 10 мкОм) до 5 ГОм (с разрешением 10 Ом);

- измерение частоты от 1 Гц до 500 кГц;

- осциллографирование токов и напряжений с частотой опроса до 1.8 МГц;

- изоляция не менее ±1000 В;

7) Модуль коммутатора формата PXI (МК) – 1 шт., предназначен для обеспечения возможности переключения испытуемых интегральных схем и полупроводниковых приборов в различные режимы включения при функциональном и  параметрическом контроле.

Параметры МК:

- должен иметь тип реле – электромеханический без фиксирования; 

- должен обеспечивать совместимость с программным драйвером NI-DMM;

- количество независимых реле не менее 53 шт.;

- максимальное коммутируемое напряжение  не менее 100 В;

- максимальный коммутируемый ток  не менее 2 А;

- максимальная коммутируемая мощность не менее 60 Вт;

- количество одновременно коммутируемых каналов на максимальной мощности не менее 40 шт.;

- термоЭДС не менее 12 мкВ;

- полоса пропускания с оконечной нагрузкой 50 Ом не менее 51 МГц;

- время срабатывания реле в пределах от 1 мс до 3,4 мс.

В комплект поставки СФПК должно входить:

- комплект инструкций по эксплуатации для основных блоков – 1 шт.;

- комплект драйверов для управления основными блоками – 1 шт.;

- кабель для подключения крейта (шасси) к компьютеру длиной не менее 3 метров – 1 шт.;

- интерфейсная плата управления, устанавливаемая в компьютер на шину PCI Express – 1 шт.
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	8.
	Научное оборудование для исследований воздействий на интегральные схемы от отдельных ядерных частиц в ИЭПЭ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для исследований воздействий на интегральные схемы от отдельных ядерных частиц в ИЭПЭ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения исследований воздействия отдельных ядерных частиц на современные аналоговые и цифровые интегральные схемы методом лазерной имитации
	
	

	8.1.
	Осциллограф цифровой запоминающий TektronixTDS 3034C
	Осциллограф цифровой запоминающий TektronixTDS 3034C (ОЦЗ) предназначен для работы в составе пикосекундных лазерных имитационных комплексов ПИКО-3, ПИКО-4 и ФЕМТО-1 и служит для оперативного контроля характеристик их внутренних электронных блоков в процессе эксплуатации.

ОЦЗ должен иметь:

- портативный дизайн;

- цветной ЖК-дисплей;

- 4 независимых канала (1 МОм/50 Ом);

- цифровую дискретизацию и просмотр сигнала в реальном времени;

- порты для связи с периферийным оборудованием: USB host, Ethernet;

- переключаемый интерфейс на русском и английском языках.

Параметры ОЦЗ:

- полоса пропускания не хуже 300 МГц;

- дискретизация 2,5 ГГц;

- память 10 кБайт/кан.;

- вертикальное разрешение 9 бит;

- развёртка по вертикали 1 мВ...10 В/дел., по горизонтали 2 нс...10 с/дел.;

- вес не более 3,5 кг.

В комплект поставки ОЦЗ должны входить:

- пассивный пробник 500 МГц - 4 шт.;

- шнур питания - 1 шт.;

- руководство пользователя - 1 шт.;

- компакт-диск с документацией и специальным программным обеспечением – 1 шт.
	шт.
	1

	8.2.
	Анализатор профиля лазерного луча Ophir-Spiricon BGP-USB-L11059
	Анализатор профиля лазерного луча Ophir-Spiricon BGP-USB-L11059 (АПП) предназначен для работы в составе пикосекундных лазерных имитационных комплексов РАДОН-8, ПИКО-3, ПИКО-4 и ФЕМТО-1 и служит для регистрации поперечного распределения энергии излучения в объектной плоскости.

АПП должен иметь:

- ПЗС-камеру (сенсор) высокого разрешения L11059 с большим поперечным размером, оснащенную USB-интерфейсом;

- специальный расщепитель луча LBS-300-BB для измерений профиля лазерного луча «на проход» (для измерения отводится малая доля энергии лазерного луча);

Параметры АПП:

- поперечный размер сенсора не менее 20 мм;

- спектральный диапазон от 0,2 до 1,1 мкм;

- разрешение сенсора: не менее 8 Мпикс.;

- динамический диапазон: не менее 55 дБ;

- линейность амплитудной характеристики не хуже 1%;

- частота кадров: не менее 3 с-1 (для полного разрешения).

В комплект поставки АПП должны входить:

- нейтральные фильтры – 3 шт.;

- универсальный блок питания – 1 шт.;

- USB-кабель соединительный – 1 шт.;

- кабель синхронизации – 1 шт.;

- компакт диск с документацией и специальным программным обеспечением (1 шт.), позволяющим измерять стандартные параметры лазерного луча (эллиптичность, гауссовое фитирование, эксцентриситет, однородность, стабильность положения), а также отображать 2D- и 3D-профиль пучка в режиме однократного запуска (для коротких лазерных импульсов) и в режиме реального времени (для непрерывных лазерных пучков).
	шт.
	1

	8.3.
	Инфракрасная камера
	Инфракрасная камера (ИКК) предназначена для работы в составе автоматизированного лазерного имитационного комплекса ПИКО-4 с целью обеспечения инфракрасной визуализации активных областей исследуемых изделий микроэлектроники, установленных под микроскопом, в том числе при наблюдении с тыльной стороны (со стороны подложки).

ИКК должна иметь:

-портативный дизайн для установки на лазерный микроскоп;

-установочный стандарт: C-mount;

-тип матрицы: InGaAs;

-переключаемое усиление и время экспозиции;

-коррекция неравномерности для каждого пикселя;

-непрерывный режим работы (накопление изображений при максимальной скорости кадров);

-режим “ImageonDemand” (триггерное накопление изображения);

-соединение с ПК: GigE (гигабитный Ethernet);

-встроенную систему охлаждения на элемент Пельтье для применений с большими временами экспозиции или для температурных измерений.

Параметры ИКК:

-разрешение не менее: 660 x 480 пикс.;

-диапазон чувствительности от 0,9 до 1,7 мкм (SWIR);

-формат - монохромный 12 бит;

-встроенный аналого-цифровой преобразователь – 14 бит;

-вес не более 2 кг.

В комплект поставки должны входить:

- кабель питания (2 м) – 1 шт.;

-руководство по установке и использованию (в электронном виде) – 1 шт.
	шт.
	1

	8.4.
	Измеритель энергии импульсов лазерного излучения
	Измеритель энергии импульсов лазерного излучения (ИЭЛ) предназначен для контроля энергии выходных импульсов пикосекундных лазерных имитационных комплексов РАДОН‑8, ПИКО‑3, ПИКО‑4 и ФЕМТО‑1.

Параметры ИЭЛ:

- должен иметь универсальное устройство индикации с цветным дисплеем OphirVega, имеющее компактный дизайн, и позволяющее проводить измерения энергии и средней мощности лазерных импульсов в широком диапазоне длин волн и длительностей импульсов;

- должен позволять смену диапазонных измерительных головок, совместимых с универсальным устройством индикации;

- должен иметь встроенное программное обеспечение, позволяющее производить накопление и статистическую обработку измерений (минимальное, максимальное и среднее значение, стандартное отклонение);

- должен иметь возможность подключения к ПК для сбора и анализа измеренных данных;

- должен иметь возможность автономной работы от встроенного аккумулятора.

- должен включать универсальное устройство индикации OphirVega со следующими характеристиками:

-- совместимость с фотодиодными, пироэлектрическими и термопарными измерительными головками Ophir;

-- цветной дисплей разрешением не менее 320х240 пикселей;

-- максимальная частота входных импульсов не менее 4000 Гц;

-- интерфейсы: USB и аналоговый (1, 2, 5 или 10 В);

-- габариты не более 220х120х50 мм.

- должен включать чувствительную фотодиодную измерительную головку Ophir PD10-PJ со следующими характеристиками:

-- диаметр входной апертуры: не менее 10 мм;

-- спектральный диапазон длин волн: 0,2…1,1 мкм;

-- точность измерения: не хуже 5%;

-- минимальная измеряемая энергия: не более 10 пДж;

-- уровень шума: не более 1 пДж;

-- максимальная частота измерений: не менее 20 кГц.

- должен включать стандартную фотодиодную измерительную головку Ophir PD10 со следующими характеристиками:

-- диаметр входной апертуры: не менее 10 мм;

-- спектральный диапазон длин волн: 0,2…1,1 мкм;

-- точность измерения: не хуже 5%;

-- диапазон измеряемой энергии: 5 нДж…20 мкДж;

-- максимальная частота измерений: не менее 20 кГц.

- должен включать пироэлектрическую измерительную головку Ophir PE10-C со следующими характеристиками:

-- диаметр входной апертуры: не менее 12 мм;

-- спектральный диапазон длин волн: 0,15…2,1 мкм;

-- точность измерения: не хуже 3%;

-- диапазон измеряемой энергии: 2 мкДж…10 мДж;

-- максимальная частота измерений: не менее 5 кГц.

- должен включать пироэлектрическую измерительную головку для мощного излучения Ophir PE50BF-DIF-C со следующими характеристиками:

-- диаметр входной апертуры: не менее 45 мм;

-- спектральный диапазон длин волн: 0,15…3 мкм;

-- точность измерения: не хуже 3%;

-- диапазон измеряемой энергии: 2 мДж…10 Дж;

-- максимальная частота измерений: не менее 5 кГц.

В комплект поставки ИЭЛ должно входить:

- руководство пользователя – 1 шт.;

- компакт-диск с документацией и специальным программным обеспечением -1 шт.;

- сертификат о внесении в Государственный реестр средств измерений – 1 шт.
	шт.
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	9.
	Научное оборудование для разработки сверхвысокочастотной электронной компонентной базы в ИЭПЭ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для разработки сверхвысокочастотной электронной компонентной базы в ИЭПЭ НИЯУ МИФИ предназначено для разработки и испытаний сверхвысокочастотной электронной компонентной базы
	
	

	9.1.
	Цифровой запоминающий осциллограф «AgilentDSO9404A»
	Цифровой запоминающий осциллограф «AgilentDSO9404A» (ЦЗО) предназначен для анализа высокочастотных и СВЧ сигналов.

ЦЗО должен:

- иметь возможность проводить измерения амплитуды и фазы сигнала;

- иметь функцию маркерных измерений;

- иметь функцию внешнего запуска.

Параметры ЦЗО:

-количество каналов: не менее 4;

-полоса пропускания: не менее 4 ГГц;

-частота дискретизации: не менее 20 Гвыб./с;

-объем памяти: не менее 20 М точек;

- должен иметь цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 15 дюймов (23 см);

-высота: не более 33 см;

-ширина: не более 43 см;

-глубина: не более 23 см;

-вес: не более 11,8 кг.

В комплект поставки ЦЗО должны входить:

-пассивный щуп N2873A 500 МГц- 4 шт.;

-сумка для аксессуаров – 1 шт.;

-компакт диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.;

-сетевой шнур (2 м)– 1 шт.;

-крышка передней панели – 1 шт.;

-клавиатура – 1 шт.;

-мышь – 1 шт.;

-стилус – 1 шт.
	шт.
	1

	9.2.
	Комплекс высокопроизводительных рабочих станции, в составе:

9.2.1. Системный блок– 5 шт.;

9.2.2. Монитор – 10 шт.;

9.2.3. Источник бесперебойного питания – 5 шт.

9.2.4. Сетевой принтер - 1 шт.
	Комплекс высокопроизводительных рабочих станций предназначен для проектирования сверхвысокочастотных интегральных схем и элементов систем радиочастотной идентификации (RFID).

1) Системный блок (СБ) должен быть со следующими характеристиками: 

- тип корпуса Minitower (4U) с возможностью установки в стойку;

- чипсет Intel C602;

- должен иметь звуковую карту не хуже RealtekALC262;

- должен иметь встроенные контроллеры Intel 82579 и 82574;

-количество портов USB 3.0 не менее 4 шт.;

-количество портов USB 2.0 не менее 5 шт.;

-количество разъемов IEEE 1394a не менее 2 шт.;

-количество разъемов для микрофонане менее 2 шт.;

-количество разъемов для наушников не менее 1 шт.;

-количество интерфейсовRJ-45 не менее 2 шт.;

-мощность встроенного блока питания не менее 800 Вт;

-КПД встроенного блока питания не менее 90%;

-количество слотов PCIeGen3x16 не менее 2 шт.;

-количество слотов PCIeGen2x8 не менее 1 шт.;

-количество слотов PCIeGen2x4 не менее 1 шт.;

-количество слотов PCIe не менее 1 шт.;

-количество отсеков 5,25’’ не менее 2 шт.;

-количество отсеков 3,5’’ не менее 3 шт.;

- должен иметь встроенный контроллер SATA 6 ГБит/сек, обеспечивающий поддержку RAID с уровнями защиты 0,1,5,10;

- габаритные размеры (В×Ш×Г) не более 44×17×46 см;

- должен включать не менее двух процессоров со следующими характеристиками:

--архитектура ядра процессора Sandy Bridge-EP;

--тактовая частота процессора не менее 2 ГГц;

--максимальная тактовая частота процессора с технологией Turbo Boost не менее 2,5 ГГц;

--скоростьQPI не менее 7,2 Мп/с;

--количество соединений QPI не менее 2;

--набор команд не менее 64 бит;

--расширение набора команд -AVX;

--технологический процесс изготовления не более 32 нм;

--масштабируемость не хуже 2S;

--максимальное потребление не более 95 Вт;

--количество ядер процессора не менее 6 шт.;

-- объем кэш-памяти процессора не менее 15 МБ;

--должен иметь поддержку технологии Hyper-Threading;

-- типовая рабочая температура корпуса не более 78°С;

-- размер корпуса процессора (Д×Ш) не более 53×45 мм;

-- поддерживаемые разъемы, FCLGA2011;

- должен включать ОЗУ DDR3 со следующими характеристиками:

-- суммарный объём ОЗУ не менее 16 ГБ;

-- тактовая частота ОЗУ не менее 1600 МГц;

- должен включать жесткий диск со следующими характеристиками: 

-- объем жесткого диска не менее 1 ТБ;

-- тип интерфейса SATA;

-- скорость вращения плоскостей не менее 7200 об/мин.;

- должен включать встроенный оптический приводDVD+RW;

- должен включать видеокарту (видеоадаптер) со следующими характеристиками:

-- тип - дискретный с технологией CUDA;

-- количество ядер CUDA не менее 256;

-- скорость вычислений на одинарной точности не менее 486 ГФлоп;

-- скорость вычислений на двойной точности не менее 240 ГФлоп;

-- количество двухканальных видеовыходов (DVI-I) не менее 1 шт.;

--количество цифровых выходов не менее 2 шт.;

--количество аналоговых выходов не менее 1 шт.;

-- должна обеспечивать максимальное цифровое разрешение экрана не хуже 2560×1600 (на частоте 60 Гц);

-- объем видео ОЗУ не менее 2 ГБ;

-- интерфейс памяти не хуже 256-бит;

-- тип ОЗУ не хуже GDDR5;

-- пропускная способность памятине менее 89 ГБ/сек.;

-- тип шины видеоадаптера PCI-E;

-- должна иметь поддержку технологии NVIDIASLI;

-- должна обеспечивать совместимость с программным обеспечением для управления рабочим столом NVIEW;

-- максимальная потребляемая мощность не более 150 Вт;

-- уровень шума не более 30 дБ.

- должен обеспечивать комфортную работу специального программного обеспечения HPPerformanceAdvisor, HPRemoteGraphicsSoftware, HPProtectToolsSecurity, HPPowerAssistant
В комплект поставки СБ должно входить:

- операционная система Windows 7 64-bit Pro – 1 шт.;

- комплект руководств по эксплуатации к составным частям СБ - 1 шт.; 

- мышь с интерфейсом USB - 1 шт.;

- клавиатура c интерфейсомUSB – 1 шт.;

- компакт-диски с драйверами устройств – 1 компл.; 

- набор соединительных кабелей – 1 шт.

2) Монитор должен быть со следующими характеристиками:

- диагональ не менее 24”;

- должен иметь поддержку технологии IPS (плоскостного переключение);

-контрастность не менее 1000:1;

-время переключения не более 6 мс;

- разрешение не менее 1920×1200;

-яркость не менее 350 кд/куб.м;

-угол обзора по вертикали и горизонтали не менее 178°;

-поддерживаемый диапазон частот обновления изображения не менее 80 кГц (по горизонтали);

- количество USB-портов не менее 4 шт.;

-количество портов DVI не менее 1 шт.;

-количество портов HDMI не менее 1 шт.;

-диапазон питающих напряжений не хуже от 90 до 265 В (от 50 до 60 Гц);

- должен иметь поддержку технологии Energy Star;

- должен иметь поддержку технологии EPEAT;

-типовое значение потребляемой мощности не более 48 Вт;

-максимальное значение потребляемой мощности в режиме ожидания не более 0,5 Вт;

-диапазон рабочих температур от 5 до 35°С;

-габаритные размеры не более 57×24×43 см;

В комплект поставки монитора должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.; 

- набор соединительных кабелей - 1 шт.;

- компакт-диск с драйверами – 1 шт.

3) Источнику бесперебойного питания (ИБП) должен быть со следующими характеристиками:

-резервная мощность не менее 1400/950 ВА/Вт;

- суммарная мощность не менее 1400/950 ВА/Вт;

-минимальное номинальное входное напряжение не более 220 В;

-максимальное номинальное входное напряжение не менее 240 В;

-минимальное значение частоты входного напряжения не более 50 Гц;

-максимальное значение частоты входного напряжения не менее 60 Гц;

-количество фаз не менее 1 шт.;

-тип входного соединения С13;

-форма выходного сигнала при работе от батарей синусоида;

-номинальное выходное напряжение при работе от батарейне менее 220 В;

-искажения выходного сигнала при полной нагрузке не более 5%;

-тип выходного соединения С14;

-количество выходных розеток не менее 6 шт.;

-время работы от батарей при полной нагрузке не менее 5 мин.;

-время работы от батарей при 50% нагрузке не менее 15 мин.;

-типовое время заряда батарей (до 90…95% емкости) не более 3 часов;

-должен иметь интерфейсные порты USB, RS232;

-габаритные размеры (Ш×Г×В) не более 150×390×193 мм;

-вес не более 17 кг;

В комплект поставки ИБП должны входить:

- компакт диск со специальным программным обеспечением HP Power Protector – 1 шт.; 

- компакт диск с документацией – 1 шт.; 

- последовательный интерфейсный кабель длиной не менее 1,83 м – 1 шт.; 

- не менее 2 кабелей питания IEC.

4) Сетевой принтер (СП) должен быть со следующими характеристиками:

-тип печати черно-белая;

- максимальное разрешение не менее 1200×1200 dpi;

-максимальная скорость печати не менее 33 стр./мин;

- должен обеспечивать автоматическую двухстороннюю печать;

-максимальный формат печати А4;

-тактовая частота процессора не менее 600 МГц;

-объем встроенной ОЗУ не менее 128 МБ;

-необходима поддержка языков управления HPPCL 5e; HPPCL 6; эмуляции HP Postscript 3-го уровня;

-количество разъемов USB не менее 1 шт.;

-количество разъемов LAN не менее 1 шт.;

- должен иметь встроенный контроллер сети Ethernet 10/100/1000 Base-TX.
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	9.3.
	Ноутбук
	Ноутбук предназначен для проведения вычислений и управления элементами высокопроизводительной рабочей станции.

Требования к ноутбуку:

-процессор Corei3 (3110М) с тактовой частотой не менее 2400 МГц;

-количество ядер процессора не менее 2;

-объем кэш-памяти не менее 3 МБ;

-чипсет HM76 Express;

-тип видеоподсистемы -дискретная;

-наименование видеоподсистемы, RadeonHD7650M;

-объем видеопамяти не менее 1 ГБ;

-диагональ экрана не менее 15,6’’;

-разрешение экрана не менее 1366×768;

-тип ОЗУ не хуже DDR3;

-объем ОЗУ не менее 4096 МБ;

-объем жесткого диска не менее 500 ГБ;

-скорость вращения шпинделя жесткого диска не менее 5400 об./мин.;

-необходимо наличие встроенного привода DVD-RW SuperMulti;

-количество портов USB 2.0 не менее 2;

-количество портов USB 3.0 не менее 2;

-должен иметь предустановленную операционную системуWindows 7 Pro 64-bit;

-габаритные размеры (Ш×Г×В) не более 38×26×3 см;

-вес не более 2,5 кг.

В комплект поставки ноутбука должны входить:

- руководство по эксплуатации, 1 шт. 

- компакт-диск с программным обеспечением, 1 шт.

- батарея – 1 шт.;

- сетевой адаптер – 1 шт.
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	9.4.
	Суперкомпьютер Tesla Meijin IntelXeon
	Суперкомпьютер Tesla Meijin IntelXeon(СКТ) предназначен для расчета физических процессов в сверхвысокочастотных интегральных схемах при радиационном воздействии.

Параметры СКТ:

- должен включать серверную платформу со следующими характеристиками:

-- скорость системной шины QPI не менее 8 ГТ/с;

-- количество слотов памяти не менее 16;

-- тип памяти 1600/1333/1066/800 МГц DDR3;

-- поддержка видео G200;

-- разъем PCI-Express 3.0: 4×16;

-- разъем PCI-Express 3.0: 2× 8(1в режиме ×16);

-- разъем PCI-E 1×4;

-- количество портов SATA II не менее 8;

-- количество портов SATA III не менее 2;

-- количество портов USB 2.0 не менее 9;

-- количество портов VGA не менее 1;

-- количество сетевых портов RJ45 не менее 2;

-- количество сетевых портов IPMI RJ45 не менее 1;

-- количество портов Fast UART 16550 не менее 1; 

-- корпус 4U;

-- мощность блока питания не менее 1600 Вт;

-- количество отсеков для дисков 3,5” SAS/SATA с горячей заменой не менее 8;

-- количество отсеков для дисков 5,25” не менее 3;

-- количество фиксированных отсеков 3,5 не менее 1;

- должен включать процессор со следующими характеристиками:

-- количество процессоров не менее 2-х;

-- ядро SandyBridge-EP;

-- число ядер не менее 8;

-- тактовая частота ядра не менее 2,9 ГГц;

-- скорость QPI не менее 8 ГТ/с;

-- объем кэш-памяти L3 не менее 20 МБ;

- должен включать оперативную память со следующими характеристиками:

-- количество модулей памяти не менее 8;

-- тип памяти DDR3 PC12800;

--частота не менее 1600 МГц;

-- пропускная способность не менее 12800 МБ/с;

-- латентность CL11;

- должен включать вычислительный процессор со следующими характеристиками:

-- количество вычислительных процессоров не менее 4;

-- число потоковых ядер процессора не менее 2490;

-- тактовая частота ядер не менее 700 МГц;

-- тактовая частота памяти не менее 5200 МГц;

-- производительность операций с плавающей запятой двойной/одинарной точностью (пиковая) не менее 1 ТФлоп/ 3,5 ТФлоп;

-- полоса пропускания памяти не менее 200 ГБ/c;

-- объем специальной памяти не менее 5 ГБ;

-- разрядность шины памяти не менее 380 бит;

-- тип памяти GDDR5;

-- интерфейс шины: PCI Express 3.0 16×;

-- охлаждение с помощью радиатора;

-- должен обеспечивать поддержку операционных систем Windows 8/7/Vista/XP, Linux;

- должен включать SSD накопитель со следующими характеристиками:

-- количество SSD накопителей не менее 1 шт.;

-- объем накопителя не менее 240 ГБ;

-- скорость передачи данных при чтении до550 МБ/с;

-- скорость передачи данных при записи до 520 МБ/c;

-- пропускная способность интерфейса не менее 6 ГБит/c;

-- должен обеспечивать поддержку интерфейса SATA III;

-- форм-фактор - 2,5”;

- должен включать жесткий диск со следующими характеристиками:

-- количество жестких дисков не менее 2 (с возможностью расширения до 8);

-- объем накопителя не менее 3 ТБ;

-- средняя задержка не более 4,2 мс;

-- буфер не менее 64 МБ;

-- гидродинамический тип подшипника;

-- скорость передачи данных из буфера на диск не менее 150 МБ/с;

-- скорость вращения плоскостей не менее 7200 об/мин;

-- количество головок не менее 6;

-- количество дисков не менее 3;

-- пропускная способность интерфейса не менее 6 ГБит/c;

-- поддержка интерфейса SATA III с технологией NCQ;

-- форм-фактор 3,5”;

- должен включать дисковод со следующими характеристиками:

-- количество дисководов не менее 1 шт.;

-- буфер 4 МБ;

-- поддержка дисков BDXL;

-- поддержка интерфейса SATA;

- должен включать контроллер PCI Express со следующими характеристиками:

-- поддержка стандартных уровней RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60;

-- объем памяти 512 МБ;

-- поддержка интерфейса PCI Express 2.0 ×8;

-- количество внутренних портов не менее 2;

-- поддержка дисков SATA, SAS (до 32 устройств);

-- скорость передачи данных до 6 ГБ/c на порт.

- должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему Windows 7 UltimateEdition (64-бит);

В комплект поставки СКТ должны входить:

- руководство по эксплуатации, 1 шт.;

- комплект компакт-дисков со специальным программным обеспечением и драйверами – 1 шт.;

- набор соединительных кабелей – 1 шт.
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	9.5.
	Система измерения шумовых параметров 
	Система измерения шумовых параметров предназначена для зондовых и коаксиальных измерений шумовых параметров сверхвысокочастотных полупроводниковых приборов.

Система измерения шумовых параметров (СИШП) должна состоять из двух тюнеров импеданса «MT982AL02» со следующими характеристиками:

- должен иметь интерфейсы управления по протоколам USB и TCP/IP;

-должен иметь WEB интерфейс для доступа по http протоколу с использованием стандартного браузера;

- должен иметь бесконтактный метод перемещения зондов при трансформации импеданса;

- должен иметь совместимость с векторными анализаторами цепей PNA-X фирмы Agilent Technologies.

-минимальная рабочая частота не более 0,8 ГГц;

-максимальная рабочая частота не менее 18 ГГц;

-диапазон перестройки КСВ не менее 10:1;

-максимальная допустимая мощность непрерывного ВЧ сигнала не менее 50 Вт;

-вносимые потери не более 0,4 дБ;

-шаг регулировки зондов не более 1,5875 мкм;

-шаг регулировки каретки не более 19,96 мкм.

В комплект поставки СИШП должны входить:

- источник питания MT1020F - 2 шт.;

-USB кабель -2 шт.;

-Ethernet кабель - 2 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

-прецизионный коаксиальный СВЧ адаптер 7-3,5 мм (розетка) - 4 шт., со следующими характеристиками:

-- КСВ на частотах до 4 ГГц не более 1.04:1;

-- КСВ на частотах 4…18 ГГц не более 1.08:1;

-- вносимые потери не более 0,08 дБ;

-- импеданс – 50 Ом;

-тарированный ключ для СВЧ разъемов 3,5 мм с нормированным крутящим моментом - 1 шт.;

- фазостабильная СВЧ кабельная сборка 3,5(m)-3,5(m) 24 дюйма - 2 шт., со следующими характеристиками:

-- разъемы: 3,5 мм (вилка) – 3,5 мм (вилка);

-- диапазон частот от 0 до 26,5 ГГц;

-- длина не менее 609,6 мм;

-- КСВ не более 1.35;

-- вносимые потери в кабеле не более 1,34 дБ.

- фазостабильная СВЧ кабельная сборка 3,5(m)-3,5(m) 36 дюймов - 5 шт., со следующими характеристиками:

-- разъемы: 3,5 мм (вилка) – 3,5 мм(вилка);

-- диапазон частот: DС - 26,5 ГГц;

-- длина не менее 914,4 мм;

-- КСВ: не более 1,35;

-- вносимые потери в кабеле не более 2,01 дБ;

-ключ для СВЧ разъемов ASSY 5/16-8IN LB с нормированным крутящим моментом - 1 шт.;

- СВЧ адаптер коаксиальный 3,5(m)- 3,5(f) - 4 шт., со следующими характеристиками:

-- КСВ на частотах до 18 ГГц не более 1.05:1;

-- вносимая электрическая длина не более 16,5 мм.

- специализированное программное обеспечение измерения шума – 1 шт., должно обеспечивать:

-- автоматическое переключение между измерением характеристик коэффициента шума и значения мощности;

-- получение доступа к настройкам тюнеров из самостоятельно разрабатываемого программного обеспечения.

- специализированное программное обеспечение контроля измерительной системы – 1 шт., должно обеспечивать:

-- определение зависимости выходной мощности исследуемого устройства от комплексного коэффициента передачи согласующих цепей по входу и выходу;

-- измерение минимального коэффициента шума, поиск комплексного коэффициента передачи согласующих цепей на входе устройства при котором шум будет минимальным; 

-- определение зависимости коэффициента шума и усиления от комплексного коэффициента передачи согласующих цепей на входе исследуемого устройства, частоты сигнала и напряжения смещения; 

-- обеспечивать ускоренный метод поиска минимального коэффициента шума путем работы тюнера в наборе заранее известных предварительно охарактеризованных физических положениях зондов тюнера, а также перестройки частоты при фиксированных положениях зонда тюнера;

-- совместимость с векторными анализаторами цепей PNA-X фирмы Agilent Technologies.

- специализированное программное обеспечение с набором DLL библиотек – 1 шт., должно обеспечивать:

-- написание программного обеспечения доступа к настройкам тюнеров;

-- автоматическое переключение между измерением характеристик коэффициента шума и значения мощности;

-- разработку базы данных характеристик исследованных компонентов микро и наноэлектроники.
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	10.
	Научное оборудование для исследований сложно-функциональных сверхбольших интегральных схем в ИЭПЭ НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для исследований сложно-функциональных сверхбольших интегральных схем в ИЭПЭ НИЯУ МИФИ предназначено для исследования радиационного поведения сложно-функциональных сверхбольших интегральных схем и оптоэлектроники.
	
	

	10.1.
	Универсальная контрольно-измерительная система тип 1
	Универсальная контрольно-измерительная система тип 1 (УКИС1) предназначена для исследования радиационного поведения сложно-функциональных цифровых сверхбольших интегральных схем (микропроцессоры) с расширенной системой параметров/критериев.

УКИС1 должна включать:

1) Шасси с встроенным контроллером (Шасси) для установки 5 модулей ввода/вывода сигналов стандарта PXI и PXIe – 1 шт, со следующими характеристиками:

-промышленный корпус формата «Евромеханика»

- 3 гибридных слота типа PXI/PXIExpress;

- 2 слота PXIExpress;

- шина передачи данных PCIExpress со скоростью обмена до 1 ГБ/сек, до 250 МБ/сек на слот;

- наличие встроенной шины синхронизации модулей;

- иметь встроенный контроллерMXI-ExpressCard;

- питание переменным током до 240 В, 50 Гц.

2) 3-х канальный программируемый источник питания  стандарта PXI (ПИП) – 2 шт., со следующими характеристиками:

- шина PXI;

- количество выходных каналов – 3;

- режимы работы каналов – источник тока, источник напряжения;

- работа в I и III квадрантах;

- разрешение ЦАП – 16 бит;

- разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи – 16 бит;

- канал 0: диапазон выходных напряжений от 0 до +6 В, диапазон выходных токов до 1 А неизолированный;

- канал 1: диапазон выходных напряжений от 0 до +20 В, диапазоны выходных токов 0-20 мА и 0-100 мА (0-1 А с внешним блоком питания), изолированный;

- канал 2: диапазон выходных напряжений от -20 до 0 В, диапазон выходных токов 0-20 мА и 0-100 мА (0-1 А с внешним блоком питания), изолированный;

- суммарная выходная мощность –46 Вт с внешним блоком питания;

- должен обеспечивать возможность параллельного и последовательного соединения каналов для выдачи больших токов и напряжений;

- размер: 1 слот в шасси PXI высотой 3U.

3) Высокоскоростной логический анализатор/генератор (ВЛАГ) – 1 шт., со следующими характеристиками:

- должен иметь программируемые уровни логических сигналов;

- должен иметь встроенный модуль параллельных параметрических измерений;

- шина - PXIe;

- количество дискретных каналов ввода/вывода – 24;

- уровень логических сигналов – программируемый от -2.0 В до 7 В с шагом в 16 бит;

- должен обеспечивать возможность независимого задания различных логических уровней для каналов;

- должен обеспечивать возможность независимого задания задержек для каналов с разрешением 30 пс;

- поддержка Z-состояний и смены направления в любом такте;

- сравнение принятых данных с эталоном в реальном времени;

- тактирование каналов – аппаратное до 200 МГц;

- встроенная память – 64 МБ/канал;

- встроенный модуль параллельных параметрических измерений;

- уровни напряжений параметрического источника-измерителя от -2 до +7 В, и токов от -32 до 32 мА в восьми диапазонах;

- поддержка аппаратно-исполняемых скриптов управления генерацией;

- размер – 2 слота в шасси PXIe высотой 3U;

4) Реконфигурируемый модуль цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС (МЦОС) – 1 шт., со следующими характеристиками:

- шина PXI Express;

- ПЛИС XilinxVirtex-5 SX50T;

- должен обеспечивать расширенные возможности цифровой обработки сигналов;

- опорный генератор тактовой частоты – 40 МГц (по умолчанию);

- стабильность опорного генератора тактовой частоты – 50 ppm;

- должен иметь поддержку режима обмена данными по 16 каналам DMA;

- количество входных дискретных каналов – 132 с общим проводом или 66 дифференциальных;

- допустимые логические уровни - LVDS, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, TTL, LVTTL;

- максимальная частота тактирования дискретных каналов – 500 МГц (для LVDS);

- максимальный поток данных – до 1 ГБит/сек/канал (для LVDS);

- встроенная память – 512 МБDDR2;

- управление вводом/выводом сигналов – аппаратно-программное на базе ПЛИС;

- поддержка режима прямого обмена данными (peer-to-peer) с измерительными модулями PXIExpress на скоростях до 800 МБ/сек;

- должен обеспечивать возможность реализации собственных алгоритмов цифровой обработки сигналов, протоколов обмена данными, специализированных схем запуска, счетчиков/таймеров и т.п. на базе ПЛИС;

- размер – 1 слот в шасси PXI Express высотой 3U.

5) Реконфигурируемый модуль цифро/аналоговой обработки сигналов на базе ПЛИС (МЦАОС) – 1 шт., со следующими характеристиками:

- шина PXI;

- ПЛИС XilinxVirtex-5 LX30;

- должен обеспечивать расширенные возможности цифровой обработки сигналов;

- опорный генератор тактовой частоты – 40 МГц (по умолчанию);

- стабильность опорного генератора тактовой частоты – 50 ppm;

- должен иметь поддержку режима обмена данными по 16 каналам DMA;

- 96 цифровых линий ввода вывода с частотой не менее 40 МГц;

- 8 аналоговых входов с разрешением 16 бит и частотой дискретизации не хуже 200 квыб/с., диапазон входных напряжений 10В..10В;

- 8 аналоговых выходов с разрешением 16 бит и частотой обновления не менее 1МS/с/ диапазон выходных напряжений -10 В.. 10 В;

- управление вводом/выводом сигналов – аппаратно-программное на базе ПЛИС;

- должен обеспечивать возможность реализации собственных алгоритмов цифровой обработки сигналов, протоколов обмена данными, специализированных схем запуска, счетчиков/таймеров и т.п. на базе ПЛИС;

- размер – 1 слот в шасси PXI Express высотой 3U.

В комплект поставки УКИС1 должно входить:

- комплект инструкций по эксплуатации на основные блоки системы – 1 шт.;

- комплект драйверов для управления основными блоками системы – 1 шт.;

- соединительный кабель длиной 3 м для шасси - 1 шт.;

- кабель NISCH68-C68-D4 длиной 1,5-2 м для высокоскоростного логического анализатора/генератора - 2 шт.;

- кабель SCH68-68-RMIO длиной 2 м для реконфигурируемого модуля цифро/аналоговой обработки сигналов - 3 шт.
	шт.
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	10.2.
	Универсальная контрольно-измерительная система тип 2
	Универсальная контрольно-измерительная система тип 2 (УКИС2) предназначена для исследования радиационного поведения сложно-функциональных цифровых сверхбольших интегральных схем (программируемые логические интегральные схемы) с расширенной системой параметров/критериев.

УКИС2 должна включать:

1) Шасси для установки 9 модулей ввода/вывода сигналов стандарта PXI, PXIe – 1 шт., со следующими характеристиками:

-- промышленный корпус формата «Евромеханика»;

-- 3 слота PXIExpress высотой 3U;

-- 5 гибридных слотов типа PXI/PXIExpress высотой 3U;

-- 1 слот для установки контроллера связи с ПК

-- шина передачи данных PCIExpressGen2 со скоростью обмена до 1 ГБ/сек, до 250МБ/сек на слот;

-- должно иметь встроенную шину синхронизации модулей;

-- питание переменным током до 240 В, 50 Гц;

2) 3-х канальный программируемый источник питания  стандарта PXI (ПИП) – 3 шт., со следующими характеристиками:

- шина PXI;

- количество выходных каналов – 3;

- режимы работы каналов – источник тока, источник напряжения;

- работа в I и III квадрантах;

- разрешение ЦАП – 16 бит;

- разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи – 16 бит;

- канал 0: диапазон выходных напряжений от 0 до +6 В, диапазон выходных токов до 1 А неизолированный;

- канал 1: диапазон выходных напряжений от 0 до +20 В, диапазоны выходных токов 0-20 мА и 0-100 мА (0-1 А с внешним блоком питания), изолированный;

- канал 2: диапазон выходных напряжений от -20 до 0 В, диапазон выходных токов 0-20 мА и 0-100 мА (0-1 А с внешним блоком питания), изолированный;

- суммарная выходная мощность –46 Вт с внешним блоком питания;

- должен обеспечивать возможность параллельного и последовательного соединения каналов для выдачи больших токов и напряжений;

- размер: 1 слот в шасси PXI высотой 3U.

3) Реконфигурируемый модуль цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС (МЦОС) – 1 шт., со следующими характеристиками:

- шина PXI Express;

- ПЛИС XilinxVirtex-5 SX50T;

- должен обеспечивать расширенные возможности цифровой обработки сигналов;

- опорный генератор тактовой частоты – 40 МГц (по умолчанию);

- стабильность опорного генератора тактовой частоты – 50 ppm;

- должен иметь поддержку режима обмена данными по 16 каналам DMA;

- количество входных дискретных каналов – 132 с общим проводом или 66 дифференциальных;

- допустимые логические уровни - LVDS, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, TTL, LVTTL;

- максимальная частота тактирования дискретных каналов – 500 МГц (для LVDS);

- максимальный поток данных – до 1 ГБит/сек/канал (для LVDS);

- встроенная память – 512 МБDDR2;

- управление вводом/выводом сигналов – аппаратно-программное на базе ПЛИС;

- поддержка режима прямого обмена данными (peer-to-peer) с измерительными модулями PXIExpress на скоростях до 800 МБ/сек;

- должен обеспечивать возможность реализации собственных алгоритмов цифровой обработки сигналов, протоколов обмена данными, специализированных схем запуска, счетчиков/таймеров и т.п. на базе ПЛИС;

- размер – 1 слот в шасси PXI Express высотой 3U.

4) Реконфигурируемый модуль цифро/аналоговой обработки сигналов на базе ПЛИС (МЦАОС) - 1 шт., со следующими характеристиками:

- шина PXI;

- ПЛИС XilinxVirtex-5 LX30;

- должен обеспечивать расширенные возможности цифровой обработки сигналов;

- опорный генератор тактовой частоты – 40 МГц (по умолчанию);

- стабильность опорного генератора тактовой частоты – 50 ppm;

- должен иметь поддержку режима обмена данными по 16 каналам DMA;

- 96 цифровых линий ввода вывода с частотой не менее 40 МГц;

- 8 аналоговых входов с разрешением 16 бит и частотой дискретизации не хуже 200 квыб/с., диапазон входных напряжений 10В..10В;

- 8 аналоговых выходов с разрешением 16 бит и частотой обновления не менее 1МS/с/ диапазон выходных напряжений -10 В.. 10 В;

- управление вводом/выводом сигналов – аппаратно-программное на базе ПЛИС;

- должен обеспечивать возможность реализации собственных алгоритмов цифровой обработки сигналов, протоколов обмена данными, специализированных схем запуска, счетчиков/таймеров и т.п. на базе ПЛИС;

- размер – 1 слот в шасси PXI Express высотой 3U.

5) Контроллер для обеспечения связи шасси с компьютером по шинам PXIe -PCIe (контроллер) – 1 шт., со следующими характеристиками:

- должен обеспечивать управление шасси PXI на расстояниях до 3 м;

- должен обеспечивать возможность подключения к интерфейсу MXI;

- пропускная способность 208 МБ/с;

- размер – 1 слот в шасси PXI Express высотой 3U.

В комплект поставки УКИС2 должно входить:

- комплект инструкций по эксплуатации на основные блоки системы – 1 шт.;

- комплект драйверов для управления основными блоками системы – 1 шт.;

- кабель SCH68-68-RMIO длиной 2 м для реконфигурируемого модуля цифро/аналоговой обработки сигналов - 3 шт.;

- соединительный кабель длиной 3 м для шасси - 1 шт.
	шт.
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	10.3.
	Универсальная контрольно-измерительная система тип 3
	Универсальная контрольно-измерительная система тип 3 (УКИС3) предназначена для исследования радиационного поведения сложно-функциональных цифровых сверхбольших интегральных схем (микроконтроллеры, АЦП/ЦАП) с расширенной системой должна обеспечивать проведение функционального и параметрического контроля современных микроконтроллеров, АЦП и ЦАП.

УКИС3 должна включать:

1) Шасси с встроенным контроллером (Шасси) для установки 5 модулей ввода/вывода сигналов стандарта PXI и PXIe – 2 шт., со следующими характеристиками:

- промышленный корпус формата «Евромеханика»

- 3 гибридных слота типа PXI/PXIExpress;

- 2 слота PXIExpress;

- шина передачи данных PCIExpress со скоростью обмена до 1 ГБ/сек, до 250 МБ/сек на слот;

- наличие встроенной шины синхронизации модулей;

- иметь встроенный контроллер MXI-ExpressCard;

- питание переменным током до 240 В, 50 Гц.

2) 3-х канальный программируемый источник питания (ПИП) – 8 шт., со следующими характеристиками:

- шина PXI;

- количество выходных каналов – 3;

- режимы работы каналов – источник тока, источник напряжения;

- работа в I и III квадрантах;

- разрешение ЦАП – 16 бит;

- разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи – 16 бит;

- канал 0: диапазон выходных напряжений от 0 до +6 В, диапазон выходных токов до 1 А неизолированный;

- канал 1: диапазон выходных напряжений от 0 до +20 В, диапазоны выходных токов 0-20 мА и 0-100 мА (0-1 А с внешним блоком питания), изолированный;

- канал 2: диапазон выходных напряжений от -20 до 0 В, диапазон выходных токов 0-20 мА и 0-100 мА (0-1 А с внешним блоком питания), изолированный;

- суммарная выходная мощность –46 Вт с внешним блоком питания;

- должен обеспечивать возможность параллельного и последовательного соединения каналов для выдачи больших токов и напряжений;

- размер: 1 слот в шасси PXI высотой 3U.

3) Высокоскоростной логический анализатор/генератор (ВЛАГ) – 1 шт., со следующими характеристиками:

- должен иметь программируемые уровни логических сигналов;

- должен иметь встроенный модуль параллельных параметрических измерений;

- шина - PXIe;

- количество дискретных каналов ввода/вывода – 24;

- уровень логических сигналов – программируемый от -2.0 В до 7 В с шагом в 16 бит;

- должен обеспечивать возможность независимого задания различных логических уровней для каналов;

- должен обеспечивать возможность независимого задания задержек для каналов с разрешением 30 пс;

- поддержка Z-состояний и смены направления в любом такте;

- сравнение принятых данных с эталоном в реальном времени;

- тактирование каналов – аппаратное до 200 МГц;

- встроенная память – 64 МБ/канал;

- встроенный модуль параллельных параметрических измерений;

- уровни напряжений параметрического источника-измерителя от -2 до +7 В, и токов от -32 до 32 мА в восьми диапазонах;

- поддержка аппаратно-исполняемых скриптов управления генерацией;

- размер – 2 слота в шасси PXIe высотой 3U;

4) Реконфигурируемый модуль цифро-аналоговой обработки сигналов на базе ПЛИС (МЦАОС) – 2 шт., со следующими характеристиками:

- шина PXI;

- ПЛИС XilinxVirtex-5 LX30;

- должен обеспечивать расширенные возможности цифровой обработки сигналов;

- опорный генератор тактовой частоты – 40 МГц (по умолчанию);

- стабильность опорного генератора тактовой частоты – 50 ppm;

- должен иметь поддержку режима обмена данными по 16 каналам DMA;

- 96 цифровых линий ввода вывода с частотой не менее 40 МГц;

- 8 аналоговых входов с разрешением 16 бит и частотой дискретизации не хуже 200 квыб/с.;

- диапазон входных напряжений 10В..10В;

- 8 аналоговых выходов с разрешением 16 бит и частотой обновления не менее 1МS/с/ диапазон выходных напряжений -10 В.. 10 В;

- управление вводом/выводом сигналов – аппаратно-программное на базе ПЛИС;

- должен обеспечивать возможность реализации собственных алгоритмов цифровой обработки сигналов, протоколов обмена данными, специализированных схем запуска, счетчиков/таймеров и т.п. на базе ПЛИС;

- размер – 1 слот в шасси PXI Express высотой 3U.

5) Модуль ввода/вывода динамических сигналов (МДС) – 1 шт., со следующими характеристиками:

- шина PXI;

- количество входных синхронных каналов – 2 шт.;

- частота дискретизации АЦП до 204.8 кГц/канал;

- разрешение АЦП – 24 бит;

- входной диапазон анализируемого сигнала:  ±316 мВ, ±1 В, ±3.16 В,±10 В, ±31.6 В, ±42.4 В;

- полоса входного сигнала до 92 кГц;

- связь по переменному/постоянному току (AC/DC Coupling);

- должен обеспечивать возможность подключения напрямую датчиков IEPE/ICP(питание током 4 мА);

- должен иметь фильтр НЧ с частотой среза 3.4 Гц;

- должен иметь фильтры подавления эффекта наложения частот (antialiasing filters);

- динамический диапазон входных каналов – 118 дБ;

- выходной диапазон генерируемых сигналов:  ±100 мВ, ±1 В, ±10 В;

- динамический диапазон выходных каналов до 113 дБ;

- размер – 1 слот в шасси PXI высотой 3U.

В комплект поставки УКИС3 должно входить:

- комплект инструкций по эксплуатации на основные блоки системы – 1 шт.;

- комплект драйверов для управления основными блоками системы – 1 шт.;

- кабель NISCH68-C68-D4 длиной 2 м для высокоскоростного логического анализатора/генератора - 2 шт.;

- соединительный кабель длиной 3 м для шасси - 1 шт.;

- кабель SCH68-68-RMIO для реконфигурируемого модуля цифро-аналоговой обработки сигналов длиной 2 м - 6 шт.
	шт.
	1

	10.4.
	Ультразвуковая ванна
	Ультразвуковая ванна (УЗВ) предназначена для очистки исследуемых образцови подготовки образцов к измерениям электрических параметров с помощью зондовых установок.

УЗВ должна быть выполнена из нержавеющей стали (внутренний объем) и иметь внешний металлический корпус. УЗВ должна иметь функцию подогрева раствора.

Параметры УЗВ:

- объем не менее 4 литров.

- габаритные размеры рабочей емкости не менее 270×150×100 мм. 

- мощность излучателя не менее 150 Вт.

- мощность нагрева не менее 200 Вт.

В комплект поставки УЗВ должны входить:

- руководство по эксплуатации - 1 шт.
	шт.
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	10.5.
	Стенд для проведения радиационных дозовых испытаний изделий оптоэлектроники, в составе:

10.4.1. Люксметр - 1 шт.;

10.4.2. Интегрирующая сфера с детектором оптического диапазона - 1 шт.;

10.4.3. Пикоамперметр и управляемые источники питания - 1 шт.;

10.4.4. Высокоточный программируемый источник/измеритель - 1 шт.

10.4.5. Модуль контроля температуры - 1 шт.;

10.4.6. Термопара Т-типа - 1 шт.;

10.4.7. Терморезистор - 1 шт.
	Стенд для проведения радиационных дозовых испытаний изделий оптоэлектроники предназначен для исследования деградации оптических параметров изделий оптоэлектроники при воздействии поглощенной дозы

1) Люксметр предназначен для контроля параметров светового потока оптического излучателя, а также для учета внешней освещенности при проведении испытаний. 

Параметры люксметра:

- должен иметь малые габаритные размеры;

- должен иметь автономное питание;

- должен позволять подключение к управляющему компьютеру;

- должен иметь регистрационный номер в реестре СИ;

- диапазон измерений постоянной освещенности от 0 до 100 000 Люкс;

- разрешение не хуже 1 Люкс в пределах рабочего диапазона;

- объем внутренней памяти не менее 3 000 измерений;

- длина линий выносного детектора излучения не менее 1 м;

В комплект поставки люксметра должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- сертификат изготовителя - 1 шт.;

- паспорт поверки метрологической - 1 шт.

2) Интегрирующая сфера с детектором оптического диапазона (ИСф) предназначена для прецизионных измерений оптической силы светоизлучающих приборов, а также контроль эталонных источников света. 

Параметры ИСф:

- должна иметь индивидуальную калибровку;

- должна иметь возможность термической стабилизации

- диапазон длин волн от 200 до 1100 нм;

- диаметр входного окна не менее 1 см.

В комплект поставки ИСф должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- сертификат изготовителя - 1 шт.;

- паспорт поверки метрологической - 1 шт.

3) Пикоамперметр и управляемые источники питания (ПУИ) предназначены для измерения ВАХ и задания электрического режима объектов испытаний и контрольного оборудования. 

Параметры УИП:

- должен представлять собой пикоамперметр и 2-канальный источник питания, объединенные в общий корпус;

- должен позволять подключение к управляющему компьютеру;

- должен обеспечивать синхронизацию измерений;

- диапазон напряжений питания от -100 В до +100 В;

- число каналов не менее 3 шт.;

- максимальный ток по каждому из каналов не менее 100 мА;

- точность установки напряжения – не хуже 1 мВ;

- точность измерения тока не хуже 10 пА.

В комплект поставки ПУИ должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- сертификат изготовителя - 1 шт.;

- паспорт поверки метрологической - 1 шт.;

- сетевой кабель питания (2 м) - 1 шт.

4) Высокоточный программируемый источник/измеритель (ВПИИ) предназначен для задания режима измеряемого оптоэлектронного прибора.

Параметры ВПИИ:

- количество выходных каналов – 1 шт.,изолированный;

- должен позволять работать в I, II, III и IV квадрантах в режимах источника тока или напряжения;

- диапазоны выходных напряжений: ±10 В и  ±100 В

- диапазоны выходных токов от ±10 мкА до ±100 мА (5 поддиапазонов);

- разрешение АЦП в измерительных цепях обратной связи – 24 бит;

- суммарная выходная мощность до 2 Вт;

- частота обновления до 4.2 кГц;

- должен быть совместим с PXI-оборудованием NationalInstruments.

В комплект поставки ВПИИ должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- сертификат изготовителя - 1 шт.;

- разъем для подсоединения кабеля - 1 шт.;

- диск с драйверами – 1 шт.

5) Модуль контроля температуры (МКТ) предназначен для учета температурного дрейфа, а также для стабилизации температуры среды при проведении радиационных испытаний. 

Параметры МКТ:

- должен обладать возможностью подключения не менее 4 датчиков температуры;

- должен обеспечивать измерения температуры в диапазоне от -80°С до +200°С с точностью не хуже 0,5°С;

- должен позволять проводить измерения температуры с помощью Pt терморезисторов и биметаллических термопар;

- длина линий подключения термодатчиков – не менее 1 м;

- должен быть совместим с PXI-оборудованием NationalInstruments.

В комплект поставки МКТ должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- сертификат изготовителя - 1 шт.;

- диск с драйверами – 1 шт.

6) Термопара Т-типа предназначена для точечного измерения температуры.

Параметры термопары Т-типа:

- должна быть совместима с модулем контроля температуры (МКТ);

- иметь гальваническую развязку с «землей» измерительного оборудования;

- диапазон измерения температуры от -200°С до +260°С.

В комплект поставки термопары Т-типа должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- сертификат изготовителя - 1 шт.

7) Терморезистор предназначен для точного измерения градиента температуры.

Параметры терморезистора:

- должен быть совместим с модулем контроля температуры (МКТ);

- диапазон измерения температуры от 0°С до +480°С;

- 3-проводная схема измерения температуры;

- переменная длина линии связи с измерительным оборудованием (до 60 см).

В комплект поставки терморезистора должны входить:

- паспорт и руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- сертификат изготовителя - 1 шт.
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	11.
	Учебное оборудование и лабораторная мебель для обеспечения общеуниверситетского лабораторного практикума на базе кафедры физики конденсированных сред НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Учебное оборудование и лабораторная мебель для обеспечения общеуниверситетского лабораторного практикума на базе кафедры физики конденсированных сред НИЯУ МИФИ предназначены для оснащения учебных лабораторий, расположенных в корпусе 44А для подготовки студентов по направлениям:

- «Физика конденсированного состояния вещества»;

- «Нанотехнологии, наноинженерия, наноэлектроника».
	
	

	11.1.
	Система для сухого хранения чувствительных элементов Dr. STORADGE A20-400
	Система для сухого хранения Dr. STORADGE A20-400 (ССХ) предназначена для хранения чувствительных элементов, используемых в практических занятиях и будет размещаться в помещениях № 201, 203, 204 и 205 корпуса № 44А.

Параметры ССХ:

- должна иметь белый цвет;

- должна иметь материал корпуса – металл;

- габариты (ШхГхВ) - 600х672х1274 мм;

- вес 104 кг;

- внутренний объем – 413 л;

- поддерживаемая относительная влажность от 20 до 50%;

- напряжение питания- 230 Вольт;

- в основании должен иметь 4 колеса;

- должен иметь не менее 3-х полок.

В комплект поставки ССХ должно входить:

- стандартный комплект сборочной арматуры, определяемый производителем – 1 шт.
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	11.2.
	Спектрофотометр Shimadzu UV-2600
	Спектрофотометр Shimadzu UV-2600 (СФ) предназначен для выполнения студентами лабораторных работ по нанесению тонких пленок в вакууме измерение их оптических свойств будет заключительной контрольной операцией. Это позволит студентам освоить полную операцию изготовления и контроля в тонкопленочной электронике.

Параметры СФ:

- режимы работы:

-- спектральный;

-- фотометрический (количественный);

-- кинетический;

-- выполнение валидации СФ; 

- спектральный диапазон от 185 до 900 нм (стандартно) и от 220 до 1400 нм при использовании интегрирующей сферы;

- должен включать монохроматор Черни-Тёрнера с высокоэффективной отбеленной голографической решеткой;

- разрешение не более 0,1 нм.;

- ширина щели должна быть регулируемой: 0,1 нм; 0,2 нм; 0,5 нм; 1 нм; 2 нм и 5 нм;

- ширина светового пучка не более 1,1 х 12 мм;

- воспроизводимость длины волны не более ±0,05 нм;

- точность установки длины волны не более ±0,1 нм;

- скорость сканирования от 4000 до 0,5 нм/мин;

- переключение источников света: программируемое в диапазоне от 290 до 370 нм;

- рассеянный свет не более 0,005% (при 220 нм NaI, 340/370 нм NaNO2);

- детектор - фотоумножитель R-928 и дополнительные полупроводниковые детекторы в интегрирующих сферах;

- фотометрическая система должна быть двухлучевой системой прямой пропорциональности с обратной связью динода;

- должен обеспечивать измерения следующих величин: абсорбция (Abs.), коэффициент пропускания (%Т), отражательная способность (%) и энергия (E); 

- фотометрический диапазон измерений:

-- абсорбции: от- 5 до + 5 Abs.;
-- коэффициента пропускания: от 0 до 100 000%Т;
- фотометрическая точность измерений:

-- не более ± 0,002 Abs (0,5 Abs);

-- не более ± 0,003 Abs (1 Abs);

-- не более ± 0,006 Abs (2 Abs);

-- не более ± 0,3 %T (0~100 %T);

- фотометрическая воспроизводимость:

-- не более ± 0,001 Abs (при 0,5 Abs);

-- не более ± 0,001 Abs (при 1,0 Abs);

-- не более ± 0,003 Abs (при 2,0 Abs);

-- не более ±0,1 %T;

- коррекция базовой линии - автоматическая, используя память компьютера;

- дрейф не более 0,00021 Abs в час (при 700 нм после 1 часовой работы);

- уровень шума не более 0,000031 Abs (при 500 нм, RMS);

- габариты не более 455 мм ширина х 610 мм длина х 255 мм высота;

- вес не более 23,1 кг.

- должен позволять управление и обработку данных с помощью персонального компьютера.

В комплект поставки СФ должно входить:

- интегрирующей сферы ISR-2600 Plus с двумя детекторами – 1 шт.;

- USB- кабель для подключения к управляющему компьютеру (3 м) – 1 шт.;

- паспорт и руководство пользователя на русском языке – 1 шт.;

- сертификат о в несении в государственный реестр средств измерений – 1 шт.;

- сертификат первичной поверки – 1 шт.;

- руководство по проведению поверки – 1 шт.

- специальное программное обеспечение UVProbe (русифицированная версия) – 1 лиц.
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	11.3.
	Высокочувствительный оптоволоконный спектрометр с электроохлаждаемым детектором AvaSpec-ULS2048L-ТEC-FCPC-USB2 
	Высокочувствительный оптоволоконный спектрометр с электроохлаждаемым детектором AvaSpec-ULS2048L-ТEC-FCPC-USB2 (ВОС) предназначен для изучения базовых научных принципов и достоинств оптических методов измерений, физических основ спектроскопии.

Параметры ВОС:

- должен включать входной оптоволоконный FCPC коннектор;

- должен включать цилиндрическую UV/VIS коллимирующую линзу диаметром 25 мм для повышения чувствительности;

- должен включать специальное покрытие детектора для достижения рабочего спектрального диапазона измерений и подавления эффекта волн 2-го порядка;

- должен иметь 3-хступенчатоетермоэлектронное охлаждение детектора;

- должен иметь оптическую скамью со следующими характеристиками:

-- тип –симметричная Crezy-Turner;

--фокальное расстояние 75 мм;

- должен иметь дифракционную решётку: 1200 1/ мм, макс. эфф. 300 нм;

- волновой диапазон измерений от 200 до 450 нм;

- оптическое разрешение 0,6 нм;

- светорассеяние: <0.04- 0.1% в зависимости от типа решётки;

- чувствительность: 470 000 единиц за 1 мсек интеграц. периода;

- должен иметь детектор со следующими характеристиками:

-- тип - CCD линейная матрица;

-- количество элементов – 2048 шт.;

- отношение сигнал / шум- 300:1;

- должен включать аналого-цифровой преобразователь: 16 бит, 2 МГц;

- период интегрирования: 1.11 ms– 10 min;

- должен включать интерфейсы: USB 2.0 highspeed (480 Mbps), RS-232 (115.200 bps);

- скорость получения данных с сохранением в память спектрометра - 1.1 мсек/изм.;

- скорость передачи данных до 1.8 мсек/изм.;

-должен иметь триггерный режим и обеспечивать синхронизацию измерений;

- габаритные размеры 250х179х144 мм.

В комплект поставки ВОС должны входить:

- входная оптическая щель 50 мкм с разрешением 0,6 нм – 1 шт.;

- фильтр подавления волн 2-го порядка 350 нм – 1 шт.;

- фильтр-покрытие детектора глубокого ультрафиолета 150-350 нм – 1 шт.;

- оптоволоконный кабель с преобразованием сечения круг-линия, UV 7x100 мкм волокна, 2 метра, 1 SMA  и 1 FCPC, стальное покрытие – 1 шт.;

- радиометрическая калибровка измерительного канала – 1 шт.;

- комплект спектрометрического программного обеспечения, совместимого с ОС семейства Windows, включая: AvaSoft-Full, AvaSoft-CHEM, AvaSoft-Color, AvaSoft-Irrad, AvaSoft-OXY, AvaSoft-XLS, AvaSoft-PROC – 1 шт.;

- DLL драйверы автоматизации измерений, включая образцы на C++, Visualbasic, Delphi и Labview – 1 шт.; 

- SMA адаптер для порта сферы 1 дюйм – 1 шт.;

- заглушка порта 1 дюйм – 2 шт.;

- заглушка порта 1.5 дюйма – 1 шт.;

- техническая и эксплуатационная документация – 1 шт.
	шт.
	1

	11.4.
	Установка для синтеза пленок «Смарт МН»
	Установка для синтеза пленок «Смарт МН» (УСП) предназначена для решения образовательных задач в области нанотехнологии и обучению послойного нанесения из газовой фазы наноразмерных слоев оксидных соединений.

Параметры УСП:

- должна обеспечивать дискретность в один монослой вещества наносимого на поверхности подложек;

- должна позволять чередование состава слоев с монослойной точностью по заданной программе (наноламинирование слоев);

- должна позволять использовать жидкие и твердые прекурсоры;

- должна обеспечивать высокую равномерность толщины синтезируемых слоев по всей поверхности подложки, включая трехмерный рельеф, трещины, поры и другие непланарные области;

- должна обеспечивать отсутствие островков роста и клиновидности слоя

- должна позволять работу одновременно с несколькими подложками в едином цикле химической сборки слоев;

- должна включать реактор, газовые магистрали, запорную арматуру и резервуары для реагентов, выполненные из коррозионно-стойкой нержавеющей стали.

- должна включать роторный двухступенчатый вакуумный насос со следующими характеристиками:

-- производительность не менее 25 куб.м/час;

-- должен позволять откачку агрессивных и коррозионно-активных газов;

-- минимальное по величине давление не более 0,01 Торр;

- должна включать программный комплекс для полного контроля и управления процессом нанесения плёнок молекулярной химической сборкой;

- должна позволять задание последовательности напуска реагентов в реактор с индикацией работающих клапанов на мониторе РС;

- должна позволять установку и обеспечивать индикацию давления газов при подаче в реактор в режиме реального времени. 

- должна включать устройства, обеспечивающие отсутствие вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ на выходе;

- размер внутренний реактора до 220×260×26 мм;

- загрузка одновременно до 4 пластин диаметром 200 мм;

- температура синтеза до 350оС;

- скорость нанесения слоев до 0,1 мкм/час;

- равномерность толщины покрытия не хуже 2%;

- количество жидких прекурсоров – 3; 

- количество твердых прекурсоров – 1;

- время напуска реагента в диапазоне от 0,05 до 10 сек;

- время откачки продуктов реакции в диапазоне от 0.5 сек до 2 мин;

- выдержка обрабатываемых образцов в атмосфере реагентов от 0,1 сек до 2 мин.;

- температура нагрева реакторов с регулировкой скорости нагрева и охлаждения от 1 до 20°С/мин.;

- контроль температуры реактора с точностью 0,1°С;

- потребляемая мощность установки не более 2,5 кВт;

- напряжение питания – 380 В/220 В/50 Гц;

- габаритные размеры - 1300×700×550 мм;

- масса – 110 кг.

В комплект поставки УСП должно входить:

- баллон (40 л.) с газом носителем и понижающим редуктором – 1 шт.;

- типовой комплект химических реактивов, определяемый производителем – 1 шт.;

- комплект эксплуатационной документации – 1 шт.

- специальное программное обеспечение для управления процессами с управляющего компьютера – 1 шт.
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	11.5.
	Лабораторный антистатический стол СУ-15-7
	Лабораторный антистатический стол СУ-15-7 (ЛАС) предназначен для размещения лабораторного оборудования.

Параметры ЛАС:

- должен иметь коричневый алюминиевый каркас;

- должен иметь полку с глухой задней стенкой под столешницей;

- должен иметь ножки, регулируемые по уровню опоры;

- должен иметь столешницу из меламинированного ДСП толщиной;

- должен иметь прямые без острых углов края с кромкой ПВХ

- максимальная нагрузка – 300 кг;

- габариты (ДхШхВ) – 1500х700х750 мм;

- габариты полки (ДхШ) - 150х30 см;

- толщина столешницы 25 мм.

В комплект поставки ЛАС должно входить:

- стандартный  комплект сборочной арматуры, определяемый производителем – 1 шт.
	шт.
	2

	11.6.
	Стол АРМ-4050
	Стол АРМ-4050 (Стол) предназначен для организации рабочих мест студентов чистых помещениях общеуниверситетского лабораторного практикума будет размещаться в помещениях № 201, 203-205 корпуса № 44А.

Параметры стола:

- должен иметь каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской;

- должен иметь столешница из материала устойчивого к истиранию;

- максимальная нагрузка – 300 кг;

- габариты – 1500 х 700 мм;

- регулировка по высоте от 650 до 950 мм;

В комплект поставки стола должно входить:

- стандартный комплект сборочной арматуры, определяемый производителем – 1 шт.
	шт.
	23

	11.7.
	Стул (кресло) ЛАБ-СЛ-04/1
	Стул (кресло) ЛАБ-СЛ-04/1 предназначен для организации рабочих мест студентов в ЧПП УЛП будет размещаться в помещениях № 201, 203-205 корпуса № 44А.

Параметры стула:

- материал спинки и сидения – кожа заменитель, пластик;

- должен иметь спинки и сидения черного цвета;

- должен иметь колесные опоры;

- должен иметь подлокотники;

- должен иметь хромированный каркас. 

- должен иметь регулируемую высоту, регулируемое расстояние между спинкой и сидением;

- высота кресла от 650 до 750 мм;

- 4 колесные опоры;

В комплект поставки стула должно входить:

- стандартный комплект сборочной арматуры, определяемый производителем – 1 шт.
	шт.
	46

	11.8.
	Лабораторный шкаф для одежды 
	Лабораторный шкаф для одежды (ЛШО) предназначен для хранения одежды, в т.ч. технологической во время занятий размещения и будет размещаться в помещениях № 206 и 207 корпуса № 44А.

Параметры ЛШО:

- должен иметь прочную металлическую основу;

- должен иметь полку для головных уборов;

- должен иметь корпус светло-серого цвета.

- тип краски – порошок;

- должен иметь замок типа CAM LOCK с тягами;

- секретность замка 2000 комбинаций;

1. - габариты- 1950х1000х550 мм;

- вес 68 кг.

В комплект поставки ЛШО должно входить:

- стандартный  комплект сборочной арматуры, определяемый производителем - 1 шт.
	шт.
	4

	11.9.
	Лабораторный двухдверный шкаф
	Лабораторный двухдверный шкаф (ЛШД) предназначен для хранения оснастки и учебной документации и будет размещаться в помещениях № 201 и 203 корпуса № 44А.

Параметры ЛШД:

- должен иметь прочную металлическую основу;

- должен иметь корпус светло-серого цвета;

- тип краски – порошок;

- должен иметь замок типа CAM LOCK с тягами;

- должен иметь не менее 4-х полок;

-секретность замка 2000 комбинаций;

- рекомендуемая нагрузка на полку 30 кг;

- габариты- 1850х820х450 мм;

- вес 52 кг;

В комплект поставки ЛШД должно входить:

- стандартный комплект сборочной арматуры, определяемый производителем – 1 шт.
	шт.
	3

	11.10.
	Скамейка тип 1
	Скамейка тип 1 предназначена для комфортного переобувания при входе и выходе из ЧПП УЛП, будет размещаться в помещениях № 206 и 207 корпуса № 44А.

Параметры скамейки тип 1:

- должна иметь каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской;

- материал сидения – пластик;

- габариты 1400х300х450 мм.
	шт.
	4

	11.11.
	Скамейка тип 2
	Скамейка тип 2 предназначена для комфортного переобувания при входе и выходе из ЧПП УЛП, будет размещаться в помещениях № 206 и 207 корпуса № 44А.

Параметры скамейки:

- должна иметь каркас из стального профиля, покрытого порошковой краской;

- материал сидения – пластик.

- габариты 1000х300х450 мм.
	шт.
	2

	12.
	Научное оборудование для кафедры физики конденсированных сред НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Научное оборудование для кафедры физики конденсированных сред НИЯУ МИФИ проведения исследований поликристаллических материалов.
	
	

	12.1.
	Настольный рентгеновский дифрактометр Miniflex 600 Rigaku
	Настольный рентгеновский дифрактометр Miniflex 600 Rigaku (НРД) предназначен для проведение качественного и количественного фазового анализа поликристаллических материалов; определение остаточных внутренних макронапряжений 1-го рода; оценка размеров блоков когерентного рассеяния.

Вес НРД не более 80 кг.

НРД должен включать:

А) Генератор рентгеновского излучения со следующими характеристиками:

- тип: сухой высокочастотный полупроводниковый, не требующий охлаждения;

- выходная мощность – не менее 600 Вт;

- напряжение – 2.. 40 кВ (не менее), шаг 1 кВ;

- ток -2.. 15 мА (не менее), шаг 1 мА;

- стабильность генератора ±0.01% (при условии колебаний напряжения и тока питания не более ±10%);

- рентгеновская трубка с медным анодом, линейным фокусным пятном размером 1×10 кв.мм;

- должен позволять легкую замену рентгеновских трубок и последующую настройку прибора без привлечения специалистов производителя;

- должен включаться с передней панели дифрактометра.

- должен иметь электронную систему защиты от:

--  неправильной работы заслонки;

--  превышения и низкого уровня напряжения; 

--  превышения и низкого уровня тока трубки;

--  превышения и низкого уровня тока филамента;

--  сбоя системы охлаждения трубки.

- заслонка рентгеновской трубки должна иметь систему защиты, не допускающую ее открытое состояние при открытой дверце камеры.

- должен быть совместим с рентгеновскими трубками типа Toshiba A-20, A-41, Phillips PW22XX.

Б) Гониометр со следующими характеристиками:

- тип: вертикальный θ - 2θ (с фиксированным соотношением θ / 2θ);

- радиус не менее 150 мм;

- минимальный шаг 0.010 (θ);

- диапазон углов сканирования не менее -30 … 1450 (2θ);

- должен обеспечивать возможность пошагового сканирования;

- скорость сканирования: 0.01 - 100°/мин (2();

- параметры системы щелей:

-- на падающем пучке щели 1.25° и 0.625°.

-- на дифрагированном пучке должны быть установлены:

--- щель подавления фона 1.25°;

--- приемная щель не более 0.3мм;

--- щель Соллера не более 2.5°;

- должен иметь никелевый K-бета фильтр;

- должен иметь возможность подключения автосамплера с вращением проб вокруг собственной оси;

- должен не допускать нагрев внутреннего пространства и зоны образца выше комнатной температуры.

В) Детектор со следующими характеристиками:

- тип: полупроводниковый, энергодисперсионный, не требующий охлаждения;

- энергетический диапазон 5-20 кэВ;

- размер активной зоны: 256 кв.мм;

- динамический диапазон: более 106 имп/лин.;

- скорость сканирования: 160 град/мин.

Г) Систему охлаждения трубки со следующими характеристиками:

- должна представлять собой теплообменник водо-воздушным охлаждением и системой термостатирования проточной воды, охлаждающей рентгеновскую трубку;

- не должна требовать использование специальных жидкостей, требующих замену;

- стабилизация температуры внутреннего контура ±1 град С или лучше;

- не должна допускать нагрев рентгеновской трубки и внутреннего пространства дифрактометра выше 23 град С.

Д) Система подачи проб со следующими характеристиками:

- должна представлять собой автозагрузчик на 6 образцов карусельного типа с функцией вращения анализированной пробы;

- должна иметь круглые держатели с углублением 2 мм для системы подачи проб автозагрузчика.

Е) Защитный корпус удовлетворяющий требованиям рентгеновской безопасности со следующими характеристиками:

- должен иметь блокировки от доступа внутрь корпуса при открытом окне трубки;

- должен иметь аварийные сигнальные системы.

В комплект поставки НРД должно входить:

- рентгеновская трубка с медным анодом – 1 шт.;

- рентгеновская трубка с кобальтовым анодом – 1 шт.;

- сцинтилляционный детектор – 1 шт.;

- высокоскоростной полупроводниковый 1D детектор – 1 шт.;

-набор держателей:

-- круглые держатели с углублением 2 мм для системы подачи проб автозагрузчика 6 шт;

-- прямоугольные стеклянные держатели порошковых проб с углублениями 0,5 мм – 20 шт.;

-- монокристаллические кремниевые низкофоновые держатели для анализа микроколичеств веществ и веществ со слабой дифрагирующей способностью - 2 шт.;

-- держатели порошковых проб с  углублениями 2 мм – 6 шт.;

- образец кремния для проведения юстировки прибора – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение, совместимое с операционной системой Windows 7 или более поздней версией (1 лицензия), включающее:

--  программу проведения стандартных измерений;

--  программу выполнения юстировки;

--  опцию введения поправок для прецизионного определения угловых позиций с помощью стандарта;

-- программу управления гониометром и детектором в ручном и автоматическом режимах;

-- программы обработки данных, поиска пиков и определения интегральной интенсивности;

-- программу для проведения качественного фазового анализа с использованием базы данных PDF-2;

-- программу для проведения количественного фазового анализа, методом внешнего стандарта, внутреннего стандарта, методом корундовых чисел;

-- лицензионную базу данных PDF-2;

-- программу для определения остаточных напряжений и размера областей когерентного рассеяния;

-- программу расчета доли аморфной и кристаллической составляющих;

-- программу уточнения параметров элементарной ячейки;

-- наличие конвертера для перевода файлов данных из бинарного формата RINT в текстовый и ASCII форматы;

-- наличие режима автоматической обработки данных и поиска линий;

-- возможность импорта кристаллических структур из различных баз данных.
	шт.
	1

	13.
	Лабораторное оборудование для оснащения учебной лаборатории "Химический Анализ" для кафедры химии НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Лабораторное оборудование для оснащения учебной лаборатории "Химический Анализ" для кафедры химии НИЯУ МИФИ предназначено для:

- модернизации учебной лаборатории физической химии и спецпрактикума по химии для магистров;

- обучения студентов следующих курсов: «Физическая химия и строение молекул», «Физическая химия растворов», «Химическая технология», «Избранные главы химии»;

- организации и реализации исследовательской работы студентов 1 курса в рамках студенческого исследовательского бюро СХИБ-19;

- для организации и реализация, профориентационной работы со школьниками (выполнение исследовательских проектов, экскурсии, дни открытых дверей, летняя практика школьников).
	
	

	13.1.
	Спектрофотометр Shimadzu UV-2600
	Спектрофотометр Shimadzu UV-2600 (СФ) предназначен для обучения бакалавров и магистров спектральным методам,  применяемым с аналитическими целями для исследования и контроля  свойств, качественного и количественного состава различных систем, в том числе водных растворов и воды.

Параметры СФ:

- должен обеспечивать биохимические измерения (ДНК, белок);

- режимы работы:

-- спектральный;

-- фотометрический (количественный);

-- кинетический;

-- выполнение валидации СФ; 

- спектральный диапазон от 185 до 900 нм (стандартно) и от 220 до 1400 нм при использовании интегрирующей сферы;

- должен включать монохроматор Черни-Тёрнера с высокоэффективной отбеленной голографической решеткой;

- разрешение не более 0,1 нм.;

- ширина щели должна быть регулируемой: 0,1 нм; 0,2 нм; 0,5 нм; 1 нм; 2 нм и 5 нм;

- ширина светового пучка не более 1,1 х 12 мм;

- воспроизводимость длины волны не более ±0,05 нм;

- точность установки длины волны не более ±0,1 нм;

- скорость сканирования от 4000 до 0,5 нм/мин;

- переключение источников света: программируемое в диапазоне от 290 до 370 нм;

- рассеянный свет не более 0,005% (при 220 нм NaI, 340/370 нм NaNO2);

- детектор - фотоумножитель R-928 и дополнительные полупроводниковые детекторы в интегрирующих сферах;

- фотометрическая система должна быть двухлучевой системой прямой пропорциональности с обратной связью динода;

- должен обеспечивать измерения следующих величин: абсорбция (Abs.), коэффициент пропускания (%Т), отражательная способность (%) и энергия (E); 

- фотометрический диапазон измерений:

-- абсорбции: от- 5 до + 5 Abs.;
-- коэффициента пропускания: от 0 до 100 000%Т;
- фотометрическая точность измерений:

-- не более ± 0,002 Abs (0,5 Abs);

-- не более ± 0,003 Abs (1 Abs);

-- не более ± 0,006 Abs (2 Abs);

-- не более ± 0,3 %T (0~100 %T);

- фотометрическая воспроизводимость:

-- не более ± 0,001 Abs (при 0,5 Abs);

-- не более ± 0,001 Abs (при 1,0 Abs);

-- не более ± 0,003 Abs (при 2,0 Abs);

-- не более ±0,1 %T;

- коррекция базовой линии - автоматическая, используя память компьютера;

- дрейф не более 0,00021 Abs в час (при 700 нм после 1 часовой работы);

- уровень шума не более 0,000031 Abs (при 500 нм, RMS);

- габариты не более 455 мм ширина х 610 мм длина х 255 мм высота;

- вес не более 23,1 кг.

- должен позволять управление и обработку данных с помощью персонального компьютера.

В комплект поставки СФ должны входить:

- держатель с изменяемой длиной от 10 до 50 мм – 1 шт.;

- держатель для твердых образцов (пленок, стекол и т.п.) – 1 шт.;

- держатель для кювет размером 10, 20 и 50 мм – 1 шт.;

- кювета кварцевая с крышкой, длиной 10 мм – 2 шт.;

- кювета кварцевая с крышкой, длиной 20мм – 2 шт.;

- кювета кварцевая с крышкой, длиной 50мм – 2 шт.;

- USB- кабель для подключения к управляющему компьютеру (3 м) – 1 шт.;

- паспорт и руководство пользователя на русском языке – 1 шт.;

- сертификат о внесении в государственный реестр средств измерений – 1 шт.;

- сертификат о первичной поверке, – 1 шт.;

- руководство по проведению поверки – 1 шт.

- стандартный комплект комплектующих, запасных частей и расходных материалов, необходимых для запуска и работы прибора – 1 шт.

Дополнительные требования:

- требуется проведение обучения персонала работе с прибором.
	шт.
	1

	13.2.
	Газово-хроматографическая установка, в составе:

13.2.1. Газовый хроматограф GC-2010 Plus с ЭЗД – 1 шт.;

13.2.2. Источник бесперебойного питания – 1 шт.;

13.2.3. Управляющий компьютер – 1 шт.;

13.2.4. Черно-белый лазерный принтер – 1 шт.
	Газовая хроматографическая установка (ГХУ) предназначена для обучения бакалавров и магистров методам газовой хроматографии, применяемым с аналитическими целями для контроля свойств, для определения качественного и количественного состава различных систем, в том числе водных растворов и воды. ГХУ предназначена для изучения современных методов разделения  химических элементов.

1) Газовый хроматограф GC-2010 Plus с ЭЗД (ГХ) должен быть с электронно-захватным детектором для работы с капиллярными колонками и электронным управлением потоками газов, и линейной скоростью газа-носителя.

Параметры ГХ:

- должен включать термостат колонок со следующими характеристиками:

-- диапазон температур:

--- от комнатной +4°С до 450°С;

--- от минус 50°С до 450°С (если используется криогенный блок охлаждения жидким CO2);

-- уровни линейного повышения температуры:

--- не менее 70°С/мин до 200°С;

--- не менее 50°С/мин до 350°С;

--- не менее 35°С/мин до 450°С;

-- скорость охлаждения с 450оС до 50оС не более 4 мин.;

-- должен иметь второй вентилятор для подачи воздуха в термостат колонок;

-- должен иметь программно задаваемую защиту от перегрева до 470°С

-- должен иметь дополнительную защитную цепь установленную на фиксированную величину 500°С);

-- объем термостата не менее 13,5 л;

-- число температурно-контролируемых зон не менее 8;

-- должен обеспечивать возможность одновременной установки не менее 4-х детекторов и не менее 3-х инжекторов;

- должен иметь температурную программу со следующими характеристиками:

-- программируемые ступени (нагревание и охлаждение) не менее 20 шт.;

-- устанавливаемый шаг не более 0,1°С;

-- диапазон устанавливаемых температур от минус 250 до плюс 250°С/мин с шагом 0,01°С;

-- общее время всех ступеней не менее 9999,99 минут;

- должен иметь инжектор с делением потока (Split-Splitless) для капиллярных колонок со следующими характеристиками:

-- максимальное давление на входе не менее 970 кПа;

-- максимальная скорость потока газа-носителя не менее 1200 мл/мин;

-- должен давать возможность работы в режиме "Быстрой хроматографии"

-- максимальное число деления не менее 1/9999,9;

-- регулируемый диапазон температуры до 450°С с шагом не более 0,1°С;

- должен иметь блок контроля скорости газа-носителя со следующими характеристиками:

-- два режима работы: Split/splitless и скоростного пока;

-- параметры в режиме Split/splitless:

--- диапазон от 0 до 970 kПa (максимальная устанавливаемая величина основного давления на подаче на 10 кПа ниже, чем основное давление), шаг – 0,1 кПа;

--- программируемых ступеней не менее 7 шт.;

--- программируемая скорость от -400 до 400 кПа/мин, шаг не более 0,01 кПа/мин;

--- устанавливаемое число деления от 0 до 9999,9 с шагом не более 0,1;

-- параметры в режиме скоростного потока:

--- диапазон от 0 до 1200 мл/мин;

--- программируемых ступеней не менее 7 шт.;

--- программируемая скорость от -400 до 400 мл/мин, шаг 0,01 мл/мин;

- должен включать контроллер потока детекторных газов со следующими характеристиками:

-- диапазон: от 0 до 100 мл/мин (Гелий), от 0 до 100 мл/мин (Водород), от 0 до 1200 мл/мин (Воздух) с шагом 0,1 мл/мин;

-- программируемых ступеней не менее 7 шт.;

-- программируемая скорость от -400 до 400 мл/мин, шаг 0,01 мл/мин;

-- режимы контроля газа-носителя: режим постоянного давления, режим постоянного расхода, режим постоянной линейной скорости;

- должен включать детектор со следующими характеристиками:

-- тип ­ детектор электронного захвата (ЭЗД);

-- регулируемый диапазон температуры до 350°С;

-- предел детектирования не более 6 фг/сек (γ-ГХЦГ);

-- источник - 63Ni 370 МБк;

-- динамический диапазон не менее 104;
- должен иметь 16-ти полосный жидкокристаллический дисплей с задней подсветкой не менее 240 х 320 пикселей;

- должен отображать на дисплее параметры анализа, программ, хроматограмм в реальном времени;

В комплект поставки ГХ должно входить:

- аналитическая капиллярная колонка ZB-5MS 30 м×0,25 мм, 0,25 мкм – 2 шт.;

- микрощприц на 10 мкл – 4 шт.;

- паспорт и руководство пользователя на русском языке – 1 экз.;

- сертификат о внесении в государственный реестр средств измерений – 1 шт.;

- руководство по проведению поверки – 1 шт.;

- сертификат о первичной поверке,– 1 шт.;

- специальное программное обеспечение на русском языке (1 шт.) для сбора, обработки и хранения результатов хроматографических исследований; программирование режимов работы хроматографа и автоинжектора для последующей работы в автоматическом режиме с возможностью управления ГХ через локальную сеть.
2) Источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты работы ГХУ от изменения напряжения в сети.

Параметры ИБП:

- мощность не менее 5000 ВА;

- должен иметь графический ЖК-дисплей;

- номинальное напряжение 220-240 В;

- диапазон напряжения 160 , 276 В переменного тока;

- диапазон частоты 40-70 Гц (50/60 Гц);

- коэффициент мощности не менее 0,9.

3) Управляющий компьютер (УК) должен быть со следующими характеристиками:

- процессор Intel Core i3-550;

- материнская плата ASUS P7P55D;

- сетевой контроллер Ethernet 1Gb;

- оперативная память DDR3 4Gb;

- жесткий диск объемом 750 Gb;

- видеопамять 1Gb;

- должен иметь DVD+RW привод;

- монитор TFT не менее 17''

- должен иметь порты и разъемы, необходимые для коммутации с газовым хроматографом.

В комплект поставки УК должны входить:

- клавиатура -1 шт.;

- мышь – 1 шт.;

- предустановленное лицензионное системное программное обеспечение семейства Windows 7 –1 шт.

4) Черно-белый лазерный принтер с форматом печати А4.

В комплект поставки ГХУ должно входить:

-Баллон с редуктором – 2 шт. должен быть со следующими характеристиками:

-- объем баллона не менее 40 л;

-- должен быть заполнен гелием чистотой не хуже 99,9999% (марка 6 по ТУ 0271-001-45905715-02 с изм.1);

-- иметь редуктор, который должен соответствовать параметрам ГХ и требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования.

- стандартный комплект комплектующих, запасных частей и расходных материалов, необходимых для запуска и работы установки – 1 шт.

- сертификат соответствия на баллон с гелием и редуктором – 1 шт.

Дополнительные требования:

- требуется проведение обучения персонала работе с прибором.
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	13.3.
	Анализатор Флюорат 02-2М 
	Анализатор Флюорат 02-2М (флуориметр) предназначен для обучения бакалавров и магистров флуориметрическим методам, применяемым с аналитическими целями для исследования и контроля  свойств, качественного и количественного состава различных систем, в том числе водных растворов и воды.

Параметры флуориметра:

- тип - фильтровый флуориметр (фотометр, хемилюминометр);

- рабочий спектральный диапазон (канал возбуждения и пропускания) - 200-650 нм;

- рабочий спектральный диапазон (канал регистрации) 250-650 нм;

- время измерения не более 16 с;

- измерение при помощи стандартных кювет К10 объемом 3 куб.см;

- объем анализируемой пробы до 3 куб.см;

- предел допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении коэффициента пропускания образцов в диапазоне от 10 до 90% - 2%;

- предел допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении массовой концентрации фенола в воде в диапазоне от 0,01-25 мг/куб.дм вычисляется по формуле: 0,004+0,10*С мг/куб.дм (С-концентрация).

- должен выводить результаты измерений на дисплей прибора;

- диапазон измеряемых концентраций в воде:

-- фенолы от 0,0005 до 25,0 мг/л;

-- АПАВ от 0,025 до 2,0 мг/л;

-- нефтепродукты от 0,005 до 50 мг/л;

- средняя наработка на отказ не менее 1 000 ч;
- средний срок службы не менее 5 лет;

- питание от сети двухфазного переменного тока: номинальное напряжение питания – 220 В; частот - 50(1 Гц;

- потребляемая мощность не более 36 кВт;

- габаритные размеры не более 325×300×125 мм;

- масса не более 9,5 кг.

В комплект поставки флуориметра должно входить:

- установленный производителем стандартный комплект фильтров на каналы возбуждения и регистрации для определения нефтепродуктов, АПАВ, селена, мышьяка и бериллия – 1 шт.;

- кювета кварцевая КС 10 – 2 шт.;

- стандартный комплект комплектующих, запасных частей и расходных материалов, необходимых для запуска и работы установки – 1 шт.;

- паспорт и руководство пользователя на русском языке – 1 экз.;

- сертификат о внесении в государственный реестр средств измерений – 1 шт.;

- руководство по проведению поверки – 1 шт.;

- сертификат о первичной поверке – 1 шт.;

- аттестованные методики для проведения анализов по определению в пробах  природных, питьевых, сточных вод: нефтепродуктов, АПАВ, фенолов, мышьяка, селена, бериллия по 1 шт.
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	13.4.
	Система высокоэффективной жидкостной хроматографии, в составе:

13.4.1. Жидкостной хроматограф «Стайер» - 1 шт.;

13.4.2. Управляющий компьютер – 1 шт.;

13.4.3. Черно-белый лазерный принтер – 1 шт.;

13.4.4. Устройство для фильтрации и дегазации – 1 шт.;

13.4.5. Лабораторный мининасос (компрессор) NТ86 KT 18 – 1 шт.;

13.4.6. Деионизатор (типа Д301) – 1 шт.
	Система высокоэффективной жидкостной хроматографии (СВЖХ) предназначена для обучения бакалавров и магистров методам высокоэффективной жидкостной хроматографии, применяемой с аналитическими целями для контроля свойств, качественного и количественного состава различных систем, в том числе водных растворов и воды. СВЖХ предназначена для изучения современных методов разделения  химических элементов.

1) Жидкостной хроматограф «Стайер» для определения катионов и анионов в воде и водных растворах должен включать:

а) Насос для ВЭЖХ серии II со следующими характеристиками:

- тип насоса: одноплунжерный насос с переменной частотой вращения приводного вала в течение одного цикла;

- должен быть оснащен встроенным демпфером сглаживания пульсации, краном сброса/готовности линии, выходным фильтром 5 мкм и встроенным манометрическим модулем;

- расход 0,01-9.99 мл/мин; 

- должен иметь возможность управления через последовательный порт RS 232 для подключения внешнего управления;

- материал жидкостного тракта биоинертный -PEEK(полиэфиркетон);

- должен быть укомплектован фильтрами для подвижной фазы 10 мкм;

- точность установки расхода -   не хуже 2%;

- воспроизводимость установки расхода  по отношению к установленному  ±0,2%.

б) Детектор кондуктометрический со следующими характеристиками:

- объем ячейки: не более 20 мкл;

- диапазон температуры ячейки от 40 до 60°С;

- точность поддержания температуры термостата ячейки не более 0,1°С;

- пределы измерения сопротивления ячейки: не менее 50х107 Ом;

- диапазон установки постоянной времени от 1 до 4 c.; 

- диапазон коэффициента усиления от 1 до 999;

-время выхода на рабочий режим не более 20 мин.

в) Систему ввода образца со следующими характеристиками:

- должна представлять собой шестиходовый кран-дозатор (инжектор) в РЕЕК-исполнении с внешним сменным петлевым дозатором;

- должна обеспечивать возможность ввода образца в диапазоне от 2 мкл до 10 мл;

- инжектор должен быть оборудован синхронизатором ввода образца и программного старта исполнения метода;

- должна иметь петлевой дозатор из PEEK материала 50 мкл.

г) Капиллярный подавитель со следующими характеристиками:

- суммарный "мёртвый" объём: не более 150 мкл;

- длина ионообменного капилляра не менее 70 см;

- удельная электропроводность стандартного карбонат/бикарбонатного элюента (1,7 мM NaHCO3/1,8 мM Na2CO3) после подавления не более 40 мкСм/см.

д) Аналитическую колонку для разделения анионов со следующими характеристиками: 

- должна представлять собой цилиндрический корпус из полиэфиркетона материал (PEEK); 

- размеры: 100 х 4,6 мм;

- должна быть ограничена с обоих концов фритами 2 мкм и концевыми фитингами 10-32 для подключения в стандартный жидкостной тракт хроматографа;

- корпус должен быть заполнен анионообменным сорбентом на основе стирол-дивинилбензола с привитыми четвертичными аминогруппа-ми, зернением 7,5 мкм;

- должна позволять работать при 1.5 мл/мин при давлении не превышающем 1000 psi(70 bar);

- должна позволять работать  c подавлением фоновой электропроводности элюента;

- должна обеспечивать работу с термостатированием до 45°С;

- должна иметь три защитный картриджа с соответствующим колонке сорбентом размером 10х4,6 мм;

- должна иметь держатель для установки защитного картриджа с размерами 10х4,6 мм. 

е) Аналитическую колонку для разделения катионов со следующими характеристиками:

- должна представлять собой цилиндр, заполненный катионообменным сорбентом и ограниченный с обоих концов фритами;

- материал корпуса – сталь;

- материал сорбента – специфический катионообменник на основе поливинилового спирта с привитыми карбоксильными группами, зернение сорбента 5 мкм;

- размер колонки 125х4,6 мм;

- колонка должна поставляться в 4 мМ метансульфоновой кислоте;

- должна иметь защитную колонку для катионов с соответствующим колонке сорбентом размером 10х4,6 мм 5 мкм.

В комплект поставки жидкостного хроматографа «Стайер» должно входить:

- шприц хроматографический типа Hamilton объемом 250 мкл с иглой, обрезанной под углом 90° - 1 шт.;

- стандартный набор коммуникаций и уплотнений для ВЭЖХ системы (ионная комплектация, материал жидкостного тракта PEEК) – 1 шт.;

- стандартный комплект специального программного обеспечения для управления хроматографом, сбора, обработки и хранения хроматографических данных, обеспечивающая возможность синхронизации ввода образца с программным стартом исполнения метода управления и сбора данных с платой мультипортовой типа MOXA CP-104EL – 1 шт.;

- комплект государственных стандартных образцов (ГСО) и аттестованных методик определения содержания ионов (калия, натрия, аммония, хлорида, фторида. сульфата, нитрата, нитрита, фосфата, кальция, магния, стронция) в воде и водных растворах – 1 шт.;

- паспорт и руководство пользователя на русском языке – 1 экз.;

- сертификат о внесении в государственный реестр средств измерений – 1 шт.;

- руководство по проведению поверки – 1 шт.;

- сертификат о первичной поверке, – 1 шт.;

2) Управляющий компьютер (УК) предназначен для управления жидкостным хроматографом «Стайер», сбора, обработки и хранения хроматографических данных.

Параметры УК:

- материнская плата ASUS P8H61-M LE (Socket 1155, intel H61(B3), 2×DDR3 1333, PCI-Ex16, Gb Lan, Audio, DVI, D-Sub, S/PDIF out, USB 3.0);

- процессор Intel Core i3 2120 (3.3 ГГц, 3Мб, 5 ГТ/с, LGA-1155) BOX;

- оперативная память (DDR-III, 1333MHz) 4 Гб;

- жесткий диск (SATA-III, 7200 rpm, 16Mb buffer) – 500 Гб;

- должен иметь DVD-RW и интерфейс SATA, буфер 1 Мб;

- должен включать корпус InWin (450W 2×USB+AirDuct+Audio);

- должен иметь Монитор Samsung E1920NR не менее 19”;

- должен иметь порты и разъемы, необходимые для коммутации с жидкостным хроматографом;

- должен иметь предустановленное лицензионное системное программное обеспечение (операционная система, русская);

В комплект поставки УК должны входить:

- клавиатура – 1 шт.;

- мышь – 1 шт.;

- набор дисков драйверами и специальным программным обеспечением – 1 шт.

3) Черно-белый лазерный принтер с форматом печати А4;

4) Устройство для фильтрации и дегазации (УФД) предназначено для пробоподготовки и должно быть со следующими характеристиками:

- должно быть выполнено из толстостенного химического стекла, обеспечивающего возможность работы под вакуумом с фильтрующими элементами диаметром 47 мм;

- должно включать градуированную фильтрующую насадку с приемным объемом не менее 300 мл;

- должно включать колбу для фильтрата не менее 1 л;

- должно включать опорную насадку d=47 мм, шлиф 40/35,

- мембранный фильтр диаметром 47 мм должен герметично фиксироваться между опорной воронкой и насадкой с помощью алюминиевого зажима;

В комплект поставки УФД должно входить:

- фильтры мембранные из материала Nylon с размером пор 0.45 мкм, диаметром 47 мм – 100 шт.

- фильтрующая насадка на шприц выполненная в стандарте «Luer-Lock-Inlet» диаметром 25 мм, диаметром пор 0,45 мкм, с эффективной площадью фильтра 4.91 кв.см, номинальное давление 6,2 бар, материал мембраны Nylon - 100 шт.

5) Лабораторный мининасос (компрессор) NТ86 KT 18 предназначен для пробоподготовки для хроматографии (дистилляции, фильтрации, испарения или сушки) и должен быть со следующими характеристиками:

- тип - одноступенчатый безмасляный насос;

- должен иметь возможность регулирования скорости откачки;

- головка насоса - PPS (полифениленсульфид);

- клапаны - FFPM (перфторполимер);

- должен иметь фланцы под шланги ID4;

- производительность не менее 5,5 л/мин;

- давление - 2,5 мбар;

- тип защиты - IP 20;

- питание – 230 В, 50 Гц.

- должен иметь мембрану KNF;

- должен иметь шланговый соединитель G1/8 PVDF, 4 мм;

6) Деионизатор (типа Д301) с производительностью не менее 0,7 л/мин предназначен для получения деионизированной воды высокой степени очистки для приготовления рабочих растворов, калибровочных растворов и растворов элюентов для хроматографии. Вода, полученная после очистки  устройством  (деионизатором), должна удовлетворять следующим характеристикам:

- удельное сопротивление после очистки 16-18 МОм/см;

- содержание неорганических соединений:

-- хлориды не более 0.05 мкг/куб.дм;

-- сульфаты не более 0.2 мкг/куб.дм;

-- ионы натрия  не более 1.5 мкг/куб.дм;

-- ионы калия, аммония не более 0.3 мкг/куб.дм;

-- содержание общего органического углерода не более 30 мкг/куб.дм.;

- производительность не менее 0,7 л/мин.
	шт.
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	13.5.
	Спектрофотометрический комплекс в составе:

13.5.1. ИК-Фурье спектрофотометр IRAffinity-1 – 1 шт.

13.5.2.Управляющий компьютер – 1 шт.
	Спектрофотометрический комплекс (СК) предназначен для обучения бакалавров и магистров спектральным   методам  в широком диапазоне (в том числе ИК диапазоне),  применяемым с аналитическими целями для исследования и контроля  свойств, качественного и количественного состава различных веществ.

1) ИК-Фурье спектрофотометр IRAffinity-1 должен иметь следующие характеристики:

- источник излучения: высокотемпературный керамический;

- интерферометр: быстросканирующий типа Майкельсона со смежным углом в 30 град., с электромагнитным приводом и цифровой динамической юстировкой, герметизированный с автоматическим осушением;

- детектор: высокочувствительный термостабилизированный детектор DLATGS;

- оптическая система: однолучевая;

- исполнение оптической системы: герметизированное с автоматическим осушением, без использования осушителей типа CaCl2;

- материал окон кюветного отделения: KRS-5;

- спектральный диапазон: от 7800 до 350 см-1;

- разрешение: не более 0,5 см-1 (0,5, 1, 2, 4, 8, 16 см-1); 

- соотношение сигнал/шум: не менее 30000/1;

- точность установки волновых чисел: не более ±0,125 см-1;

- скорость перемещения зеркала: 4-х ступенчатая: 2,0; 2,8; 5; 9 мм/сек);

- светоделитель: пластинки КВr с германиевым покрытием;

- возможность динамической подстройки монохроматора с помощью He-Ne лазера;

- наличие функции корректировки влияния атмосферы;

- наличие функции самодиагностики;

- наличие функции автоматического распознавания приставок;

-размеры отделения для образцов: не более 201 х 231 х 171 мм;

- вес не более 36 кг;

В комплект поставки ИК-Фурье спектрофотометрf IRAffinity-1 должно входить:

- программное обеспечение на русском языке – 1 шт., со следующими характеристиками:

-- должно позволять управление функциями: получения, накопления, обработки и отображения данных;

-- должно иметь функцию самодиагностики;

-- должно включать модули сбора и обработки данных, их количественного анализа, формирования собственных библиотек спектров, идентификации соединений по собственным и стандартным библиотекам спектров, конвертации форматов спектральных файлов, а также библиографию по ИК-спектроскопии и руководство по интерпретации ИК-спектров – 1 шт.;

- библиотека спектров, структурированная по классам соединений (не менее 900 спектров) – 1 шт.;

- приставка МНПВО горизонтального типа с призмами для жидких и твёрдых образцов из ZnSe, угол падения 45° - 1 шт.;

- стандартный комплект кювет для анализа жидкостей, растворов – 1 шт.;

- стандартный комплект приспособлений для изготовления таблеток KBr – 1 шт.;

- USB кабель для связи с управляющим компьютером – 1 шт.;

- паспорт и руководство пользователя на русском языке – 1 шт.;

- сертификат о внесении в государственный реестр средств измерений – 1 шт.;

- руководство по проведению поверки – 1 шт.;

- сертификат о первичной поверке – 1 шт.

2) Управляющий компьютер (УК) должен иметь следующие характеристики:

- процессор с частотой не менее 2 ГГц;

- должен иметь DVD привод;

- объем оперативной памяти не менее 512 Мб;

- объем жесткого диска не менее  250 Гб;

- должен включать предустановленную лицензионную операционную систему семейства Windows (32 бит);

- должен иметь монитор с диагональю не менее 19`` с разрешением 1024×768;

- должен включать черно-белый лазерный принтер с форматом печати А4;

В комплект поставки УК должно входить:

- клавиатура – 1шт.;

- мышь – 1шт.;

- комплект дисков со специальным программным обеспечением и драйверами – 1 шт.

Дополнительные требования:

- требуется монтаж и обучение персонала.
	шт.
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	13.6.
	pH-метр М150 МИ
	pH-метр М150 МИ (pH-метр) предназначен для обучения бакалавров и магистров потенциометрическим  методам,   применяемым с аналитическими целями для исследования и контроля  свойств различных жидких сред (вода, водные растворы, биологические жидкости).

Параметры pH-метра:

-диапазон измерений рН от -1 до 14 с шагом 0,01;

-диапазон измерений Eh (ЭДС) от -1999 до 1999 мВ;

- диапазон измерений температуры от -10 до 100°С;

- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: 

--рН: 0,05;

-- ОВ потенциала: 3 мв;

-- температуры: 2°С;

- должен включать символьный ЖКИ дисплей;

- должен иметь автоматическую диагностику параметров электродной системы;

- должен обеспечивать хранение в памяти до 30 измерений;

- диапазон температурной компенсации (ручная и автоматическая) от -10 до 100°С;

- питание: 

-- сетевое – 220 В, частотой 50 Гц;

-- автономное – 6 В (1,5 Вx4 элемента A316);

- потребление не более 10 мА;

- вес не более 0,35 кг;

- габаритные размеры: не более 200х100х60 мм;

В комплект поставки pH-метра должны входить:

- преобразователь рХ-150МИ – 1 шт.;

- термодатчик ТДЛ-1000-06 – 1 шт.;

- рН электрод ЭС-10603/07 – 1 шт.;

- электрод комбинированный  ЭСК -10601/4 – 1 шт.;

- редокс-электрод ЭРП-102 – 1 шт.;

- штатив ШУ-05 – 1шт.;

- блок сетевого питания – 1 шт.;

- сертификат о первичной поверке,– 1 шт.;

- сертификат о внесении в государственный реестр средств измерений – 1 шт.;

- руководство по  эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
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	13.7.
	Цифровой мультиметр Voltcraft VC 130 DMM
	Цифровой мультиметр Voltcraft VC 130 DMM (ЦМ) предназначен для обучения бакалавров и магистров, для  использования при изучении электрохимических систем: электродных потенциалов, электродвижущей силы в химических источниках тока, электролиза. 

Параметры ЦМ:

- разрядность: 2000;

- постоянное напряжение: 0.1 мВ – 250 В;

- переменное напряжение: 0,1 В – 250 В;

- постоянный ток: 0.1 мкА – 10 A; 

- сопротивление: 0.1 Ом – 20 MОм;

- категория перенапряжения: CAT III 250 V;

- точность: ±0.5%;

- питание: от блока питания 9 V Block;

- размеры не более: 75 x 140 x 35 мм;

- вес, не более: 0,25 кг;

- должен иметь мягкую резиновую защиту;

- должен обеспечивать возможность акустической проверки целостности цепи;

- должен иметь ручной выбор диапазона измерения;

- должен иметь функцию удержания данных (Hold);

В комплект поставки ЦМ должны входить:

- блок питания  9 V Block – 1шт.;

- стандартный комплект соединительных проводов и контактов – 1 шт.;

- сертификат о первичной поверке – 1 шт.;

- инструкция пользователя на русском языке – 1 шт.
	шт.
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	13.8.
	Ванна ультразвуковая 5,7л Сапфир ТТЦ
	Ванна ультразвуковая 5,7л Сапфир ТТЦ (ВУ) предназначена  для обучения бакалавров и магистров,  для подготовки и выполнения лабораторных работ по курсу общей, физической химии и химической технологии.  Используется  для  подготовки образцов,  очистки химической посуды и ускорения химических процессов, для получения дисперсных систем (наносистем).

ВУ должна включать:

А) Термостат со следующими характеристиками:

- с цифровым подогревом от 15 до 65°С; 

- таймер: цифровой - 1 - 99 мин;

- напряжение питания: 220 В/ 50-60 Гц;

- рабочая частота: не менее 35 кГц;

- потребляемая мощность: не более 280 Вт;

- мощность генератора: 150 Вт;

- мощность нагревателя: 130 Вт;

- габаритные размеры (ДхШхВ): 325х175х330 мм;

- вес: 7,0 кг.

Б) Ванну со следующими характеристиками:

- материал: нержавеющая сталь;

- наличие крышки;

- объем: 5,7 л;

- размер (ДхШхВ): 300х150х150 мм;

В комплект поставки ВУ должны входить:

- стандартный набор кабелей – 1 шт.;

-сертификат изготовителя – 1 шт.;

- паспорт и руководство по установке и эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
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	13.9.
	Электронный термометр ЛТ-300
	Электронный термометр ЛТ-300 (ЭТ) предназначен для обучения бакалавров и магистров, для прецизионных измерений температуры, для изучения криоскопических и эбуллиоскопических свойств растворов в курсах общей, физической химии и химической технологии.

Параметры ЭТ:

- диапазон измеряемых температур: от -50 до +300°С;

- предел допускаемой абсолютной погрешности температуры, °С:

-- от -50°С до +199,99°С: ±0,05°С;

-- от 200,00°С до +300°С: ±0,10°С;

- цена единицы младшего разряда измеряемой температуры, °С:

-- от -50°С до +199,99 °С - 0,01°С;

-- от 200,00°С до +300°С - 0,10°С;

- время установления рабочего режима после включения: не более 5сек;

- габаритные размеры:

-- электронного блока без датчика не более 75х35х80 мм;

-- щупа датчика не более 250х∅3,3мм;

- масса термометра: не более 0,2 кг;

- тип дисплея: ЖКИ;

- тип датчика - встроенный, титан, 250 мм;

В комплект поставки ЭТ должно входить:

- датчик температуры из титана, длина 250 мм -1 шт.;

- кабель-удлинитель датчика (длина 2 м) – 1 шт.;

- кабель связи с компьютером через COM-порт – 1 шт.;

- диск с программным обеспечением – 1 шт.;

- элементы питания AAA - LR03-1,5V – 1 шт;

- крепление DualLock – 1 шт.;

- паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;

- свидетельство о первичной поверке – 1 шт.;

- методика поверки – 1 шт.
	шт.
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	13.10.
	Водонагреватель накопительного типа 
	Водонагреватель накопительного типа (ВНТ) предназначен для оснащения  учебных химических лабораторий, лаборатории физической химии и химической технологии,  для мытья химической посуды, образцов для исследования, для подогрева  реакционных сосудов с водяной рубашкой с целью ускорения химических процессов.

Параметры ВНТ:

- размеры (ШхВхГ) не менее 439х500x210 мм;

- способ установки - вертикальный;

- мощность: 2,0 кВт;

- номинальная мощность: 2,0 кВт;

- вес прибора:
 не более 11 кг;

- максимальная температура нагрева: 75°С;

- объем - 30 л;

- способ подачи воды - напорный.

В комплект поставки ВНТ должно входить:

- комплект для крепления на стену – 1 шт.;

- паспорт и руководство по установке и эксплуатации на русском языке – 1шт.

	шт. 
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	13.11.
	Холодильник Атлант ХМ 6020-031 
	Холодильник Атлант ХМ 6020-031 (холодильник) предназначен для оснащения учебных химических лабораторий, лабораторий физической химии и химической технологии, для хранения  химических реагентов, рабочих и градуировочных растворов, проб, государственных стандартных образцов. Для получения льда для изучения криоскопических свойств растворов.

Параметры холодильника:

- высота: 1760;

- ширина: 600;

- глубина: 630;

- общий объем:

-- холодильника - 328 л;

-- холодильной камеры - 252 л; 

-- морозильной камеры - 76 ;

- тип управления - механический;

- класс энергопотребления: А;

- климатический класс: SN-ST (от +10°С до +38°С);

- количество компрессоров: 2 шт.;

- цвет: белый;

- холодильное отделение:

-- количество полок в холодильной камере: 4/1;

-- количество малых барьеров-полок двери: 4;

-- количество больших барьеров-полок двери: 1; 

-- ящики: 2;

- должен иметь функцию автоматического оттаивание испарителя холодильного отделения;

- должен иметь морозильное отделение со следующими характеристиками:

-- температура: -18 °C;

-- время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии: 17 ч; 

-- мощность замораживания: 12 кг/сутки;

-- режим быстрого замораживания;

-- количество отделений: 2;

-- производительность получения льда: 2,2 кг/сутки;

- наличие звуковой сигнализации при незакрытой двери: более 60 сек;

- уровень шума: 40 дБ;

- должен иметь возможность перенавески двери;

- хладагент: R600a;

- потребляемая мощность: 200 Вт;

В комплект поставки холодильника должно входить:

-кабель питания – 1 шт.;

- паспорт и руководство по установке и эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
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	13.12.
	Сканер EPSON Perfection V33
	Сканер EPSON Perfection V33 (Сканер) для обеспечения студентов необходимыми для процесса обучения материалами (аналитическими методиками, инструкциями по работе с приборами и реактивами и другими раздаточными материалами) 

Параметры сканера:

- тип: планшетный;

- тип датчика: CCD;

- интерфейс: USB 2.0;

- совместимость: PC, MAC;

- максимальный формат бумаги: A4;

- максимальный размер документа: 216x297 мм;

- разрешение: 4800x9600 dpi;

- разрешение (улучшенное): 12800x12800 dpi;

- максимальная оптическая плотность: 3.2 D;

- скорость сканирования (цветн.): 7 сек (А4);

- скорость сканирования (ч/б): 7 сек (А4);

- глубина цвета: 48 бит;

- глубина цвета (внешн.): 48 бит;

- количество оттенков серого: 256;

- тип источника света: светодиод (LED);

- габариты: не менее 270х420х40 мм;

В комплект поставки сканера должно входить:

- блок питания – 1шт.;

- кабель USB – 1шт.;

- CD-диск с программным обеспечением и драйверами для Windows и Maс – 1 шт.;

- паспорт и руководство по установке и эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
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	13.13.
	Ксерокс Canon FC-128 
	Ксерокс Canon FC-128 (ксерокс) предназначен для обеспечения студентов необходимыми для процесса обучения материалами (аналитическими методиками, инструкциями по работе с приборами и реактивами и другими раздаточными материалами).

Параметры ксерокса:

- принцип: аналоговый;

- тип оборудования: настольный, переносной копир; 

- стекло экспонирования: подвижное;

- способ фиксации: SURF (технология быстрого поверхностного разогрева);

- картридж: E16; 

- месячный объем копирования: не более 1000 копий (A4); 

- плотность бумаги: 50 – 128 г/кв.м;

- время выхода первой копии (1:1, A4): 22 с;

- максимальный размер оригинала: A4;

- управление экспонированием:  AE (автоматическое), ручное;

- размеры копий: A6 - A4;

- материалы для копирования:

-- обычная бумага;

-- OHP-пленки, калька; 

-- этикетки; 

-- открытки, карточки;

- питание: ~ 220-240 В, 50 Гц;

- потребляемая мощность:1,4 Вт (режим ожидания), 600 Вт (максимальная);

- габариты (ШxДxВ ):359 x 439 x 115 мм; 

- площадь  установки: 813 x 439 мм;

- вес с картриджем 8,5 кг.

В комплект поставки копира должно входить:

- картридж Е16 – 1 шт.

- кабель питания – 1шт.;

- паспорт и руководство по установке и эксплуатации на русском языке – 1шт.
	шт.
	1

	14.
	Лабораторная мебель для оснащения учебной лаборатории "Химический Анализ" для кафедры химии НИЯУ МИФИ, в том числе:
	Лабораторная мебель для оснащения учебной лаборатории "Химический Анализ" для кафедры химии НИЯУ МИФИ предназначена для размещения аналитических приборов (газового и жидкостного хроматографов, спектрометров, установок для очистки воды, для приготовления проб), выполнения подготовительных работ и проведения аналитических измерений.

Все изделии должны иметь сертификаты соответствия, сертификат пожарной безопасности,  санитарно-эпидемиологическое заключение,  фирменные  наклейки логотипа с защитными элементами, для избежания подделок производителя.
	
	

	14.1.
	Шкаф вытяжной ПГЛ ВШ3-1.5 пп-2К 
	Шкаф вытяжной ПГЛ ВШ3-1.5 пп-2К (ШВ 1) предназначен для работы с химическими реактивами и проведения лабораторных работ.

Параметры ШВ 1:

- должен состоять из опорной тумбы и рабочей камеры с вытяжным модулем;

- каркас - сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- все вертикальные, горизонтальные панели должны быть выполнены из влаго-, термо-, химически стойкого пластика толщиной не менее 5 мм, с двухсторонним защитным покрытием в рамочном профиле;
- должен иметь вытяжку - трехуровневую (из нижней тумбы, для тяжелых и легких газов из рабочей зоны), наличие вытяжного короба;

- должен иметь защитный подъемный экран из стекла Триплекс с возможностью фиксации на любом уровне от 0 до 600 мм;

- должен иметь боковые экраны, верхний неподвижный экран со стеклом TRIPLEX;

- должен иметь двухсекционную нижнюю тумбу с приточными отверстиями, с четырьмя полками из химостойкого пластика толщиной 8 мм в окантовке из алюминиевого профиля и четырьмя  распашными дверцами из химостойкого пластика, в окантовке из алюминиевого профиля; 

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- крепление полок и полки должны выдерживать нагрузку не менее 30 кг, предусмотреть несколько положений  для установки полок;

- размер шкафа1500×800×2200 мм, том числе: габариты опорной тумбы 1500х800х900 мм;

- рабочая поверхность должна иметь бесшовное керамическое покрытие толщиной до 12 мм или покрытие керамическими плитами размером не менее 600х600 мм; 

- на столешницу должна быть установлена съемная надставка с 2-мя полками, изготовленная их химостойкого пластика 8 мм в защитном каркасе из ударопрочного химически устойчивого профиля из цветного металла;

- расстояние от поверхности столешницы до 1-ой полки должно быть 500 мм;

- расстояние между полками – 300 мм;

- общие габариты надставки – 1450х150х800 мм;

- должен иметь металлические хромированные регулируемые опоры с возможностью регулировки по высоте 0-10 мм;

 - задняя стенка рабочей камеры должна быть изготовлена из  химически стойкого пластика толщиной 8мм;

- должен иметь специальный светильник в рабочей камере;

- должен иметь две розетки;

- должен иметь выключатель двухкнопочный;

- должен иметь фланец d=100 мм для подключения к центральной системе вентиляции;

- должен включать полипропиленовую мойку 150х300 мм (глубина 150 мм) с химостойким сифоном и кран для воды (с возможностью подключения водоструйного насоса типа FAR 11080);

- должен включать кран для горючих, технических газов (установка в стену);

- цвет цельнолитого профиля – матовое серебро;

- цвет боковых планок, задней стенки, полок – серый;

- цвет столешницы – серый;

- цвет дверец тумбы, передних планок - бордо.

В комплект поставки шкафа ВШ 1 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.2.
	Шкаф универсальный ПГЛ Ш2-0.4
	Шкаф универсальный ПГЛ Ш2-0.4 (ШУ 1), предназначен для хранения различных материалов обособленно друг от друга.

Параметры шкафа ШУ 1:

-должен быть двухсекционным четырехдверным;

- каркас - сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь химически стойкое наполнение, термостойкое и влагостойкое из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- верхняя дверца изделия должна быть изготовлена из  ударопрочного огнеупорного стекла в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля из цветного металла;

- должен иметь нижнею дверцу из химически стойкого, термостойкого  и влагостойкого пластика «Слопласт», толщиной 4 мм в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля из цветного металла;

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь 2 верхние и 2 нижние полки;

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг; 

- полки должны быть изготовлены из ЛДСП;

- должен иметь 4 регулируемые опоры и обеспечивать регулировку по высоте в пределах 0-10 мм;

- габариты ШУ 1: 800х400х1800 мм;

- цвет цельнолитого профиля – матовое серебро;

- цвет боковых панелей, задней стенки, полок – серый;

- цвет столешницы – серый;

- цвет дверец - бордо.

В комплект поставки ШУ 1 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.3.
	Шкаф универсальный ПГЛ Ш5-0.4
	Шкаф универсальный ПГЛ Ш5-0.4 (ШУ 2), предназначен для хранения различных материалов обособленно друг от друга.

Параметры ШУ 2:

- должен быть двухсекционным двухдверным;

- каркас - сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь наполнение из  химически стойкого, термостойкого  и влагостойкого пластика «Слопласт», толщиной 4 мм;

- должен иметь дверки из химически стойкого, термостойкого  и влагостойкого пластика «Слопласт в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого фасадного профиля;

- пластик «Слопласт» должен иметь толщину 4 мм;

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь 4 полки и дно из ЛДСП;

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг; 

- должен иметь 4 регулируемые опоры и обеспечивать регулировку по высоте в пределах 0 -10 мм;

- габариты ШУ 2: 400х400х1800 мм.

- цвет цельнолитого профиля – матовое серебро;

- цвет боковых панелей, задней стенки, полок – серый;

- цвет дверец - бордо.

В комплект поставки ШУ 2 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	4

	14.4.
	Шкаф универсальный ПГЛ Ш3-0.8
	Шкаф универсальный ПГЛ Ш3-0.8 (ШУ 3) предназначен для хранения лабораторной посуды, оборудования, расходных материалов

Параметры шкафа ШУ 3:

- должен быть двухсекционным, двухдверным;

- каркас должен быть сборно-разборным из глубоко анодированного алюминия;

- должен быть выполнен из химически стойкого, термостойкого и влагостойкого пластика «Слопласт»;

- пластик «Слопласт» должен иметь толщину 4 мм;

- должен иметь две нижние и две верхние  дверцы из пластика «Слопласт», толщиной 4 мм в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого фасадного профиля;

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь 3 верхние полки; 

- должен иметь 2 нижние полки;

- полки и дно изделия должны быть изготовлены из ЛДСП;

- должен иметь четыре регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте в пределах 0 -10 мм;

- габариты изделия 800х400х1800 мм;

- цвет цельнолитого профиля – матовое серебро;

- цвет боковых панелей, задней стенки, полок – серый;

- цвет дверец - бордо.

В комплект поставки ШУ 3 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.5.
	Шкаф универсальный

ПГЛ Ш5-0.4
	Шкаф универсальный ПГЛ Ш5-0.4 (ШУ 4) предназначен для хранения лабораторной посуды, оборудования, расходных материалов.

Параметры шкафа ШУ 4:

- должен быть двухсекционным, двухдверным;

-  должен иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь верхнюю дверцу из  ударопрочного огнеупорного стекла, в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля из цветного металла;

- должен иметь нижнюю дверцу  из химически стойкого, термостойкого и влагостойкого пластика «Слопласт» в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого фасадного профиля;

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь 4 полки и дно из ЛДСП;

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг;

- должен иметь 4 регулируемые опоры;

- габариты изделия: 400х400х1800 мм;

- цвет цельнолитого профиля – матовое серебро;

- цвет боковых панелей, задней стенки, полок – серый;

- цвет столешницы – серый;

- цвет дверец - бордо.

В комплект поставки шкафа ШУ 4 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.6.
	Шкаф универсальный

ПГЛ Ш4-0.6
	Шкаф универсальный ПГЛ Ш4-0.6 (ШУ 5) предназначен  для хранения лабораторной посуды, оборудования, расходных материалов.

Параметры ШУ 5:

- должен быть двухдверным

- должен иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь 2 дверки из химически стойкого, термостойкого и влагостойкого пластика «Слопласт»;

- пластик «Слопласт» должен быть толщиной 4 мм; 

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь 5 полок и дно из ЛДСП, распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг, предусмотреть несколько положений  для установки полок;

- должен иметь 4 регулируемые опоры;

- габариты изделия: 600х400х1800 мм.

- цвет цельнолитого профиля – матовое серебро;

- цвет боковых панелей, задней стенки, полок – серый;

- цвет дверец - бордо.

В комплект поставки шкафа ШУ 5 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.7.
	Шкаф для одежды ПГЛ ШО1-0.8
	Шкаф для одежды ПГЛ ШО1-0.8 предназначен для хранения одежды сотрудников лаборатории.

Параметры ПГЛ ШО1-0.8:

- должен быть двухдверным;

- должен иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь 2 дверки из пластика «Слопласт», в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- пластик «Слопласт» толщиной 4 мм;

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь полку для головных уборов из ЛДСП;

- должен иметь штангу (материал - металл);

- должен иметь регулируемые опоры – 4 шт.;

- габариты изделия: 800х500х1800 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса, полок – серый;

- цвет дверец - бордо.

В комплект поставки шкафа ПГЛ ШО1-0.8 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.8.
	Шкаф для одежды ПГЛ ШО1-0.4
	Шкаф для одежды ПГЛ ШО1-0,4 предназначен для хранения одежды сотрудников лаборатории. 

Параметры шкафа ПГЛ ШО1-0.4:

- должен быть однодверным;

- должен иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

  - должен иметь 1 дверь из пластика «Слопласт», в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- пластик «Слопласт» толщиной 4 мм;

- дверца должна быть установлена на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь полку для головных уборов из ЛДСП;

- должен иметь внутри 4 крючка  из металла на боковой стенке для халатов;

- должен иметь штангу (металл);

- должен иметь 4 регулируемые опоры;

- габариты изделия: 400х500х1800 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса, полок – серый;

- цвет дверцы - бордо.

В комплект поставки шкафа ПГЛ ШО1-0.4 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.9.
	Шкаф для хозяйственного инвентаря ПГЛ ШО3-0.8
	Шкаф для хозяйственного инвентаря ПГЛ ШО3-0.8 предназначен для хранения расходных материалов, лабораторной посуды.

Параметры шкафа ПГЛ ШО3-0.8:

- должен иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь 2 дверки из пластика «Слопласт» в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- пластик «Слопласт» толщиной 4 мм;

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь 7 полок из ЛДСП;

- должен иметь вертикальную перегородку из ЛДСП;

- должен иметь 6 крючков для халатов внутри шкафа, в том числе: три на боковой стенке; три на задней стенке;

- должен иметь 4 регулируемые опоры;

- габариты изделия: 800х400х1800 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса, полок – серый;

- цвет дверец - бордо.

В комплект поставки шкафа ПГЛ ШО1-0.4 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт. 
	шт.
	1

	14.10.
	Шкаф навесной ПГЛ НШ1-0.8
	Шкаф навесной ПГЛ НШ1-0.8, (ШН 1) предназначен для хранения расходных материалов и лабораторной посуды.

Параметры ШН 1:

- должен быть двухдверным;

- должен монтироваться на стену;

- должен иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь 2 дверки из пластика «Слопласт» в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- пластик «Слопласт» толщиной 4 мм;

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь съемную полку из ЛДСП;

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг;

- габариты изделия: 800х400х600 мм.

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса, полок – серый;

- цвет дверец - бордо.

В комплект поставки ШН 1 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	5

	14.11.
	Шкаф навесной ПГЛ НШ1-0.6
	Шкаф навесной ПГЛ НШ1-0.6 (ШН 2) предназначен для хранения расходных материалов и лабораторной посуды

Параметры ШН 2:

- должен быть двухдверным;

- должен монтироваться на стену;

- должен иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь 2 дверки из пластика «Слопласт» в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- пластик «Слопласт» толщиной 4 мм;

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь съемную полку из ЛДСП, 

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг;

- габариты изделия: 600х400х600 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса, полок – серый;

- цвет дверец - бордо.

Комплект поставки ШН 2:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	2

	14.12.
	Шкаф навесной ПГЛ НШ 1-04
	Шкаф навесной ПГЛ НШ1-0.4 (ШН 3) предназначен для хранения расходных материалов и лабораторной посуды

Параметры ШН 3:

- должен быть однодверный;

- должен монтироваться на стену;

- должен иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь 1 дверку из пластика «Слопласт» »  в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;;

- пластик «Слопласт» толщиной 4 мм;

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь съемную полку из ЛДСП;

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг;

- габариты изделия: 400х400х600 мм.

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса, полок – серый;

- цвет дверец - бордо.

В комплект поставки ШН 3 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	2

	14.13.
	Стол рабочий ПГЛ СР1-1.2
	Стол рабочий ПГЛ СР1-1.2 (СР 1) предназначен для выполнения подготовительных работ и проведения анализа измерений сотрудниками лаборатории.

Параметры СР 1:

- должен иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной  неё менее 5 мм в защитном каркасе из ударопрочного химически устойчивого профиля;

- должен иметь накладную столешницу толщиной 18 мм без бортов, выполненную из влаго-, термо-, химически стойкого покрытия;

- столешница должна выдерживать нагрузку не менее 200 кг;
- должен иметь 4 металлические хромированные регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0-10 мм;

- габариты изделия: 1200х600х750 мм;

- цвет корпуса – матовый металлик;

- цвет фасада, боковых стенок, столешницы – бордо.

В комплект поставки СР 1 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.;

- съемное покрытие из листа органического прозрачного гладкого стекла размером 1200х600х6 мм – 1 шт.

	шт.
	5

	14.14.
	Мойка ПГЛ ПМ1-0.6 пп с краном
	Мойка ПГЛ ПМ1-0.6пп с краном (М 1) предназначена для промывки лабораторной посуды.

Параметры М 1:

- должна быть однодверной;

- должна иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт»;

- пластик «Слопласт» толщиной 4 мм;

-должна иметь цельную столешницу шириной 600 мм из химостойкого пластика толщиной не менее 18 мм;

- должна иметь 1 чашу из полипропилена;

- чаша из полипропилена должна иметь габариты 350х350х240 мм;

- должна включать смеситель для горячей/холодной воды из нержавеющей стали (высота 250 – 300 мм, вынос – 150 мм; тип - FAR 11085);

- должна включать кран из нержавеющей стали, для подводки холодной воды, оборудованный штуцером для подключения водоструйного насоса (высота 250 – 300 мм, вынос – 150 мм, тип FAR 11080);

- должна иметь химически стойкий сифон;

- должна иметь дверку распашную;

- дверца должна быть установленана четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- на внутренней стороне дверцы должно присутствовать съемное ведро для мусора;

- габариты изделия: 600х600х900 мм.

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса, столешницы  - серый;

- цвет дверцы – бордо.

В комплект поставки М 1 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	2

	14.15.
	Мойка ПГЛ ПМ1-0.6 пп
	Мойка ПГЛ ПМ1-0.6пп (М 2) предназначена для промывки лабораторной посуды.

Параметры М 2:

- должна быть однодверной;

- должна иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт»;

- пластик «Слопласт» толщиной 4 мм;

-должна иметь цельную столешницу шириной 600 мм из химостойкого пластика толщиной не менее 18 мм;

- должна иметь 1 чашу из полипропилена;

- чаша из полипропилена должна иметь габариты 350х350х240 мм;

- должна включать смеситель для  горячей/холодной воды из нержавеющей стали (высота 250 – 300 мм, вынос – 150 мм; тип - FAR 11085);

- должна иметь химически стойкий сифон;

- должна иметь дверку распашную;

- дверца должна быть установленана четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- на внутренней стороне дверцы должно присутствовать съемное ведро для мусора;

- габариты изделия: 600х600х900 мм.

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполения каркаса, столешницы - серый;

- цвет дверцы – бордо.

В комплект поставки М 2 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.16.
	Стол рабочий ПГЛ СР1-1.5
	Стол рабочий ПГЛ СР1-1.5 (СР 2) предназначен для выполнения подготовительных работ и проведения анализа измерений сотрудниками лаборатории.

Параметры СР 2:

- должен иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной  неё менее 5 мм в защитном каркасе из ударопрочного химически устойчивого профиля;

- должен иметь накладную столешницу толщиной 18 мм без бортов, выполненную из влаго-, термо-, химически стойкого покрытия;

- столешница должна выдерживать нагрузку не менее 200 кг;
- должен иметь 4 металлические хромированные регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0-10 мм;

- габариты изделия: 1500х600х750 мм.

- цвет корпуса – матовый металлик;

- цвет фасада, боковых стенок, столешницы – бордо.

В комплект поставки СР 2 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.;

- съемное покрытие из листа органического прозрачного гладкого стекла размером 1500х600х6 мм – 1 шт.
	шт.
	1

	14.17.
	Стол рабочий угловой (правый) ПГЛ СР1У
	Стол рабочий угловой (правый) ПГЛ СР1У (СРУ 1) предназначен для выполнения подготовительных работ и проведения анализа измерений сотрудниками лаборатории.

Параметры СРУ 1:

- должен иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной  неё менее 5 мм в защитном каркасе из ударопрочного химически устойчивого профиля;

- должен иметь накладную столешницу толщиной 18 мм без бортов, выполненную из влаго-, термо-, химически стойкого покрытия;

- столешница должна выдерживать нагрузку не менее 200 кг;
- должен иметь 5 металлические хромированные регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0-10 мм;

- правый опорный модуль должен иметь длину 1500 мм, левый – 1300 мм;

- габариты изделия: 1300х1500х600х750 мм.

- цвет корпуса – матовый металлик;

- цвет фасада, боковых стенок, столешницы – бордо.

В комплект поставки СРУ 1:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.;

- съемное покрытие из листа органического прозрачного гладкого стекла размером 1300х600х6 мм – 1 шт.;
- 

- съемное покрытие из листа органического прозрачного гладкого стекла размером 900х600х6 мм – 1 шт.
	шт.
	1

	14.18.
	Стол весовой ПГЛ ВС1-0.8
	Стол весовой ПГЛ ВС1-0.8 (СВ 1) предназначен для работы с весовой техникой.

Параметры СВ 1:

- должен иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

- должен быть выполнен из пластика «Слопласт»;

- пластик «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должен иметь столешницу из натурального полированного гранита;

- гранит должен иметь толщину 30 мм;

- должен обладать конструкцией для защиты от нежелательной вибрации;

- гранитная плита должна устанавливаться на антивибрационные подушки;

- должен иметь регулируемые опоры;

- габариты изделия: 800х500х800 мм.

В комплект поставки СВ 1 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.19.
	Надставка ПГЛ Н2-1.5
	Надставка ПГЛ Н2-1.5 предназначена для установки на рабочие столы. 

Параметры надставки ПГЛ Н2-1.5:

- должна быть односторонней;

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна быть выполнена из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь две полки из химостойкого пластика толщиной 8 мм в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- должна включать 16 универсальные электророзетки, расположенных на фасадной части надставки, с односторонним доступом;
- должна иметь металлические хромированные  регулируемые опоры  и обеспечивать регулировку по высоте 0-10 мм;

- габариты изделия: 1500х300х800 мм.

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса - серый;

- фасад электромодулей – бордо.

В комплект поставки надставки ПГЛ Н2-1.5 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	2

	14.20.
	Надставка двусторонняя ПГЛ Н2-1.2
	Надставка двухсторонняя ПГЛ Н2-1.2 предназначена для установки на рабочие столы.

Параметры надставки двухсторонней ПГЛ Н2-1.2:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна быть выполнена из пластика «Слопласт»;

- пластик «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна быть выполнена из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь две полки из химостойкого пластика толщиной 8 мм в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- должна включать 24 универсальные электророзетки, расположенных на фасадной и тыльной частях надставки;

- должна иметь металлические хромированные  регулируемые опоры  и обеспечивать регулировку по высоте 0-10 мм;

- доступ к розеткам должен обеспечиваться с двух сторон;

- габариты изделия: 1200х300х800 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса - серый;

- фасад электромодулей – бордо.

В комплект поставки надставки двухсторонней ПГЛ Н2-1.2 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	2

	14.21.
	Надставка двусторонняя ПГЛ Н2-0.9
	Надставка двухсторонняя ПГЛ Н2-0.9 предназначена для установки на рабочие столы.

Параметры надставки двухсторонней ПГЛ Н2-0.9:

- должна иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

- должна быть выполнена из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь две полки из химостойкого пластика толщиной 8 мм в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- должна включать 24 универсальные электророзетки, расположенных на фасадной и тыльной частях надставки;

- должна иметь металлические хромированные  регулируемые опоры  и обеспечивать регулировку по высоте 0-10 мм;

- доступ к розеткам должен обеспечиваться с двух сторон;

- габариты изделия: 900х300х800 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса - серый;

- фасад электромодулей – бордо.

В комплект поставки надставки двухсторонней ПГЛ Н2-0.9 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	2

	14.22.
	Надставка двусторонняя узкая ПГЛ Н2-0.9
	Надставка двухсторонняя узкая ПГЛ Н2-0.9 предназначена для установки на рабочие столы.

Параметры надставки двухсторонней узкой ПГЛ Н2-0.9:

- должна иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

- должна быть выполнена из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь две полки из химостойкого пластика толщиной 8 мм в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- должна включать 16 универсальные электророзетки, расположенные на фасадной и тыльной частях надставки;

- должна иметь металлические хромированные  регулируемые опоры  и обеспечивать регулировку по высоте 0-10 мм;

- доступ к розеткам должен обеспечиваться с двух сторон;

- габариты изделия: 900х180х800 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса - серый;

- фасад электромодулей – бордо.

В комплект поставки надставки двухсторонней узкой ПГЛ Н2-0.9 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.23.
	Шкаф навесной ПГЛ НШ2-1,5 двухсекционный
	Шкаф навесной ПГЛ НШ2-1,5 двухсекционный  предназначен для установки на рабочие столы.

Параметры шкафа навесного ПГЛ НШ2-1,5 двухсекционного:

- должен иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должен иметь 4 дверки из ударопрочного огнеупорного стекла, в защитном каркасе из ударопрочного химически устойчивого профиля из цветного металла с внутренним коррозионностойким  креплением;

- дверцы должны быть установлены на петли типа «волчок» с поворотным магнитным ограничителем, позволяющим регулировку в трех плоскостях;

- габариты (Ш/Г/В) 1500х300х400 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса –серый;

- цвет стекла – без цвета;

В комплект поставки надставки ПГЛ Н4-1.5 двухсекционной должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт. 
	1

	14.24.
	Тумба угловая ПГЛ ТУ-0.6К
	Тумба угловая ПГЛ ТУ-0.6К (ТУ 1) предназначена для хранения лабораторных принадлежностей.

Параметры ТУ 1:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь столешницу из бесшовной  керамики толщиной до 12 мм или покрытие керамическими плитами  размером не менее 600х600 мм;

- должна выдерживать распределенную нагрузку не менее 200 кг;

- форма столешницы должна представлять собой пятиугольник с тремя прямыми углами и двумя углами не более 135 градусов;

- должна иметь дверку из химически стойкого пластика;

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь съемную полку из ЛДСП;

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг;

- должна иметь регулируемые опоры - высотой 100 мм.

- габариты - 600х600х900 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет столешницы, боковых и задней стенок, полок – серый;

- цвет фасада - бордо.

В комплект поставки ТУ 1 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	2

	14.25.
	Тумба угловая ПГЛ ТУ-0.44К
	Тумба угловая ПГЛ ТУ-0.44К (ТУ 2) предназначена для хранения лабораторных принадлежностей.

Параметры ТУ 2:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должен иметь накладную столешницу толщиной 18 мм без бортов, выполненную из влаго-, термо-, химически стойкого покрытия;

- столешница должна выдерживать нагрузку не менее 200 кг;
- форма столешницы должна представлять собой пятиугольник с тремя прямыми углами и двумя углами не более 135 градусов.

- должна иметь дверку из химически стойкого пластика;

- дверцы должны быть установлены на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь съемную полку из ЛДСП;

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг;

- должна иметь металлические хромированные регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0 – 10 мм;

- габариты - 440х440х750 мм.

- цвет корпуса – матовый металлик;

- цвет фасада, столешницы – бордо;

- цвет полки, боковых и задних стенок – серый.

В комплект поставки ТУ 2 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.26.
	Тумба ПГЛ Т3-1.2К
	Тумба ПГЛ Т3-1.2К (Т 2) предназначена для хранения лабораторных принадлежностей.

Параметры Т 2:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь столешницу из бесшовной  керамики толщиной до 12 мм или покрытие керамическими плитами  размером не менее 600х600 мм;

- должна выдерживать распределенную нагрузку не менее 200 кг;

- должна иметь две дверки из химически стойкого пластика в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- должна иметь 2 полки из ЛДСП;

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг;

- должна иметь 4 выдвижных ящика на метабоксах, выполненые из химостойкого пластика, облицованного металлическим фасадным профилем;

- должна иметь 4 металлические хромированные регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0-10 мм;

- габариты - 1200х600х900 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет столешницы – серый;

- цвет фасада - бордо.

В комплект поставки Т 2 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	2

	14.27.
	Тумба ПГЛ Т2-1.2К
	Тумба ПГЛ Т2-1.2К (Т 3) предназначена для хранения лабораторных принадлежностей.

Параметры Т 3:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь столешницу из бесшовной  керамики толщиной до 12 мм или покрытие керамическими плитами  размером не менее 600х600 мм;

- должна выдерживать распределенную нагрузку не менее 200 кг;

- должна иметь две дверки из химически стойкого пластика в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- должна иметь 2 полки из ЛДСП;

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг;

- должна иметь 4 металлические хромированные регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0-10 мм;

- габариты изделия: 1200х600х900 мм.

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения и столешницы – серый;

- цвет фасада - бордо.

В комплект поставки Т 3 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.28.
	Тумба ПГЛ Т6-1.2К
	Тумба ПГЛ Т6-1.2К (Т 4) предназначена для хранения лабораторных принадлежностей.

Параметры Т 4:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь столешницу из бесшовной  керамики толщиной до 12 мм или покрытие керамическими плитами  размером не менее 600х600 мм;

- должна выдерживать распределенную нагрузку не менее 200 кг;

- должна иметь две дверки из химически стойкого пластика в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- должна иметь полку из ЛДСП; 

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг;

- должна иметь 1 выдвижной ящик на метабоксах, выполненый из химостойкого пластика, облицованного металлическим фасадным профилем.

- должна иметь 4 металлические хромированные регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0-10 мм;

- габариты - 1200х600х900 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса и столешницы – серый;

- цвет фасада - бордо.

В комплект поставки Т 4 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	2

	14.29.
	Тумба ПГЛ Т9-0.9К (4 ящика)
	Тумба ПГЛ Т9-0.9К (Т 5) (4 ящика) предназначена для хранения лабораторных принадлежностей.

Параметры Т 5:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь столешницу из бесшовной  керамики толщиной до 12 мм или покрытие керамическими плитами  размером не менее 600х600 мм;

- должна выдерживать распределенную нагрузку не менее 200 кг;

- должна иметь дверку из химически стойкого пластика в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- должна иметь полку из ЛДСП;

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг;

- должна иметь 4 выдвижных ящика на метабоксах, выполненых из химостойкого пластика, облицованного металлическим фасадным профилем.

- должна иметь 4 металлические хромированные регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0-10 мм;

- габариты - 900х600х900 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса и столешницы – серый;

- цвет фасада - бордо.

В комплект поставки Т 5 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	4

	14.30.
	Тумба ПГЛ Т6-0.9К 
	Тумба ПГЛ Т6-0.9К (Т 6) предназначена для хранения лабораторных принадлежностей.

Параметры Т 6:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь столешницу из бесшовной  керамики толщиной до 12 мм или покрытие керамическими плитами  размером не менее 600х600 мм;

- должна выдерживать распределенную нагрузку не менее 200 кг;

- должна иметь две дверки из химически стойкого пластика в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля;

- должна иметь полку из ЛДСП;

- распределенная нагрузка на полку не менее 40 кг;

- должна иметь 2 выдвижных ящика на метабоксах, выполненых из химостойкого пластика, облицованного металлическим фасадным профилем;

- должна иметь металлические хромированные регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0-10 мм;

- габариты - 900х600х900 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса и столешницы – серый;

- цвет фасада - бордо.

В комплект поставки Т 6 должна входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	2

	14.31.
	Тумба ПГЛ Т9-0.9к (8 ящиков)
	Тумба ПГЛ Т9-0.9К (8 ящиков) (Т 7) предназначена для хранения лабораторных принадлежностей.

Параметры Т 7:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь столешницу из бесшовной  керамики толщиной до 12 мм или покрытие керамическими плитами  размером не менее 600х600 мм;

- должна выдерживать распределенную нагрузку не менее 200 кг;

- должна иметь 8 выдвижных ящиков на метабоксах, выполненых из химостойкого пластика, облицованного металлическим фасадным профилем;

- должна иметь 4 металлические хромированные регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0 – 10 мм;

- габариты - 900х600х900 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса и столешницы – серый;

- цвет фасада - бордо.

Комплект поставки Т 7:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	2

	14.32.
	Тумба подкатная ПГЛ ТП2-0,4
	Тумба подкатная ПГЛ ТП2-0,4 (ТП 1) предназначена для хранения лабораторных принадлежностей.

Параметры ТП 1:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь столешницу из химически стойкого, термостойкого и влагостойкого пластика «Слопласт» в каркасе из анодированного алюминия с противопроливочным бортиком 5 мм;

- должна иметь 4 выдвижных ящика на метабоксах, выполненных из химостойкого пластика, облицованного металлическим фасадным профилем;

- должна иметь 4 роликовые опоры;

- габариты изделия: 400х575х690 мм.

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса и столешницы – серый;

- цвет фасада - бордо.

В комплект поставки ТП 1 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	12

	14.33.
	Стеллаж навесной открытый СЛ 1
	Стеллаж навесной открытый (СЛ 1) предназначен для размещения и хранения лабораторного инвентаря.

Параметры СЛ 1:

- должен иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должен иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должен иметь полки из химически стойкого, термостойкого  и влагостойкого пластика «Слопласт» толщиной 8 мм с бортиками;

- распределенная нагрузка на полки не менее 40 кг;

- габаритные размеры ШхГхВ: 600х180х600 мм, 

- должен обеспечивать доступ к полкам с фасада и с боковых сторон

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса - серый.

В комплект поставки СЛ 1 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.;

- стандартный комплект крепления для установки на стену – 1 шт.
	шт.
	1

	14.34.
	Шкаф универсальный ПГЛ Ш6-0.6
	Шкаф универсальный ПГЛ Ш6-0.6 (ШУ 6) предназначен для размещения минералов.

Параметры ШУ 6:

- должен иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

-  должен иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должен иметь две боковые стенки из ударопрочного огнеупорного стекла в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля из цветного металла;

- должен иметь две дверки из ударопрочного огнеупорного стекла;

- дверки должны быть установлены на петли типа «волчок» с поворотным магнитным ограничителем;

- петли должны позволять регулировку в 3 плоскостях.
- должен иметь два встроенных замка;

-должен иметь 5 полок из ударопрочного огнеупорного стекла;

- должен иметь дно из пластика;

- должен иметь 4 регулируемые опоры;

- габариты изделия: 600х150х600 мм.

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет заполнения каркаса – серый;

- цвет стекла – б/ц.

В комплект поставки ШУ 6 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.

- стандартный комплект крепления для установки на стену – 1 шт.
	шт.
	3

	14.35.
	Приставка технологическая Т1-0.6
	Приставка технологическая ПТ1-0.6 (ПТ 1) предназначена для увеличения рабочей площади столов с надставкой.

Параметры ПТ 1:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь 4 металлические хромированные  регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0-10 мм;

- должна иметь возможность монтировать любую надставку ПГЛ.

- габариты изделия: 600х300х900 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет боковых стенок и столешницы - серый.

В комплект поставки ПТ 1 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.36.
	Приставка технологическая со встроенными  раковинами сливными ПТ1-1.5
	Приставка технологическая со встроенными раковинами сливными ПТ1-1.5 (ПТ 2) предназначена для увеличения рабочей площади столов с надставкой.

Параметры ПТ 2:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

-  должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь 4 металлические хромированные  регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0-10 мм;

- должна иметь одну сливную раковину из полипропилена;

- габариты сливной раковины 300х150х150 мм;

- должна один иметь сифон;

- должна одну иметь гофру;

- должна иметь кран для воды (с возможностью подключения водоструйного насоса (тип  Far мод. 11080);

- должна иметь возможность монтировать любую надставку ПГЛ;

- габариты - 1500х300х900 мм.

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет боковых стенок и столешницы - серый.

В комплект поставки ПТ 2 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.37.
	Приставка технологическая  со встроенными  раковинами сливными ПТ1-2.1
	Приставка технологическая со встроенными  раковинами сливными ПТ1-2.1 (ПТ 3) предназначена для увеличения рабочей площади столов с надставкой.

Параметры ПТ 3:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

- должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь 4 металлические хромированные  регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0-10 мм;

- должна иметь две сливных раковины из полипропилена;

- габариты сливной раковины 300х150х150 мм;

- каждая раковина должна иметь один сифон;

- каждая раковина должна иметь одну гофру;

- каждая раковина должна иметь один кран для воды (с возможностью подключения водоструйного насос мод. Far11080);

- габариты приставки – 2100х300х900 мм;

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет боковых стенок и столешницы - серый.

В комплект поставки ПТ 3 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.38.
	Приставка технологическая со встроенными раковинами сливными и подводкой газа ПТ1-2.1
	Приставка технологическая со встроенными  раковинами сливными и подводкой газа ПТ1-2.1 (ПТ 4) предназначена для увеличения рабочей площади столов с надставкой.

Параметры ПТ 4:

- должна иметь каркас сборно-разборный из  глубоко анодированного алюминия;

-  должна иметь наполнение из пластика «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должна иметь 4 металлические хромированные  регулируемые опоры, обеспечивающие регулировку по высоте 0 - 10 мм;

- должна иметь 2 сливных раковины, изготовленные из полипропилена;

- габариты сливной раковины 300х150х150 мм;

- каждая раковина должна иметь один сифон;

- каждая раковина должна иметь одну гофру;

- каждая раковина должна иметь один кран для воды (с возможностью подключения водоструйного насоса мод. Far 11080);

- должна иметь слева кран для подвода  горючих, технических газов (мод. Far 12010/13010);

- габариты приставки 2100х300х900 мм.

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет боковых стенок и столешницы - серый.

В комплект поставки ПТ 4 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.
	шт.
	1

	14.39.
	Шкаф навесной (аптечка) ПГЛ НШ1-0.3
	Шкаф навесной (аптечка) ПГЛ НШ1-0.3 (ШН 3) предназначен размещения медикаментов.

Параметры ШН 3:

- должен монтироваться на стену;

- должен иметь каркас сборно-разборный из глубоко анодированного алюминия;

-  должен иметь наполнение из пластика «Слопласт»;

- пластик «Слопласт» толщиной 4 мм;

- должен иметь дверки из химически стойкого пластика «Слопласт» в защитном каркасе из ударопрочного  химически устойчивого профиля; 

- дверца должна быть установлена на четырехшарнирные петли, производства Hettich, с функцией плавного самозакрывания, регулировка в трех плоскостях;

- петли конструктивно, должны представлять собой изделия скрытого монтажа;

- должен иметь 2 съемные полки из ЛДСП;

- габариты - 300х400х100 мм.

- цвет каркаса – матовый металлик;

- цвет боковых стенок – серый;

- цвет дверцы - бордо.

В комплект поставки ШН 3 должно входить:

- стандартный комплект сборочной фурнитуры – 1 шт.;

- стандартный комплект креплений на стену – 1 шт.
	шт.
	1

	15.
	Научное аналитическое и технологическое оборудование для обеспечения технологических процессов НОЦ «Нанотехнологии», в том числе:
	Научное аналитическое и технологическое оборудование для обеспечения технологических процессов НОЦ «Нанотехнологии» предназначено для расширения научно-исследовательских возможностей, а также контроля технологических процессов при создании и исследовании гетероструктурной, функциональной и сверхвысокочастотной электроники. 
	
	

	15.1.
	Аналитическая система анализа поверхности твердых тел в составе:

15.1.1. Сканирующий электронный микроскоп с катодом с полевой эмиссией, оснащенный ионной колонной – 1 шт.;

15.1.2. Система определения элементного состава - 1 шт.
	Аналитическая система анализа поверхности твердых тел (АСАПТ) предназначена для материалографических исследований образцов с высоким разрешением, возможностью модификации поверхности и определением локального элементного состава.

АСАПТ должна включать:

1) Сканирующий электронный микроскоп с катодом с полевой эмиссией, оснащенный ионной колонной (СЭМ) со следующими характеристиками:

- должен включать электронно-оптическую систему со следующими характеристиками:

-- в качестве источника электронов должен быть использован катод Шоттки с полевой эмиссией;

-- должна иметь трехлинзовое устройство электронной оптики;

-- должна иметь промежуточную магнитную линзу для получения дополнительных режимов изображения образца;

-- должна иметь конденсорную и объективную линзы;

-- требуемая конструкция стигматора - октупольный электромагнитный;

-- должна быть предусмотрена функция памяти параметров стигматора для работы при различных увеличениях и ускоряющих напряжениях;
-- центровка колонны должна осуществляться электромагнитной системой, исключая механическую центровку (блок смены объектных диафрагм должен отсутствовать);

-- должна обеспечивать возможность автоматической подстройки тока линзы для получения требуемого тока пучка;

-- должна включать автоматическую систему настройки колонны с возможностью ручной коррекции настройки;

-- не должно использоваться водяное охлаждение электронно-оптической колонны;

-- должна позволять получения изображения одновременно с изображением с электронной колонны и с использованием ионной колонны в различных процессах: травление и полировка под воздействием ионного пучка;

- должен включать детекторы сигналов со следующими характеристиками:

-- должен присутствовать детектор вторичных электронов типа Эверхарта-Торнли;

-- должен присутствовать детектор отражённых электронов сцинцилляторного типа на основе высокочувствительного YAG кристалла с разрешением по атомному номеру не хуже 0.1 Z.

-- детектор отражённых электронов должен быть вдвигаемый/выдвигаемый.

-- должен присутствовать детектор вторичных электронов типа Эверхарта-Торнли, встроенный в объективную линзу;

-- должен присутствовать детектор обратноотраженных электронов, встроенный в объективную линзу;

-- должен присутствовать детектор поглощенного тока.

-- разрешающая способность:

--- 1,0 нм в режиме высокого вакуума (при 30 кВ) должно обеспечиваться при использовании детектора вторичных электронов;

--- 2,0 нм в режиме низкого вакуума (при 30 кВ) должно обеспечиваться при использовании детектора отраженных электронов;

- должен включать вакуумную систему со следующими характеристиками:

-- должна быть безмасляной;

-- вакуум должен создаваться с помощью спирального форвакуумного, турбомолекулярного и ионного насосов;

-- должна быть возможность работы в режиме низкого вакуума с давлением в камере образцов от 7 до 500 Па;

-- вакуум в камере в режиме высокого вакуума не хуже, чем 10-2 Па;

-- вакуум в области катода должен быть не хуже, чем 3·10-7 Па (создается ионным насосом);

-- должна иметь встроенный аккумулятор для питания ионного насоса, создающего высокий вакуум в области катода;

-- аккумулятор должен подключаться автоматически при отключении основного электропитания;

-- высокий вакуум в области катода должен поддерживаться не менее 3х недель при питании от встроенного аккумулятора;

-- ни один из элементов вакуумной системы не должен требовать использования систем водяного охлаждения;

-- время откачки камеры до рабочего вакуума после смены образца не должно превышать 3,5 минуты;

-- должна позволять продувку техническим азотом вакуумной системы и камеры;

-- должна позволять проводить смену образцов без использования шлюза;
- должен включать ионную колонну со следующими характеристиками:

-- в качестве источника ионов (ионной пушки) должен использоваться жидкометаллический источник галлия (Ga);

-- разрешающая способность должна быть не хуже 2,5 нм при 30 кВ;

-- должна позволять осуществлять плавную регулировку увеличения в диапазоне от 150 до 1 000 000 крат;

-- диапазон ускоряющего напряжения от 0,5 до 30 кВ;

-- должна позволять осуществлять изменение тока зонда от 1 пА до 40 нА;

-- должна откачиваться двумя независимыми ионными насосами.

-- вакуум в области ионной пушки должен быть < 5·10-6 Па.

-- должна иметь моторизированный высокоточный механизм смены апертур;

-- должна иметь прерыватель зонда и ячейку Фарадея;

-- управление ионной колонной должно быть интегрировано в программное обеспечение микроскопа;

-- программное обеспечение микроскопа должно обеспечивать автоматическое включение/выключение и юстировку ионной пушки;

-- должна позволять получать изображения с использованием ионной колонны одновременно с изображением с электронной колонны в различных процессах: травление и полировка под воздействием ионного пучка;

-- должна иметь систему инжектирования газов с пятью газовыми резервуарами;

-- должно быть автоматизировано позиционирование форсунок и контроль температуры.

- должен включать столик и камеру образцов со следующими характеристиками:

-- моторы перемещения столика образцов должны находиться внутри камеры образцов;

-- столик образцов должен быть моторизованный по всем осям (X, Y, Z, «поворот», «наклон») и обеспечивать следующие характеристики:

--- диапазон перемещений столика не хуже, чем Х: 130 мм, Y: 130 мм, Z: 90 мм;

--- диапазон эвцентрического наклона должен быть не менее чем от –30о до +90о;

--- возможность непрерывного (360º) вращения образца;

-- точность воспроизведения координаты столика должна быть не более 1 мкм;

-- минимальный шаг перемещения столика должен быть не более 0,25 мкм;

-- в столик образцов микроскопа должны быть вмонтированы 2 цилиндра Фарадея для измерения тока пучка;

-- максимальное поле обзора (при рабочем расстоянии 30 мм) не менее 17 мм.

-- максимальные размеры образца при возможности позиционирования любой точки на его поверхности должны быть не менее 170 мм в диаметре и 92 мм в высоту;

-- в камере образцов должна быть ИК-телекамера обзора с возможностью цифрового увеличения;

-- должен быть датчик касания образцом и столиком частей камеры микроскопа (для защиты образца и детекторов);

-- должна быть программная эмуляция камеры и установленных детекторов с ограничением движения столика для защиты образца и детекторов от касания;

-- должна быть возможность установки энергодисперсионного детектора на аналитическое рабочее расстояние 9 мм;

-- должны иметь электромагнитную активную подвеску с электромагнитными активаторами.

- должен включать систему сканирования со следующими характеристиками:

-- должна обеспечивать возможность ступенчатого и плавного изменения скорости сканирования с шагом не менее 10 нс;

-- должна позволять получать изображения с «телевизионной» разверткой со скоростью развертки не менее, чем 30 нс/пиксель без пропуска пикселей;

-- должна обеспечивать выбор разрешения «живого» изображения и разрешения изображения для записи в файл;

-- должна быть реализована возможность выбора соотношения сторон изображения: 1:1, 1:2, 3:4;

-- должна обеспечиваться глубину градаций серого/цветности: до 16 бит на канал.

-- максимальный размер изображения, получаемого за один проход сканирования не менее 8192x8192 пикселей

-- должна позволять изменение разрешения «живого» и сохраняемого изображения;

-- должна обеспечивать получение анаглифных стерео-изображений в реальном времени с помощью системы сканирования (без наклона образца);

-- окно фокусировки должно иметь возможность произвольного изменения формы, размера и положения на изображении;

-- должна иметь дополнительные режимы сканирования: динамический фокус, запирание в точку и сканирование по линии, коррекция наклона образца.

-- должна иметь режим микширования в различных пропорциях величины сигналов с детекторов, которые работают одновременно.

- должен допускать оснащение системой энергодисперсионного микроанализа, системой волнодисперсионного анализа, системой текстурного анализа методом дифракции отражённых электронов;

- должен быть полностью адаптирован для подключения к электрическим сетям РФ (220В/50 Гц) без использования каких-либо фильтрующих, понижающих или повышающих напряжение устройств;

- энергопотребление не должно превышать 3.0 кВА;

- ни в одном из блоков не должно быть использовано систем водяного охлаждения;

- увеличение в диапазоне от 1× до 1 000 000× без искажений и искривлений поля зрения во всём диапазоне;

- при малых увеличениях (менее 10 крат) должна быть возможность проведения линейных измерений с указанием увеличения и индикацией масштабной метки (без использования режима «рыбий глаз»);

- диапазон ускоряющего напряжения должен быть от 0,2 до 30 кВ;

- должна быть возможность плавной регулировки ускоряющего напряжения (с минимальным шагом не более 10 В);

- должна быть предусмотрена система подачи напряжения на образец для получения изображений высокого разрешения при низких ускоряющих напряжениях путем торможения электронов в электрическом поле образца;

- должна быть возможность плавного изменения тока зонда в диапазоне от 2 пА до 200 нА;

- обязательно наличие встроенного измерителя поглощенного тока.

- должен включать управляющий компьютер (УК1) со следующими характеристиками:

-- процессор Intel Core i3-2100 3.1 GHz;

-- оперативная память RAM 16 Gb;

-- жесткий диск HDD 1000 Gb;

-- должен включать DVD-RW;

-- видео карта - ATI Radeon HD6670 1Gb;

-- должен включать интерфейсы USB 2.0;

-- сетевая карта для связи с УК2 LAN 1000 Mbit;

-- должен включать два монитора DELL UltraSharp U2412M;

-- должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему семейства Windows.

-- должен иметь предустановленное специальное программное обеспечение со следующими характеристиками:

--- должно иметь простой дружественный интерфейс программы управления.

--- должно включать автоматические функции настройки фокуса, компенсации астигматизма и яркости изображения, автоматического центрирования всех элементов электронно-оптической системы;

--- должно обеспечивать проведения линейных измерений и автоматического расчета площади объектов с сохранением данных измерений;
--- должно позволять цифровую обработку изображений, включая изменение яркости/контраста/гамма-коррекции и применение математических фильтров, возможность расчета твердости по отпечатку (по Виккерсу и Бринеллю), калибровку маркера для серии изображений, выбор текущего увеличения микроскопа для печати изображений с заданным размером и увеличением; измерение допусков, подсчет площади объектов на изображении с выделением их по градации серого, таймер выключения с возможностью автоматического выключение микроскопа в назначенный момент, возможность автоматической последовательной съёмки образца с последующим объединением изображений в видеоролик;

--- должно обеспечивать сохранение изображений в форматах BMP, PNG, JPG, TIF, JPEG2000, PPM;

--- интерфейс должен быть на русском языке;

--- помощь (справка) к программе микроскопа должна быть на русском языке;

--- должно включать руководство пользователя на русском языке;

--- должно обеспечивать удаленный контроль и управление по протоколу TCP/IP;

--- должно обеспечивать возможность интеграции программного обеспечения стороннего производителя для построения трехмерных изображений исследуемых образцов;

В комплект поставки СЭМ должно входить:

- шумопоглощающий кожух для форвакуумного насоса – 1 шт.;

- стандартный комплект расходных материалов на год эксплуатации, установленный производителем – 1 шт.;

- источник бесперебойного питания мощностью не менее 2,2 кВА – 1 шт.
- клавиатура – 1 шт.;

- мышь – 1 шт.;

- трекбол – 1 шт.;

- специализированная панель с ручками управления и цветным сенсорным информационным дисплеем – 1 шт.;

- комплект дисков со специальным программным обеспечением и драйверами для систем УК1 – 1 шт.;

2) Система определения элементного состава (ЭДС) на основе полупроводникового энергодисперсионного детектора (СОЭС) со следующими характеристиками:

- должна включать энергодисперсионный детектор со следующими характеристиками:

-- должен быть на основе полупроводникового кремний-дрейфового детектора (SDD) с безазотным охлаждением;

-- должен иметь энергетическое разрешение на линии Mn Kα не более 127 эВ;

-- должен иметь разрешение не хуже 56эВ на линии C Ka;

-- активная площадь кристалла должна быть не меньше, чем 80 кв.мм;

-- конструкция детектора должна быть цельной (т.е. детектор не должен состоять из нескольких сенсоров меньшей площади);

-- диапазон детектируемых элементов должен быть не хуже чем от Be(4) до Pu(94);

-- детектор должен быть термоциклируемым и должен обеспечивать охлаждение от комнатной температуры до рабочей не более чем за 2 минуты;

-- время стабилизации детектора после охлаждения должна быть не более 15 минут, после чего он должен обеспечивать выполнение точного количественного анализа в штатном режиме;

-- в диапазоне скоростей счета от 1000 до 100000 импульсов в секунду стабильность разрешения детектора и стабильность позиции пиков в спектре гарантированно должны быть не хуже ±1эВ;

-- SDD сенсор детектора должен располагаться в ячейке с высоким вакуумом, во избежание поглощения излучения малых энергий на отрезке от окна детектора до сенсора;

-- должен иметь полностью цифровой процессор импульсов для обеспечения необходимой стабильности и точности анализа;

- должна включать устройство для автоматического управления столиком и пучком микроскопа из системы микроанализа;

- должна включать управляющий компьютер (УК2) со следующими характеристиками:

-- процессор Intel Core i5-2400;

-- оперативная память RAM 8 Gb;

-- жесткий диск HDD 2*500 Gb;

-- должен включать DVD-RW;

-- видео карта - NVIDIA NVS 300;

-- должен включать интерфейсы USB 2.0;

-- сетевая карта LAN 1000 Mbit;

-- должен включать один монитор DELL UltraSharp U2412M;

-- должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему семейства Windows.

-- должен иметь предустановленное специальное программное обеспечение со следующими характеристиками:

--- структура комплекта программного обеспечения (ПО) должна быть модульной;

--- должно иметь русскоязычный интерфейс;

--- должно иметь онлайн подсказки и справки;

--- должно иметь не менее пяти навигаторов:

а) для качественного и количественного анализа химического состава;

б) для анализа пространственного распределения элементов и фаз (картирования) на выбранной площади образца;

в) для получения и анализа профилей распределения элементов вдоль произвольно выбранной линии на изображении образца;

г) для автоматизации управления электронным зондом; выбор систем точек или областей для анализа на растровом изображении;

д) для оптимизации спектров и ввода пользовательских эталонов химического состава с поддержкой различных баз данных эталонов и с возможностью их выбора пользователем исходя из текущих задач; 

--- должно обеспечивать возможность получения и анализа изображений и спектров.

В комплект поставки СОЭС должно входить:

- комплект дисков со специальным программным обеспечением и драйверами для систем УК2 – 1 шт.;

- клавиатура – 1 шт.;

- мышь – 1 шт.;

- стандартный комплект необходимых принадлежности для подключения СОЭС к СЭМ – 1 шт.
	шт.
	1

	15.2.
	Прибор мониторинга толщины осаждаемых покрытий на основе кварцевого датчика
	Прибор мониторинга толщины осаждаемых покрытий на основе кварцевого датчика (ПМКД) предназначена для мониторинга толщины осаждаемых покрытий при использовании молекулярно-лучевой эпитаксии.

Параметры ПМКД:

- должен быть совместим с установкой DCA M600;

- должен включать двухканальный измеритель с кварцевыми датчиками, предназначенный для измерения толщины со следующими характеристиками:

-- количество измерительных каналов – не менее 2;

-- частотный диапазон – не хуже 1-6,5 МГц;

-- должен иметь аналоговый выход для записи скорости/толщины;

-- минимально различимое изменение по частоте – не хуже ±0.12 Гц на 4 считываний/мин.;

- должен включать измерительную систему в UHV исполнении со следующими характеристиками:

-- тип и размер присоединительного фланца - CF38;

-- должна иметь водяное охлаждение кварцевого датчика;

-- должна иметь встроенную заслонку и обеспечивать возможность линейного перемещения датчика до позиции образца;

-- путь перемещения датчика – не менее 150 мм;

- должен включать кварцевый резонатор.

В комплект поставки ПМКД должны входить:

- набор из десяти кварцевых кристаллов – 1 шт.;

- комплект документации, включающий в себя инструкцию по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	1

	15.3.
	Прибор мониторинга толщины осаждаемых покрытий на основе ионного вакуумметра
	Прибор мониторинга толщины осаждаемых покрытий на основе ионного вакуумметра (ПМИВ) предназначен для мониторинга толщины осаждаемых покрытий при использовании молекулярно-лучевой эпитаксии:

Параметры ПМИВ:

- должен быть совместим с установкой DCA M600;

- должен включать измерительную систему на основе ионного вакуумметра в UHV исполнении с возможностью линейного перемещения датчика до позиции образца, со следующими характеристиками:

-- линейное перемещение осуществляется сильфонной муфтой;

-- должна включать открытую головку ионного вакуумметра с контроллером и кабельными соединениями;

-- термостойкость прибора – не менее 200°С;

-- длина хода при линейном перемещении вручную –  не менее 125 мм;

-- должна обеспечивать монтаж на фланец DN40CF.

- должен включать танталовый защитный съемный экран;

В комплект поставки системы ПМИВ должны входить:

- комплект документации, включающий в себя инструкцию по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	1

	15.4.
	Система подачи чистых газов 
	Система подачи чистых газов (СПГ) предназначена для подачи газов в установку эпитаксии из газовой фазы.

Параметры СПГ:

- должна быть совместима с установкой SMI Epic CVD;

- должна представлять собой линию подачи чистых газов;

- должна включать контроллер типа РРГ HCl 10 sccm с кабелем управления;

- должна иметь два нормально закрытых пневматических клапана.
В комплект поставки СПГ должны входить:

- стандартный комплект фитингов и крепежных элементов – 1 шт.;

- стандартный сегмент газовой линии из нержавеющей стали – 3 шт.;

- стандартный комплект прокладок VCR – 1 шт.;
- комплект документации, включающий в себя инструкцию по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	1

	15.5.
	Газовая панель для сверхчистых газов с классом чистоты (6.0) 
	Газовая панель для сверхчистых газов с классом чистоты 6.0 (ГП) предназначена для работы с одним баллоном газа (Азот N2) в полуавтоматическом режиме и обеспечения процессов получения гетероструктур на установке молекулярно-лучевой эпитаксии.

Параметры ГП:

- должна быть оснащена пневматическими газовыми клапанами;

- должна включать редукторы; 

- должна включать манометры;
- должна включать трубопроводы;

- максимальное входное давление – 210 бар;

- выходное давление от 0 до 6 бар;

- должна быть оснащена автоматическим регулятором расхода газа со следующими характеристиками: 

-- должен включать датчик в виде прямой трубки с элементом ограничения потока;

-- должен обеспечивать высокую точность и повторяемость результатов измерения.

-- должен обеспечивать установку значения расхода при помощи расположенных на месте потенциометров;

-- расход газа не должен зависеть от изменения температуры и давления;

-- фактический расход газа должен отображаться в инженерных единицах измерения на трехзначном жидкокристаллическом дисплее;

-- регулируемый диапазон расхода от 0 до 100 sccm;

-- шаг регулировки – 1 sccm;

-- точность - ±1,5% от максимального деления шкалы, включая линейность в пределах (15-25°С) и от 5 до 60 полных фунтов на квадратный дюйм (0,35 – 4 бар);

-- повторяемость ±0,5% от максимального деления шкалы;

-- время реакции - 2 секунды в пределах ±2% от фактического значения расхода;

-- выходной сигнал - линейный от 0 до 5 В постоянного тока и от 4 до 20 мА.

В комплект поставки ГП должно входить:

- стандартный комплект коаксиальных трубопроводов из нержавеющей стали AISI 316L с полировкой внутренней поверхности 0.24 мкм, типоразмера 1/4″ для подключения панели к установке – 1 шт.;

- комплект технологической и эксплуатационной документации на русском языке – 1 шт.
	шт.
	1

	15.6.
	Термогигрометр Testo 635-2
	Термогигрометр Testo 635-2 предназначен для контроля точки росы газов, подаваемых к технологическому оборудованию.

Параметры Термогигрометра:

- диапазон измерения от 0 до 100 %ОВ;

- разрешение – 0,1 %ОВ;

- должен иметь емкостной датчик влажности;

- должен обеспечивать хранение в памяти 10 000 измерений;

- должен обеспечивать подключение к управляющему компьютеру;

- материал корпуса – ABS/TPE/металл;

- вес 428 г.;

- габаритные размеры 220х74х46 мм; 

- класс защиты IP 54;

- тип батареи – миньон, тип АА;

- ресурс батареи – 200 ч.

В комплект поставки термогигрометра должны входить:

- точный зонд измерения точки росы под давлением для измерения в системах сжатого воздуха до -60°С – 1 шт.;

- блок питания для работы прибора от сети 5 В DC, 500 мА с европейским адаптером – 1 шт.;

- внешнее зарядное устройство для аккумуляторов 100-240 В, 300 мА, 50/60 Гц – 1 шт;

- Ni-MH аккумулятор – 4 шт.;

- сервисный кейс для прибора, зондов и принадлежностей – 1 шт.;

- ISO сертификат о калибровке по точке росы под давлением – 1 шт.;

- специальное программное обеспечение – 1 шт.;

- USB кабель для передачи данных (2 м) – 1 шт.
	шт.
	1

	15.7.
	Безмасляный спиральный насос
	Безмасляный спиральный насос (БСН) предназначен для обеспечения высокоэффективной откачки сред с высоким содержанием паров и мелких частиц в процессе плазмо-химического травления. 
Параметры БСН:
- должен обеспечивать полностью безмаслянную откачку;
- предельный вакуум – не менее 12 мТорр;
- скорость откачки не менее 250 л/мин;
- должен иметь входной фланец: KF25 (вертикальное положение);
- должен иметь выходной фланец: KF16;
- питание не менее 380 В/3ф, 50 Гц;
- потребляемая мощность не более 0,4 кВт;
- габаритные размеры (Д×Ш×Г) - 252×400×336 мм;
В комплект поставки БСН должны входить:
- руководство по эксплуатации с руководством оператора– 1 шт.;
- стандартный комплект соединительной арматуры – 1 шт.
	шт.
	1

	15.8.
	Трехфазный стабилизатор напряжения переменного тока
	Трехфазный стабилизатор напряжения переменного тока (ТС)  предназначен для высокочастотной стабилизации напряжения сети. 
Параметры ТС:
- должен представлять собой три однофазных стабилизатора напряжения, объединенных в коммутирующей стойке;
- должен обеспечивать стабилизацию выходного напряжения в диапазоне 210-230 В с шагом 2 В;
- должен иметь номинальную мощность не менее 30 кВА;
- должен обеспечивать стабилизацию выходного напряжения при подаче входного напряжения в рабочем диапазоне 135 – 290 В (по фазе);
- должен обеспечивать стабилизацию выходного напряжения при подаче входного напряжения в номинальном диапазоне 155 – 280 В (по фазе);
- должен обеспечивать точность стабилизации выходного напряжения не хуже 1,4%;
- должен обеспечивать перегрузочную способность:
-- при Рнагр от 1.1 до 1.5 Рном – 10 сек;
-- при Рнагр от 1.5 до 2 Рном – 5 сек;
-- при Рнагр от 2 до 4 Рном – 1 сек;
-- при Рнагр более 4 Рном – 10 мсек;
- должен обеспечивать ПДК не менее 94%;
- рабочий диапазон температур от -40 до +40°С
- общая масса не более 148 кг;
- внешние размеры Ш×Г×В - 545х300х1250 мм;
- класс защиты не хуже IP20;
В комплект поставки ТС должно входить:
- коммутирующая стойка 9-36 с БП – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
	шт.
	2

	15.9.
	Рабочая станция для проектирования
	Рабочая станция для проектирования (РСП) предназначена для топологического проектирования изделий микроэлектроники.

РСП должна включать:

А) Системный блок Dell Precision T1650 со следующими характеристиками:

- тип процессора Intel Core i7;

- чипсет Intel С216;

- число ядер процессора – 4;

- технология оперативной памяти DDR3;

- модель видеокарты AMD FirePro V4900;

- частота процессора не менее 3.4 ГГц;

- объем оперативной памяти не менее 16 ГБ;

- объем жесткого диска не менее 1 ТБ;

- объем видеопамяти не менее 1 ГБ;

- должен иметь предустановленную лицензионную систему семейства Windows;

Б) Монитор Nec MultiSync EA232 – 2 шт., со следующими характеристиками:

- разрешение монитора не менее 1920х1080;

- диагональ экрана монитора не менее 23’’;

- ЖК монитор с TFT E-IPS матрицей; 

В комплект поставки РСП должны входить:

- стандартная USB клавиатура –1 шт.;

- USB мышь с колесом прокрутки – 1 шт.;

- кабель питания 220 В (3 м) – 2 шт.;

- комплект дисков с программным обеспечением для обслуживания и драйверами – 1 шт.
	шт.
	2

	15.10.
	Лабораторный шкаф для одежды 
	Лабораторный шкаф для одежды (ЛШО) предназначен для хранения одежды сотрудников НОЦ «Нанотехнологии».

Параметры ЛШО:

- должен иметь прочную металлическую основу;

- должен иметь полку для головных уборов;

- должен иметь корпус светло-серого цвета.

- тип краски – порошок;

- должен иметь замок типа CAM LOCK с тягами;

- секретность замка 2000 комбинаций;

- габариты- 1950х1000х550 мм;

- вес 68 кг.

В комплект поставки ЛШО должно входить:

- стандартный  комплект сборочной арматуры, определяемый производителем - 1 шт.
	шт.
	2

	15.11.
	Лабораторный двухдверный шкаф
	Лабораторный двухдверный шкаф (ЛШД) предназначен для хранения оснастки и технической документации в НОЦ «Нанотехнологии».

Параметры ЛШД:

- должен иметь прочную металлическую основу;

- должен иметь корпус светло-серого цвета;

- тип краски – порошок;

- должен иметь замок типа CAM LOCK с тягами;

- должен иметь не менее 4-х полок;

-секретность замка 2000 комбинаций;

- рекомендуемая нагрузка на полку 30 кг;

- габариты- 1850х820х450 мм;

- вес 52 кг;

В комплект поставки ЛШД должно входить:

- стандартный комплект сборочной арматуры, определяемый производителем – 1 шт.
	шт.
	3


2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, выполнение сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг: составляет 125 990 000 рублей 00 копеек
3. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг: РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ).

4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг: с даты заключения договора по 30.08.2013 г.
5. Цели использования товара: обеспечение подразделений НИЯУ МИФИ необходимым оборудованием в рамках программы развития университета для развития научной, инновационной и образовательной деятельности университета, согласно разделу 4 Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» от 13.11.2011 г.
6. Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлен не ранее 2011 года.
7. Требования к качеству товара.

7.1. Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

7.2. Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.
8. Требования к безопасности товара:

8.1. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

8.2. В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).
9. Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

9.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

9.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

9.3.  Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

9.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
10. Требования к отгрузке и доставке товара.

10.1. Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресам, указанным в п.3 Раздела 3 «Техническое задание» с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.
10.2. Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.
11. Требования по комплектности товара.

11.1. Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).
12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

12.1. В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя, и т.п.) на русском языке, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.
13. Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

13.1. Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела 3.
14. Порядок сдачи и приемки товара.

14.1. Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.
15. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам для поставленного товара на месте у Заказчика (сопутствующие работы).

15.1. Поставщик должен провести монтаж, пусконаладочные работы товара за счет собственных средств.

15.2. Монтаж и пусконаладочные работы поставляемого товара должны производиться аккредитованными производителем товара специалистами.
16. Требования к условиям эксплуатации товара.

16.1. Стандартные требования к электрической сети – 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 настоящего раздела.

16.2. Шум от работы Товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.
17. Требования по техническому обучению поставщиком персонала Заказчика работе с поставленным товаром (сопутствующие услуги).

17.1. Поставщик обязан провести инструктаж и обучение персонала заказчика работе с товаром в рамках цены договора в течение двух недель после завершения поставки, монтажа и пусконаладочных работ.
18. Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

18.1. При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

18.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами аккредитованными производителем.

18.3. В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.
19. Требования по сроку гарантии качества.

19.1. Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

19.2. Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

19.3. Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

19.4. Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

19.5. В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).
20. Авторские права.

20.1. В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.

ПОДГОТОВЛЕНО

	И.о. проректора по инновационному развитию
	
	                                  
	
	Н. И. Каргин


«_____»________________

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)  
1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг)
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.

При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара

	3
	Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).


4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.


5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2
	
	Приложение к части 1
заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на  Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

	№

п/п
	Наименование/модель
	Технические

характеристики
	Гарантийный срок
	Срок

службы

	1
	Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10
	Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ
	
	


Таблица № 2

	№

п/п
	Наименование

показателя
	Данные участника

размещения заказа
	Примечание

	1
	Срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов

	2
	Объем предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания
	Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания


Форма 3
На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 
2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.


6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.


10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности

	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)

	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной

	
	

	7
	Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2)
	
	

	8
	График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	9
	Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

	
	

	10
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	
	

	11
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)

(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	


	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5
	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме
______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

5. Проект договора
Договор № __________

на поставку товара 

	Город Москва
	«____»_____________ 2013 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

       должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _______________________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет   ________________ (_____________

                                                       сумма цифрами

___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 

сумма прописью с заглавной буквы






________________(_____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг, связанных с поставкой товаров (далее – сопутствующие работы и услуги), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.
2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки сопутствующих работ (услуг).

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, акты выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару
4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).
4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.
5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ, оказание услуг и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания услуг не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ и оказания услуг: РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31.

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Сопутствующие работы и услуги выполняются в  месте поставки товаров в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение сопутствующих работ, оказание сопутствующих услуг оформляется соответствующим актом.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы и оказать сопутствующие услуги (монтаж, наладка оборудования, обучение персонала) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму ______________________________________________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:
11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:
11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков  выполнения сопутствующих поставке работ ,оказания услуг, связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение
договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31.12.2013 г. 

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее __________ г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до _____________ г.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в случаях:

a) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара, выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг.
15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:

ИНН 7724068140; КПП 772401001

УФК по г. Москве

НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060

р/сч 40501810600002000079

в Отделении 1 Московского ГТУ

Банка России г. Москва 705

БИК 044583001 
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:



	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 1

к договору
от____________№_____

Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование/

модель
	Единица измерения
	Ко-ли-че-ство
	Цена за еди-ницу товара (руб.)
	Сумма без учета НДС (руб.)
	НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	
	
	
	Ставка в %
	Сумма

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	


Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Выполнение сопутствующих работ и услуг:

«*» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа;

«**» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа и наладка оборудования;

«***» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа, наладка оборудования и обучение персонала.

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 2

к договору
от____________№_____
Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	№ пп
	Наименование /

модель
	Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ
	Гарантий-ный срок
	Срок службы товара

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


	Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:

Срок предоставления гарантий качества
	

	Объем предоставления гарантий качества

	

	Условия предоставления гарантийного обслуживания:
	

	Иные гарантии поставщика
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 3

к договору
от____________№_____
График поставки товара,

 выполнения сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	
	График поставки по месяцам

	Позиция согласно спецификации
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие услуги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Особые способы и условия поставки:
	

	
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки
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