Приложение № 3
к извещению о проведении 
запроса ценовых котировок
в электронной форме



Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
по поставке электропечи ЭП-4ЖЩ

1. Наименование поставляемого товара.
  1.1. электропечь ЭП-4ЖЩ
 Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Оборудование для детского оздоровительного лагеря Разрезоуправления «Уртуйское». 
Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Электропечь ЭП-4ЖЩ
	Характеристика
	Значение

	Номинальное напряжение, В
	220

	Единовременно потребляемая мощность, кВт
	5,5—8,5

	Мощность верхнего ТЭНа, кВт
	0,8

	Мощность нижнего ТЭНа, кВт
	1,2

	Мощность ТЭН-гриля, кВт
	1,5

	Мощность конфорок
	Ø 145 мм, кВт — 1,0
Ø 180 мм, кВт — 1,5

	Экспресс-конфорка (Ø 180 мм, кВт)
	2,0

	Объем жарочного шкафа, дм3
	60

	Масса, кг
	50



2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора, но не позднее июня 2011 г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
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