


ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»


	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

	Количество
	Единица
Измерения


	1
	Сигнализатор Wegaswing63 XXFEFXPR или эквивалент
 Длиной 280мм
Длиной 1185мм
		Для сигнализации предельного уровня жидкостей

	(ХХ) Взрывозащита:Отсутствует

	(FEF) Тип присоединения / материал:Фланец DN50PN40 форма C, 
DIN 2501 / PFA

	(X) Температурный адаптер/Температура процесса: отсутствует/ -50...150°C 

	(Р)Корпус / каб. ввод: Пластик IP66/67 / M20x1.5

	(R)Электроника: Реле (DPDT) 20...72VDC/20...250VAC (3A)

	Обозначение: SWING63.XXFEFXРR(L=280mm, 316L, покрт. PFA)

	Вибрационный сигнализатор уровня VEGASWING 63

	Для сигнализации предельного уровня жидкостей

	(ХХ) Взрывозащита:Отсутствует

	(FEF) Тип присоединения / материал:Фланец DN50PN40 форма C, DIN 2501 / PFA

	(X) Температурный адаптер/Температура процесса: отсутствует/ -50...150°C 

	(Р)Корпус / каб. ввод: Пластик IP66/67 / M20x1.5

	(R)Электроника: Реле (DPDT) 20...72VDC/20...250VAC (3A)

	Обозначение: SWING63.XXFEFXРR(L=1185mm,316L, покрт. PFA)



	



3










2
	штука

	2
	Уровнемер PS63XXPFCH8MXX или эквивалент
		Непрерывное измерение уровня 

	(XХ) Взрывозащита: Отсутствует

	(P)Исполнение / материал / темп. процесса:с герметизированной рупорной 
антенной  / TFM-PTFE / -40...150°C

	(FC)Тип присоединения / материал:Фланец DN50PN40 форма C, DIN2501 / 316L

	(H)Электроника: 2-проводная 4...20mA/HART®

	(8)Корпус / Степень защиты:Нерж. сталь (электрополир.) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar)

	(M)Кабельный ввод / Кабельный сальник / Разъем: M20x1.5 / с / нет

	(X)Модуль индикации и настройки (PLICSCOM): Отсутствует

	(X)Доп. оснащение: обратные фланцы

	Обозначение: PS63.XXPFCH8MXX



	9
	шт

	3
	Сигнализатор Wegaswing63 XXFEFXPR 390мм или эквивалент
		Для сигнализации предельного уровня жидкостей

	(ХХ) Взрывозащита:Отсутствует

	(FEF) Тип присоединения / материал:Фланец DN50PN40 форма C, DIN 2501 / PFA

	(X) Температурный адаптер/Температура процесса: отсутствует/ -50...150°C 

	(Р)Корпус / каб. ввод: Пластик IP66/67 / M20x1.5

	(R)Электроника: Реле (DPDT) 20...72VDC/20...250VAC (3A)

	Обозначение: SWING63.XXFEFXРR(L=390mm,316L, покрт. PFA)



	2
	шт

	4
	Уровнемер Wegapuls PS63 XXAFCHKМХХ или эквивалент
		Уровнемер VEGAPULS 63

	Непрерывное измерение уровня 

	(XХ) Взрывозащита: Отсутствует

	(А)Исполнение / материал / темп. процесса:с герметизированной рупорной антенной
 / TFM-PTFE(8mm) / -40...150°C

	(FC)Тип присоединения / материал:Фланец DN50PN40 форма C, DIN2501 / 316L

	(H)Электроника: 2-проводная 4...20mA/HART®

	(К)Корпус / Степень защиты:Пластик/ IP66/IP67 

	(M)Кабельный ввод / Кабельный сальник / Разъем: M20x1.5 / с / нет

	(X)Модуль индикации и настройки (PLICSCOM): Отсутствует

	(X)Доп. оснащение: обратные фланцы

	Обозначение: PS63.XXАFCHКMXX



	4
	шт



	Срок гарантии качества
	Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более  18 месяцев с момента поставки.

	Порядок приемки товара (работ, услуг)
	Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.




