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1 Общие положения

1.1. Наименование работ:	 Диагностика силового электрооборудования 110 кВ (силовые трансформаторы типа ТРДН-40000/110, элегазовые выключатели типа ВГТ-110, элегазовые трансформаторы тока типа ТG-145, трансформаторы напряжения типа НКФ-110), расположенного в ОРУ-110кВ ПС-551.
Дата ввода в эксплуатацию оборудования – 2006 год.

1.2.  Основание для проведения работ: требования заводской документации, раздел 2. Электрооборудование и электроустановки общего назначения ПТЭЭП.

2 Цель и назначение работы


2.1 Цель работы: Диагностика силового электрооборудования 110кВ (силовые трансформаторы типа ТРДН-40000/110, элегазовые выключатели типа ВГТ-110, элегазовые трансформаторы тока типа ТG-145, трансформаторы напряжения типа НКФ-110), расположенного на площадке ОРУ-110кВ ПС-551. 
Определение объёма ремонтных работ и составление сметы на капитальный ремонт электрооборудования.

2.2 Назначение работ: оценка состояния электрооборудования и определение перечня и объёма необходимых работ по капитальному ремонту. Определение поэлементной стоимости капитального ремонта электрооборудования (сметы).
[bookmark: _GoBack]
3 Содержание работ и технические требования


3.1 Требования к ремонтной организации

3.1.1 Организация должна иметь подтверждённый опыт ремонта электрооборудования 110кВ, в том числе элегазового, сроком не менее 5 лет. 
3.1.2 Персонал организации должен иметь форму допуска 3 по режиму секретности.
3.1.3 Организация должна иметь в достаточном количестве собственный обученный и аттестованный персонал, имеющий свидетельства на право проведения указанных работ в электроустановках 110кВ с группой допуска по электробезопасности IV до и выше 1000В. Как исключение, привлечение подрядных организаций должно быть согласовано с заказчиком, подрядная организация должна отвечать всем требованиям, предъявляемым к основному исполнителю.
3.1.4 Организация выполняет работы на площадке ОРУ-110кВ ПС-551, находящейся на территории ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» по месту установки электрооборудования. 
3.1.5 Организация должна иметь электротехническую лабораторию со свидетельством регистрации и подтверждённым сроком регистрации не менее 5 лет. Организация должна иметь оснастку, приборы для производства измерений, испытаний электрооборудования 110кВ.
3.1.6 Работы по диагностике электрооборудования должны проводиться в установленные договором сроки (по графику), согласно требованиям заводской документации на оборудование, ПУЭ и ПТЭ, МПОТ (Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ-РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00)).
3.1.7  До начала производства работ на электрооборудовании 110кВ, принадлежащем ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», организация должна представить заказчику методики по диагностике, программы испытаний, определяющие основные объемы выполняемых работ.
3.1.8 Программы, методики, акты, протоколы должны быть оформлены в установленном порядке, соответствовать требованиям нормативной документации, быть заверены печатью ремонтной организации и переданы заказчику 
3.1.9 Сведения о выполненных работах, заключения с указанием срока продления эксплуатации электрооборудования заносится в паспорта и заверяется печатью ремонтного предприятия.
3.1.10   Исполнитель предоставляет список состава работающих для допуска на объект с указанием паспортных данных и подтверждением квалификации документами с соответствующими группами допуска (Приказ 12/186 от 11.03.2012 Приложение к договору).
Проживание сотрудников подрядной организации на территории объектов категорически запрещено.

4. Порядок сдачи и приемки результатов работ: 

4.1. Заказчик в течение всего срока действия договора контролирует выполнение работ с привлечением, при необходимости, специалистов и других организаций, для осуществления оценки полноты и качества выполненных работ.
4.2. Приемка работ осуществляется комиссионно (представителями Заказчика и Подрядчика), с оформлением Акта приемки-передачи выполненных работ и передачей Заказчику ведомости объёмов работ по капитальному ремонту, сметы на капитальный ремонт, дефектных ведомостей, методики диагностирования с заполненными протоколами и  актами, заключением по техническому состоянию оборудования и рекомендациями по ремонтным работам.


5. Исходные данные

5.1. Перечень электрооборудования:
· Элегазовый выключатель типа ВГТ-110 в количестве 3 штук;
· Силовой трансформатор типа ТРДН-40000/110 в количестве 2 штук.
· Элегазовый трансформатор тока типа TG-145 в количестве 9 штук;
· Трансформатор напряжения НКФ-110 в количестве 6 штук;
5.2. Приказ 12/186 от 11.03.2012.


6. Перечень работ и представляемых Заказчику материалов.

6.1. Акты приемки-передачи выполненных работ.
6.2. Ведомость объёмов работ на капитальный ремонт и смета.
6.3. Дефектные ведомости.
6.4. Методики диагностирования с заполненными протоколами и актами.
6.5. Заключение по техническому состоянию оборудования.
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