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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на выполнение СЧ ОКР по доработке антенн системы (в части ПО)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
СЧ ОКР «Доработка антенн выносной приемо-передающей части макета системы на основе пространственного разнесения излучения и приема для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству работ:
Программное обеспечение системы обработки данных и построения акустических изображений (далее ПО СОД) должно обрабатывать гидролокационную информацию, принимаемую шестью гидрофонами и блоком приемо-передающих антенн, которая поступает от выносной части (ВЧ) через цифровую систему передачи информации (ЦСПИ) по подводному кабелю на аппаратуру локального поста сбора и обработки информации (пост ЛПСОИ). 

Принципы обработки гидролокационной информации должны быть аналогичными принципам обработки, заложенным в ПО антенн (программа HyScan).

ПО СОД должно обеспечивать передачу обработанных данных, подготовленных для построения акустических изображений, в стороннюю программу автоматического обнаружения подводных объектов. 

Программно-алгоритмические материалы по использованию архива файлов ИГБО-100 (КЖИС.467945.061-06) должны обеспечивать работу с .DAT файлами архива в точном соответствии с действиями программы HyScan  при обработке данных и подготовке их к построению акустического изображения. После обработки и подготовки данных из файлов архива должна обеспечиваться возможность использования их в программе автоматического обнаружения подводных объектов.

ПО СОД должно быть оптимально сопряжено с ПО ВЧ для передачи без задержек в реальном времени гидролокационной информации от ВЧ в программный  блок – обработчик гидролокационных данных.

ПО СОД должно обеспечивать:

· оптимальную  обработку данных и построение акустического изображения в отдельном окне для каждого приемника гидролокационной информации;

· возможность построения (или преобразования) акустического изображения, в виде изображения, растянутого на все окно, в заданном диапазоне номеров посылок и в заданном диапазоне дистанций обнаружения;

· возможность построения в одном окне акустического изображения одновременно для всех приемников с различным отображением вида (цвет, структура линий и т.п.) кривых.

ПО СОД должно работать с данными, поступающими в реальном времени от ВЧ и с архивированными данными, записанными  на жесткие носители информации. 

ПО СОД должно автоматически в реальном времени передавать обработанные и подготовленные для построения акустических изображений данные, вместе с необходимыми  служебными сигналами в стороннюю программу автоматического обнаружения подводных объектов. Передача данных осуществляется в соответствии с протоколом информационного обмена между аппаратно-программным комплексом на базе ИГБО-100 и программой-обработчиком ЛПСОИ.

ПО СОД должно обеспечивать по команде оператора архивацию выбранных акустических изображений. 

Программно-алгоритмические материалы по использованию архива файлов ИГБО-100 должны быть исполнены в одном из двух вариантов:*
1) Создание программы (конвертор), обеспечивающей работу с .DAT файлами архива в точном соответствии с действиями программы HyScan  при обработке данных и подготовке их к построению акустического изображения, с возможностью использования преобразованных данных в программе автоматического обнаружения подводных объектов.

2) Обеспечение возможности Заказчику самостоятельно разработать программу (конвертор) для работы с  .DAT файлами архива в точном соответствии с действиями программы HyScan при обработке данных и подготовке их к построению акустического изображения, с возможностью использования преобразованных данных в программе автоматического обнаружения подводных объектов.  Для этого: 

· подготовить и передать Заказчику полные и подробные материалы по алгоритму, форматам и особенностям программирования и работы программы HyScan при обработке данных и подготовке их к построению акустического изображения; 
·  предоставить  Заказчику необходимые консультации по созданию программных продуктов, реализующих функции программы HyScan.
* используемый вариант выполнения согласовывается и оформляется протоколом при подписании Договора.
Разрабатываемые программные продукты должны эффективно работать в операционных системах Windows XP и Windows 7.
Общие параметры гидролокатора ИГБО-100:

- центральная   частота приемо-передающих антенн гидролокатора  - 85 кГц  ۟±10 %; 

- разрешение по наклонной дальности–9 см;

Диаграмма направленности каждой антенны, входящей в состав БА - (45*2) градуса.

Электрическая мощность, подводимая к приемо-передающей антенне - не более 500 Вт.

Число приемо-передающих каналов – 2.
Число приемных каналов с гидрофонов – 6.
3.Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, командировки, фонд оплаты труда, накладные расходы, прибыль исполнителя, налоги и другие обязательные платежи.

. 
        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет, поэтапная. Оплата стоимости этапа производится в течение 30 календарных дней, после подписания Акта сдачи-приемки работ по этапу, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Место выполнения работ
Москва, ул. Генерала Белова, д.14. 
        6. Сроки выполнения работ
Работа должна выполняться в 3 этапа:

1 Этап – создание программы (конвертор), обеспечивающей работу с .DAT файлами архива в точном соответствии с действиями программы HyScan  при обработке данных и подготовке их к построению акустического изображения, с возможностью использования преобразованных данных в программе автоматического обнаружения подводных объектов. Окончание выполнения работ по этапу – 31.03.2013 г.

2 Этап – разработка ПО поста управления гидролокатором с целью реализации оптимальной обработки эхо-сигналов. Окончание выполнения работ по этапу – 31.07.2013 г.
3 Этап – участие в проведении натурных проверок макета, как в гидроакустическом бассейне, так и в открытой акватории. Окончание выполнения работ по этапу – 30.11.2013 г.
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