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открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ремонт гаража с пристроем на ПХРО Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)
по объекту: Ремонт гаража с пристроем на ПХРО Казанского отделения филиала 
"Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Ремонт гаража с пристроем на ПХРО Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов 

	Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Ремонт гаража с пристроем на ПХРО Казанского отделения: ремонт и утепление кровли, ремонт потолков, стен, замена оконных проемов.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Республика Татарстан,  Высокогорский район, Дубъязский тракт, 21 км.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Выполняется ремонт  здания гаража с пристроем  общей площадью 223,3м2:
-  разборка покрытия кровли из рулонных материалов;
-  утепление кровли  плитами из пенопласта   полистирольного на битумной мастике;
-  устройство кровли из наплавляемых материалов;
-  замена оконных блоков;
-  ремонт штукатурки  и окраска стен и потолков.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется  согласно  СНиП 3.01.01-85*.
Состав ППР на выполнение ремонтных работ:
Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов).
График поступления на объект материалов.
Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые).
Требования по технике безопасности.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2,285
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	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой                                         
	100 м2 утепляемого покрытия
	2,285

	3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,04

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	2,285

	5
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	2,285

	6
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя
	100 м2 кровли
	2,285

	7
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,34

	8
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным трубам с двумя фартуками

	100 м примыканий
	0,1256

	9
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,04

	10
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,072

	11
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,01824

	12
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными 
	100 м2 проемов
	0,072


	13
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м
	100 м2 проемов
	0,072

	14
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,06

	15
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором 
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04

	16
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,02

	17
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28

	18
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,08

	19
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,028

	20
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2,8

	21
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	2,8






РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Материалы, изделия,  конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия.
- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;
- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;
- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Таблица 2
Ведомость материалов 
	№ п.п.
	Наименование материалов 
(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единица измерения
	Количество

	1
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0,0571

	2
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм
	т
	0,0002

	3
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,0017

	4
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,1325

	5
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0,0161

	6
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,4593

	7
	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5
	кг
	0,8415

	8
	Мел природный молотый
	т
	0,0261

	9
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	7,328

	10
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0058

	11
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0,0041

	12
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	10,05

	13
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0,0008

	14
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0,0008

	15
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,0041

	16
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4,898

	17
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,0235

	18
	Войлок строительный
	т
	0,0037

	19
	Пакля пропитанная
	кг
	18,72

	20
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,2067

	21
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	13,0718

	22
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,0016

	23
	Ветошь
	кг
	0,1836

	24
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	0,1028

	25
	Гвозди строительные
	т
	0,0006

	26
	Клей малярный жидкий
	кг
	5,4544

	27
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,3174

	28
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0,157

	29
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	105,68

	30
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0,0001

	31
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	3,5816

	32
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,0318

	33
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3
	м3
	0,0245

	34
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5
	м3
	0,0924

	35
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0,0099

	36
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,0247

	37
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0,0128

	38
	Вода
	м3
	9,4416

	39
	УНИФЛЭКС ТКП 
	м2
	286,54

	40
	ЛИНОКРОМ ТПП 
	м2
	525,6

	41
	Экструдированный пенополистерол EXPLETE 35 
	м3
	22,85

	42
	Скобяные изделия для оконных блоков
	компл.
	4

	43
	Блоки оконные
	м2
	7,2

	44
	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 350 мм
	м
	5,328

	45
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,0641






РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ – 2 месяца с даты подписания договора.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.
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РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.




РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчет
	7




							

Приложение №1
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	Директор Казанского отделения  филиала  

	
	
	
	
	"Приволжский территориальный округ"

	
	
	
	
	ФГУП "РосРАО"

	
	
	
	
	__________________ /Ф.Н.Казаков/

	
	
	
	
	«___»___________________ 2014 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект: Ремонт гаража с пристроем на ПХРО Казанского отделения
	
	
	
	

	Основание: дефектная ведомость
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен по состоянию на 1 кв. 2014г. по республике Татарстан
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Цена на единицу измерения,
руб.
	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.
	ВСЕГО затрат,
руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕР46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2,285
	147,91
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	105,12
	276,00
	276,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	42,79
	113,00
	113,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 110
	%
	110
	 
	304,00
	304,00

	 
	 
	СП от ФОТ (70*0.85)
	%
	70
	 
	164,00
	166,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	14,38
	 
	 
	32,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	857,00
	4 725,00

	2
	ТЕР12-01-013-01
МДС35-IV п.4.7.
	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой                                         1 231,90 = 5 447,77 - 4,12 x 1 023,27
	100 м2 утепляемого покрытия
	2,285
	1 231,90
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	167,95
	507,00
	507,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	167,45
	550,00
	550,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,39
	21,00
	21,00

	 
	 
	МР
	 
	 
	896,50
	2 049,00
	2 049,00

	 
	 
	НР от ФОТ 120
	%
	120
	 
	634,00
	634,00

	 
	 
	СП от ФОТ (65*0.85)
	%
	65
	 
	292,00
	290,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	21,02
	 
	 
	55,24

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,58
	 
	 
	1,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	4 032,00
	22 165,00

	3
	Прайс-лист ООО СДМ 
	Экструдированный пенополистерол EXPLETE 35 (4100/1,18/5,5*1,072=677,23)
	м3
	22,85
228,5*0,1
	677,23
	15 475,00
	85 113,00

	4
	ТЕРр58-16-3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,04
	2 191,68
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1 078,17
	49,00
	49,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	87,21
	3,00
	3,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	12,45
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	1 026,30
	42,00
	42,00

	4.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,0592
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 83
	%
	83
	 
	41,00
	41,00

	 
	 
	СП от ФОТ 65
	%
	65
	 
	32,00
	32,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	129,9
	 
	 
	5,20

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	1,38
	 
	 
	0,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	167,00
	919,00

	5
	ТЕР12-01-017-01
МДС35-IV п.4.7.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 стяжки
	2,285
	1 167,18
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	220,21
	666,00
	666,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	187,27
	615,00
	615,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	17,13
	56,00
	56,00

	 
	 
	МР
	 
	 
	759,70
	1 735,00
	1 735,00

	 
	 
	НР от ФОТ 120
	%
	120
	 
	866,00
	866,00

	 
	 
	СП от ФОТ (65*0.85)
	%
	65
	 
	399,00
	397,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	27,22
	 
	 
	71,53

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	1,94
	 
	 
	
5,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	4 281,00
	23 535,00

	6
	ТЕР12-01-016-02
МДС35-IV п.4.7.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 кровли
	2,285
	116,90
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	22,96
	69,00
	69,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	3,94
	13,00
	13,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	90,00
	206,00
	206,00

	 
	 
	НР от ФОТ 120
	%
	120
	 
	83,00
	83,00

	 
	 
	СП от ФОТ (65*0.85)
	%
	65
	 
	38,00
	38,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	2,8
	 
	 
	7,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	409,00
	2 250,00

	7
	ТЕР12-01-002-08
МДС35-IV п.4.7.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в три слоя
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 кровли
	2,285
	432,72
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	178,96
	541,00
	541,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	56,20
	185,00
	185,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	3,36
	12,00
	12,00

	 
	 
	МР
	 
	 
	197,56
	451,00
	451,00

	7.1
	101-9121
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя
	м2
	262,8
	 
	 
	 

	7.2
	101-9122
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев
	м2
	525,6
	 
	 
	 

	 
	 
	НР от ФОТ 120
	%
	120
	 
	664,00
	664,00

	 
	 
	СП от ФОТ (65*0.85)
	%
	65
	 
	306,00
	304,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	20,29
	 
	 
	53,32

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,31
	 
	 
	
0,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	2 147,00
	11 798,00

	8
	Прайс-лист
ООО "Строительная комплектация"
	УНИФЛЭКС ТКП (192,28/1,18/5,5*1,072=31,76) транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004, заотовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004)
(м2)
	м2
	262,8
	31,76
	8 347,00
	45 909,00

	9
	Прайс-лист
ООО "Строительная комплектация"
	ЛИНОКРОМ ТПП (115/1,18/5,5*1,072=19) транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004, заотовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004)
(м2)
	м2
	525,6
	19,00
	9 986,00
	54 923,00

	10
	ТЕР12-01-010-01
МДС35-IV п.4.7.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 покрытия
	0,34
	10 123,94
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	900,87
	405,00
	405,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	27,93
	14,00
	14,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,08
	1,00
	1,00

	 
	 
	МР
	 
	 
	9 195,14
	3 126,00
	3 126,00

	 
	 
	НР от ФОТ 120
	%
	120
	 
	487,00
	487,00

	 
	 
	СП от ФОТ (65*0.85)
	%
	65
	 
	224,00
	223,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	112,75
	 
	 
	44,09

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,2
	 
	 
	
0,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	4 256,00
	23 403,00

	11
	ТЕР12-01-004-06
МДС35-IV п.4.7.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным трубам с двумя фартуками
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м примыканий
	0,1256
	6 760,99
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	580,23
	97,00
	97,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	108,78
	20,00
	20,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	7,63
	1,00
	1,00

	 
	 
	МР
	 
	 
	6 071,98
	763,00
	763,00

	 
	 
	НР от ФОТ 120
	%
	120
	 
	118,00
	118,00

	 
	 
	СП от ФОТ (65*0.85)
	%
	65
	 
	54,00
	54,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	67,39
	 
	 
	9,73

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,71
	 
	 
	0,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	1 052,00
	5 786,00

	12
	Прайс-лист
ООО "Строительная комплектация"
	УНИФЛЭКС ТКП (192,28/1,18/5,5*1,072=31,76) транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004, заотовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004)
(м2)
	м2
	23,74
	31,76
	754,00
	4 147,00

	13
	ТСЦ-402-0061
МДС35-IV п.4.7.
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	м3
	0,0641
	453,57
	29,00
	160,00

	Раздел 2. Общестроительные работы

	14
	ТЕРр56-01-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,04
	1 095,19
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	986,07
	46,00
	46,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	109,12
	5,00
	5,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	19,39
	1,00
	1,00

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	119,00
	655,00

	15
	ТЕРр56-02-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,072
	374,36
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	346,75
	29,00
	29,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	27,61
	2,00
	2,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	8,39
	1,00
	1,00

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	75,00
	413,00

	16
	ТЕРр56-03-2
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,01824
1,2*4*0,38/100
	714,17
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	714,17
	15,00
	15,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТЕР10-01-027-03
МДС35-IV п.4.7.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 проемов
	0,072
4*1,2*1,5/100
	8 621,42
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	2 243,08
	214,00
	214,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	1 333,69
	138,00
	138,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	84,69
	9,00
	9,00

	 
	 
	МР
	 
	 
	5 044,65
	363,00
	363,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	1 097,00
	6 039,00

	18
	ТСЦ-101-0902
МДС35-IV п.4.7.
	Скобяные изделия для оконных блоков
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	компл.
	4
	52,91
	212,00
	1 166,00

	19
	ТСЦ-203-0013
МДС35-IV п.4.7.
	Блоки оконные
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	м2
	7,2
	551,82
	3 973,00
	21 852,00

	20
	ТЕР10-01-033-02
МДС35-IV п.4.7.
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2 проемов
	0,072
	1 698,16
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	535,72
	51,00
	51,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	85,95
	9,00
	9,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,08
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	1 076,49
	78,00
	78,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	225,00
	1 243,00

	21
	ТСЦ-203-0379
МДС35-IV п.4.7.
	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 350 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	м
	5,328
	55,11
	294,00
	1 617,00

	22
	ТЕРр61-01-1
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2 поверхности
	0,06
	475,26
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	230,43
	16,00
	16,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	9,50
	1,00
	1,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	2,89
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	235,33
	14,00
	14,00

	 
	 
	НР от ФОТ 79
	%
	79
	 
	13,00
	13,00

	 
	 
	СП от ФОТ 50
	%
	50
	 
	8,00
	8,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	29,58
	 
	 
	1,77

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,32
	 
	 
	0,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	52,00
	286,00

	23
	ТЕРр61-04-1
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04
	3 221,19
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1 929,90
	89,00
	89,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	21,38
	1,00
	1,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	6,49
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	1 269,91
	51,00
	51,00

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	256,00
	1 408,00

	24
	ТЕРр62-07-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,02
	1 054,79
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	363,24
	427,00
	427,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,87
	10,00
	10,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,90
	1,00
	1,00

	 
	 
	МР
	 
	 
	682,68
	696,00
	696,00

	 
	 
	НР от ФОТ 80
	%
	80
	 
	342,00
	342,00

	 
	 
	СП от ФОТ 50
	%
	50
	 
	214,00
	214,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	44,9
	 
	 
	45,80

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,1
	 
	 
	0,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	1 689,00
	9 290,00

	25
	ТЕРр62-16-1
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	1 425,12
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	145,78
	47,00
	47,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,87
	2,00
	2,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,90
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	1 270,47
	356,00
	356,00

	 
	 
	НР от ФОТ 80
	%
	80
	 
	38,00
	38,00

	 
	 
	СП от ФОТ 50
	%
	50
	 
	24,00
	24,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	18,02
	 
	 
	5,05

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,1
	 
	 
	0,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	467,00
	2 569,00

	26
	ТЕРр62-17-2
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,08
	1 693,11
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	258,80
	619,00
	619,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	8,87
	21,00
	21,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	0,90
	2,00
	2,00

	 
	 
	МР
	 
	 
	1 425,44
	2 966,00
	2 966,00

	 
	 
	НР от ФОТ 80
	%
	80
	 
	497,00
	497,00

	 
	 
	СП от ФОТ 50
	%
	50
	 
	311,00
	311,00

	 
	 
	ЗТР
	чел.час
	31,99
	 
	 
	66,54

	 
	 
	ЗТМ
	чел.час
	0,1
	 
	 
	0,21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	4 414,00
	24 277,00

	27
	ТЕРр69-09-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,028
2,8/100
	1 457,38
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	1 457,38
	47,00
	47,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	108,00
	594,00

	28
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2,8
	42,98
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	42,98
	138,00
	138,00

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	138,00
	759,00

	29
	ФССЦпг03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	2,8
	6,69
	 
	 

	 
	 
	ЗП
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	6,69
	22,00
	22,00

	 
	 
	в т.ч. ЗПМ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	МР
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	22,00
	121,00

	Итого прямые затраты по смете
	57 244,00
	57 244,00

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	58 036,00
	58 036,00

	    В том числе, справочно:
	 
	 

	     МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-3, 5-13, 4, 14-29)
	792,00
	792,00

	Накладные расходы
	4 590,00
	4 590,00

	Сметная прибыль
	2 337,00
	2 334,00

	    Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2014г. по республике Татарстан СМР=5,5" (письмо Минстроя России №3085-ЕС/08 от 28.02.2014)
	 
	357 280,00

	    Итого
	64 963,00
	357 280,00

	    НДС 18%
	11 693,34
	64 310,40

	    ВСЕГО по смете
	76 656,34
	421 590,40



