	

	Приложение №2.

 TEi-P - тепловизор с цифровой камерой (ТЕi-Р)
· Диапазон измерений: -20°C… + 350°C (+ 600°C опционально) 

· Оптическое поле зрения: 12°x9° 

· Минимальное фокусное расстояние: 0,3 м 

· Коррекция теплового излучения: переменная, от 0.01 до 1.0 

· Встроенная видеокамера 

· Встроенная флэш-память, до 4000 изображений 

· USB-интерфейс, видеовыход, аудиовыход



	TEi-P – тепловизор с цифровой камерой

Назначение и преимущества тепловизора TEi-P

Тепловизоры серии TEi – простые в использовании ИК-камеры, с поворотным ЖК-дисплеем. Важной особенностью моделей TEi и TEiP является наличие встроенной визуальной камеры, использование которой значительно упрощает соотношение записанных термограмм с реальными объектами испытания.

Технические характеристики тепловизора TEi-P

Детектор
Тип детектора
Матрица в фокальной плоскости (FPA) - неохлаждаемый микроболометр
Размер матрицы
160x120 пикселей
Изображение
Оптическое поле зрения
12°x9°
Минимальное фокусное расстояние
0,3 м
Пространственное разрешение
1.3 мрад
Температурная чувствительность
<0.1°C при 30°C
Частота кадров
50/60Гц
Фокусировка
Ручная
Цифровой зум
2Х
Спектральный диапазон
8-14 мкм
Встроенная видеокамера
300000 пикселей, ПЗС-матрица, полноэкранная, дисплей ИК-изображения
Дисплей
ЖК-дисплей
Встроенный цветной ЖК-дисплей 2.8" 
Измерение
Диапазон измеряемых температур
-20°C… + 350°C (+ 600°C опционально)
Погрешность измерения
±2°C или ±2% от показания, в зависимости что больше
Корректировка измерения
Автоматическая/ручная
Режим измерения
До 4 подвижных точек. До 3 подвижных областей (максимальная, минимальная и средняя температура). Изотерма. Сигнализация (звук, цвет)
Цветовая палитра
11 изменяемых палитр
Коррекция теплового излучения
Переменная, от 0.01 до 1.0
Коррекция условий окружающей среды
Автоматическая поправка, согласно введенным пользователем данным
Память
Память для хранения данных
Встроенная флэш-память, до 4000 изображений
SD-карта памяти 1 Гб
Режим сохранения данных
Автоматическое/ручное сохранение одиночного изображения
Формат файла  термограммы
JPEG, 14-битное ИК-изображение с данными измерения
Формат видеофайла
JPEG
Запись голоса
Через встроенный микрофон. Длительность записи - до 40 с на изображение
Целеуказатель
Лазерный целеуказатель
Класс 2, 1мВт/635нм (красный)
Электропитание
Тип батареи
Li-ion, перезаряжаемая
Время работы от батареи
3 часа непрерывной работы
Система зарядки
Микропроцессорное зарядное устройство или адаптер электропитания (не входит в комплект)
Режим экономии энергии
есть
Внешний источник питания
10 – 15 В постоянного тока
Общие данные
Рабочая температура
-15°C- + 50°C
Влажность
≤90% без конденсата
Вес
0.7 кг
Габаритные размеры
197 мм x 178 мм x 73 мм
Интерфейс
Внешний источник постоянного тока
Есть
Аудиовыход
Есть
Видеовыход
PAL/NTSC
USB
Передача изображения (ИК и видео), данных измерений и аудиозаписей на ПК
 

· 


