	

Общество с ограниченной ответственностью
«Прибор-Сервис»
(ООО «Прибор-Сервис»)
ул.Курчатова, 1, г.Северск, Томской обл., 636039
ИНН/КПП 7024034587 / 702401001
Тел/факс: (3823) 54-84-38 E-mail: ps-cxk@mail.ru
Техническое требование
__________________ № __________________
на поставку спецодежды
	 



Поставка спецодежды для нужд ООО «Прибор-Сервис» в соответствии с перечнем: 
	№ п/п
	Название
	Описание
	Размеры
	Ед.изм
	Кол-во
	Итого

	1
	Халат хлопчатобумажный  ГОСТ 12.4.132-83
	Цвет: белый
Ткань: бязь (100% хлопок)                                              Логотип на спине: Приложение №1.
	р. 44-46 рост 170-176
	шт
	9
	90

	
	
	
	р. 48-50 рост 158-164
	шт
	2
	

	
	
	
	р. 48-50 рост 170-176 
	шт
	8
	

	
	
	
	р. 48-50 рост 182-188
	шт
	0
	

	
	
	
	р. 50-52 рост 173-178
	шт
	9
	

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	шт
	22
	

	
	
	
	р.52-54 рост 182-188
	шт
	24
	

	
	
	
	р. 52-54 рост 194-200
	шт
	5
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	шт
	8
	

	
	
	
	р.64-60 рост 194-200
	шт
	1
	

	
	
	
	р.68-70 рост 182-188
	шт
	2
	

	2
	Головной убор                ГОСТ 9896-88
	Ткань бязь, хлопок - 100%
Регулировки по ширине завязки
Цвет белый
	Размер 56 -60
	шт
	 
	522

	3
	Костюм "Высота"                   ГОСТ 27575-87
	Комплектация: куртка, полукомбинезон
Пол: мужской
Материал верха изделия: смесовая, 220 г/м², ВО
Состав ткани: полиэфир - 65%, хлопок - 35%
Куртка с отложным воротником, притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы. На полочках выполнены нижние боковые карманы с клапанами. Слева на груди прорезной карман на молнии. Полукомбинезон с карманами, в том числе для инструментов.
Ткань смесовая, ВО, полиэфир - 65%, хлопок - 35%                                       Логотип на спине: Приложение №1
	р.46 рост 170-176
	шт
	8
	356

	
	
	
	р.48-50 рост 170-176
	шт
	52
	

	
	
	
	р.48-50 рост 182-188
	шт
	23
	

	
	
	
	р.50-52 рост 178
	шт
	25
	

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	шт
	66
	

	
	
	
	р.52-54 рост 182-188
	шт
	90
	

	
	
	
	р.52-54 рост 194-200
	шт
	13
	

	
	
	
	р.54-56 рост 174-182
	шт
	22
	

	
	
	
	р.56-58 рост 170-176
	шт
	11
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	шт
	34
	

	
	
	
	р.56-58 рост 194-200
	шт
	8
	

	
	
	
	р.60-62 рост 182-188
	шт
	2
	

	
	
	
	р.64-66 рост 194-200
	шт
	2
	

	4
	Куртка на утепляющей прокладке "Зимовка"                ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Материал верха изделия: смесовая, 220 г/м², ВО
Утеплитель: СИНТЕПОН
Состав ткани: хлопок - 50%, полиэстер - 50%
Вес: 2.15 кг
Объем: 0.023 м3
Куртка со светоотражающими                  Логотип на спине: Приложение №1
	р.44-46 рост 170-176
	шт
	2
	130

	
	
	
	р.48-50 рост 170-176
	шт
	16
	

	
	
	
	р.48-50 рост 182-188
	шт
	3
	

	
	
	
	р.50-52 рост 178
	шт
	8
	

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	шт
	23
	

	
	
	
	р.52-54 рост 182-188
	шт
	35
	

	
	
	
	р.52-54 рост 194-200
	шт
	2
	

	
	
	
	р.54-56 рост 174-182
	шт
	10
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	шт
	21
	

	
	
	
	р.56-58 рост 194-200
	шт
	2
	

	
	
	
	р.60-62 рост 182-188
	шт
	3
	

	
	
	
	р.64-66 рост 182-188
	шт
	3
	

	
	
	
	р.64-66 рост 194-200
	шт
	1
	

	
	
	
	р.68-70 рост 182-188
	шт
	1
	

	5
	Брюки на утепляющей прокладке на лямках "зимовка"                                  ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Материал верха изделия: смесовая, 220 г/м², ВО
Утеплитель:  СИНТЕПОН 
Состав ткани: полиэфир - 65%, хлопок - 35%
Вес: 1.261 кг
Объем: 0.01386 м3
	р.44-46 рост 170-176
	шт
	2
	96

	
	
	
	р.48-50 рост 170-176
	шт
	12
	

	
	
	
	р.48-50 рост 182-188
	шт
	5
	

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	шт
	15
	

	
	
	
	р.52-54 рост 182-188
	шт
	25
	

	
	
	
	р.52-54 рост 194-200
	шт
	3
	

	
	
	
	р.54-56 рост 174-182
	шт
	11
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	шт
	16
	

	
	
	
	р.56-58 рост 194-200
	шт
	1
	

	
	
	
	р.60-62 рост 182-188
	шт
	2
	

	
	
	
	р.64-66 рост 182-188
	шт
	3
	

	
	
	
	р.68-70 рост 194-200
	шт
	1
	

	6
	Носки хлопчатобумажные
	100 % х/б
	шт
	 
	3338

	7
	Перчатки хлопчатобумажные  
	ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.246-2008; EN420
Тонкие трикотажные шовные перчатки с ПВХ точечным покрытием. Анатомический крой, точная посадка по руке. Специальное покрытие из мелких точек ПВХ.
Материал верха - хлопчатобумажный трикотаж
Материал покрытия - ПВХ, точечное
Размер 6, 7,8, 9, 10, 11, 12
Цвет: белый
	пар
	 
	20328

	8
	Шапка-ушанка    "Вершина"            ГОСТ 17-635-87
	Материал полиэфир - 100%
Утеплитель синтепон, искусственный мех
Цвет черный
	 
	 
	97

	9
	Рукавицы утепленные     ГОСТ 12.4.010-75
	Материал: хлопчатобумажный
Утеплитель: ватин
Вес: 0.17 кг
Объем: 0.001088 м3
	 
	 
	99

	10
	Белье нательное "Атрибут"            ГОСТ 25296-2003
	Состоит из рубахи и кальсон. Рубаха с V-образным вырезом.

Ткань бязь отбеленная ГОСТовая, хлопок - 100%
  Цвет: белый                             
	р.44-46 рост 170-176
	 
	14
	647

	
	
	
	р.48-50 рост 170-176
	 
	76
	

	
	
	
	р.48-50 рост 182-188
	 
	37
	

	
	
	
	р.50-52 рост 170-179
	 
	16
	

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	 
	88
	

	
	
	
	р.52-54 рост 182-188
	 
	226
	

	
	
	
	р.52-54 рост 194-200
	 
	25
	

	
	
	
	р.54-56 рост 174-182
	 
	40
	

	
	
	
	р.56-58 рост 170-176
	 
	8
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	 
	75
	

	
	
	
	р.56-58 рост 194-200
	 
	20
	

	
	
	
	р.60-62 рост 182-188
	 
	16
	

	
	
	
	р.64-66 рост 194-200
	 
	6
	

	11
	Портянки шерстяные (суконые) 60х60
	 
	 
	 
	 
	266

	12
	Портянки хлопчатобумажные 60х60
	 
	 
	 
	 
	84

	13
	Перчатки утепленные "Хакасы"
	Материал: спилок
Покрытие перчаток: частичное
Перчатки зимние.
Отличительные характеристики наладонники усилены со спилковыми накладками.
Материал натуральная шотландская шерсть, утеплитель Тинсулейт
	 
	 
	47

	14
	Жилет утепленный "Вест"          ГОСТ 25295-03
	Ткань "Кэтс айс ПУ", нейлон - 100%
Утеплитель синтепон, 150 г/кв. м, 1 слой
Подкладка флис
Воротник стойка, отделанная изнутри флисом
Центральная застежка молния
Регулировки боковые разрезы на молнии
Карманы боковые в швах с застежкой на молнию, внутренний для мобильного телефона                 Логотип на спине: Приложение №1
	р.44-46 рост 170-176
	 
	3
	57

	
	
	
	р.48-50 рост 170-176
	 
	10
	

	
	
	
	р.48-50 рост 182-188
	 
	5
	

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	 
	7
	

	
	
	
	р.52-54 рост 182-188
	 
	21
	

	
	
	
	р.52-54 рост 194-200
	 
	0
	

	
	
	
	р.54-56 рост 174-182
	 
	3
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	 
	8
	

	
	
	
	р.60-62 рост 182-188
	 
	0
	

	
	
	
	р.64-66 рост 194-200
	 
	0
	

	
	
	
	р.68-70
	 
	0
	

	15
	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с длинным руковом) "Орион"               ГОСТ 12.4.100-80 тип Б
	Предназначен для использования в условиях, требующих соблюдения правил электробезопасности. Отложной воротник, центральная застежка-молния, закрытая защитной планкой, множество карманов и отделений для инструментов. Линия талии стянута эластичной лентой. Клапаны карманов и кокетка отделаны контрастным кантом.
Ткань саржа С38 ЮД, ВО, хлопок - 100%  Логотип на спине: Приложение №1  
	р.44-46 рост 170-176
	 
	0
	10

	
	
	
	р.48-50 рост 170-176
	 
	4
	

	
	
	
	р.48-50 рост 182-188
	 
	0
	

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	 
	1
	

	
	
	
	р.52-54 рост 182-188
	 
	3
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	 
	2
	

	
	
	
	р.60-62 рост 182-188
	 
	0
	

	
	
	
	р.64-66 рост 194-200
	 
	0
	

	16
	Полотенце вафельное 40*90
	Плотность 240 гр.
	 
	 
	1668

	17
	Носовой платок 20х20, края обработанные, х/б
	Ткань бязь отбеленная ГОСТовая, хлопок - 100%
	 
	 
	20593

	18
	Подшлемник под каску  "Оплот" ГОСТ 17-635-87
	Связан из полушерстяной нити.
Материал шерсть - 40%, акрил- 60%
Цвет черный
	 
	 
	58

	19
	Шарф "Шкипер"
	Материал верха изделия: трикотажное полотно
Состав ткани: шерсть - 30%, ПАН - 63%, полиамид
Вес: 0.267 кг
Объем: 0.001327 м3
	 
	 
	158

	20
	Комбинезон лавсановый (с длинным рукавом)
	Комбинезон - с откидным задним клапаном с застежкой спереди на сквозные петли и пуговицы, с поясом.
Воротник отложной.
Перед с двумя нагрудными карманами и одним боковым карманом с клапанами. 
Рукава втачные с манжетами. 
Низ брюк с манжетами.                            Логотип на спине: Приложение №1
	р.48-50 рост 170-176
	 
	48
	357

	
	
	
	р.48-50 рост 182-188
	 
	0
	

	
	
	
	р.50-52 рост 170-176
	 
	72
	

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	 
	41
	

	
	
	
	р.52-54 рост 182-188
	 
	112
	

	
	
	
	р.54-56 рост 172-176
	 
	19
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	 
	36
	

	
	
	
	р.60-62 рост 182-188
	 
	25
	

	
	
	
	р.64-66 рост 194-200
	 
	4
	

	21
	Колпак лавсановый
	Шапочка - представляет собой цилиндр с донышком. На цилиндрической части шапочки имеются завязки для регулирования по размеру головы.
	 
	 
	276

	22
	Халат лавсановый
	Халат - прямого силуэта с застежкой спереди на сквозные петли и пуговицы.
Перед с двумя боковыми карманами и одним верхним накладным 
карманом. 
Рукава втачные с манжетами. 
Воротник отложной.                           Логотип на спине: Приложение №1
	р.46 рост 158
	 
	42
	90

	
	
	
	р.48-50 рост 176
	 
	20
	

	
	
	
	р.50-52 рост 183
	 
	20
	

	
	
	
	р.52 рост 182,172,180
	 
	60
	

	
	
	
	р.52-54 рост 182
	 
	40
	

	
	
	
	р.54-56 рост 180 
	 
	20
	

	23
	Косынка хлопчатобумажная (60*60)
	 
	 
	 
	2160

	24
	Костюм брезентовый или костюм сварщика (с огнезащитной пропиткой
	Рекомендуется использовать при всех видах сварочных работ.
Костюм с накладками ихз кожевенного спилка состоит из куртки и брюк.Защитные спилковые накладки расположены на полочках, передней части рукавов и передних половинках брюк.
Ткань верха: парусина, ОП, лен - 54%, хлопок - 46%; спилок, кожа - 100%
ГОСТ Р 12.4.247-2008                             Логотип на спине: Приложение №1
	р.50-52, рост 170
	 
	2
	2

	
	
	
	 
	 
	
	

	25
	Плавки женские х/б
	 
	 
	 
	8

	26
	Бюстгалтер х/б
	 
	 
	 
	8

	27
	Термобелье
	
ГОСТ 53145-2008
Комплектация: фуфайка, кальсоны
Ткань: трикотажное полотно, шерсть — 55%, полиэфир — 45%
Цвет: сине-черный
	р.44-46 рост 170-176
	 
	 
	36

	
	
	
	р.48-50 рост 170-176
	 
	2
	

	
	
	
	р.48-50 рост 182-188
	 
	6
	

	
	
	
	р.50-52 рост 170-176
	 
	10
	

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	 
	 
	

	
	
	
	р.52-54 рост 182-188
	 
	12
	

	
	
	
	р.52-54 рост 194-200
	 
	6
	

	
	
	
	р.54-56 рост 174-182
	 
	 
	

	
	
	
	р.54-56 рост 182-188
	 
	 
	

	
	
	
	р.56-58 рост 170-176
	 
	 
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	 
	 
	

	
	
	
	р.56-58 рост 194-200
	 
	 
	

	
	
	
	р.60-62 рост 182-188
	 
	 
	

	
	
	
	р.64-66 рост 194-200
	 
	 
	

	28
	Костюм "Монблан-люкс" 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
	Комплектация: куртка, полукомбинезон
Пол: мужской
Материал верха изделия: Оксфорд, ПУ, Тефлон. Утеплитель: Тинсулейт
Состав ткани: полиамид - 100%.
Вес: 2.86 кг. Объем: 0.0462 м3
 Логотип на спине: Приложение №1
	р.50-52 рост 182-188
	 
	1
	5

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	 
	1
	

	
	
	
	р.52-54 рост 194-200
	 
	1
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	 
	2
	

	29
	Шапка "Иглу"               ГОСТ 5274-90
	Выполнена из трикотажного полотна с отворотом. Внутренняя часть с утеплителем. Ткань: трикотажное полотно, шерсть -50% акрил - 50%. Утеплитель Тинсулейт™
	 
	 
	5

	30
	Полукомбинезон "Спец-Авангард"                           ГОСТ 25295-03
	Материал верха изделия: Стрейчтекс
Состав ткани: хлопок - 97%, спандекс - 3%
Вес: 1.2 кг
Объем: 0.00456 м3                               
	р.50-52 рост 182-188
	 
	1
	5

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	 
	1
	

	
	
	
	р.52-54 рост 194-200
	 
	1
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	 
	2
	

	31
	Куртка"Спец-Авангард"             ГОСТ 25295-03
	Материал верха изделия: Стрейчтекс
Состав ткани: хлопок - 97%, спандекс - 3%
Вес: 0.9 кг
Объем: 0.00346 м3
Логотип на спине: Приложение №1
	р.50-52 рост 182-188
	 
	1
	5

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	 
	1
	

	
	
	
	р.52-54 рост 194-200
	 
	1
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	 
	2
	

	32
	Футболка "Спорт-Д"    
ГОСТ Р 53145-2008
	Материал верха изделия: трикотажное полотно
Состав ткани: хлопок - 100%
Вес: 0.222 кг
Объем: 0.001088 м3
Логотип на спине: Приложение №1
	р.50-52 рост 182-188
	 
	1
	5

	
	
	
	р.52-54 рост 170-176
	 
	1
	

	
	
	
	р.52-54 рост 194-200
	 
	1
	

	
	
	
	р.56-58 рост 182-188
	 
	2
	

	33
	Кепка спец
	Материал верха изделия: Томбой, МВО
Вес: 0.1 кг
Объем: 0.0002 м3                                        Логотип : Приложение №1
	ОГ 58-60
	 
	 
	5

	34
	Тапочки на резиновой подошве
ГОСТ 1135-88
	Тапочки на нескользящей подошве для работы в закрытых отапливаемых помещениях Верх обуви натуральная кожа
Подкладка спанбонд
Тип подошвы однослойная
Подошва пористая резина
(от -10°Сдо +50°С)
Метод крепления клеепрошивной
Цвет черный
	р.36
	 
	35
	102

	
	
	
	р.37
	 
	1
	

	
	
	
	р.39
	 
	4
	

	
	
	
	р.40
	 
	7
	

	
	
	
	р.41
	 
	12
	

	
	
	
	р.42
	 
	19
	

	
	
	
	р.43
	 
	24
	

	
	
	
	р.44
	 
	11
	

	
	
	
	р.45
	 
	10
	

	
	
	
	р.46
	 
	3
	

	
	
	
	р.47
	 
	4
	

	35
	Полуботинки  «Тофф Леди Спарта»
ГОСТ 12.4.137-84
	Верх обуви натуральная кожа
Подкладка текстильный материал
Тип подошвы однослойная
Подошва полиуретан
(от -20°С до +80°С)
Метод крепления литьевой
	р.37
	 
	2
	54

	
	
	
	р.40
	 
	9
	

	
	
	
	р.41
	 
	12
	

	
	
	
	р.42
	 
	14
	

	
	
	
	р.43
	 
	9
	

	
	
	
	р.44
	 
	4
	

	
	
	
	р.45
	 
	4
	

	36
	Полуботинки «Тофф Спарта»
ГОСТ 12.4.137-84
	Верх обуви натуральная кожа
Подкладка текстильный материал
Тип подошвы однослойная
Подошва полиуретан
(от -20°С до +80°С)
Метод крепления литьевой
	р.36
	 
	1
	173

	
	
	
	р.37
	 
	5
	

	
	
	
	р.38
	 
	1
	

	
	
	
	р.39
	 
	8
	

	
	
	
	р.40
	 
	10
	

	
	
	
	р.41
	 
	22
	

	
	
	
	р.42
	 
	34
	

	
	
	
	р.43
	 
	40
	

	
	
	
	р.44
	 
	33
	

	
	
	
	р.45
	 
	15
	

	
	
	
	р.46
	 
	1
	

	
	
	
	р.47
	 
	3
	

	37
	Сапоги резиновые формовые С 350
ГОСТ 5375-79
	Верх обуви резина
Подкладка трикотаж
Тип подошвы однослойная
Подошва резина
(от -30°С до + 150°С)
Метод крепления формовой
Цвет черный
	р.36
	 
	1
	6

	
	
	
	р.37
	 
	0
	

	
	
	
	р.38
	 
	2
	

	
	
	
	р.39
	 
	2
	

	
	
	
	р.40
	 
	0
	

	
	
	
	р.41
	 
	1
	

	
	
	
	р.43
	 
	0
	

	38
	Каска «Труд» оранжевая
	Каска для защиты головы при проведении строительных, строительно-монтажных, ремонтных работ и др.
Материал корпуса полиэтилен
Материал оголовья полиэтилен
Температурный режим от -20°С до +40°С
Крепление оголовья в шести точках
Регулировка оголовья ленточная
Срок эксплуатации 3 года
	 
	 
	33

	39
	Каска защитная с термостойким защитным чехлом
	Каска обеспечивает защиту от контакта с проводниками под напряжением до 440 В, сохраняет защитные свойства при температуре от -50°С до +150°С. Отличительные характеристики: плавная регулировка по размеру головы (52 - 61 см). Текстильное оголовье и кожаная потовпитывающая вставка. Регулируемая система вентиляции.
Боковые карманы для крепления наушников, очков, щитков.
Материал: поликарбонат
EN 397
ГОСТ 12.4.207-99 ТР ТС 019_2011
	 
	 
	1

	40
	Очки 3M PELTOR ВИЗИТОР 71448-00001
ГОСТ 12.4.013-97
ГОСТ 12.4.207-99
	Оправа с дополнительной боковой защитой (с интегрированными боковыми щитками защиты и орбитальной защитой). Можно носить поверх корригирующих очков. Вес: 0.153 кг
	 
	 
	165

	41
	Очки  защитные закрытые
	Очки универсального применения.
Оптический класс №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения).
Отличительные характеристики: очки обеспечивают 100% защиту от УФ-лучей. Имеют покрытие против запотевания внутри линзы. Возможна регулировка ремешка. Очки можно надевать на коррегирующие.
EN 166 EN 167 EN 168
ГОСТ 12.4.230.1-2007
	 
	 
	4

	42
	Руковицы комбинированные
	Рукавицы рабочие с двойным наладонником.
Ткань: "Диагональ", двунитка.
Материал налодонника: брезент
ГОСТ 12.4.010-75
	 
	 
	660

	43
	Перчатки резиновые
	Перчатки защитные химически стойкие. Рекомендуются для применения в химической промышленности.
Отличительные характеристики: патентованная технология обработки швов обеспечивает прочность связи пленочного покрытия с основой.
Эргономичная конструкция. Возможна работа с опасными, канцерогенными, токсичными веществами. Обладают стойкостью к химическому воздействию водных растворов, кислот, щелочей испиртов. Превосходят аналогичные резиновые перчатки в 3 - 4 раза по химической и механической стойкости. Аналог общетехнических перчаток КЩС, тип 2. Группы средств защиты рук: от механических воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, вредных биологических факторов, растворов кислот (до 30%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 30%), неорганических растворителей. Стойкость к водным растворам (20 - 30%) кислот, щелочей, неорганических растворителей, спиртов итоксичным соединениям различной консистенции. Средняя механическая стойкость (износ, прокол, истирание). Устойчивый влажный и сухой захват. Хлопковая основа (гипоаллергенны). Антибактериальная обработка.
	 
	 
	5290

	44
	Перчатки трикотажные
	Широкий спектр применения. Рекомендуются для защиты рук от механических повреждений и истирания.
Отличительные характеристики: поперечное волнообразное нанесение ПВХ слоя обеспечивает дополнительную защиту от скольжения и истирания, надежный сухой захват.
Материал: хлопок - 70%, полиэфир - 30%, ПВХ покрытие
Вес: 63 г
	 
	 
	60

	45
	Плащ ФОРЕСТ
ГОСТ 12.4.134-83
	Предназначается для защиты от влаги, может использоваться как на производстве, так и повседневной жизни. Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на кнопки. Полочки с боковыми накладными карманами с клапанами. В верхней части полочек под проймой - вентиляционные отверстия. Спинка с отлетной кокеткой, под кокеткой - сетка для воздухообмена. Рукава реглан. Низ рукавов регулируется по ширине с помощью кнопки. Капюшон по лицевому срезу стягивается шнуром. Все швы проклеены.
Материал полиэфир - 100%, ПВХ покрытие
Цвет синий
	 
	 
	2

	46
	Фартук ANSELL пвх уплотненный 45G
ГОСТ 12.4.029-76, EN340, EN467
	Рекомендуется для использования при работе с растворами кислот и щелочей в химической, нефтегазовой, пищевой и медицинской отраслях промышленности.
Материал поливинилхлорид (ПВХ) - 100%
Застежка завязки. Усилительные накладки места прикрепления завязок усилены. Толщина 0,508 мм. Размер 90 х 120 см. Цвет бирюзовый
	 
	 
	1112

	47
	Валенки
ТУ 8167-0001-05007585-2005
	Верх обуви шерсть - 100%
Цвет серый
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	48
	Перчатки хирургические
	Перчатки защитные от воды и нетоксичных веществ. Легкие эластичные перчатки могут использоваться прилюбых ручных работах.
Отличительные характеристики: устойчивы к воздействию кислот, оснований, спиртов и разбавленных водных растворов многих химических соединений. Аналог лабораторным, анатомическим(смотровым). Перчатки удобны и экономичны, могут использоваться при работе с продуктами питания. Уровень AQL 1,5. Группы средств защиты рук: от нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ,нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, растворов кислот, общих производственных загрязнений, щелочей, органических растворителей. Особая стойкость к кислотам, щелочам, спиртам, неорганическим растворителям. Специальное рифление для устойчивого влажного захвата в лабораторных условиях.
Толщина: 0,12 мм
	 
	 
	3636

	49
	Перчатки КЩ
	Перчатки защитные лабораторные. Рекомендуются для работы в лабораториях и при проведении химическихисследований.
Отличительные характеристики: смесь латекса с неопреном обеспечивает надежную защиту от кислот, щелочей, спиртов, неорганических растворителей и пищевых жиров. Группы средств защиты рук:от механических воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, растворов кислот (до 70%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 70%), токсичных веществ, неорганических и органических растворителей, радиоактивныхзагрязнений и рентгеновских излучений. Стойкость к кислотам (50 - 70%), щелочам (50 - 70%), неорганическим растворителям, спиртам, токсичным веществам. Особая механическая прочность (прокол, истирание, износ). Устойчивый влажный и сухой захват. Защита от радиактивных загрязнений. Антибактериальноепокрытие внутри. Хлопковая основа (гипоаллергенны). Маслобензостойкие.
	 
	 
	110

	50
	Перчатки диэлектрические бесшовные
ГОСТ 12.4.103-83
ТУ 38.306-5-63-97
	Перчатки защитные от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей.
Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000. В как основное средство защиты, свыше 1000 В - как дополнительное.
	 
	 
	41

	51
	Коврик диэлектрический
	Размер 750мм х 750мм. Вес: 2.85 кг. Объем: 0.00294 м3
	 
	 
	14

	52
	Галоши диэлектрические

ГОСТ 13385-78
	Верх обуви резина
Тип подошвы однослойная
Подошва резина
Метод крепления формовой.
Основное средство защиты от действия электрического тока напряжениемдо1000В или дополнительное средство защиты от действия электрического тока напряжением до 15 000В.
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	53
	Пояс предохранительный УП-01
ГОСТ Р ЕН 358-2008
	"Пояс для рабочего позиционирования и удерживания.
Оснащен стропом-лентой"
	 
	 
	19

	54
	Ботинки кожаные утепленые
	ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, EN345-1 Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: натуральный мех. Подносок: композит (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная.  Подошва: полиуретан/ термополиуретан (от -30°С до+120°С).  Метод крепления: литьевой. Цвет: черный
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	55
	Валенки обрезиненные
ТУ 17 РСФСР 0302312-002-90
	Верх обуви шерсть - 100%
Цвет серый

Резиновая подошва надежно предохраняет от контакта с мокрыми поверхностями.
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	56
	Костюм БУЛАТ
ГОСТ Р 12.4.247-2008
	Традиционный костюм для проведения сварочных работ. Состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застежкой и карманами в боковых швах. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями. Брюки с откидывающимся клапаном спереди и притачным поясом сзади. Ткань парусина,ОП, лен - 54%, хлопок - 46%                                         Логотип : Приложение №1
	р.54-56 рост 184
	 
	2
	2

	57
	Руковицы суконные
	Предназначены для защиты от повышенных температур. Рекомендуется применять в химической и металлургической промышленности для защиты рук от термических ожогов, повышенных температур и кислот (при условии ограниченного контакта). ГОСТ 12.4.010-75
	 
	 
	72

	58
	Руковицы брезентовые
	Рукавицы защитные от повышенных температур. Брезент с огнеупорной пропиткой. ГОСТ 12.4.010-75
	 
	 
	6

	59
	Краги G340
ГОСТ 17-528-85
	Конструктивные особенности: пятипалые, на подкладке
Материал: спилок. Вес: 0.315 кг
Объем: 0.00Рекомендуются для работников металлургической промышленности, сварщиков. Защищают руки от искр, брызг раскаленного металла, повышенных температур. 0917 м3
	 
	 
	12

	60
	Перчатки резиновые кислотощелочестойкие
	Перчатки защитные лабораторные. Рекомендуются для работы в лабораториях и при проведении химическихисследований.
Отличительные характеристики: смесь латекса с неопреном обеспечивает надежную защиту от кислот, щелочей, спиртов, неорганических растворителей и пищевых жиров. Группы средств защиты рук:от механических воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, растворов кислот (до 70%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 70%), токсичных веществ, неорганических и органических растворителей, радиоактивныхзагрязнений и рентгеновских излучений. Стойкость к кислотам (50 - 70%), щелочам (50 - 70%), неорганическим растворителям, спиртам, токсичным веществам. Особая механическая прочность (прокол, истирание, износ). Устойчивый влажный и сухой захват. Защита от радиактивных загрязнений. Антибактериальноепокрытие внутри. Хлопковая основа (гипоаллергенны). Маслобензостойкие.
	 
	 
	24

	61
	Вкладыши противошумные 3M 1110
	Конструктивные особенности: на шнурке
Материал: полиуретан. Рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума с уровнем свыше 80 дБ, при продолжительном использовании в условиях повышенных температур и влажности. Отличительные характеристики благодаря применению вспененного полиуретана вкладыши быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума. Со шнурком.
Акустическая эффективность 37 дБ
	 
	 
	466

	62
	Перчатки утепленные
	Перчатки зимние. Отличительные характеристики: наладонники усилены спилковыми накладками. Материал: натуральная шотландская шерсть, утеплитель Тинсулейт. ГОСТ 5007-87
	 
	 
	10

	63
	Подшлемник под каску
	Связан из полушерстяной нити. ОСТ 17-635-87. Материал: шерсть - 40%, акрил- 60%. Цвет: черный
	 
	 
	32

	64
	Противогаз
	Рекомендуется для защиты органов дыхания, зрения и лица от воздействия вредных веществ.
Отличительные характеристики: противогаз состоит из маски и фильтрующей коробки. Комплектация: комплектуется шлем-маской ШМП или панорамными масками МАГ, ППМ-88. Вес: 1.67 кг. Объем: 0.01026 м3
	 
	 
	18

	65
	Щиток
	Щиток обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц и неразъедающих жидкостей. Состоит из оголовья и экрана.
Отличительные характеристики: экран обшит винилискожей по периметру. Масса щитка не более 300 г.
ГОСТ 12.4.023-84
	 
	 
	1

	66
	Сапоги кирзовые
	Верх обуви: юфть (перед)/кирза (голенище)
Подкладка: текстильный материал
Подносок: термопласт
Тип подошвы: однослойная
Подошва: полиуретан
(от -20°С до +80°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 38 - 47
Особенности модели: 
- Современная высокотехнологичная подошва, изготовленная на литьевых машинах DESMA - Укрепленный внешний полиуретановый задник
- Регулируемое по ширине голенище
	р.36
	 
	0
	53

	
	
	
	р.37
	 
	0
	

	
	
	
	р.38
	 
	0
	

	
	
	
	р.39
	 
	0
	

	
	
	
	р.40
	 
	1
	

	
	
	
	р.41
	 
	3
	

	
	
	
	р.42
	 
	5
	

	
	
	
	р.43
	 
	25
	

	
	
	
	р.44
	 
	12
	

	
	
	
	р.45
	 
	5
	

	
	
	
	р.46
	 
	1
	

	
	
	
	р.47
	 
	1
	

	67
	Ботинки лавсановые
	Ботинки на полиуретановой подошве, верх выполнен из лавсана, регулировка по ноге.
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	68
	Тапочки резиновые (сланцы)
	ТУ 2590-001-56878648-06
Материал: ЭВА-пласт
Цвет: черный, синий
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	69
	Фартук  просвинцованный
	фартуки нагрудные из просвинцованной резины для защиты переднебоковых отделов туловища и нижних конечностей (до проксимальных отделов голени)
	 
	4
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	70
	Ботинки «РАНГ Полярис» утепленные
	ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84
Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: поликарбонат (200 Дж)
Тип подошвы: однослойная
Подошва: монолитная резина
(от -40°С до +200°С)
Методкрепления: GOODYEAR (РКМК)
Цвет: черный. Особенности модели: 
- Мягкий кант
- Отличная защита от скольжения
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	71
	Ботинки «Тофф труд Пу» демисезонные
	ГОСТ 12.4.137-84
Верх: натуральная кожа. Подкладка: трикотажный материал. Подносок: термопласт
Тип подошвы: однослойная. Подошва: полиуретан(от -20°С до +80°С). Метод крепления: литьевой.Цвет: черный. 
Особенности модели: 
- Глухой клапан и мягкий кант
- Высокая прочность и износоустойчивость
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Дополнительные условия: Товар должен быть новым (ранее не использованным), сертифицированным.



	Директор ООО «Прибор-Сервис»
	Е.П.Биркин
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