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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на монтаж АУПТ, АПС, СОУЭ и выполнение ПНР
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
	Техническое задание:

1. Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Монтаж АУПТ, АПС, СОУЭ и выполнение ПНР согласно ведомостям объемов работ.

	2. Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1.Ведомость объемов работ № 1301-5

2.Ведомость объемов работ № 1301-8

3.Ведомость объемов работ № 1301-10

4.Ведомость объемов работ № 1301-11

	3. Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и структурного подразделения или отдельных специалистов  осуществляющих охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.
3. Проект договора подряда приведен в Приложении № 5.

	4. Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 

	5. Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6. Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	7. Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).

	Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора
	Отсутствует.




	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-5

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 23.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1
	 

	5
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	6
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	8
	 

	7
	БРИЗ
	шт
	8
	 

	8
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	9
	 

	9
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	9
	 

	10
	Звонок                        
	шт.
	8
	 

	11
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	8
	 

	12
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	34
	 

	13
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый
	шт
	25
	 

	14
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный
	шт
	9
	 

	15
	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт.
	2
	 

	16
	Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП", адресно-аналоговый
	шт
	2
	 

	17
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	18
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	19
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	20
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	21
	Аккумуляторы
	шт.
	2
	 

	22
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	2
	 

	23
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1
	 

	24
	С2000-КПБ: контрольно- пусковой блок
	шт
	1
	 

	25
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	26
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С      
	шт
	1
	 

	27
	Монтаж модуля подключения нагрузки
	шт.
	17
	 

	28
	МПН
	шт
	17
	 

	29
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	1,2
	 

	30
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм
	100 м
	1,2
	 

	31
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х                 
	м
	120
	 

	32
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,8
	 

	35
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	0,47
	 

	36
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	0,47
	 

	39
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	3,23
	 

	40
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	36
	 

	41
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	36
	 

	42
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	1
	 

	43
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	1
	 

	44
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	46
	Шкаф настенный размер, мм, до 640х840
	шт.
	1
	 

	48
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2  
	1000 м
	0,055
	 

	49
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2   
	1000 м
	0,015
	 

	50
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,35
	 

	51
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,15
	 

	52
	Антенна Г-образная            
	антенна
	2
	 

	53
	Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5 
	шт
	2
	 

	54
	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,1
	 

	55
	Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm
	100м
	0,1
	 

	56
	Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник)
	шт.
	2
	 

	57
	Радиомодем версия 6.4 Невод-5  
	шт
	2
	 

	58
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 40
	система
	1
	 

	59
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7
	канал
	4
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-8

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 11.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей
	шт.
	1
	 

	5
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	1
	 

	6
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	7
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	8
	Блок питания
	шт.
	1
	 

	9
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	1
	 

	10
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	1
	 

	11
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	1
	 

	12
	Аккумуляторы
	шт.
	2
	 

	13
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	2
	 

	14
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	27
	 

	15
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый ( в т.ч 3 в ЗИП)
	шт
	26
	 

	16
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3ПА, адресный  ( в т.ч 1 в ЗИП)
	шт
	5
	 

	17
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	9
	 

	18
	БРИЗ
	шт
	9
	 

	19
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	4
	 

	20
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	4
	 

	21
	Звонок                        
	шт.
	5
	 

	22
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	5
	 

	23
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	24
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С    
	шт
	1
	 

	25
	Шкаф настенный размер, мм, 750х1200
	шт.
	1
	 

	26
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-6 IP31 с замком
	шт
	1
	 

	27
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	28
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	29
	Антенна Г-образная            
	антенна
	1
	 

	30
	Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5  
	шт
	1
	 

	31
	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,1
	 

	32
	Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm
	100м
	0,1
	 

	33
	Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник)
	шт.
	1
	 

	34
	Радиомодем версия 6.4 Невод-5 
	шт
	1
	 

	35
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм
	100 м
	0,25
	 

	36
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х                 
	м
	25
	 

	37
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0,25
	 

	38
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,95
	 

	39
	Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м)
	м
	50
	 

	40
	Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м)
	м
	45
	 

	41
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	1,5
	 

	42
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	1,5
	 

	43
	Кабель-канал: 16х16
	м
	101,7
	 

	44
	Кабель-канал: 40х25
	м
	50,9
	 

	45
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	0,8
	 

	46
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	40
	 

	47
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	40
	 

	48
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2  
	1000 м
	0,075
	 

	49
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,2
	 

	50
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,075
	 

	                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.

	51
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 20
	система
	1
	 

	52
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5
	канал
	12
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-10

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 12.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	2
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	3
	С2000-КДЛ контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей
	шт
	1
	 

	4
	Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей
	шт.
	2
	 

	5
	С2000-СП1 релейный блок - 4 исполнительных реле.
	шт
	2
	 

	6
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	2
	 

	7
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	2
	 

	8
	Блок питания
	шт.
	2
	 

	9
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	2
	 

	10
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	2
	 

	11
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	2
	 

	12
	Аккумуляторы
	шт.
	5
	 

	13
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	5
	 

	14
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	51
	 

	15
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, оптико-электронный, адресно-аналоговый ( в т.ч 4 в ЗИП)
	шт
	44
	 

	16
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3ПА, адресный ( в т.ч 1 в ЗИП)
	шт
	12
	 

	17
	Конструкция для установки извещателя                        
	шт.
	20
	 

	18
	Декоративное монтажное устройство (исп. 01) для подвесных потолков
	шт
	20
	 

	19
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт.
	11
	 

	21
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	17
	 

	22
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	17
	 

	23
	Звонок                        
	шт.
	13
	 

	24
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	13
	 

	25
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	26
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С    
	шт
	1
	 

	27
	Шкаф настенный размер, мм, 750х1200
	шт.
	1
	 

	28
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-6 IP31 с замком
	шт
	1
	 

	29
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	31
	Антенна Г-образная            
	антенна
	1
	 

	32
	Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5  
	шт
	1
	 

	33
	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,1
	 

	34
	Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm
	100м
	0,1
	 

	35
	Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник)
	шт.
	1
	 

	36
	Радиомодем версия 6.4 Невод-5 
	шт
	1
	 

	37
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм
	100 м
	0,5
	 

	38
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х                 
	м
	50
	 

	39
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0,5
	 

	40
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,95
	 

	43
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	1,7
	 

	44
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	1,7
	 

	45
	Кабель-канал: 16х16
	м
	142,4
	 

	46
	Кабель-канал: 40х25
	м
	30,5
	 

	47
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	6,4
	 

	48
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	40
	 

	49
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	40
	 

	50
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	1
	 

	51
	Коробка разветвительная КРТП 10*2, 10 пар контактов         
	шт
	1
	 

	52
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 2х1.5 мм2  
	1000 м
	0,08
	 

	53
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2  
	1000 м
	0,075
	 

	54
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,65
	 

	55
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,15
	 

	56
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 40
	система
	1
	 

	57
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7
	канал
	30
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1301-11

	ПС. Система оповещения и управления эвакуацией. Строение 19.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	1
	 

	2
	С-2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором
	шт
	1
	 

	3
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей
	шт.
	1
	 

	4
	Сигнал-20 ПSMD контроль 20 шлейфов охр-пожарной сигнализации, возможность программирование параметров приборов, Управление от АРМ
	шт
	1
	 

	5
	Прибор ПС на 4 луча
	шт.
	1
	 

	6
	С2000-4 контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, 2 релейных выхода для интегрированной системы "Орион"                            
	шт
	1
	 

	7
	Прибор сигнализирующий емкостной                            
	шт.
	1
	 

	8
	С2000-СП1 исп. 01 сигнально-пусковой
	шт
	1
	 

	9
	Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
	компл.
	1
	 

	10
	С2000-ПИ: повторитель интерфейса
	шт
	1
	 

	11
	Блок питания
	шт.
	2
	 

	12
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда            
	шт
	2
	 

	13
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт.
	2
	 

	14
	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12В
	шт
	2
	 

	15
	Аккумуляторы
	шт.
	5
	 

	16
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч      
	шт
	5
	 

	17
	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт.
	6
	 

	18
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А, адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов           (в т.ч 1 в ЗИП)
	шт
	5
	 

	19
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ, оптико-электронный, точечный  ( в т.ч 1 в ЗИП)
	шт
	3
	 

	20
	Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	шт.
	18
	 

	21
	Извещатель пожарный пламени Пульсар 2-012, входной выносной оптоэлемент, -10гр.С#+50гр.С, для взрывоопасных помещений   ( в т.ч 2 в ЗИП)
	шт
	16
	 

	22
	Извещатель пожарный ручной ИПР 535-77/В-А АРГУТ  взрывозащищенный  ( в т.ч 1 в ЗИП)
	шт
	5
	 

	23
	Транспарант световой (табло)  
	шт.
	5
	 

	24
	Световое табло "Блик С-12" (Выход), 12В/90мА                
	шт
	1
	 

	25
	Извещатель закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. Б
	шт.
	4
	 

	26
	Звонок                        
	шт.
	1
	 

	27
	Оповещатель звуковой "Свирель", сирена 12В/60мА, 96дБ, внутренняя                         
	шт
	1
	 

	28
	Оповещатель звуковой трехсигнальный взрыво-защищенный,1ExibmllB T6
	шт.
	4
	 

	29
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	1
	 

	30
	Выключатели автоматические ВА 47-29М 2Р-6А х-ка С    
	шт
	1
	 

	31
	Шкаф настенный размер, мм, 750х1200
	шт.
	1
	 

	32
	Шкафы распределительные типа ЩРНМ-6 IP31 с замком
	шт
	1
	 

	33
	Установка DIN-рейки
	100 шт.
	0,01
	 

	34
	DIN-рейка
	шт
	1
	 

	35
	Антенна Г-образная            
	антенна
	1
	 

	36
	Антенна АГ-433 для радиомодема Невод-5  
	шт
	1
	 

	37
	Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,1
	 

	38
	Кабель коаксиальный 50 ОмRG 213 / U: 10,3 mm
	100м
	0,1
	 

	39
	Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник)
	шт.
	1
	 

	40
	Радиомодем версия 6.4 Невод-5  
	шт
	1
	 

	41
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 15 мм
	100 м
	0,2
	 

	42
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х                 
	м
	20
	 

	43
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	2,2
	 

	44
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	2
	 

	45
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм        
	м
	200
	 

	46
	Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до 6
	100 м трубок
	0,6
	 

	47
	Трубка ПВХ гофрированная д.=25 мм (кг/5,3 м)
	м
	50
	 

	48
	Трубка ПВХ гофрированная д.=32 мм (кг/3,6 м)
	м
	10
	 

	49
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	0,14
	 

	50
	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм
	100 м
	0,14
	 

	51
	Кабель-канал: 16х16
	м
	10,2
	 

	52
	Кабель-канал: 40х25
	м
	4
	 

	53
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	6,86
	 

	54
	Коробка ответвительная на стене                             
	шт.
	40
	 

	55
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов  
	шт
	40
	 

	56
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная        
	шт.
	30
	 

	57
	Соединительная коробка для внешнего крепления с винтовыми зажимами 5х2,5 кв.мм. 85х85х37 IP54 взрывозащищенная
	шт
	30
	 

	58
	Кабели силовые с медными жилами не распостраняющий горение, с низким  дымо и газораспределением огнстойкий  ВВГнг-FRLS 0.66 кВ сеч. 3х1.5 мм2  
	1000 м
	0,03
	 

	59
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный, D внешний = 6,2мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг-FRLS  сеч 1х2х0,75 
	1000 м
	0,15
	 

	60
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 2 пары, экранированный, D внешний = 10,6мм, D жил=0.75 кв мм ( оранжевый) КПСЭ нг -FRLS  сеч 2х2х0,75     
	1000 м
	0,8
	 

	                           Раздел 2. Пусконаладочные работы.

	61
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 20
	система
	1
	 

	62
	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 20 до 39 добавлять к норме 5
	канал
	9
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