Техническое задание на приобретение автобуса типа ПАЗ-32053-110-07 – 1 шт.
      Обязательные требования:
Для внутренних перевозок, необходимо приобрести  автобус типа ПАЗ-32053-110-07.                           Автобус должен быть оснащён дополнительными опциями:
-утепление потолочных люков

-утепление боковин и крыши в салоне влагоотталкивающим материалом

-утепление верхней и нижней части пассажирских дверей
-дополнительный настил пола с утеплением водоотталкивающим материалом

      -герметизация шва соединения пола и боковин влагозащитным составом

-зеркала с электроподогревом

-сидения стандарт с нераздельными спинками, без ремней безопасности

-теплоизоляция трубопроводов и шлангов системы отопления и охлаждения

-подогрев топливозаборника

-оснащение автономным воздушным отопителем, работающим на дизельным топливе,  расположенным в передней части салона автобуса  мощностью  не менее 5 кВт

-питание ДВС дизельным топливом

-гарантийный срок не менее 18 месяцев с момента приобретения или 50 тыс. км., включая дополнительное оборудование.

ПАЗ 32053-110-07
АВТОБУС МАЛОГО КЛАССА 

ДЛЯ ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК
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 Предпочтительные требования:
 Технические характеристики ПАЗ 32053-110-07
	Тип кузова
	Несущий, цельнометаллический,   вагонной компоновки

	Колесная формула
	4х2

	Длина / ширина / высота
	7000/2530/2880…2940

	Высота потолка в салоне, мм 
	1965

	База, мм
	3600

	Количество / ширина дверей
	1/726+1 аварийная

	Мин. радиус разворота, м 
	7,6

	Масса снаряженная/полная, кг 
	4680…6030 / 6270…8415


	Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг
	2740...3335 / 3510...5350

	Общее число мест (в т.ч. посадочных)
	38 (23)

	Емкость топливного бака, л 
	105

	Шасси, мост 
	КААЗ 

	Рулевой механизм
	Рулевой привод с гидроусилителем

Рабочий тормоз - пневматический   двухконтурный привод  с разделением на контуры  по осям, тормозные механизмы  всех колес – барабанные, АВS. Стояночный тормоз - тормозные  механизмы задних колес  с приводом от пружинных  энергоаккумуляторов. Аварийный тормоз - каждый   контур рабочей тормозной   системы. Система замедления тормозов - моторный тормоз  (для ПАЗ-32053-07)
Естественная

Калориферная, от системы охлаждения двигателя, дополнительно отопление салона с помощью  «сухого фена», типа WEBASTO
 8,25R20” (240R508)  (для класса II и спец.)


	Тормозная система

Вентиляция

Система отопления 
Шины 


	


	Агрегатные характеристики
	ПАЗ 32053-110-07


	Двигатель 
	ММЗ Д-245.9Е4

Четырехтактный дизель

	Количество и расположение цилиндров 
	4R

	Нормы экологической безопасности 
	ЕURO-4

	Рабочий объем, л                               
	4,75 

	Степень сжатия
	17

	Система питания
	Непосредственный впрыск топлива с общей рампой

	Мощность двигателя, кВт (л.с.)
	95,5 (130) при 2400 мин-1

	Макс. крутящий момент, Нм
	455 при 1500 мин-1

	Расположение 
	Переднее, продольное

	Максимальная скорость, км/ч 
	96 (для класса II)

	КПП
	СААЗ 3206 


Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции и ее составных частей в условиях хранения в не отапливаемых складах, защиту от попадания влаги, пыли, а также возможность транспортировки всеми видами наземного транспорта без утраты технических характеристик.

Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к технической документации

Также Поставщик обязуется предоставить сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки;

3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от технических требований поставляемого товара и комплектности поставки, приведенных в данной Технической части.
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