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г.Саров
2014 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)

	
«Комплект оборудования для измерения параметров лазерных датчиков»

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	1 043 185,20руб.

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)

	 100% оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка оборудования осуществляется в течении 75 календарных дней с момента  заключения договора.

	Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки 


	Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется силами и  транспортом Поставщика. ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». На территории  ЗАТО г.Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций) который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

	Требования к участникам закупки
	1.На каждую единицу оборудования, переданную Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: технические паспорта, полный комплект технической  документации на русском языке на оборудование, приборы и блоки, гарантийные талоны, счета - фактуры, товарные накладные и иные документы по согласованию сторон.

2. Поставщик обязан поставить новое  (не восстановленное) оборудование не ранее 2013 года выпуска  на склад Покупателя в ЗАТО г.Саров. 

3. Победитель конкурса обязан заключить договор с Покупателем на условиях, указанных в проекте договора (Приложение №1) и ТЗ (Приложение №2)




Техническое задание
на поставку «Комплекта оборудования для измерения параметров лазерных датчиков»
	
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	
1
	Оборудование оптического стенда в комплектации:
Сотовая оптическая плита 1HT10-10-20 - 3 шт.
Опоры оптического стола 1TS05-07-06-AR - 3 шт.
Самоцентрирующийся держатель 4LM13-40 - 10 шт.
Держатель регулируемого диаметра 4LM42-2 - 10 шт.
Держатель точной регулировки по двум осям 5OM37-20 - 2 шт.
Держатель точной регулировки по двум осям 5OM37-50 - 2 шт.
Универсальный держатель призм/оптики 5PMF57 - 2 шт.
Стержень для держателей оптики 3MP-75 - 40 шт.
Держатель стержней 3PHB-50 - 20 шт.
Универсальный прижим 3UTC - 20 шт.
Зажим 4BC32 - 2 шт.
Прижимной держатель 4H29 - 10 шт.
Оптический рельс 2OR02-670 - 3 шт.
Платформа для оптического рельса 2RC01-25 - 10 шт.
Ирисовая диафрагма 10IBC48-30-HT - 2 шт.
Закрепленная ирисовая диафрагма 10IBV-M-50-N - 2 шт.
Поворотная платформа 7R172-2 - 1 шт.
Резьбовой адаптер 3AH4-4 - 50 шт.
Резьбовой адаптер 3AH6-4 - 50 шт.
Резьбовой адаптер 3AH6-6 - 50 шт.
Резьбовой адаптер 3AH8-4 - 50 шт.
Стандартный винт 3STSM4-16SS - 10 шт.
Стандартный винт 3STSM4-8SS - 10 шт.
Стандартный винт 3STSM6-16SS - 10 шт.
Стандартный винт 3STSM6-20SS – 10 шт.
	
 Компл
	
1
	
75 дней
	
12  мес




	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Оборудование должно эксплуатироваться в нормальных климатических условиях:
· температурой воздуха от плюс 15 до плюс 35° С;
· относительной влажностью воздуха от 45 до 75 %;
· атмосферным давлением от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.)


	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	Сотовая оптическая плита 1HT10-10-20 должна иметь следующие характеристики:
– габаритные размеры − 1000×1000×970* мм (*− высота стола вместе с опорой оптического стола 1TS05-07-06-AR).
− толщина верхней пластины − 5 мм;
− отверстия М6 на сетке (шаг) − 25 мм;
− плоскостность − ±0,1 мм/м2;
− прогиб при центральной нагрузке в 100 кг – не более 4 мкм;
Опоры оптического стола 1TS05-07-06-AR должны иметь следующие характеристики:
− габаритные размеры − 500х700х600 мм;
− масса − 42 кг.
Оптический рельс 2OR02-670 должен иметь следующие технические характеристики:
– длина рельса – 670 мм;
– масса – 1,65 кг;
– наличие миллиметровой шкалы для возможности точной настройки и юстировки элементов оптической схемы;
– наличие отверстий различных диаметров и конфигураций для закрепления оптических элементов и перемещения их относительно друг друга;
– возможность закрепления оптического рельса на несущих элементах оптического стола перпендикулярно оптической оси с точностью ±5 мм.
Платформа для оптического рельса 2RC01-25 должна иметь следующие технические характеристики:
– толщина платформы 25 мм;
– масса – 0,05 кг.
Держатель стержней 3PHB-50 должен иметь следующие технические характеристики:
– длина – 50 мм;
– диаметр – 24 мм;
– масса – 0,05 кг.
Прижимной держатель 4H29 должен иметь следующие технические характеристики:
– масса– 0,14 кг;
– возможность закрепления оптических элементов любой формы и конфигурации диаметром от 12,5 до 42 мм.
Держатель регулируемого диаметра 4LM42-2 должен иметь следующие технические характеристики:
– масса – 0,07 кг;
– возможность закрепления любых круглых оптических деталей и сборочных единиц диаметром от 12,7 до 50,8 мм.
Универсальный прижим 3UTC должен иметь следующие технические характеристики:
– длина– 57 мм;
– масса– 0,05 кг.
Держатели точной регулировки по двум осям 5OM37-20 и 5OM37-50 должны иметь следующие технические характеристики:
– масса – 0,23 и 0,28 кг, соответственно;
– возможность закрепления плоских и сферических оптических элементов размером от 0 до 28 мм и от 22 до 52 мм, соответственно.
Универсальный держатель призм/оптики 5PMF57 должен иметь следующие технические характеристики:
– масса – 0,31 кг;
– возможность крепления нескольких оптических компонентов;
– возможность кинематической юстировки по углам в двух перпендикулярных плоскостях;
– регулировка в пределах 9º с точностью до 5 угловых секунд;
– лево и правостороннее крепление.
Стержень для держателей оптики 3MP-75 должен иметь следующие технические характеристики:
– длина – 75 мм;
– диаметр – 12 мм;
– масса – 0,06 кг.
Самоцентрирующийся держатель 4LM13-40 должен иметь следующие технические характеристики:
– масса – 0,07 кг;
– возможность закрепления оптических элементов диаметром от 6 до 40 мм.
Поворотная платформа с апертурой 2 дюйма 7R172-2 должна иметь следующие технические характеристики:
– масса – 0,58 кг;
– диаметр платформы – 92 мм;
– диапазон грубого вращения (вручную) – 360º с точностью 1º;
– диапазон точного вращения (с помощью микрометра) – 10 угловых минут с точностью одна угловая минута;
– чувствительность – 20 угловых секунд;
– точность установки платформы – одна угловая минута.
Нагрузка:
– горизонтальная – 15 кг;
– вертикальная – 7 кг.
Ирисовые диафрагмы 10IBC48-30-HT и 10IBV-M-50-N должны иметь следующие технические характеристики:
– диаметр пучка лазерного излучения, пропускаемого диафрагмой – от 0 до 30 мм;
− наличие плавного изменения диаметра диафрагмы от максимальной к минимальной апертуре.
Зажим 4BC32 должен иметь следующие технические характеристики:
– длина – 62 мм;
– диаметр – 9 мм;
– масса – 0,07 кг.
Резьбовые адаптеры 3AH4-4, 3AH6-4, 3AH6-6, 3AH8-4 должны иметь резьбу от М4 до М8.
Винты типа 3STS должны иметь резьбу М4 и М6 длиной от 8 до 20 мм.
Конструкция оптических плит 1HT10-10-20 и опор 1TS05-07-06-AR должна предусматривать возможность сборки из них оптического стола силами эксплуатирующей организации.
Конструкция оборудования должна предусматривать возможность закрепления на оптическом столе оптических рельсов 2RC01-25, платформы 2RC01-25, поворотной платформы 7R172-2, держателя 3PHB-50, держателя 4H29, держателя 4LM42-2, прижима 3UTC, держателя 4LM13-40, держателя 5PMF57, держателей 5OM37-20 и 5OM37-50, стержня 3MP-75, ирисовых диафрагм 10IBC48-30-HT и 10IBV-M-50-N.
Зажим 4BC32, адаптеры 3AH4-4, 3AH6-4, 3AH6-6, 3AH8-4, винты типа 3STS должны соединять между собой детали с различной резьбой и на различной высоте.


	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Питание оборудования должно осуществляться от сети переменного тока напряжением  (220 ± 22) В, частотой (50 ± 0,5) Гц.


	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	1. Оборудование (средства измерения) должно выдерживать транспортирование в таре предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 22261 94 для средств измерения группы 1, кроме транспортирования воздушным и морским транспортом и транспортирования в районы с тропическим климатом.
2.Упаковка продукции (Товара) должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. 

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	1. При поставке оборудования согласно перечню: при поступлении товара на склад Заказчика Заказчиком проводится входной контроль, в ходе которого проверяется комплектность поставленного оборудования и его соответствие спецификации, являющейся приложением к договору поставки, проводится внешний осмотр поставленного оборудования. По результатам входного контроля подписывается акт приема-передачи. 
2. Все поставляемое оборудование должно иметь паспорта и руководства пользователя на русском языке, предусмотренные производителем. Все контрольно-измерительное оборудование должно быть внесено в госреестр РФ как средство измерения  - иметь сертификат об утверждении типа средств измерения, быть поверенным - иметь свидетельство о первичной поверке РФ, методику поверки установленного образца, сертификаты соответствия (или заверенные копии). 


	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	1.На каждую единицу оборудования представленной в спецификации должны быть следующие документы: паспорт, сертификаты соответствия, технические паспорта, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, гарантийные талоны, счета- фактуры, товарные накладные
2. Комплект документации должен включать в себя документацию, предусмотренную производителем, в том числе:
· Техническое описание и руководство по эксплуатации (с поставкой).   
· Паспорт завода изготовителя (с поставкой).
· Сертификат об утверждении типа средств измерения (в составе котировочной заявки).
     -   Свидетельство о первичной поверке РФ, методику поверки (с поставкой)

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	1. Оборудование (средства измерения) должно выдерживать транспортирование в таре предприятия-изготовителя всеми видами наземного транспорта.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	1. Оборудование должно храниться в таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Срок гарантии на поставляемое оборудование не мене 12 месяцев с момента подписания акта приемки оборудования, независимо от срока гарантии Производителя. По вызову Заказчика Поставщик в течение не более 30 (тридцати) дней прибывает для выяснения причин возникновения неисправности оборудования, принимает меры к устранению неисправности и наладке оборудования в соответствии с техническими параметрами. При этом затраты на доставку вышедших из строя запасных частей и комплектующих оборудования до сервисного центра и обратно возлагаются на Поставщика.
2. После устранения неисправности Поставщик передает Заказчику оборудование в работоспособном состоянии по акту.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Ремонтопригодность оборудования должна обеспечиваться:
· модульным принципом конструкции;
· использованием стандартных комплектующих и составных частей;
· возможностью беспрепятственного доступа ко всем элементам, узлам и блокам, требующим ремонта или замены.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	1.Оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ.


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляется


	РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	1. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
2. Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано всеми необходимыми расходными материалами.
3. Должно быть обеспечено выполнение требований действующего законодательства к участникам размещения Заказа.
Участник обязан предоставить копии дилерского или дистрибьюторского договора, документа от изготовителя указанного в заявке товара, подтверждающие право участника на законных основаниях предлагать товар в срок и на условиях, указанных в документации по запросу предложений.
Наличие у участника размещения Заказа авторизации фирмы-производителя, обеспечивающей необходимое качество и оперативность проведения работ.
[bookmark: _GoBack]По требованию Заказчика участник обязан предоставить документы, подтверждающие договоренность о первичной поверке оборудования во ФГУП «научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург (договор, предварительный договор и т.п.).
Участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	    Поставка оборудования осуществляется в течении 75 календарных дней с момента  заключения договора.





Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 
нет
